Príloha č.2  NTFS  – zmeny 2011
Skratky
BSS	rozhlasová družicová služba (Broadcast Satellite Service)	
CEPT	Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications)	
IMT-2000	medzinárodné mobilné telekomunikácie (International Mobile Telecommunications)	
PPDR	ochrana verejnosti a zmierňovanie následkov katastrof (Public Protection and Disaster Relief)	
TETRA	transeurópska zväzková pozemská hromadná rádiová sieť (Terrestrial Trans European Trunked Radio)	
TETRAPOL	digitálna technológia PMR štandard pre digitálnu profesionálnu mobilnú rádiovú sieť - určený na primárne použitie pre policajné a armádne zložky v Európe,	
ULP-AID	ultra nízko výkonové implantáty pre zvieratá (Ultra Low Power Animal Implant Devices)	
VHF	veľmi krátke vlny vysoká frekvencia (Very High Frequency)	
VKV FMll	pásmo FM rozhlas v pásme ll. veľmi krátkych vĺn	

Rádiokom. poriadok	Frekvenčné pásmo 	Pridelenie v SR	Civ. / mil.	Využitie v SR	Poznámka	
Frekvenčné pásmo	Pridelenie v Regióne 1						
pod 9 kHz	nepridelené
5.53 5.54	pod 9 kHz	nepridelené				
14 – 19,95 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ    5.57

5.55 5.56	14 – 19,95 kHz	PEVNÁ	civ. 		V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.	
			
	civ. 	Induktívne aplikácie
 ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; 	všeobecné povolenie 	
19,95 – 20,05 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	19,95 – 20,05 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 20 kHz					civ.Induktívne aplikácie
ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008; 	všeobecné povolenie 	
20,05 kHz –

– 70 kHz 
	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ    5.57

5.56 5.58

PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ    5.57

5.56 5.58

	20,05 – 24,5 kHz	PEVNÁ	civ.		V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.					civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008	všeobecné povolenie 

		24,5 – 25,5 kHz	PEVNÁ
FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 25 kHz
V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.					civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008	všeobecné povolenie 

		25,5 – 49,5 kHz	PEVNÁ	civ.		V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.					civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008	všeobecné povolenie 	
					SRD
ERC/REC 70-03
VPR-02/2007	všeobecné povolenie

	
		49,5 – 50,5 kHz	PEVNÁ
FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 50 kHz
V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.	
				civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008	všeobecné povolenie 
			50,5 – 65,6 kHzPEVNÁ	civ.		V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.	
			
	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008	všeobecné povolenie 			65,6 – 67,6 kHz	PEVNÁ
FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.	
				civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES;ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008	všeobecné povolenie 
			67,6 – 70 kHz	PEVNÁ	civ.		V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.	
				civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008	všeobecné povolenie 	
72 – 84 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ    5.57          
RÁDIONAVIGÁCIA             5.60
                  
5.56	72 – 84 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.		V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.	
			FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	DCF časový signál 77,5 kHz
	
			PEVNÁ	civ.		V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008	všeobecné povolenie 	
86 – 90 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ   5.57
RÁDIONAVIGÁCIA

5.56	86 – 90 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.		V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.	
			PEVNÁ	civ.		V tomto pásme sú chránené frekvenčné normály a časové signály, vysielané z iných krajín.	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			
	civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/REC 70-03 
VPR-01/2007; VPR-03/2008	všeobecné povolenie 	
315 – 325 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
Plavebná rádionavigácia 
(rádiomajáky)                     5.73

5.72 5.75	315 – 325 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	civ.	Letecké majáky	NDB a L	
				civ.	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
325 – 405 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA

5.72	325 – 405 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	civ.	Letecké majáky	NDB a L	
				civ.	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES;VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
405 – 415 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA             5.76

5.72	405 – 415 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB a L	
				mil.	Obranné systémy		
				civ.	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES; VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
415 – 435 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ    5.79

5.72	415 – 435 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB a L	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES; VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
435 –  495 kHz
	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
5.79 5.79A
Letecká rádionavigácia

5.72 5.82

	435 kHz –  490 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB a L	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Plavebná pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ. 	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES; VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
					Vyhľadávanie obetí lavín
VPR-6/2004	457 kHz	
		490 – 495 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB a L	
			Plavebná pohyblivá	mil.	Obranné systémy	Plavebná pohyblivá	
				civ.	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES; VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
495 – 505 kHz	POHYBLIVÁ                    5.82A   

5.82B
	495 – 505 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB a L	
			POHYBLIVÁ (tieseň a volanie)	civ.	GMDSS	500 kHz; ochrana  (±5) kHz	
				civ.	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES
VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
505,0 –  526,5 kHz
	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
5.79 5.79A 5.84

5.72

	505 – 510 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB a L	
				civ.	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES;VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
		510,0 – 526,5 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	do 526 kHz 
NDB a L 	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Plavebná pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES; VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
526,5 – 1606,5 kHz
	ROZHLASOVÁ

5.87  5.87A	526,5 – 1 300,0 kHz 	ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-03	531 – 1602 kHz; 
SV; frekv. plán GE75	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Lekárske implantáty ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-07/2005 VPR-06/2010	315 – 600 kHz implantáty pre zvieratá; (všeobecné povolenie)	
					RFID
2009/381/ES; VPR-03/2008	400 – 600 kHz
(všeobecné povolenie)	
		1300,0 – 1606,5 kHz	ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-03	531 – 1602 kHz; 
SV; frekv. plán GE75	
2194 – 2300 kHz
 	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.92 5.103 5.112	2194,0 – 2194,5 kHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	civ.			
		2194,5 – 2300,0 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ 
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	civ.			
				mil.	Obranné systémy	
	
2498 – 2501 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	2498 – 2501 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 2500 kHz	
3800 – 3900 kHz	PEVNÁ
LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)
POZEMNÁ POHYBLIVÁ	3800 – 3900 kHz	PEVNÁ	civ.			
			LETECKÁ POHYBLIVÁ (OR)	civ						POZEMNÁ POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Letecká pohyblivá (OR)	mil	Obranné systémy		
			Pozemná pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
4995 – 5003 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	4995 – 5003 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 5000 kHz	
6765 – 7000 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 

5.138  5.138A 5.139  	6765 – 7000 kHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Nešpecifikované SRD
2009/381/ES; 2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03   
RR 06-01; VPR-05/2001VPR‑04/2010	6765 – 6795 kHz; 
(všeobecné povolenie)	
					Induktívne aplikácie
2009/381/ES  ERC/REC 70-03  
VPR-03/2008 	všeobecné povolenie	
7000 – 7100 kHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA 
5.140 5.141  5.141A	7000 – 7100 kHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
9995 – 10003 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY
5.111	9995 – 10003 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY
	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 10000 kHz	
12230 – 13200 kHz	PLAVEBNÁ  POHYBLIVÁ
5.109  5.110  5.132 5.145	12230 – 13200 kHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Plavebná pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
13200 – 13260 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	13200 – 13260 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
13260 – 13360 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (R)	13260 – 13360 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (R)	civ.			
			Letecká pohyblivá (R)	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
13360 – 13410 kHz	PEVNÁ
RÁDIOASTRONÓMIA 
5.149	13360 – 13410 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
13410 – 13570 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)

5.150	13410 – 13570 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/REC 70-03
VPR-03/2008	všeobecné povolenie  	
					Nešpecifikované SRD
2009/381/ES; 2010/368/EÚ ERC/REC 70-03   
RR 06-02; VPR-05/2001VPR‑04/2010	13553 – 13567 kHz; 
(všeobecné povolenie)	
					RFID
VPR-03/2008  	13 553 – 13 567 kHz;
(všeobecné povolenie) 	
					Riadenie modelov
ERC/REC 70-03
RR 07-01; VPR-03/2001	všeobecné povolenie  	
					ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
13570 – 13600 kHz	ROZHLASOVÁ                5.134

5.151	13570 – 13600 kHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-04	KV	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
13600 – 13800 kHz	ROZHLASOVÁ
	13600 – 13800 kHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-04	KV	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
13800 – 13870 kHz	ROZHLASOVÁ                5.134

5.151	13800 – 13870 kHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-04	KV	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
13870 – 14000 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	13870 – 14000 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
14000 – 14250 kHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	14000 – 14250 kHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
14250 – 14350 kHz	AMATÉRSKA

5.152	14250 – 14350 kHz	AMATÉRSKA 	civ.	Amatérska 		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
14350 – 14990 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	14350 – 14990 kHz	PEVNÁ 	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
14990 – 15005 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY
5.111	14990 – 15005 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 15000 kHz	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
15005 – 15010 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY
Kozmický výskum	15005 – 15010 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.			
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
15010 – 15100 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	15010 – 15100 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
15100 – 15600 kHz	ROZHLASOVÁ
	15100 – 15600 kHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-04	KV	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
15600 – 15800 kHz	ROZHLASOVÁ                5.134

5.146	15600 – 15800 kHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-04	KV	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
15800 – 16360 kHz	PEVNÁ

5.153	15800 – 16360 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
16360 – 17410 kHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
5.109  5.110  5.132  5.145
	16360 – 17410 kHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Plavebná pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
17410 – 17480 kHz	PEVNÁ	17410 – 17480 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
17480 – 17550 kHz	ROZHLASOVÁ                  5.134
                    
5.146	17480 – 17550 kHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-04	KV	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
17550 – 17900 kHz	ROZHLASOVÁ
	17550 – 17900 kHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-04	KV	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
17900 – 17970 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (R)	17900 – 17970 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (R)	civ.			
				mil.			
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
17970 – 18030 kHz
	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)
	17970 – 18030 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
18030 – 18052 kHz	PEVNÁ	18030 – 18052 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ 	civ.			
			PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
18052 – 18068 kHz	PEVNÁ
Kozmický výskum	18052 – 18068 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
18068 – 18168 kHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA

5.154	18068 – 18168 kHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
18168 – 18780 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	18168 – 18780 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	civ.			
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
18780 – 18900 kHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ	18780 – 18900 kHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Plavebná pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
18900 – 19020 kHz	ROZHLASOVÁ                5.134

 5.146	18900 – 19020 kHz	ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová
RR 20-04	KV	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
19020 – 19680 kHz	PEVNÁ	19020 – 19680 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
19680 – 19800 kHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 
        5.132
	19680 – 19800 kHz	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
19800 – 19990 kHz	PEVNÁ	19800 – 19990 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
19990 – 19995 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY
Kozmický výskum
5.111	19990 – 19995 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ. 	Frekvenčné normály a časové signály		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
19995 – 20010 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY
5.111	19995 – 20010 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ. 	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 20 000 kHz	
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
20010 – 21000 kHz	PEVNÁ
Pohyblivá	20010 – 21000 kHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
				civ.	ULP-AID
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; VPR-06/2010	12500 – 20000 kHz; (všeobecné povolenie)	
21000 – 21450 kHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ	21000 – 21450 kHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
21850 – 21870 kHz	PEVNÁ                          5.155A

5.155	21850 – 21870 kHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)	civ.			
			PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
24890 – 24990 kHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	24890 – 24990 kHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVA AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
24990 – 25005 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	24990 – 25005 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 25 000 kHz 	
26175 – 27500 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.150	26175 – 27500 kHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	CEPT PR27   
ERC/DEC/(98)11;ERC/DEC/(98)16 
RR 18-01; RR 18-02
ERC/DEC/(96)02; T/R 20-09
VPR-02/2005	Občianske rádiostanice;
(všeobecné povolenie)	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Induktívne aplikácie
2009/381/ES; ERC/DEC/(01)16; ERC/REC 70-03; VPR-03/2008 	všeobecné povolenie 
	
					Nešpecifikované SRD
2009/381/ES; 2010/368/EÚ ERC/DEC/(01)02 ERC/REC 70-03   
RR 06-03; VPR-05/2001VPR‑04/2010	26957 – 27283 kHz; 
(všeobecné povolenie)	
					Riadenie modelov
2009/381/ES; ERC/DEC/(01)10
RR 07-02; VPR-03/2001	všeobecné povolenie 
	
27500 – 28000 kHz	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY
PEVNÁ
POHYBLIVÁ	27500 – 28000 kHz	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY	civ.			
			PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Rádiové Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03; RR 03-01
VPR-04/2001	všeobecné povolenie  	
28000 – 29700 kHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	28000 – 29700 kHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
29,7 – 30,005 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ	29,7 – 30,005 MHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
				civ	Lekárske implantáty
ERC/REC 70-03; VPR-05/2010	30,0 – 37,5 MHz;
(všeobecné povolenie) 	
30,005 – 30,01 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOZMICKÁ PREVÁDZKA
KOZMICKÝ VÝSKUM	30,005 – 30,01 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			KOZMICKÝ VÝSKUM	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ	Lekárske implantáty
ERC/REC 70-03; VPR-05/2010	30,0 – 37,5 MHz;
(všeobecné povolenie) 	
30,01 MHz –

 – 37,50 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

	30,01 – 32,8625 MHz	POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10; RR 13-01; RR 13-21; T/R 25-08	5 frekvencií používaných hasičskými útvarmi 
	
					CT0
RR 08-01; VPR-10/2001	30,075 – 30,300 MHz;
(všeobecné povolenie)	
				civ	Lekárske implantáty
ERC/REC 70-03; VPR-05/2010	30,0 – 37,5 MHz;
(všeobecné povolenie) 	
		32,8625 – 35 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10; RR 13-01; RR 13-21; T/R 25-08		
				civ.	Lekárske implantáty
ERC/REC 70-03; VPR-02/2007; VPR-05/2010	330,0 – 37,5 MHz;
(všeobecné povolenie) 	
					Riadenie lietajúcich modelov
ERC/DEC/(01)11
RR 07-03; VPR-03/2001	všeobecné povolenie  

	
		35,0 – 37,5 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria 	36,1 – 36,4 MHz 	
			POHYBLIVÁ	civ.	Telemetria 	36,1 – 36,4 MHz 	
				civ.	Lekárske implantáty
ERC/REC 70-03; VPR-02/2007; VPR-05/2010	330,0 – 37,5 MHz;
(všeobecné povolenie) 	
					Riadenie lietajúcich modelov
ERC/DEC/(01)11
RR 07-03; VPR-03/2001	všeobecné povolenie  	
					Rádiové Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-02; VPR-04/2001	všeobecné povolenie  
	
37,5 – 38,25 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149	37,5 – 38,25 MHz	POHYBLIVÁ	civ.			
				civ.	Riadenie lietajúcich modelov
ERC/DEC/(01)11
RR 07-05; VPR-03/2001	všeobecné povolenie  	
					Rádiové Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-02; VPR-04/2001	všeobecné povolenie  	
38,25 – 39,986 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ	38,25 – 39,00 MHz	POHYBLIVÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Rádiové Bezšnúrové mikrofóny
RR 03-02; VPR-04/2001	všeobecné povolenie  	
		39,00 – 39,986 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	CT0
RR 08-01; VPR-10/2001	39,775 – 40,000 MHz;
 (všeobecné povolenie) 	
40,02 – 40,98 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.150	40,02 – 40,98 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
				civ.	Nešpecifikované SRD
2009/381/ES; 2010/368/EÚ ERC/DEC/(01)03 ERC/REC 70-03   
RR 06-04; VPR-05/2001VPR‑04/2010	40,660 – 40,700 MHz; 
(všeobecné povolenie)	
					Riadenie modelov
2009/381/ES; ERC/DEC/(01)12 
RR 07-03; VPR-03/2001	všeobecné povolenie	
40,98 – 41,015 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ 
Kozmický výskum

5.160  5.161	40,98 – 41,015 MHz
	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
41,015 – 44,00 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.160  5.161	41,015 – 44,00 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	41,15 – 47,0 MHz harmonizované mil. pásmo	
44 – 47 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.162  5.162A	44 – 46 MHz	Pohyblivá
	civ.
	PMR
ERC/DEC/(98)10; RR 13-03; RR 13-21; T/R 25-08		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy	41,15 – 47,0 MHz harmonizované mil. pásmo	
		46 – 47 MHz	POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	41,15 – 47,0 MHz harmonizované mil. pásmo	
47– 68 MHz 
	ROZHLASOVÁ

5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171	47 – 48 MHz	POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
		48,0 – 48,5 MHz	POHYBLIVÁ	civ.			
		48,5– 66,0 MHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	TV analógová (pozemská)
RR 21-01; T/R 25-06	I. TV pásmo;
CCIR-B1; do r. 2012	
			Pohyblivá	civ.	Telemetria56,5 – 58,0 MHz diaľkové ovládanie 	
				mil.	Obranné systémy		
			Amatérska	civ.	Amatérska	50 – 52 MHz 	
				civ	Nešpecifikované SRD
2010/368/EU; RR 06-05;  VPR-05/2001 VPR-04/2010	57,2125 – 57,3125 MHz;
(všeobecné povolenie)
	
		66– 67 MHz	POHYBLIVÁ	civ.			
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		67– 68 MHz	POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
68,0 – 74,8 MHz 
 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.149  5.175  5.177 5.179	68 – 73 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06; RR 13-04; RR 13-05; T/R 25-08	duplex  (+9,8) MHz 	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
		73,0 – 74,8 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06 RR 13-04; RR 13-05; T/R 25-08	duplex  (+9,8) MHz	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy	73,3 – 74,1 MHz harmonizované mil  pásmo	
75,2 – 87,5 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.175  5.179 5.187	75,2 – 87,5 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10; RR 13-04; RR 13-05; RR 13-21; T/R 25-08	75,2 – 77,7 MHz; duplex (+9,8) MHz
77,8 – 84,6 MHz, duplex (-9,8)MHz          
85,0 – 87,5 MHz, duplex (-9,8)MHz          	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy	79,0 – 79,7 MHz harmonizované mil  pásmo	
				civ.	SRD
ERC/REC 70-03
VPR-03/2005	87,05 a 87,10 MHz povelové súpravy pre nevidiacich a slabozrakých;
(všeobecné povolenie)	
138,0 – 143,6  MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)

5.210  5.211 5.212  5.214	138 – 143,6  MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	mil.	Obranné systémy	138 – 144 MHz harmonizované mil. pásmo, vrátane riadenia letovej prevádzky	
				civ.	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03   
VPR‑04/2010	138,200 – 138,450 MHz; 
(všeobecné povolenie)	
143,6 – 143,65 MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)
KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup)

5.211  5.212  5.214	143,6 – 143,65 MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	mil.	Obranné systémy	138 – 144 MHz harmonizované mil. pásmo, vrátane riadenia letovej prevádzky	
143,65 – 144,0 MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)

5.210  5.211 5.212  5.214	143,65 – 144,0 MHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)
	mil.	Obranné systémy	138 – 144 MHz harmonizované mil. pásmo, vrátane riadenia letovej prevádzky	
144 – 146 MHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA

5.216	144 – 146 MHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
146 – 148 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	146 – 148 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria
T/R 25-08	146,0 – 149,9 MHz; 12,5 kHz raster	
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06RR 13-06; T/R 25-08	12,5 kHz raster  	
148,0 – 149,9 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                           5.209                                       

5.218  5.219  5.221	148,0 – 149,9 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06 RR 13-06	12,5 kHz raster  	
			PEVNÁ	civ.	Telemetria	146,0 – 149,9 MHz; 12,5 kHz raster	
				civ.	Rádiové Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03; RR 03-03;       RR 03-04; VPR-04/2001	všeobecné povolenie  	
150,05 – 153,0 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149	150,05 – 153,0 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10; RR 13-07; 
RR 13-08; RR 13-22
ECC/DEC/(06)06; RR 13-25
T/R 25-08	150,05 – 150,9875 MHz a 152,9375 – 153,5625 MHz železničná doprava; simplex
151,025 – 152,925 MHz, duplex (+4,5) MHz;  
od 1.1.2015 raster len 12,5 kHz a duplex (+4,6) MHz;
spoločná frekvencia 151,0 MHz 	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
153 – 154 MHzPEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)
Meteorologické prostriedky153 – 153,5625 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06RR 13-08; T/R 25-08	152,9375 – 153,5625 MHz železničná doprava; simplex	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
		153,5625 – 154 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
154 – 156,4875 MHz
 	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.226 	154 – 155,5125 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
		155,5125 – 156 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06 RR 13-25; T/R 25-08 	155,525 – 157,425 MHz, duplex (‑4,5) MHz; od 1.1.2015 raster len 12,5 kHz a duplex (-4,6) MHz  	
		156 – 156, 4875 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
RR 25-01, 
T/R 25-08	156,0 – 157,45 MHz plavba po Dunaji;  duplex (+4,6) MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R)	mil.	Obranné systémy		
156,8375 MHz –

– 174 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
5.226  5.227A 5.229 

 

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
                                  5.227A 5.229

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
                                  5.227A 5.229	156,8375 – 158,3875 MHz 	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 

	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
RR 25-01 
	156,0 – 157,45 MHz plavba po Dunaji;  duplex (+4,6) MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06 RR 13-10; T/R 25-08	157,45 – 158,3875 MHz železničná doprava;
od 1.1.2015 len raster 12,5 MHz
	
		158,3875 – 160,6375 MHz 	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy	

	
		160,6375 – 162,5 MHz 	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
                                        RR 25-01 
T/R 25-08	160,6 – 160,975 MHz
a 161,475 – 162,050 MHz
plavba po Dunaji;  duplex (-4,6) MHz podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; 	
					AIS
ERC/DEC/(99)17	161,975 MHz – AIS1;
162,025 MHz – AIS2	
					PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06T/R 25-08	160,975 – 161,475 MHz	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
		162,5 – 164,4875 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
		164,4875 – 165,5125 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy	

	
		165,5125 –  170,4875 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10; 2005/928/ES; 2008/673/ES; RR 13-11; RR 13-12; RR 13-25; ECC/DEC/(06)06;
T/R 25-08	Frekvencie pre Hasičský a záchranný zbor (od 01.01.2012 raster len 12,5 kHz);
169,175 MHz; 169,225 MHz a 169,325 MHz (celoštátne)
169 MHz; 169,025 MHz; 169,050 MHz; 169,200 MHz; 169,250 MHz; 169,275 MHz; 169,300 MHz a 169,350 MHz (regionálne)
169,6 – 170,4875 MHz
(raster 12,5 kHz a 25 kHz) 
169,375 MHz; 170,200 MHz; 170,275 MHz; 170,475 MHz BOR	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy							Sociálne poplachové zariadenia
ECC/DEC/(05)02
VPR-03/2006	169,48125 MHz; 16t9,59375 MHz;
(všeobecné povolenie)

					SRD
2005/928/ES; 2008/673/ES
ECC/DEC/(05)02
VPR-04/2006; VPR-05/2006	169,4 – 169,8125 MHz (raster až do 50,0 kHz - na načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby); (všeobecné povolenie)
169,4 – 169,475 MHz (raster až do 50,0 kHz - sledovacie a monitorovacie systémy);
(všeobecné povolenie)	
		170,4875 – 172,5125 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
		172,5125 – 174 MHz	POHYBLIVÁ 	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06RR 13-13; T/R 25-08	172,5125 – 174 MHz, 
172,825;  172,725;  172,975 a 173,05 MHz spoločné frekvencie 	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej 	mil.	Obranné systémy		
174 – 223 MHz	ROZHLASOVÁ

5.235  5.237 5.243 	174 – 223 MHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	TV analógová (pozemská)
RR 21-02
T/R 25-06	III. TV pásmo, kanály R6 - R11 (8 MHz raster) (CCIR-B1); analóg. TV do konca r. 2012	
					DVB-T	plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá; frekvenčný plán GE06 	
					T-DAB	plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá; frekvenčný plán
WI95revCO07, resp. frekvenčný plán GE06  	
				civ.	Rádiové Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-05; VPR-04/2001	všeobecné povolenie  	
230 – 235 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.247  5.251 5.252	230 – 235 MHz	Letecká pohyblivá	civ.			
				mil.	Obranné systémy	230 – 240 MHz harmonizované mil. pásmo	
235 – 267 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.111  5.199  5.252  5.254  5.256 5.256A	235 – 260 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	230 – 240 MHz harmonizované mil. pásmo	
			Letecká pohyblivá	civ.	SAR (komunikácia)	243 MHz tiesňová frekvencia (obdoba 121,5 MHz)	
				mil.	Obranné systémy	243,05 – 322,0 MHz  harmonizované mil. pásmo; riadenie letovej prevádzky	
		260 – 267 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	243,05 – 322,0 MHz  harmonizované mil. pásmo; riadenie letovej prevádzky	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
267 – 272 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kozmická prevádzka (zostup)

5.254  5.257	267 – 272 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	243,05 – 322,0 MHz  harmonizované mil. pásmo; riadenie letovej prevádzky	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
272 – 273 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)
5.254 	272 – 273 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	243,05 – 322,0 MHz  harmonizované mil. pásmo; riadenie letovej prevádzky	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	
	
273 – 312 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254
	273 – 300 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	243,05 – 322,0 MHz  harmonizované mil. pásmo; riadenie letovej prevádzky	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
		300,0 – 303,5 MHz	PEVNÁ

	civ.	Telemetria	300,0 – 303,5 MHz širokopásmová telemetria; max. e.r.p. 1 W; 301,525 – 303,5 MHz úzkopásmová telemetria; max. e.r.p. 1 W; 25 kHz raster; duplex (+36) MHz do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ
	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;	300,525 – 301,5 MHz železničná doprava; do 31.12.2010 	
			LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	243,05 – 322,0 MHz  harmonizované mil. pásmo; riadenie letovej prevádzky	
		303,5 – 312  MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	243,05 – 322,0 MHz  harmonizované mil. pásmo; riadenie letovej prevádzky	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
312 – 315 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová pohyblivá
(vzostup)          

      5.254  5.255	312 – 315 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	243,05 – 322,0 MHz  harmonizované mil. pásmo; riadenie letovej prevádzky	
			POHYBLIVÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
315 – 322 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254	315 – 322 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	243,05 – 322,0 MHz  harmonizované mil. pásmo; riadenie letovej prevádzky	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
322 – 328,6 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149	322 – 328 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	322 – 328,6 MHz harmonizované mil. pásmo	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
		328,0 – 328,6 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	322 – 328,6 MHz harmonizované mil. pásmo	
335,4 MHz– 

– 387 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254

PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254

	335,4 – 336,0 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	335,4 – 399,9 MHz harmonizované mil. pásmo	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
		336,0 – 339,5 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	335,4 – 399,9 MHz harmonizované mil. pásmo	
			PEVNÁ	civ.	Telemetria	336 – 339,5 MHz širokopásmová telemetria; max e.r.p 1 W, 
337,525 – 339,5 MHz úzkopásmová telemetria; max. e.r.p. 1 W; 25 kHz raster; duplex (‑36) MHz; do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ
	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;	336,525 – 337,5 MHz železničná doprava (do 0,1 W) 
do 31.12.2010	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
		339,5 – 351,0125	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	335,4 – 399,9 MHz harmonizované mil. pásmo

	
		351,0125 – 380 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	335,4 – 399,9 MHz harmonizované mil. pásmo	
			Pevná	civ.	Privátne pevné siete
	352 – 380 MHz pridelené pre videoprenosy na veľmi krátke vzdialenosti (ochrana budov);
max. e.r.p 100 mW 	
		380 – 385 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.
	PPDR
ECC/DEC/(08)05	digitálne pozemné pohyblivé úzkopásmové a širokopásmové systémy PPDR pre verejnú ochranu a pomoc pri katastrofách duplex (+10) MHz	
				mil.	PMR
ERC/DEC/(98)10; ERC/DEC/(01)19	digitálne pozemné pohyblivé systémy pre bezpečnostné účely štátu pre národnú aj medzinárodnú prevádzku (DMO); duplex (+10) MHz 	
					AGA civilná vojenská komunikácia 
ECC/DEC/(06)05	384,8 – 385,0 MHz digitálne pozemné systémy pre bezpečnostné účely štátu;
duplex (+10) MHz	
					TETRAPOL	duplex (+10) MHz	
					Obranné systémy		
		385 – 387 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	335,4 – 399,9 MHz harmonizované mil. pásmo	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
387– 390 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová pohyblivá (zostup)       5.208A  5.208B  5.254  5.255 	387 – 390 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	335,4 – 399,9 MHz harmonizované mil. pásmo	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
390,0 – 399,9 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254	390 – 395 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.
	PPDR
ECC/DEC/(08)05	digitálne pozemné pohyblivé úzkopásmové a širokopásmové systémy PPDR pre verejnú ochranu a pomoc pri katastrofách duplex (-10) MHz	
				mil.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ERC/DEC/(01)19	digitálne pozemné pohyblivé systémy pre bezpečnostné účely štátu pre národnú aj medzinárodnú prevádzku (DMO); duplex (-10) MHz	
					AGA civilná vojenská komunikácia 
ECC/DEC/(06)05	394,8 – 395,0 MHz digitálne pohyblivé pozemné systémy pre bezpečnostné účely štátu;
duplex (-10) MHz	
					TETRAPOL	duplex (-10) MHz	
					Obranné systémy	335,4 – 399,9 MHz harmonizované mil. pásmo	
			Pevná	civ.	Bod-bod		
		395,0 – 399,9 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	335,4 – 399,9 MHz harmonizované mil. pásmo	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	335,4 – 399,9 MHz harmonizované mil. pásmo	
			Pohyblivá	civ.			
400,05 – 400,15 MHz	DRUŽICOVÁ - FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY
5.261 5 .262	400,05 – 400,15 MHz	DRUŽICOVÁ -FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 400,1MHz	
401 – 402 MHz	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY
KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup)
Pevná
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzostup) 
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	401 – 402 MHz	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	civ.	Lekárske implantáty
ERC/DEC/(01)17; ERC/REC 70-03
VPR-03/2007	všeobecné povolenie 	
402 – 403 MHz
	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup)
Pevná
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (vzostup) 
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	402 – 403 MHz
	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY	civ.			
			Pevná	mil.Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	civ. 
	Lekárske implantáty
ERC/DEC/(01)17
RR 05-01; VPR-03/2007	všeobecné povolenie  	
403 – 406 MHz
	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej
	403 – 405 MHz	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	civ. 
	Lekárske implantáty
ERC/DEC/(01)17
 RR 05-01; VPR-03/2007	všeobecné povolenie 
	
		405 – 406 MHz	PEVNÁ Pevná	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty
ERC/REC 70-03; VPR-03/2007  	všeobecné povolenie	
432 – 438 MHz	AMATÉRSKA
RÁDIOLOKÁCIA
Družicový prieskum Zeme (aktívny)                        5.279A

5.138  5.271 5.272  5.276  5.277 5.280  5.281 5.282	432 – 438 MHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska	430 – 440 MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Nešpecifikované SRD
2009/381/ES; 2010/368/EÚ
 ERC/REC 12‑03; ERC/REC 70-03
RR 06-06; VPR-05/2001
VPR-04/2010	433,050 – 434,790 MHz; (všeobecné povolenie)  	
440  –  450 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia

5.269  5.270  5.271  5.284  5.285 

	440 – 441,025 MHz

	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		441,025 – 445 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria	12,5 kHz raster	
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06VPR-04/2005	441,475 MHz BOR;
(všeobecné povolenie)	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		445 – 448 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR 446
ECC/DEC/(05)12;ERC/DEC/(98)25 ERC/DEC/(98)26;ERC/DEC/(98)27
RR 13-15; VPR-08/2003; VPR-02/2006	 446,0 – 446,1 MHz; 
(všeobecné povolenie); 
446,1 – 446,2 MHz
digitálne PMR;
(všeobecné povolenie)	
					PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06
VPR-04/2005	447,6375 MHz; 447,3250 MHz; 447,3125 MHz; 447,3750 MHz BOR; (všeobecné povolenie) 	
			PEVNÁ	civ.	Telemetria	12,5 kHz raster	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		448 – 450 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	PMR 
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06 
RR 13-16; RR 13-24
T/R 25-08	spoločné frekvencie 448,49; 448,57; 448,61; 448,63; 449,51 MHz	
					Telemetria
VPR-01/2005	448,070 MHz; 448,170 MHz;  (všeobecné povolenie)	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy	

450 – 455 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ               5.286AA

5.209  5.271 5.286  5.286A  5.286B 5.286C  5.286D  5.286E	450,0 – 451,31 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06RR 13-17	450,0 – 451,3 MHz duplex (+10) MHz	
		451,31 – 455,0 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Digitálne bunkové
ECC/DEC/(04)06
VPR-05/2005	451,31 – 455,73 MHz verejné siete; duplex (+10) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
455 – 456 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ               5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E    	455,0 – 455,73 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Digitálne bunkové 
ECC/DEC/(04)06
VPR-05/2005	451,31 – 455,73 MHz verejné siete; duplex (+10) MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		455,73 – 456,0 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
456 – 459 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                5.286AA

5.271  5.287  5.288	456 – 459 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06	457,39 – 458,47 MHz železničná doprava duplex (+10 MHz), raster 25 kHz, od 1.1.2015 len 12,5 KHz 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
459 – 460 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                5.286AA

5.209  5.271  5.286A  5.286B 5.286C  5.286E	459 – 460 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06	duplex (+10) MHz
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
460 – 470 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                5.286AA
Družicová meteorologická (zostup)

5.287 5.288 5.289 5.290	460 – 461,31 MHz 	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
2008/294/ES ERC/DEC/(98)10;
RR 13-17; RR 13-18; RR 13-19
ECC/DEC/(06)06; T/R 25-08	duplex (-10) MHz
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		461,31 – 465,73 MHz	POHYBLIVÁ		Digitálne bunkové
2008/294/ES
ECC/DEC/(04)06
VPR-05/2005	461,31 –  465,73 MHz verejné siete;
duplex  (-10) MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		465,73 – 470 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
ERC/DEC/(98)10;ECC/DEC/(06)06 2008/294/ES;RR 13-17; RR 13-18; RR 13-19;T/R 25-08	467,39 –  468,47 MHz železničná doprava; duplex (-10) MHz
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
470 – 790 MHz
	ROZHLASOVÁ

5.149  5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302  5.304 5.306  5.311A  5.312	470 – 734 MHz	ROZHLASOVÁ	civ.
	TV analógová (pozemská) 
RR 21-03; RR 21-04	IV.-V. TV pásmo, kanály K21 – K53, raster 8 MHz; analóg. TV do konca r. 2012  	
					DVB-T	IV.-V. TV pásmo, kanály K21 – K53, raster 8 MHz	
				civ	Rádiové Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03	470 – 862 MHz	
		734 – 790 MHz	ROZHLASOVÁ	civ.
	TV analógová (pozemská) 
RR 21-03; 
	IV.-V. TV pásmo, kanály K54 – K60, raster 8 MHz; analóg. TV do konca r. 2012	
					DVB-T	IV.-V. TV  pásmo, kanály K54 – K60, raster 8 MHz 	
				civ	Rádiové Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03	470 – 862 MHz	
790 MHz –

 – 862 MHz	PEVNÁ
ROZHLASOVÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej            5.316B  5.317A

5.312 5.314 5.315 5.316 5.316B 5.319

PEVNÁ
ROZHLASOVÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej            5.316B  5.317A

5.312 5.314 5.315 5.316 5.316B 5.319  	790 – 806 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej            	civ.	TRA-ECS
2010/267/EÚ; ECC/DEC/(09)03  	po skončení prevádzky DVB‑T v pásme 790 – 862 MHz	
					Rádiové mikrofóny	470 – 862 MHz	
			ROZHLASOVÁ	civ.
	DVB-T	790 – 806 MHz, V. TV pásmo, kanály K61-K62; raster 8 MHz	
				civ	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03	470 – 862 MHz	
		806 – 808 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej            	civ.	TRA-ECS
2010/267/EÚ; ECC/DEC/(09)03  	po skončení prevádzky DVB‑T v pásme 790 – 862 MHz	
					Rádiové mikrofóny	470 – 862 MHz	
			ROZHLASOVÁ	civ.	DVB-T	806 – 814 MHz, V. TV pásmo, kanály K63; raster 8 MHz	
		808 – 838 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej            	civ.	TRA-ECS
2010/267/EÚ; ECC/DEC/(09)03  	po skončení prevádzky DVB‑T v pásme 790 – 862 MHz	
					Rádiové mikrofóny	470 – 862 MHz	
			ROZHLASOVÁ	civ.	DVB-T	814 – 838 MHz, V. TV pásmo, kanály K64-K66; raster 8 MHz	
			Pevná	civ.			
				civ.	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03

	470 – 862 MHz 
	
		838 – 862 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej            	civ.	TRA-ECS
2010/267/EÚ; ECC/DEC/(09)03  	po skončení prevádzky DVB‑T v pásme 790 – 862 MHz	
					Rádiové mikrofóny	470 – 862 MHz	
			ROZHLASOVÁ	civ.	DVB-T		
				civ.	Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03	470 – 862 MHz 	
862 MHz – 

– 890 MHz
 	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.317A                            
ROZHLASOVÁ                5.322

5.319  5.323

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.317A
ROZHLASOVÁ                 5.322

5.319 5.323        	862 – 864 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                    	civ.			
			                 	civ.	Bezdrôtové audio aplikácie
2009/381/ES; VPR-11/2001	863 – 865 MHz;
max. vyžiarený výkon 10 mW;
(všeobecné povolenie)  	
					Rádiové Bezšnúrové mikrofóny
ERC/REC 70-03
RR 03-06; VPR-04/2001	863 – 865 MHz;
max. vyžiarený výkon 10 mW;
(všeobecné povolenie);	
					Nešpecifikované SRD
2009/381/ES; 2010/368/EÚ;  
ERC/REC 70-03; VPR-05/2008 VPR-04/2010 	863 – 87068,60 MHz;
(všeobecné povolenie)

		864 – 868 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.			
				civ.	Bezdrôtové audio aplikácie
2009/381/ES; VPR-11/2001	863 – 865 MHz, max. vyžiarený výkon 10 mW;
(všeobecné povolenie)  	
					RFID
2006/804/ES; ERC/REC 70-03
VPR-05/2009 	865 – 868 MHz; 865,6 – 867,6 MHz; 865,6 – 868 MHz;  
(všeobecné povolenie)	
					Nešpecifikované SRD
2009/381/ES; 2010/368/EÚ;  
ERC/REC 70-03; VPR-05/2008 VPR-04/2010 	863 – 87068,60 MHz;
(všeobecné povolenie)

	
		868 – 885 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
	civ.

	GSM-R
ECC/DEC/(05)08;ECC/DEC/(02)05
ECC/DEC/(02)09; VPR-07/2003
ECC/DEC/(02)10	876 – 880 MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
					GSM
2010/166/EÚ; ECC/DEC/(08)08;ERC/DEC/(98)20
ECC/DEC/(05)08; RR 01-01
ECC/DEC/(06)13; VPR-03/2009; VPR-07/2010	880 – 890 MHz  E-GSM;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)  	
					Digitálne bunkové
ECC/DEC/(04)06 	872 – 876 MHz digitálne širokopásmové siete; 
duplex (+45) MHz	
				civ.	Nešpecifikované SRD
2009/381/ES; 2010/368/EÚ;  
ERC/REC 70-03; VPR-05/2008 VPR-04/2010 	863 – 87068,60 MHz;
868,7 – 869,2 MHz;
869,40 – 869,65MHz;
869,7 – 870,0 MHz
(všeobecné povolenie)	
					Poplachové zariadenia 
2009/381/ES; VPR-04/2008 	868,6 – 868,7 MHz; 869,25 –869,40 MHz; 869,65 – 869,70 MHz 
(všeobecné povolenie) 	
					Sociálne poplachové zariadenia
2009/381/ES; VPR-04/2008 	869,2 – 869,25 MHz;  
(všeobecné povolenie) 

		885 – 890 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	IMT-2000/UMTS
2010/166/EÚ;; 2009/114/ES 2011/251/EÚ; VPR‑07/2010;2009/766/ES	880 – 915 MHz; duplex (+45) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
890 MHz –  

–  942 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.317A                            
ROZHLASOVÁ                5.322                       
Rádiolokácia

5.323

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.317A                            
ROZHLASOVÁ                5.322                       
Rádiolokácia

5.323	890 – 915 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	GSM
2010/166/EÚ; ECC/DEC/(08)08;ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08; RR 01-01
ECC/DEC/(06)13;ERC/DEC/(94)01 VPR-03/2009 VPR-07/2010	890 – 915 MHz  GSM 900; 
duplex (+45) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
					IMT-2000/UMTS
2011/251/EÚ ;2009/114/ES; 2009/766/ES
VPR-07/2010; ECC/REC/(08)02	880 – 915 MHz; duplex (+45) MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) 

		915 – 930 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	GSM-R
ECC/DEC/(02)09; 2008/294/ES
ECC/REC/(05)08;ECC/DEC/(02)05
ECC/DEC/(06)13;ECC/DEC/(02)10	921 – 925 MHz;
duplex (-45) MHz  	
					GSM
2010//166/EÚ; 2008/294/ES
ECC/DEC/(08)08;ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08; RR 01-01
VPR-03/2009; 	925 – 935 MHz; E-GSM 
duplex (-45) MHz  	
					IMT-2000/UMTS
2010//166/EÚ; 2009/114/ES; 2011/251/EÚ ; 2009/766/ES
ECC/REC/(08)02	925 – 960 MHz; duplex (-45) MHz
	
					Digitálne bunkové
ECC/DEC/(04)06; VPR-05/2005 	917 – 921 MHz digitálne širokopásmové siete; 
duplex  (-45) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
		930 – 942 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ. 	GSM
2010//166/EÚ; 2008/294/ES
ECC/DEC/(08)08;ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08; RR 01-01
ERC/DEC/(94)01;ECC/DEC/(06)13 VPR-03/2009; 	925 – 935 MHz  E-GSM;
duplex (-45) MHz	
					IMT-2000/UMTS
2011/251/EÚ ; 2010//166/EÚ ; 2009/114/ES; 2009/766/ES; ECC/REC/(08)02;	925 – 960 MHz; duplex (-45) MHz;
	
942 – 960 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                  5.317A                     
ROZHLASOVÁ                 5.322

5.319  5.323	942 – 960 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	GSM
ECC/REC/(05)08; 2010//166/EÚ; 2008/294/ES
ECC/DEC/(08)08;ERC/DEC/(97)02
ERC/DEC/(94)01;ECC/DEC/(06)13 
RR 01-02; RR 01-03	935 – 960 MHz  GSM 900;
duplex (-45) MHz 	
					IMT-2000/UMTS
2011/251/EÚ ; 2010//166/EÚ; 2009/114/ES; 2009/766/ES; ECC/REC/(08)02;	925 – 960 MHz; duplex (-45) MHz;
	
960 – 1164 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ (R)
5.327A
LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.328 	960 – 1164 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
					IFF	1030 MHz; 1090 MHz	
				civ.	SSR	sekundárne prehľadové radary 	
					DME	960 – 1215 MHz	
1164 – 1215 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.328
DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA
(zostup) (medzidružicová)
5.328B
   
5.328A	1164 – 1215 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
	mil.	Obranné systémy		
				civ.	SSR
ECC/REC/(10)02	sekundárne prehľadové radary	
					DME	960 – 1215 MHz	
1350 – 1400 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOLOKÁCIA

5.149  5.338  5.338A  5.339 	1350 – 1400 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.		Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
				mil.	Obranné systémy	Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.		Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
				mil.	Obranné systémy	Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
1400 – 1427 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM
(pasívny)

5.340  5.341 	1400 – 1427 MHz	RÁDIOASTRONÓMIA	civ.		Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
	civ	ECC/DEC/(11)01		
1427 – 1429 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA
(vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.338A  5.341	1427– 1429 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
	1427 – 1451 MHz IRT 2000;  2 MHz raster; duplex (+65,5) MHz 
Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
1429 – 1452 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.338A  5.341 5.342	1429– 1452 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
	1427 – 1451 MHz IRT 2000;  2 MHz raster; duplex (+65,5) MHz
Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	Limity nežiadúcich emisií vyplývajúce z ECC/DEC/(11)01	
1525 – 1530 MHz	DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ (zostup) 
5.208B  5.351A
KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)
PEVNÁ
Družicový prieskum Zeme
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej                    5.349

5.341  5.342  5.350  5.351 352A 5.354	1525 – 1530 MHz	DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ (zostup)
	civ.	INMARSAT
ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13
ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29
ECC/DEC/(07)05; RR 15-01; RR 15-02; VPR-12/2001 VPR-03/2010	koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; 
(všeobecné povolenie)  	
					Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23ERC/DEC/(98)04;ERC/DEC/(98)19 ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04
RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09
VPR-02/2003; VPR-03/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS;
(všeobecné povolenie)  	
					S-PCS
ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04RR 15-04; VPR-04/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému Thuraya; 
(všeobecné povolenie)  	
					SIT/SUT
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(02)11; VPR-01/2004 VPR-03/2010	SUT;
(všeobecné povolenie)  	
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pevná (zostup)	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup)	mil.	Obranné systémy

1530  MHz –

 – 1535 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)   5.208B  5.351A  5.353A
Družicový prieskum Zeme
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej
5.341  5.342 5.351  5.354

KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)   5.208B  5.351A  5.353A
Družicový prieskum Zeme
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej
5.341  5.342 5.351  5.354	1530 MHz –

 – 1535 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)	civ.	SIT/SUT
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(02)11; VPR-01/2004 VPR-03/2010	SUT;
(všeobecné povolenie)  

	
			DRUŽICOVÁ 
POHYBLIVÁ (zostup) 
	civ.	INMARSAT
ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13
ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29
ECC/DEC/(07)05; RR 15-01; RR 15-02; VPR-12/2001 VPR-03/2010	koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M;  (všeobecné povolenie)  	
					Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23ERC/DEC/(98)04;ERC/DEC/(98)19 ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04
RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09
VPR-02/2003; VPR-03/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS;
(všeobecné povolenie)  	
					S-PCS
ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04RR 15-04; VPR-04/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému Thuraya; 
(všeobecné povolenie)  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pevná (zostup)	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup)	mil.	Obranné systémy		
1535 MHz –

– 1559 MHz
	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)    5.208B 5.351A
 
5.341  5.351  5.353A  5.354  5.355  5.356  5.357  5.357A 5.359  5.362A

DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)   5.208B  5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356  5.357 5.357A 5.359 5.362A

	1535 MHz –

– 1544 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 

	civ.
	INMARSAT
ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13
ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29
ECC/DEC/(07)05; RR 15-01; RR 15-02; VPR-12/2001 VPR-03/2010	koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M;
(všeobecné povolenie)  	
					Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23ERC/DEC/(98)04;ERC/DEC/(98)19 ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04
RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09
VPR-02/2003; VPR-03/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS;
(všeobecné povolenie)  	
					S-PCS
ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04RR 15-04; VPR-04/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému Thuraya; 
(všeobecné povolenie)  
	
					SIT/SUT
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(02)11; VPR-01/2004 VPR-03/2010	SUT;
(všeobecné povolenie)	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		1544 – 1545 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 	civ.			
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy		
		1545 – 1559 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)
	civ.
	INMARSAT
ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13
ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29
ECC/DEC/(07)05; RR 15-01; RR 15-02; VPR-12/2001 VPR-03/2010	koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M;  (všeobecné povolenie)  	
					Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23ERC/DEC/(98)04;ERC/DEC/(98)19 ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04
RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09
VPR-02/2003; VPR-03/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS;
(všeobecné povolenie)	
					S-PCS
ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04RR 15-04; VPR-04/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému Thuraya; 
(všeobecné povolenie)  	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
1559 – 1610 MHz	DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) (medzidružicová)
5.208B  5.328B  5.329A 
LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA

5.341 5.362B 5.362C 	1559 – 1610 MHz	DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA (zostup) (medzidružicová)	civ.	GPS
ECC/REC/(10)02	1575,42 MHz GPS L1 	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Družicová rádionavigácia (zostup) (medzidružicová)	mil.	Obranné systémy		
1610 – 1610,6 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                         5.351A
LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA

5.341  5.355 5.359 5.364 5.366  5.367 5.368 5.369 5.371 5.372
	1610 – 1610,6 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre MSS
ECC/DEC/(09)02;ERC/DEC/(97)03 ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04
VPR-02/2004; VPR-14/2001 VPR‑03/2010	koncové stanice systému GLOBALSTAR; 
(všeobecné povolenie);
koncové stanice systému IRIDIUM; 
(všeobecné povolenie)  	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.	Obranné systémy		
1610,6 – 1613,8 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                         5.351A

LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149  5.341 5.355  5.359 5.364  5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372	1610,6 – 1613,8 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre MSS
ECC/DEC/(09)02;ERC/DEC/(97)03 ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04
VPR-02/2004; VPR-14/2001 VPR‑03/2010	koncové stanice  systému GLOBALSTAR;
(všeobecné povolenie)
koncové stanice  systému IRIDIUM; (všeobecné povolenie)  	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.	Obranné systémy		
1613,8 – 1626,5 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                       5.351A                             
LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
Družicová pohyblivá (zostup)
5.208B  

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365  5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372	1613,8 – 1626,5 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre MSS
ECC/DEC/(09)02;ERC/DEC/(97)03 ECC/DEC/(07)04;ECC/DEC/(09)04 ECC/DEC/(07)05 
VPR-02/2004; VPR-14/2001 VPR‑03/2010	koncové stanice  systému GLOBALSTAR; (všeobecné povolenie);
koncové stanice  systému IRIDIUM; (všeobecné povolenie)  	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.	Obranné systémy	

1626,5  – 1660 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                        5.341A
                               
5.341  5.351 5.354  5.355 5.359 .351A  5.353A  5.357A  5.362A  5.374  5.375  5.376

	1626,5 – 1660 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)	civ.	INMARSAT
ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13
ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29
ECC/DEC/(07)05; RR 15-01; RR 15-02; VPR-12/2001 VPR-03/2010	(okrem 1645,5 – 1646,5 MHz) koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; (všeobecné povolenie)  	
					Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23ERC/DEC/(98)04;ERC/DEC/(98)19 ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04
RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09
VPR-02/2003; VPR-03/2003 VPR‑03/2010	(okrem 1645,5 – 1646,5 MHz) koncové stanice systému EMS-PRODAT; EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS;
(všeobecné povolenie) 	
					S-PCS
ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04RR 15-04; VPR-04/2003 VPR‑03/2010	(okrem 1645,5 – 1646,5 MHz) koncové stanice systému Thuraya; (všeobecné povolenie)  	
					SIT/SUT
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(02)11
 VPR-01/2004 VPR-03/2010	okrem pásma 1645,5 – 1646,5 MHz SUT; (všeobecné povolenie) 
	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.Obranné systémy	

	
1660 – 1660,5 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                       5.351A                           
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149  5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A	1660 – 1660,5 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)	civ.	INMARSAT
ERC/DEC/(98)12;ERC/DEC/(98)13
ERC/DEC/(98)14;ERC/DEC/(98)29
ECC/DEC/(07)05; RR 15-01; RR 15-02; VPR-12/2001 VPR-03/2010	koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M; (všeobecné povolenie)  	
					Zemské stanice pre MSS
ERC/DEC/(01)22;ERC/DEC/(01)23ERC/DEC/(98)04;ERC/DEC/(98)19 ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04
RR 15-07; RR 15-08; RR 15-09
VPR-02/2003; VPR-03/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS;
(všeobecné povolenie)  	
					S-PCS
ERC/DEC/(01)24;ERC/DEC/(01)25
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04RR 15-04; VPR-04/2003 VPR‑03/2010	koncové stanice systému Thuraya; (všeobecné povolenie)  	
					SIT/SUT
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(02)11
 VPR-01/2004 VPR-03/2010	SUT;
(všeobecné povolenie)  	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
1710 MHz – 

– 1930 MHz

	PEVNÁ
POHYBLIVÁ         5.384A 5.388A 5.388B

5.149  5.341 5.385  5.386 5.387 5.388

PEVNÁ
POHYBLIVÁ          5.380  5.384A  5.388A

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388

PEVNÁ
POHYBLIVÁ           5.380 5.384A 5.388A

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388	1710 – 1750 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
2010/166/EÚ ERC/DEC/(98)21;ECC/DEC/(06)07 ECC/REC/(05)08;ECC/DEC/(08)08 ECC/DEC/(06)13;ERC/DEC/(95)03 
RR 01-04; VPR-03/2009
VPR-07/2010	GSM 1800; duplex (+95) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)
	
					IMT-2000/UMTS
2010/166/EÚ; ECC/REC/(08)02; VPR-07/2010;	1710 – 1785 MHz; duplex (+95) MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice)

	
		1750 – 1785 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
2010/166/EÚ; 2008/294/ES; ERC/DEC/(98)21;ECC/DEC/(06)07 ECC/REC/(05)08;ECC/DEC/(08)08 
ECC/DEC/(06)13; RR 01-04
ERC/DEC/(95)03; VPR-03/2009 VPR-07/2010	GSM 1800; duplex (+95) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)
	
					IMT-2000/UMTS
2011/251/EÚ ; 2010/166/EÚ; ECC/REC/(08)02; 2009/766/ES; VPR-07/2010	1710 – 1785 MHz; duplex (+95) MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod	1776 – 1800 MHz modulačné linky privádzacie spoje pre rozhlas; 1 MHz raster 	
		1785 – 1800 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod 1776 – 1800 MHz modulačné linky privádzacie spoje pre rozhlas; 1 MHz raster 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
		1800 – 1805 MHz	POHYBLIVÁ	civ.			
			Pohyblivá 	mil.Obranné systémy		
		1805 – 1845 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
2010/166/EÚ; ; 2008/294/ES; ECC/DEC/(06)07;ECC/REC/(05)08;ECC/DEC/(08)08ECC/DEC/(06)13;ERC/DEC/(95)03; 
RR 01-05; RR 01-06	GSM 1800;
duplex (-95) MHz;
	
					IMT-2000/UMTS
2011/251/EÚ ; 2010/166/EÚ; ECC/REC/(08)02; 2009/766/ES	1805 – 1880 MHz; duplex (‑95) MHz	
		1845 – 1880 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM
2010/166/EÚ; 2008/294/ES ; ERC/DEC/(95)03; 2008/294/ES;ECC/DEC/(06)07; ECC/REC/(05)08;ECC/DEC/(08)0; 
ECC/DEC/(06)13;RR 01-05; RR 01‑06	GSM 1800;
duplex (-95) MHz;
	
					IMT-2000/UMTS
2011/251/EÚ ; 2010/166/EÚ; ECC/REC/(08)02; 2009/766/ES	1805 – 1880 MHz; duplex (‑95) MHz

	
		1880 – 1930 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	DECT
ERC/DEC/(94)03;ERC/DEC/(98)22
RR 08-04; VPR-07/2001	1880 – 1900 MHz;
(všeobecné povolenie)  	
					IMT-2000/UMTS
128/1999/EC; ECC/DEC/(06)01 
VPR-03/2009; VPR-07/2010 	1900 – 1980 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT 2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
1930 – 1970 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ           388A  5.388B

5.388	1930 – 1970 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
128/1999/ES; ECC/DEC/(06)01 
VPR-03/2009; VPR-07/2010	1900 – 1980 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
1970 – 1980 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ        5.388A  5.388B
                       
5.388	1970 – 1980 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
128/1999/ES; ECC/DEC/(06)01 
VPR-03/2009; VPR-07/2010	1900 – 1980 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
2010 – 2025 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ         5.388A 5.388B

5.388 	2010 – 2025 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
128/1999/ES; ECC/DEC/(06)01 
VPR-03/200;	1910 – 2025 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
2025 – 2110 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    5.391                       
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup + medzidružicová)

5.392	2025 – 2110 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	2025 – 2105 MHz dočasné pevné spoje na dožitie;
2100 – 2110 MHz distribučné systémy MMDS, na dožitie, žiadne nové prídely;
2080 – 2110 MHz frekvencie pre spätný kanál MMDS	
				mil.	Obranné systémy	2025 – 2070 MHz  harmonizované mil. pásmo pre taktické rr spoje	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	2025 – 2070 MHz  harmonizované mil. pásmo pre taktické rr spoje	
2110 – 2120 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ        5.388A  5.388B
KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír) (vzostup)

5.388	2110 – 2120 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
128/1999/EC; ECC/DEC/(06)01 
VPR-03/2009	2110 – 2170 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)   	
2120 – 2160 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ        5.388A  5.388B

5.388 	2120 – 2160 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
2008/294/ES; ECC/DEC/(06)01
VPR-03/2009 	2110 – 2170 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)   	
2160 – 2170 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ         5.388A 5.388B
                         
5.388  	2160 – 2170 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
2008/294/ES; ECC/DEC/(06)01
VPR-03/2009; 	2110 – 2170 MHz pozemné aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)   	
2170 – 2200 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                       5.351A
 
5.388  5.389A 5.389F 	2170 – 2200 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
ECC/DEC/(06)01; VPR-03/2009 	2110 – 2200 MHz pozemské aplikácie UMTS a iné v IMT-2000;
(všeobecné povolenie)   	
			DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)   	civ	Zemské stanice pre MSS
2008/626/ES;2007/98/ES
ECC/REC/(06)05;ECC/DEC/(06)09 ECC/REC/(10)01;ECC/DEC/(06)10 ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04	2170 – 2200 MHz,
duplex (-190) MHz; CGC	
2200 – 2290 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup + medzidružicová)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    5.391                        
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup + medzidružicová)

5.392	2200 – 2290 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje Bod-multibod
	2200 – 2300 MHz distribučné systémy MMDS 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	2200 – 2245 MHz harmonizované mil. pásmo pre taktické rr spoje ; 
na základe koordinácie s civ. prídelmi	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy	2200 – 2245 MHz harmonizované mil. pásmo pre taktické rr spoje; 
na základe koordinácie s civ. prídelmi
	
2290 – 2300 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej  
KOZMICKÝ VÝSKUM (ďaleký vesmír) (zostup)	2290 – 2300 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje Bod-multibod

	2200 – 2300 MHz distribučné systémy MMDS 	
2300 – 2450 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                  5.384A
Amatérska
Rádiolokácia

5.150  5.282 5.395	2300 – 2450 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	SAP/SAB a ENG/OB
ERC/REC 25-10	2300 – 2400 MHz	
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	len v úseku 2300 – 2400 MHz	
				civ.	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ ERC/REC 70-03; RR 06-07; VPR-05/2001 VPR-04/2010	2400,0 – 2483,5 MHz;  
(všeobecné povolenie)  	
					Detekcia pohybu
ERC/DEC/(01)08; ERC/REC 70-03
RR 11-01; VPR 04/2009 	2400,0 – 2483,5 MHz;  
(všeobecné povolenie)  	
					RLAN 
ERC/DEC/(01)07
RR 04-01; VPR-01/2001	2400,0 – 2483,5 MHz RLAN s rozprestretým (spread) spektrom; (všeobecné povolenie)  	
					RFID
2009/381/ES; VPR-05/2009	2446 – 2454 MHz; len na vnútorné použitie	
			POHYBLIVÁ  	mil.	Obranné systémy	len v úseku 2300 – 2400 MHz	
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Rádiolokácia	mil.Obranné systémy		
2450 – 2483,5 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  
Rádiolokácia

5.150  5.397	2450 – 2483,5 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
				civ.	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ 2009/381/ES;ERC/REC 70‑03
RR 06-07;VPR-05/2001 VPR‑04/2010	2400,0 – 2483,5 MHz;  
(všeobecné povolenie) 	
					Detekcia pohybu
ERC/REC 70‑03;ERC/DEC/(01)08
RR 11-01; VPR 04/2009	2400,0 – 2483,5 MHz;  
(všeobecné povolenie)  	
					RLAN 
2009/381/ES; ERC/DEC/(01)07
RR 04-01;VPR-01/2001	2400,0 – 2483,5 MHz RLAN s rozprestretým (spread) spektrom; (všeobecné povolenie)  	
					RFID
2009/381/ES; VPR-05/2009	2446 – 2454 MHz; len na vnútorné použitie	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2483,5 – 2500 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)                         5.351A
Rádiolokácia

5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402	2483,5 – 2500 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)
	civ.	Zemské stanice pre MSS
ECC/DEC/(09)02;ERC/DEC/(97)03
ECC/DEC/(07)05;ECC/DEC/(07)04 VPR-14/2001 VPR-03/2010	Stanice GLOBALSTAR; (všeobecné povolenie)  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2500 – 2520 MHz	PEVNÁ                            5.410 
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                       5.384A

 5.405  5.412 	2500 – 2520 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	TRA-ECS
 2008/477/ES; ECC/DEC/(05)05; ECC/DEC/(02)06  	plánovaná služba	
			Pevná PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
TRA-ECS 
2008/477/ES	pásmo 2500 – 2570 MHz je možné využívať dočasne pre MMDS, kým nebude pridelené vo výberovom konaní podľa rozhodnutia 2008/477/ES	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2520 – 2655 MHz	PEVNÁ                            5.410 
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                       5.384A
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
5.413  5.416

5.339  5.405  5.412 5.417C  5.417D 5.418B  5.418C	2520 – 2655 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	TRA-ECS 
2008/477/ES; ECC/DEC/(05)05; ECC/DEC/(02)06  	plánovaná služba	
			Pevná PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
TRA-ECS 
2008/477/ES	pásmo 2500 – 2570 MHz je možné využívať dočasne pre MMDS, kým nebude pridelené vo výberovom konaní podľa rozhodnutia 2008/477/ES	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2655 – 2670 MHz	PEVNÁ                          5.410 
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.384A
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
5.208B  5.413  5.416
Družicový prieskum Zeme (pasívny)
Rádioastronómia
Kozmický výskum (pasívny)

5.149  5.412	2655 – 2670 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	TRA-ECS
  2008/477/ES; ECC/DEC/(05)05; ECC/DEC/(02)06  	plánovaná služba	
			Pevná PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
TRA-ECS 
2008/477/ES	pásmo 2500 – 2570 MHz je možné využívať dočasne pre MMDS, kým nebude pridelené vo výberovom konaní podľa rozhodnutia 2008/477/ES	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2670 – 2690 MHz	PEVNÁ                            5.410
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                      5.384A
Družicový prieskum Zeme (pasívny)
Rádioastronómia
Kozmický výskum (pasívny)

5.149  5 .412 	2670 – 2690 MHz	POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	TRA-ECS
  2008/477/ES; ECC/DEC/(05)05; ECC/DEC/(02)06  	plánovaná služba	
			Pevná PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
TRA-ECS 
2008/477/ES	pásmo 2500 – 2570 MHz je možné využívať dočasne pre MMDS, kým nebude pridelené vo výberovom konaní podľa rozhodnutia 2008/477/ES	
				mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
3400 – 3600 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)
Pohyblivá                      5.430A
Rádiolokácia

5.431	3400 – 3600 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
2008/411/ES 
ECC/REC(04)05; VPR-04/2002	3410 – 3500 MHz / 3510 – 3600 MHz;
(všeobecné povolenie pre  koncové stanice FWA)  	
					TRA-ECS
2008/411/ES ; ECC/DEC(07)02	3400 – 3800 MHz 	
			POHYBLIVÁ	civ.	TRA-ECS
 2008/411/ES; ECC/DEC(07)02	3400 – 3800 MHz  	
			Amatérska	civ.	Amatérska	3400 – 3410 MHz 	
3600 – 4200 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)
Pohyblivá	3600 – 4200 MHz	PEVNÁ
	civ.
	Bod-multibod
ECC/REC(04)05; ERC/REC12‑08	3600 – 3800 MHz  plánované využitie	
					TRA-ECS
2008/411/ES ; ECC/DEC(07)02	3400 – 3800 MHz 	
			POHYBLIVÁ	civ.	TRA-ECS
2008/411/ES; ECC/DEC(07)02	3400 – 3800 MHz  	
4400 – 4500 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ                  5.440A	4400 – 4500 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	4400 – 5000 MHz harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	4400 – 5000 MHz harmonizované mil. pásmo 	
4500 – 4800 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(zostup)                           5.441
POHYBLIVÁ                  5.440A	4500 – 4800 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	4400 – 5000 MHz harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	4400 – 5000 MHz harmonizované mil. pásmo 	
				civ.	TLPR
2009/381/ES ; VPR-04/2009 	4500 – 7000 MHz	
4800 – 4990 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ           5.440A 5.442 
Rádioastronómia

5.149  5.339 5.443	4800 – 4990 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	4400 – 5000 MHz harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	4400 – 5000 MHz harmonizované mil. pásmo 	
				civ.	TLPR
2009/381/ES ; VPR-04/2009	4500 – 7000 MHz	
4990 – 5000 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej  
RÁDIOASTRONÓMIA
Kozmický výskum (pasívny)
5.149 	4990 – 5000 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	4400 – 5000 MHz harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej  	mil.	Obranné systémy	4400 – 5000 MHz harmonizované mil. pásmo 	
				civ.	TLPR
2009/381/ES ; VPR-04/2009	4500 – 7000 MHz	
5725 – 5830 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska

5.150  5.451 5.453  5.455 5.456	5725 – 5830 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)	civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ; 2009/381/ES; ERC/REC 70-03
RR 06-08; VPR-05/2001 VPR‑04/2010	5725 – 5875 MHz;
(všeobecné povolenie) 
	
					RTTT
ECC/DEC/(02)01; ERC/REC 70-03
RR 16-01; RR 16-02; VPR-15/2001	všeobecné povolenie  	
					TLPR
2009/381/ES ; VPR-04/2009	4500 – 7000 MHz	
5830 – 5850 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová Družicová amatérska (zostup)

5.150 5.451 5.453  5.455 5.456	5830 – 5850 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)	civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ; 2009/381/ES; ERC/REC 70-03
RR 06-08; VPR-05/2001 VPR‑04/2010	5725 – 5875 MHz;
(všeobecné povolenie)
	
					TLPR
2009/381/ES ; VPR-04/2009	4500 – 7000 MHz	
5850 – 5925 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.150 	5850 – 5925 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje Bod-bod	Reportážne rr spoje 	
			Družicová pevná (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	ITS
2008/671/EC; ECC/REC/(08)01; ECC/DEC/(08)01; VPR-01/2009	5875 – 5905 MHz; 
(všeobecné povolenie) 	
				mil.	Obranné systémy		
				civ. 	Nešpecifikované SRD
2009/381/ES;ERC/REC 70-03
RR 06-08 ;VPR-05/2001 VPR‑04/2010	5725 – 5875 MHz;
(všeobecné povolenie)
	
					TLPR
2009/381/ES ; VPR-04/2009	4500 – 7000 MHz	
5925 –  6700 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
5.457A 5.457B
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                   5.457C

5.149 5.440 5.458	5925 – 6425 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ERC/REC 14-01	5925 – 6175 / 6175 – 6425 MHz
rr spoje strednej a vysokej kapacity; duplex (±252,04) MHz;	
			Družicová pevná (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS
ECC/DEC/(05)09	5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze;	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
				civ.	TLPR
2009/381/ES ; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	4500 – 7000 MHz	
		6425 – 6700 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod	6430 – 6770 / 6770 – 7110 MHz, rr spoje strednej a vysokej kapacity; 
duplex (±340) MHz 	
			Družicová pevná (vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS
ECC/DEC/(05)09	5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
				civ.	TLPR
2009/381/ES ; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	4500 – 7000 MHz	
6700 – 7075 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup) (zostup)                            5.441
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.458  5.458A 5.458B 5.458C	6700 – 7075 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod	6430 – 6770/ 6770 – 7110 MHz, rr spoje strednej a vysokej kapacity, 
duplex (±340 MHz) 	
			Družicová pevná (vzostup, zostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS	5725 – 7075 MHz na koordinovanej báze	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
				civ.	TLPR
2009/381/ES ; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	4500 – 7000 MHz	
7075 – 7145 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.458  5.459	7075 – 7145 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod	6430 – 6770 / 6770 – 7110 MHz, rr spoje strednej a vysokej kapacity, 
duplex (±340) MHz; 
7142 – 7254 MHz rr spoje vysokej kapacity;
duplex (+154) MHz 	
			POHYBLIVÁ
	civ.	TV analógová (pozemská) SAP/SAB a ENG/OB	7138 – 7195 MHz reportážne TV prenosy 	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
7145 – 7235 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOZMICKÝ VÝSKUM
(vzostup)                         5.460

5.458  5.459	7145 – 7235 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ECC/REC/(02)06	7142 – 7254 MHz rr spoje vysokej kapacity;
duplex (+154) MHz	
			POHYBLIVÁ
	civ.	TV analógová (pozemská) SAP/SAB a ENG/OB	7138 – 7195 MHz reportážne TV prenosy 	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
7850 – 7900 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	7850 – 7900 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386-4;
kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo  	
7900 – 8025 MHz
	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    
5.461	7900 – 8025 MHz
	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386-4,  kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo  	
8025 – 8175 MHz
	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    5.463

5.462A	8025 – 8175 MHz 	PEVNÁ 

	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386-4;
kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo  	
8175 – 8215 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    5.463
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup)
5.462A	8175 – 8215 MHz	PEVNÁ
	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386‑4;
kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo	
8215 – 8400 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ                    5.463

5.462A	8215 – 8400 MHz	PEVNÁ
	mil.	Obranné systémy	civ. rr spoje  podľa Rec. ITU‑R F.386‑4;
kanály 1 až 7 na dožitie; harmonizované mil. pásmo	
8550 – 8650 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)

5.468 5.469 5.469A	8550 – 8650 MHz	Pevná	civ.	Bod – bod SAP/SAB bod-bod videospoje	Mobilné Dočasné TV prenosy (max. výkon zariadenia 1 W)	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
				civ. 	TLPR
2009/381/ES; VPR-04/2009	8500 – 10600 MHz	
8650 – 8750 MHz	RÁDIOLOKÁCIA

5.468 5.469	8650 – 8700 MHz	Pevná	civ.	Bod – bod SAP/SAB bod-bod videospoje	Mobilné Dočasné TV prenosy (max. výkon zariadenia 1 W)	
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
				civ. 	TLPR
2009/381/ES; VPR-04/2009	8500 – 10600 MHz	
		8700 – 8750 MHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
				civ. 	TLPR
2009/381/ES; VPR-04/2009	8500 – 10600 MHz	
9200 – 9300 MHz	PLAVEBNÁ
RÁDIONAVIGÁCIA           5.472  
RÁDIOLOKÁCIA

5.473  5.474	9200 – 9300 MHz	PLAVEBNÁ
RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
				civ.	SRD na detekciu pohybu a ochranu
ERC/REC 70-03
2010/368/EÚ; RR 11-02;VPR-05/2001 VPR-04/2010	9200 – 9500 MHz; 
(všeobecné povolenie)  	
					TLPR
2009/381/ES; VPR-04/2009	8500 – 10600 MHz	
9300 – 9500 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)
RADIOLOKÁCIA
RÁDIONAVIGÁCIA           

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A 	9300 – 9500 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	civ.	Meteorologické radary	9345 MHz  	
				mil.	Obranné systémy		
				civ.	SRD na detekciu pohybu a ochranu
ERC/REC 70-03
2010/368/EÚ; RR 11-02;VPR-05/2001 VPR-04/2010	9200 – 9500 MHz;
(všeobecné povolenie)  	
					TLPR
2009/381/ES; VPR-04/2009	8500 – 10600 MHz	
10,00 – 10,45 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska

5.479  
 	10,0 – 10,3 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ERC/REC 12-05; 
RR 19-03; VPR-04/2002	10,15 – 10,30 GHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice FWA); 
duplex (+350) MHz 	
				mil.	Obranné systémy		
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska	
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
				civ.TLPR
2009/381/ES; VPR-04/2009	8500 – 10600 MHz	
		10,30 – 10,45 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje Bod – bod
ERC/REC 12-05	10,3 – 10,5 GHz rr spoje pre jednosmerný digitálny a analógový prenos R a TV signálov	
			Amatérska	civ.	Amatérska	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
				civ.TLPR
2009/381/ES; VPR-04/2009	8500 – 10600 MHz	
10,45 – 10,50 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová
Družicová amatérska

5.481	10,45 – 10,50 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje Bod – bod
ERC/REC 12-05	10,3 – 10,5 GHz rr spoje pre jednosmerný digitálny a analógový prenos R a TV signálov	
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ.TLPR
2009/381/ES; VPR-04/2009	8500 – 10600 MHz	
10,60 – 10,68 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
Rádiolokácia

5.149 5.482 5.482A  	10,60 – 10,68 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ECC/DEC/(10)01; ERC/REC 12-05; 
RR 19-04	10,5 – 10,65 GHz ;	
						10,65 – 10,68 GHz spätný kanál pre MVDS	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	mil.	Obranné systémy		
11,7 – 12,5 GHz
	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
ROZHLASOVÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                        5.492

5.487 5.487A 	11,7 – 12,5 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ	HEST 
ECC/DEC/(06)/03; VPR-02/2010	
všeobecné povolenie 	
					LEST       
  ECC/DEC(06)02; VPR-02/2010	všeobecné povolenie	
					Družicová TV	 	
			Pevná	civ.	Pevné spoje Bod-multibod	distribučné systémy MVDS pre lokálne pokrytie	
14,5 – 14,8 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)                          5.510
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kozmický výskum

	14,5 – 14,8 GHz	PEVNÁ
	civ.	Bod-bod

ERC/REC 12-07	14,5 – 14,62 GHz pre rr spoje malej a strednej kapacity, duplex (+728) MHz 
14,5 – 15,35 GHz v rastri podľa Rec. ITU‑R F.636‑3;
na dožitie do 31.12.2010	
				mil.	Obranné systémy	14,62 – 15,23 GHz  
14,50 – 15,35 GHz do 31.12.2011	
			POHYBLIVÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy	14,62 – 15,23 GHz 
14,50 – 15,35 GHz do 31.12.2011	
14,80 – 15,35 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Kozmický výskum

5.339	14,80 – 15,35 GHz	PEVNÁ
	civ.	Bod-bod
ERC/REC 12-07	15,23 – 15,35 GHz pre rr spoje malej a strednej kapacity, duplex   (‑728) MHz 
14,5 – 15,35 GHz v rastri podľa Rec. ITU‑R F.636‑3;
na dožitie do 31.12.2010	
				mil.	Obranné systémy	14,62 – 15,23 GHz  
14,50 – 15,35 GHz do 31.12.2011	
			POHYBLIVÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy	14,62 – 15,23 GHz  
14,50 – 15,35 GHz do 31.12.2011	
15,63 – 15,70 GHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.511D	15,63 – 15,70 GHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
15,7 – 16,6 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
5.512  5.513	15,7 – 16,6 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy	15,7 – 17,1 MHz harmonizované mil. pásmo	
16,6 – 17,1 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Kozmický výskum
(vzdialený vesmír) (vzostup)

5.512  5.513	16,6 – 17,1 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy	15,7 – 17,1 MHz harmonizované mil. pásmo	
			Kozmický výskum
(vzdialený vesmír) (vzostup)	civ.			
20,2 – 21,2 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ 
(zostup)
DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(zostup)
Družicová – frekvenčné normály a časové signály
(zostup)

5.524	20,2 – 21,2 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ 
(zostup)	civ.			
				mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	
			DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(zostup)	civ.			
				mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo	21,2 – 21,4 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)	21,2 – 21,4 GHz	PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	civ.	SAP/SAB a ENG/OB
 ERC/REC 25-10
T/R 13-02		
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.	Rádioastronómia	21,21 – 22,26 GHz 	
22,00 – 22,21 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.149	22,00 – 22,21 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod
T/R 13-02	22,0 – 22,6 GHz 
rr spoje na prenos digitálnych signálov ; 
duplex (+1008) MHz	
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.	Rádioastronómia	21,21 – 22,26 GHz 	
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej	civ.	SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	časové obmedzenie do 31.12.20112 	
22,55 – 23,55 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ        5.338A
POHYBLIVÁ

5.149	22,55 – 23,55 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod
T/R 13-02	22,0 – 22,6/23,0 – 23,6 GHz 
rr spoje na prenos digitálnych signálov; duplex (±1008) MHz	
			POHYBLIVÁ	civ.	SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	22,00 – 22,58 GHz a 23,00 – 23,58 GHz, časové obmedzenie do 31.12.20112	
24,00 – 24,05 GHz	AMATÉRSKÁ
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA
5.150	24,00 – 24,05 GHz	AMATÉRSKÁ	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová		
				civ.	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ; ERC/REC 70–03 RR 06-09
VPR-05/2001 2009/381/ES;VPR‑04/2010	24,0 – 24,25 GHz;
(všeobecné povolenie) 	
					SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
24,05 – 24,25 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Družicový prieskum Zeme (aktívny)

5.150	24,05 – 24,25 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Amatérska	civ.	Amatérska	
				civ.	SRR
2005/50/ES
ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
					Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ; ERC/REC 70 – 03 RR 06-09
VPR-05/2001 2009/381/ES;VPR‑04/2010	24,0 – 24,25 GHz; 
(všeobecné povolenie) 	
					Detekcia pohybu
RR 06-09
VPR-05/2001	24,0 – 24,25 GHz; 
(všeobecné povolenie) 	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	24,05 – 27,00 GHz	
24,25 – 24,45 GHz	PEVNÁ
	24,25 – 24,45 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
T/R 13-02; RR 19-06
	24,549 – 25,053 GHz systémy FWA;
raster 28 MHz;  duplex (+1008) MHz 	
				civ.	SRR
2005/50/ES; ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	24,05 – 27,00 GHz	
24,45 – 24,65 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ	24,45 – 24,65 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ECC/REC/(11)01; ECC/REC/(00)05; T/R 13-02 
RR 19-06
	24,549 – 25,053 GHz systémy FWA;
raster 28 MHz;  duplex (+1008) MHz 	
				civ.	SRR
2005/50/ES; ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	24,05 – 27,00 GHz	
24,65 – 24,75 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ	24,65 – 24,75 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ECC/REC/(11)01; ECC/REC/(00)05; T/R 13-02 
RR 19-06
	24,549 – 25,053 GHz systémy FWA;
raster 28 MHz; duplex (+1008) MHz	
				civ.	SRR
2005/50/ES; ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	24,05 – 27,00 GHz	
24,75 – 25,25 GHz	PEVNÁ	24,75 – 25,25 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ECC/REC/(11)01; ECC/REC/(00)05; T/R 13-02 
RR 19-06
	24,549 – 25,053 GHz systémy FWA;
raster 28 MHz; duplex (+1008) MHz
	
					Bod-bod
T/R 13-02	25,080 – 25,445 rr spoje malej, strednej a vysokej kapacity;
duplex (+1008) MHz	
				civ.	SRR
2005/50/ES; ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	24,05 – 27,00 GHz	
25,25 – 25,50 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ          5.536
POHYBLIVÁ
Družicová – frekvenčné normály a časové signály
(zostup)	25,25 – 25,50 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Družicová – frekvenčné normály a časové signály
(zostup)	civ.			
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy		
				civ.	SRR
2005/50/ES; ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	24,05 – 27,00 GHz	
25,5 – 27,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup)                5.536B
PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ          5.536
POHYBLIVÁ
KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup)
5.536C
Družicové – frekvenčné normály a časové signály (vzostup)
5.536A	25,5 – 26,5 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
ECC/REC/(00)05; 
RR 19-06
T/R 13-02	25,557 – 26,061 GHz 
duplex (-1008) MHz; raster 28 MHz;  
(všeobecné povolenie pre koncové stanice FWA)	
					Bod-bod
T/R 13-02	26,080 – 26,453 GHz rr spoje  malej, strednej a vysokej kapacity;
duplex (-1008) MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
				civ.	SRR
2005/50/ES; ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	24,05 – 27,00 GHz	
		26,5 – 27,0 GHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	26,5 – 27,5 GHz harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	26,5 – 27,5 GHz harmonizované mil. pásmo 	
				civ.	SRR
2005/50/ES; ECC/DEC/(04)10
VPR-01/2008	všeobecné povolenie	
					TLPR
2009/381/ES; VPR-04/2009	24,05 – 27,00 GHz	
27,0 – 27,5 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ          5.536 
POHYBLIVÁ	27,0 – 27,5 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ	civ.			
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	26,5 – 27,5 GHz harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	26,5 – 27,5 GHz harmonizované mil. pásmo 	
27,5 – 28,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)      5.484A 5.516B 5.539
PEVNÁ                           5.537A
POHYBLIVÁ

5.538  5.540	27,5 – 28,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
	civ.	Zemské stanice pre FSS
 ECC/DEC/(05)01	27,5 – 27,8285 GHz nekoordinované stanice FSS;
28,4445 – 28,8365 GHz nekoordinované stanice FSS 	
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
 ECC/DEC/(05)01; T/R 13-02	27,9405 – 28,4445 GHz
duplex (+1008) MHz;
28,0525 – 28,4445 GHz
duplex (-1008) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice FWA) 	
					Bod-multibod
ECC/DEC/(05)01;ERC/REC/(01)03 ECC/REC/(11)01; T/R 13-02; VPR-04/2002  		
28,5 – 29,1 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
5.484A 5.516B 5.523A 5.539
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicový prieskum Zeme (vzostup)                              5.541

 5.540	28,5 – 29,1 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS
ECC/DEC/(05)01	28,4445 – 28,8365 GHz nekoordinované stanice FSS 	
			PEVNÁ	civ.
	Bod-bod
 ECC/DEC/(05)01; T/R 13-02
VPR-04/2002	28,9485 – 29,4525 GHz;
29,0505 – 29,4525 GHz
duplex (-1008) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice FWA)  
	
					Bod-multibod
 ECC/DEC/(05)01;ERC/REC/(01)03 ECC/REC/(11)01; T/R 13-02; VPR‑04/2002		
							
			Družicový prieskum Zeme (vzostup)	civ.			
29,1 – 29,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicový prieskum Zeme (vzostup)                               5.541

 5.540	29,1 – 29,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS
 ECC/DEC/(05)01; T/R 13-02	29,4525 – 29,5 GHz nekoordinované stanice FSS  	
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
 ECC/DEC/(05)01; T/R 13-02
VPR-04/2002	28,9485 – 29,4525 GHz; 
29,0505 – 29,4525 GHz
duplex (-1008) MHz;
(všeobecné povolenie pre koncové stanice FWA) 	
					Bod-multibod
ECC/DEC/(05)01;ERC/REC/(01)03 
ECC/REC/(11)01; T/R 13-02;VPR‑04/2002		
			Družicový prieskum Zeme (vzostup)	civ.			
30 – 31 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)                        5.338A
DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)
Družicová – frekvenčné normály a časové signály
(zostup)

5.542	30 – 31 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)	civ.			
				mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)	civ.			
				mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo 	
			Družicová – frekvenčné normály a časové signály
(zostup)	civ.			
31,8 – 32,0 GHz	PEVNÁ                          5.547A
RÁDIONAVIGÁCIIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup)

5.547  5.547B 5.548	31,8 – 32,0 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ERC/REC/(01)0231,800 – 32,559 GHz;
duplex (+812) MHz	
					Bod-multibod
ECC/REC/(11)01;ERC/REC/(01)02		
			RÁDIONAVIGÁCIA				
			KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup)				
32,0 – 32,3 GHz	PEVNÁ                          5.547A
RÁDIONAVIGÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup)

5.547 5.547C 5.548	32,0 – 32,3 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ				
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ERC/REC/(01)02;ERC/REC/(04)06	31,800 – 32,559 GHz;
duplex (+812) MHz	
					Bod-multibod
ERC/REC/(01)02;ERC/REC/(04)06 ECC/REC/(11)01		
			RÁDIONAVIGÁCIA				
32,3 – 33,0 GHz	PEVNÁ                            5.547                     
MEDZIDRUŽICOVÁ
RÁDIONAVIGÁCIA

5.547 5.547D 5.548	32,3 – 33,0 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ				
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ERC/REC/(01)02;ERC/REC/(04)06	31,800 – 32,559 / 32,559 – 33,400 GHz;
duplex (±812) MHz	
					Bod-multibod
ERC/REC/(01)02;ERC/REC/(04)06 ECC/REC/(11)01		
			RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
33,0 – 33,4 GHz	PEVNÁ                          5.547A
RÁDIONAVIGÁCIA

5.547  5.547E	33,0 – 33,4 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ERC/REC/(01)02;ERC/REC/(04)06	32,559 – 33,400 GHz;
duplex (-812) MHz	
					Bod-multibod
ERC/REC/(01)02;ERC/REC/(04)06 ECC/REC/(11)01		
			RÁDIONAVIGÁCIA				
33,4 – 34,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
5.549	33,4 – 34,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy	33,4 – 36,0 GHz harmonizované mil. pásmo pre rádiolokačné systémy	
34,2 – 34,7 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup)

5.549	34,2 – 34,7 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy	33,4 – 36,0 GHz harmonizované mil. pásmo pre rádiolokačné systémy	
			KOZMICKÝ VÝSKUM (vzdialený vesmír) (zostup)				
34,7 – 35,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Kozmický výskum            5.550

5.549	34,7 – 35,2 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy	33,4 – 36,0 GHz harmonizované mil. pásmo pre rádiolokačné systémy	
			Kozmický výskum				
35,2 – 35,5 GHz	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY
RÁDIOLOKÁCIA
5.549	35,2 – 35,5 GHz	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY	civ.			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.		33,4 – 36,0 GHz harmonizované mil. pásmo pre rádiolokačné systémy	
35,5 – 36,0 GHz	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívny)
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívny)

5.549  5.549A	35,5 – 36,0 GHz	METEOROLOGICKÉ PROSTRIEDKY	civ.			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.		33,4 – 36,0 GHz harmonizované mil. pásmo pre rádiolokačné systémy	
47,0 – 47,2 GHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	47,0 – 47,2 GHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska 		
47,2 –  47,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)                               5.552
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.552A	47,2 –  47,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)				
			DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)				
			KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)				
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
57,0 – 58,2 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ       5.556A
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)

5.547 5.557	57,0 – 58,2 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)				
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ERC/REC/(09)01; ERC/REC 12-09	Plánovaná služba HDFS	
			KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)				
			MEDZIDRUŽICOVÁ				
				civ.
	TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009 	57,0 – 64,0 GHz	
					Dátové širokopásmové prenosové systémy
ERC/REC 70-03; VPR-06/2009	57 – 66 GHz; WAS/RLAN	
58,2 – 59,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.547  5.556	58,2 – 59,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)				
			KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)				
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
ERC/REC/(09)01; ERC/REC 12-09	Plánovaná služba HDFS	
			RÁDIOASTRONÓMIA				
				civ.
	TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	57,0 – 64,0 GHz	
					Dátové širokopásmové prenosové systémy
ERC/REC 70-03; VPR-06/2009	57 – 66 GHz; WAS/RLAN	
59,0 – 59,3 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ        5.556A
POHYBLIVÁ                    5.558
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
RÁDIOLOKÁCIA              5.559

	59,0 – 59,3 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ				
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo	
			RÁDIOLOKÁCIA
	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo	
				civ.	TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	57,0 – 64,0 GHz	
					Dátové širokopásmové prenosové systémy
ERC/REC 70-03; VPR-06/2009	57 – 66 GHz; WAS/RLAN
	
59,3 GHz –  

– 64,0 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ                    5.558
RÁDIOLOKÁCIA              5.559

5.138

PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ                    5.558
RÁDIOLOKÁCIA              5.559

5.138

	59,3 – 62,0  GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ				
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo	
			POHYBLIVÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo 	
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy	59 – 61 GHz  harmonizované mil. pásmo	
			
	civ. 	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ; 2009/381/ES; ERC/REC 70-03
RR 06-10; VPR-05/2001 VPR-04/2010	61 – 61,5 GHz;
(všeobecné povolenie)  	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	57,0 – 64,0 GHz	
					Dátové širokopásmové prenosové systémy
ERC/REC 70-03; VPR-06/2009	57 – 66 GHz; WAS/RLAN	
					RTTT
ECC/DEC/(02)01	auto – auto / alebo auto – cesta  

	
		62 – 64 GHz	MEDZIDRUŽICOVÁ				
			Pohyblivá	civ.	ITS
ECC/DEC/(09)01	63 – 64 GHz	
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
				civ	TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	57,0 – 64,0 GHz	
					Dátové širokopásmové prenosové systémy
ERC/REC 70-03; VPR-06/2009	57 – 66 GHz; WAS/RLAN	
					RTTT
ECC/DEC/(02)01	auto – auto / alebo auto – cesta  	
74 – 76 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
DRUŽICOVÁ  ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
ROZHLASOVÁ
Kozmický výskum (vzostup) 

5.561 	74,0 – 75,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)				
			DRUŽICOVÁ  ROZHLASOVÁ				
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ECC/DEC/(05)07; VPR-01/2010  	všeobecné povolenie	
			POHYBLIVÁ				
			ROZHLASOVÁ				
			Kozmický výskum (vzostup) 				
				civ.	TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	75 – 85 GHz	
		75,5 – 76,0 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-bod
VPR-01/2010;  ECC/DEC/(05)07	všeobecné povolenie	
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Amatérska družicová Družicová amatérska	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
			Kozmický výskum (vzostup) 				
				civ.	TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	75 – 85 GHz	
76,0 – 77,5 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová Družicová amatérska
Kozmický výskum (zostup) 

5.149	76,0 – 77,5 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA				
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Amatérska družicová Družicová amatérskaciv.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
				civ.	RTTT
ECC/DEC/(02)01; ERC/REC 70-03
RR 16-03; VPR-15/2001	cestné radary;
(všeobecné povolenie) 	
					SRDR
2004/545/ES; ECC/DEC/(04)03 
VPR-02/2008	SRR – vozidlové radary krátkeho dosahu; 77 – 81 GHz;
(všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	75 – 85 GHz
	
77,5 – 78,0 GHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ
Kozmický výskum (vzostup) 
Rádioastronómia

5.149	77,5 – 78,0 GHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKÁ	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
			Kozmický výskum (vzostup) 				
			Rádioastronómia				
				civ.	SRR
2004/545/ES; ECC/DEC/(04)03 
VPR-02/2008	77 – 81 GHz; (všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	75 – 85 GHz	
78 – 79 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová Družicová amatérska
Kozmický výskum (zostup) 
Rádioastronómia

5.149  5.560	78 – 79 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
				civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Amatérska družicová Družicová amatérska	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
			Kozmický výskum (zostup) 				
			Rádioastronómia				
				civ.	SRR
ECC/DEC/(04)03; VPR-02/2008	77 – 81 GHz; (všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	75 – 85 GHz	
79 – 81 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová Družicová amatérska
Kozmický výskum (zostup) 

5.149	79 – 81 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA				
			RÁDIOLOKÁCIA	mil.	Obranné systémy		
				civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Amatérska družicová Družicová amatérska	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
			Kozmický výskum (zostup) 				
				civ.	SRR
ECC/DEC/(04)03; VPR-02/2008	77 – 81 GHz; (všeobecné povolenie)	
					TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	75 – 85 GHz	
81 – 84 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)                        5.561B
DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOASTRONÓMIA
Kozmický výskum (zostup)

5.149 5.561A	81 – 84 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo; párované s 71 – 74 GHz	
			DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)	mil.	Obranné systémy	harmonizované mil. pásmo; párované s 71 – 74 GHz	
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ECC/DEC/(05)07; VPR-01/2010  	všeobecné povolenie	
			POHYBLIVÁ				
			RÁDIOASTRONÓMIA				
			Kozmický výskum (zostup)				
				civ.	TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009	75 – 85 GHz	
84 – 86 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149	84 – 86 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)				
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
ECC/DEC/(05)07; VPR-01/2010  	všeobecné povolenie	
			POHYBLIVÁ				
			RÁDIOASTRONÓMIA				
			KOZMICKÝ VÝSKUM
(pasívny)				
				civ.	TLPR
2009/381/ES; ECC/DEC/(11)02; VPR-04/2009		
119,98 – 122,25 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
MEDZIDRUŽICOVÁ        5.562C
KOZMICKÝ VÝSKUM
(pasívny)

5.138  5.341 	119,98 – 122,25 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)				
			MEDZIDRUŽICOVÁ				
			KOZMICKÝ VÝSKUM
(pasívny)
				
				civ.	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03; RR 06-11; VPR-05/2001 VPR-04/2010 	122 – 123 GHz;
(všeobecné povolenie)  	
122,25 – 123,0 GHz	PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ
POHYBLIVÁ                    5.558
Amatérska

5.138	122,25 – 123,0 GHz	PEVNÁ				
			MEDZIDRUŽICOVÁ				
			POHYBLIVÁ				
			Amatérska	civ.	Amatérska		
				civ.	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03
RR 06-11; RR 06-12; VPR-05/2001 VPR-04/2010	122 – 123 GHz;
(všeobecné povolenie)  	
134 – 136 GHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA
Rádioastronómia	134 – 136 GHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska		
			AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
			Rádioastronómia				
136 – 141 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová Družicová amatérska
 
5.149	136 – 141 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA				
			RÁDIOLOKÁCIA				
			Amatérska	civ.	Amatérska		
			Amatérska družicová Družicová amatérska	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska		
241 – 248 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová Družicová amatérska

5.138  5.149	241 – 248 GHz	RÁDIOASTRONÓMIA							RÁDIOLOKÁCIA							Amatérska	civ.	Amatérska					Amatérska družicová Družicová amatérska	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska						civ	Nešpecifikované SRD
2010/368/EÚ; ERC/REC 70-03
RR 06-12; VPR-05/2001 VPR‑04/2010	244 – 246 GHz;
(všeobecné povolenie)  	248 – 250 GHz	AMATÉRSKA
AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA
Rádioastronómia

5.149	248 – 250 GHz	AMATÉRSKA	civ.	Amatérska					AMATÉRSKA DRUŽICOVÁ
DRUŽICOVÁ AMATÉRSKA	civ.	Amatérska družicová Družicová amatérska					Rádioastronómia