Title: Smernica Rady 89/686/EHS
Author: UBP
Last saved by: Biskupičová

TABUĽKA  ZHODY

návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

•	Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o zbližovaní právnych predpisov členských štátov EÚ týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov
•	Smernica Rady č. 93/95/EHS z 29.októbra 1993 novelizujúca smernicu 89/686/EHS o aproximácii zákonov členských štátov súvisiacich s osobnými ochrannými prostriedkami (OOP)
•	Smernica č. 96/58/EHS Európskeho parlamentu a Rady z 3. septembra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 89/686/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov
•	Smernica Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/686/EHS (zariadernia osobnej ochrany)

*/Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
 a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

 *Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z.z.

*Ústava Slovenskej republiky

*Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

článok
(Č,O,
V,P)

text

spôsob transp.

číslo
predpisu

článok 
(Č,§, O,
V,P)

text

zhoda

administratív-na infraštruk-túra

poznámky

Č: 1
O: 1
V: 1

Táto smernica sa vzťahuje na vybavenie osobnej ochrany, ďalej už len “OOP”.

N

NV SR č. 
29/2001 Z.z.

§ : 1
O: 1
V:1

Do skupiny určených výrobkov “osobné ochranné
prostriedky”podľa § 9 ods.1 zákona na účely tohto nariadenia vlády SR (ďalej len “nariadenie vlády”)

Ú

Č: 1
O: 1
V: 2

Ustanovuje podmienky pre uvádzanie trh a voľný pohyb v rámci spoločenstva a základné bezpečnostné požiadavky, ktorým musí zodpovedať OOP na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti užívateľov.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods.8 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len “zákon”) a podľa § 2 ods.1 písm.h) zákona č.19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje :

Ú

Základné povinnosti týkajúce sa uvádzania výrobkov na trh obsahuje  zákonč. 264/1999 Z.z v znení zákona č. 436/2001 Z.z.

Č: 1
O: 2
V: 1

Na účely tejto smernice OOP predstavuje každé zariadenie alebo prístroj, ktorý je navrhnutý na nosenie alebo držanie jedincom a slúži na ochranu jedinca pred jedným alebo viacerými nebezpečenstvami pre zdravie a bezpečnosť.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 1
O:1
V: 1

§: 1
O: 1
P: a

Do skupiny určených výrobkov ”osobné ochranné prostriedky“ podľa § 9 ods. 1 zákona na účely tohto nariadenia vlády SR (ďalej len “nariadenie vlády”) patria  

a) zariadenia alebo prostriedky určené pre
používateľa na nosenie alebo pridržiavanie s cieľom jeho ochrany pred jedným
nebezpečenstvom ohrozujúcim jeho bezpečnosť a zdravie alebo viacerými nebezpečenstvami ohrozujúcimi jeho bezpečnosť a zdravie (ďalej len “nebezpečenstvo”)

Ú

Č: 1
O: 2
V: 2
P: (a)

OOP tvorí aj: 
súbor niekoľkých zariadení alebo prístrojov spojených výrobcom na ochranu jedinca pred jedným alebo viacerými potenciálnymi súčasne pôsobiacimi nebezpečenstvami,

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 1
O: 1
V: 1
P: b

b) technické zostavy účelovo spojené výrobcom z niekoľkých zariadení alebo prostriedkov na ochranu jednotlivca pred možným  jedným pôsobiacim nebezpečenstvom alebo viacerými súčasne pôsobiacimi nebezpečenstvami,

Ú

Č: 1
O: 2
V: 2
P: (b)

ochranné zariadenie alebo prístroj v kombinácii, oddelene alebo v spojení s osobným nechrániacim vybavením, ktoré nosí alebo drží jedinec pri vykonávaní určitej činnosti,

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 1
O: 1
V: 1
P: c

c) ochranné zariadenia alebo prostriedky spojené   
    oddeliteľne alebo neoddeliteľne s osobným 
    výstrojom bez ochranného účinku, ktoré  
    používateľ nosí alebo pridŕža pri vykonávaní 
    určitej činnosti,

Ú

Č: 1
O: 2
V: 2
P: ( c)

vymeniteľné súčasti OOP, ktoré sú nevyhnutné pre jeho uspokojivé fungovanie a používané výlučne pre toto vybavenie.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 1
O: 1
V: 1
P: d

d) vymeniteľné súčasti osobných ochranných 
    prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné na  bezpečné 
    fungovanie osobných ochranných prostriedkov a 
    sú určené výhradne pre tieto prostriedky.

Ú

Č: 1
O: 3
V: 1

Každý systém dodaný na trh v spojitosti s OOP, určený na pripojenie k inému vonkajšiemu doplnkovému zariadeniu sa považuje za neoddeliteľnú súčasť tohto vybavenia aj v prípade, ak tento systém nie je určený na permanentné nosenie alebo držanie v priebehu celej doby vystavenia sa nebezpečenstvu.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 1
O: 2
V: 1

Za osobný ochranný prostriedok  podľa ods. 1 sa považuje i akékoľvek príslušenstvo uvádzané na trh spoločne s osobným ochranným prostriedkom, ktoré je určené na pripojenie k inému vonkajšiemu alebo prídavnému zariadeniu , a to i vtedy, ak toto príslušenstvo nie je určené na stále nosenie alebo pridržiavanie používateľom po celý čas  pôsobenia nebezpečenstva.

Ú

Č: 1
O: 4
V: 1

Táto smernica sa nevzťahuje na:
- OOP, ktoré je zahrnuté v inej smernici s rovnakým cieľom ako má táto smernica, pokiaľ ide o uvádzanie na trh, voľného pohybu tovaru a bezpečnosti,
- triedy OOP špecifikované v zozname vylúčených výrobkov v Prílohe 1, nezávisle na dôvode vylúčenia uvedenom v prvej zarážke.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 2
P: a až f

Do skupiny určených výrobkov “osobné ochranné prostriedky” podľa § 1 nepatria 
a)	osobné ochranné prostriedky určené a vyrábané špeciálne pre ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory na služobné zákroky, napríklad prilby a štíty,
b)	osobné ochranné prostriedky na sebaobranu, napríklad aerosólové rozprašovače, osobné zastrašujúce prostriedky,
c)	osobné ochranné prostriedky určené a vyrobené na súkromné použitie pred
1.	nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, napríklad pokrývky hlavy, sezónne odevy, obuv, dáždniky,
2.	vlhkosťou a vodou, napríklad rukavice na umývanie riadu atď.,
3.	teplom, napríklad rukavice,
d)	osobné ochranné prostriedky, ktoré sa nenosia trvale, určené na ochranu alebo záchranu osôb na lodiach alebo v lietadlách,
e)	prilby a priezory určené pre používateľov dvojkplesových alebo trojkolesových motorových vozidiel,
f)	osobné ochranné prostriedky, ktorých uvádzanie na trh je upravené osobitným predpisom.^1)

Ú

Č: 2
O: 1
V: 1

Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia aby zaistili, že OOP uvedené v článku 1 sa môže uvádzať na trh užívať len pod podmienkou, že pri správnom používaní ochraňuje zdravie a bezpečnosť užívateľa a ak sa primerane udržiava a používa na stanovené účely neohrozuje zdravie a bezpečnosť iných jedincov, domácich zvierat alebo tovaru.

N

zákon č. 264/1999 Z. Z.a novela zákona

§: 1
V: 1
P: a ,e

§: 9
O: 1
V: 1

§: 9
O: 2
V: 1

§: 9
O: 3
V: 1
P. a-c

Tento zákon upravuje
a) spôsob ustanovovania  technických požiadaviek 
na výrobky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo majetok osôb, alebo životné prostredie (ďalej len “oprávnený záujem”),
e) práva a povinnosti podnikateľov, ktorí vyrábajú, dovážajú alebo uvádzajú výrobky na trh,

Určené výrobky sú také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 ods.1 písm.h) a posudzovanie zhody podľa § 12, ak nie sú určené osobitným predpisom

Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi.

Vláda nariadením ustanoví podrobnosti o technických požiadavkách uvedených v § 2 ods.1 písm.h, a to o 
a)	skupinách určených výrobkov,
b)	odstránení alebo o zmiernení rizika, ktoré určené výrobky môžu predstavovať, spresnením technických požiadaviek na určené výrobky,
c)	spôsobe označovania určených výrobkov, ktoré sa pri uvádzaní na trh označujú slovenskou značkou zhody, alebo inou značkou, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná

Ú

Povinnosti pri uvádzaní výrobkov na trh sú obsiahnuté v § 10 zákona č. 264/1999 Z.z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z., § 6a zákona č. 634/1992 Zb. o
ochrane spo-trebiteľa v znení neskorších predpisov a  § 7 zákona č.330/1996
Z.z. o bezpeč-nosti a ochrane zdravia pri práci
vyhlásený v úplnom znení zákonom č. 367/2001 Z. z.

Č: 2
O: 2
V: 1

Táto smernica rešpektuje právo členského štátu zahrnúť – v súlade so zmluvou – všetky požiadavky, ktoré považuje za nevyhnutné na zabezpečenie ochrany užívateľa, za predpokladu že nedôjde k zmenám vo OOP, čo by mohlo viesť k nesúladu s ustanoveniami tejto smernice .

n.a.

Nariadenie vlády neustanovuje iné technické požia-davky na osobné ochranné prostriedky, ako sú uvedené v smernici.

Č: 2
O: 3
V: 1

Členské štáty nebránia prezentácii OOP, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tejto smernice na veľtrhoch a výstavách a pod. za predpokladu, že tento fakt, a taktiež zákaz používania OOP až kým ho výrobca alebo jeho zástupca v spoločenstve neupraví v súlade s touto smernicou, sa zreteľne označí.

N

Novela NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 9

Posúdenie zhody s  technickými požiadavkami sa nevyžaduje pri výrobkoch, ktoré sa použijú na  vystavovanie osobných ochranných prostriedkov na výstavách a veľtrhoch, za predpokladu, že na túto skutočnosť upozorňuje ich zreteľné označenie. Predaj alebo použitie takýchto osobných ochranných prostriedkov  je možný až po splnení podmienok uvedenia na trh podľa zákona a tohto nariadenia vlády.

Ú

Č: 3
V: 1

OOP uvedené v článku 1 musí zodpovedať základným požiadavkám na zdravie a bezpečnosť uvedeným v Prílohe II.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 3
O: 1
V: 1

Podrobnosti o technických požiadavkách (ďalej len “ technická požiadavka”), ktoré majú spĺňať osobné ochranné prostriedky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia sú uvedené v prílohe č. 1.

Ú

Č: 4
O: 1
V: 1

Ćlenské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť pri umiestnení OOP (zariadení oobnej ochrany) alebo komponentov OOP na trhu, ktoré sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice a ktoré majú označrnie CE potvrdzujúce ich súlad so všetkými ustanoveniami tejto smernice, ako aj postupmi udeľovania certifikátu v kapitole II.

N

Ústava SR

zákon č. 264/1999 Z. z. a novela zákona

Novela NV č.29/2001 Z.z.

§: 3
O: 3
V: 1

§: 10
O: 1
V: 1

O. 2
V: 1

O: 3
V: 1

O: 4
V: 2

O: 6
V: 1

O: 7
V: 1

§: 21
O: 1
V: 2

§: 10 
O: 1
V: 1

Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá

Výrobca alebo dovozca alebo ich splnomocnenec (ďalej len “výrobca alebo dovozca”) môže uvádzať na trh iba bezpečné výrobky, a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú potrebu alebo na profesijné použitie

Výrobca alebo dovozca určeného výrobku posudzuje pred uvedením na trh zhodu jeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi.

Určené výrobky môže výrobca alebo dovozca 
uviesť  na trh iba po posúdení zhody ich vlastností s technickými požiadavkami na ich bezpečnosť podľa tohto zákona a technických predpisov a to spôsobom, ktorý zodpovedá posudzovaniu zhody podľa § 12.

Pred uvedením určeného výrobku na trh jepovinný vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi (ďalej len “vyhlásenie o zhode”), ak sa naň  nevzťahuje § 13 ods. 6.

Distribútor nesmie distribuovať  výrobok, o ktorom na základe svojich informácií alebo svojich odborných znalostí vie alebo o ktorom môže predpokladať, že môže ohroziť oprávnený záujem.

Distribútor nesmie distribuovať určený výrobok, 
na ktorý výrobca alebo dovozca nevydal vyhlásenie o zhode (§ 13) alebo na ktorý nemá písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, alebo ak ho výrobca neoznačil slovenskou značkou zhody.

Označenie CE možno umiestniť na výrobok, len ak bolo vydané na výrobok alebo ak je ku každému výrobku priložené vyhlásenie o zhode s technickými predpismi Európskych spoločenstiev.
Na osobné ochranné prostriedky s pôvodom v Slovenskej republike, štátoch Európskych spoločenstiev a ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná sa vydá  ES vyhlásenie o zhode a umiestni sa označenie CE;

Ú

článok 7 bod 2. smernice Rady 93/68/EHS mení a dopĺňa smernicu Rady 89/686/EHS

Č: 4
O: 2
V: 1

Členské štáty nezakazujú, neobmedzujú ani nebránia uvádzaniu na trh tých súčastí OOP, ktoré nemajú označenie CE a ktoré majú byť začlenené do OOP za predpokladu, že nie sú nevyhnutné na jeho uspokojujúce fungovanie.

N

Ústava SR

§: 3
O: 3
V: 1

Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá

Ú

Č: 5
O: 1
V: 1

Ćlenské štáty označia tie OOP uvedené v článku 8 (3) za zosúladené so základnými požiadavkami článku 3, ktoré sú označené znakom CE, vzhľadom na ktorý výrobca musí na požiadanie predložiť vzhlásenie o súlade uvedené v článku 12.

N

Novela NV SR č. 29/2001 Z. z.

Novela zákona

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 5
O: 2
V: 1

§: 12
O: 3
V: 1
P: a

§: 10
O: 2
V: 1

Osobné ochranné prostriedky jednoduchej konštrukcie, o ktorých výrobca predpokladá, že používateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany poskytovanej pred minimálnymi  nebezpečenstvami, ktoré môže včas a bezpečne rozpoznať, sa posudzujú  podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona.

Postupy posudzovania zhody sú :
a)	posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom,

Výrobca osobného ochranného prostriedku alebo jeho splnomocnenec vydá vyhlásenie o zhode alebo ES vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona (ďalej len “vyhlásenie o zhode”), ktoré sa vypracúva v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie a obsahuje

Ú

Č: 5
O: 2
V: 1

Členské štáty predpokladajú, že OOP uvedené v článku 8 (2) spĺňa požiadavky stanovené v článku 3, ak má označenie CE, vzhľadom na ktorý výrobca musí na požiadanie predložiť nielen vyhlásenie uvedené v článku 12, ale aj osvedčenie vydané schváleným orgánom podľa článku 9, ktoré osvedčuje ich súlad s platnými národnými normami, ktorými sa prevzali jednotné normy, ako je stanovené na úrovni ES skúšobného typu v súlade s prvou zarážkou článku 10 (4) (a) a (b).

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

zákon č. 264/1999
Z. z.

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 5
O: 1
V: 1

§: 12
O: 3
V: 1
P: b

§: 10
O: 2
V: 1

Výrobca alebo jeho splnomocnenec  pred začatím sériovej výroby zabezpečí u autorizovanej osoby podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku (ďalej len “vzorka typu”) s ustanovenými technickými požiadavkami s výnimkou osobných ochranných prostriedkov uvedených v odseku 2.

b) posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifiká-tu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku)

Výrobca osobného ochranného prostriedku alebo jeho splnomocnenec vydá vyhlásenie o zhode alebo ES vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona(ďalej len vyhlásenie o zhode), ktoré sa vypracúva v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie a obsahuje

Ú

autorizovaná osoba –podnikateľ alebo iná právnická osoba pove-rená Úradom pre normali-záciu, metro-lógiu a skú-šobníctvo SR po preuká-zateľnom splnení podmienok podľa § 11 zákona

Č: 5
O: 2
V: 2

V prípade ak výrobca nepoužil alebo len čiastočne použil jednotné normy alebo ak také normy neexistujú, osvedčenie vydané ohláseným orgánom musí uviesť súlad so základnými požiadavkami podľa druhej zarážky článku 10 (4) (a) a (b).

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

novela NV č. 29/2001 Z.z.

§: 6
O: 3
V: 1
P: b 

§: 6
O: 5
V: 1

Autorizovaná osoba, ktorá vykonáva posúdenie technickej dokumentácie 
b) preskúma vhodnosť technického riešenia použitého výrobcom vo vzťahu k technickým požiadavkám na výrobok, ak harmonizované slovenské technické normy alebo technické normy nekonkretizujú všetky  technické požiadavky, ktoré sa na osobný ochranný prostriedok vzťahujú, prípadne nie sú uplatnené len čiastočne,

 Ak vzorka typu zodpovedá technickým požiadavkám, autorizovaná osoba vydá certifikát typu a doručí ho výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi.

Ú

Č: 5
O: 3
V: 1

OOP uvedené v článku 8 (2), pre ktoré nie sú k dispozícii jednotné normy, sa môžu dočasne naďalej používať najneskôr do 31. decembra 1992 a spadajú pod národné opatrenia platné v deň prijatia tejto smernice za predpokladu, že tieto opatrenia sú v súlade s ustanoveniami zmluvy.

n.a.

zrušený smernicou Rady
93/95/EHS
článok 1 bod 1

Č: 5
O: 4
V: 1

Komisia zverejňuje správy o jednotných normách v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

n.a.

Č: 5
O: 4 
V: 2

Členské štáty uverejňujú správy o národných normách, ktorými sa prevzali jednotné normy.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 5
O: 9
V: 1

Úrad oznamuje vo vestníku, ktoré slovenské technické normy určil za vhodné na posudzovanie zhody vrátane zmien v určení alebo v zrušení takéhoto určenia, a harmonizované slovenské technické normy.

Ú

§ 3 zákona je určený Úrad pre normali--záciu, metro-lógiu a skú-šobníctvo SR, zverejňovať vo Vestníku

Č: 5
O: 5 
V: 1

Členské štáty zabezpečia, že najneskôr do 30. júna 1991 sa prijmú patričné opatrenia na to, aby sociálni partneri mali na národnej úrovni vplyv na proces formulovania jednotných noriem a ich revidovanie.

n.a.

Č: 5
O: 6(a) 
V: 1

Ak dané OOP podliehajú iným smerniciam týkajúcim sa iných aspektov a ktoré tiež ustanovujú pripevňovanie označenia CE, musia tieto smernice uvádzať predpoklad, že dané OOP sú v súlade s ustanoveniami týchto iných smerníc.

N

novela
zákon č. 264/99 Z. z. 

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 21
O: 1
V: 1

§ :10
O: 1
V: 1

Osobitné postavenie má označenie CE. Označenie možno umiestniť na výrobok, len ak bolo vydané na výrobok alebo ak je ku každému výrobku priložené vyhlásenie o zhode s technickými predpismi Európskych spoločenstiev.

Na osobné ochranné prostriedky, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v § 3 a ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na osobné ochranné prostriedky, ktorých technické požiadavky uvedené v § 3 boli posúdené podľa § 5 ods. 1, sa ES vyhlásenie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu. Na tieto osobné ochranné prostriedky sa umiestní označenie CE.

Ú

smernica Rady 89/686/EHS doplnená  čl. 7 bod 3 smernice Rady 93/68/EHS

Č: 5
O: 6(b) 
V: 1

Ak však v prechodnom období  má výrobca možnosť vybrať si, ktoré opatrenia bude uplatňovať, potom musí v označení CE uviesť prispôsobenie iba tej smernici, ktorú uplatnil. V takom prípade sa v sprievodných dokladoch, správach alebo inštrukciách požadovaných smernicami k OOP ( zariadenia osobnej ochrany)  musí uviesť podrobný súpis aplikovaných smerníc tak ako boli publikované v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev

n.a.

smernica Rady 89/686/EHS doplnená  čl. 7 bod 3 smernice Rady 93/68/EHS

Č: 6
O: 1 
V: 1

Ak členský štát alebo komisia usúdia, že jednotné normy uvedené v článku 5  nevyhovujú úplne základným relevantným požiadavkám v článku 3, komisia alebo príslušný členský štát oznámi vec výboru, vytvorenému v súlade so smernicou 83/189/EEC, pričom uvedie dôvody. Výbor bezodkladne vyjadrí svoje stanovisko.

n.a.

Č: 6
O: 1 
V: 2

Na základe tohto stanoviska komisia informuje členské štáty o tom, či je nevyhnutné zrušiť tieto normy a ich zverejnenie podľa článku 5.

n.a.

| | . | | | | | |

Č: 6
O: 2

Stálemu výboru zriadenému podľa článku 6 (2) smernice 89/392/EEC sa môže na základe nižšie uvedenej procedúry oznámiť každá záležitosť súvisiaca so zavádzaním a praktickým využitím tejto smernice. 

Predstavitelia komisie predložia výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí predloží stanovisko k návrhu v časovom limite, ktorý v závislosti od naliehavosti veci stanoví predseda, ak je to potrebné stanoví sa hlasovaním. 

Stanovisko sa znamená do zápisnice; navyše každý členský štát má právo požiadať o jeho zápis svojho stanoviska. 

Komisia zohľadní stanovisko v čo najväčšej miere. Informuje výbor do akej miery zohľadnila jeho stanovisko.

n.a.

Č: 7
O: 1 
V: 1

Ak členský štát zistí, že používanie OOP s označením CE môže ohroziť bezpečnosť jednotlivcov, domácich zvierat alebo majetok, príjme všetky nevyhnutné opatrenia na stiahnutie tohto vybavenia z trhu a zákaz s jeho obchodovaním alebo voľným pohybom.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 31
O: 1
V:1
P: a, b

Orgán dohľadu môže uložiť podnikateľovi
a)	pozastavenie uvádzania určených výrobkov na trh na určitý čas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpečenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b)	zákaz uvádzať určené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázateľne ohrozujú oprávnený záujem,

Ú

orgánnmi do-hľadu podľa § 30 zákona sú orgány štátnej správy zriadené podľa osobit-ných pred-pisov, napr.
Zákon č. 110/1964 Zb., o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1986 Zb. O Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1996 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Č: 7
O: 1 
V: 2
P: a,b,c

Príslušný členský štát okamžite oboznámi komisiu o tomto opatrení, uvedie príčiny svojho rozhodnutia a najmä, či problém vyplýva z:
(a) nevyhovenia základným požiadavkám uvedeným v článku 3;
(b) nedostatočného použitia noriem uvedených v článku 5;
(c) nedostatkov noriem uvedených v článku 5.

n.a.

Č: 7
O: 2

Komisia čo najskôr iniciuje rokovania s dotknutými stranami. Ak po týchto konzultáciách komisia rozhodne, že podniknuté kroky boli oprávnené, okamžite oboznámi príslušný členský štát a ostatné členské štáty o tomto výsledku. Ak komisia po týchto konzultáciách rozhodne, že podniknuté kroky boli neoprávnené, okamžite oboznámi o výsledku členský štát a výrobcu, alebo jeho splnomocneného zástupcu menovaného v spoločenstve. Ak rozhodnutie podľa prvého odseku je výsledkom nedostatku v normách a príslušný členský štát naďalej trvá na svojom rozhodnutí, komisia oznámi vec výboru uvedenému v článku 6 (1)  a iniciuje postup uvedený v článku 6 (2).

n.a.

Č: 7
O: 3 
V: 1

Ak OOP, ktoré nezodpovedá relevantným požiadavkám má označenie CE, členský štát prijme vhodné opatrenia proti tým, ktorí sú zodpovední za udeľovanie označenia a oboznámi o tom komisiu a ostatné členské štáty.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 30
O: 2
V: 1
P: c
§: 30
O: 6
V: 1

Orgány dohľadu vykonávajú dohľad, či 
c)	sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nesfalšované

Ak orgán dohľadu zistí porušenie tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, uloží ochranné opatrenie alebo pokutu podľa tohto zákona.

Ú

Č: 7
O: 4 
V: 1

Komisia zabezpečí informovanosť členských štátov o pokroku a výsledkoch procesu v tomto článku.

n.a.

Č: 8
O: 1 
V: 1

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca ustanovený v spoločenstve musí pred uvedením osobného ochranného prostriedku (ďalej OOP) na trh pripraviť úplnú technickú dokumentáciu podľa Prílohy III tak, aby ju mohol v prípade potreby predložiť kompetentným orgánom.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 4 
V: 1

Výrobca alebo jeho splnomocnenec pred uvedením osobných ochranných prostriedkov na trh skompletizuje technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 2

Ú

Č: 8
O: 2 
V: 1

. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca ustanovený v spoločenstve musí pred začatím sériovej výroby OOP, ktoré sú iné ako tie uvedené v odstavci 3,  predložiť vzor OOP na ES preskúšanie typu, tak ako je uvedené v článku 10.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 5
O: 1
V: 1

Výrobca alebo jeho splnomocnenec pred začatím sériovej výroby zabezpečí u autorizovanej osoby podľa § 12 ods. 3, písm. b) zákona posúdenie zhody  vzorky typu (prototypu) výrobku (ďalej len “vzorka typu”) s technickými požiadavkami s výnimkou osobných ochranných prostriedkov uvedených v odseku 2.

Ú

Znenie ustanovenia vychádza a upravuje bližšie povinnosti vyplývajúce z § 10 ods. 3 zákona.

Č: 8
O: 3 
V: 1

ES preskúšanie typu sa nevyžaduje v prípade, že OOP má jednoduchú konštrukciu a tam, kde jeho navrhovateľ predpokladá, že užívateľ je schopný odhadnúť stupeň ochrany poskytovanej OOP pred minimálnym rizikom, ktorého účinky, ak sa stupňujú, užívateľ dokáže dostatočne rýchlo a bezpečne rozpoznať.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 5
O: 2
V: 1

Osobné ochranné prostriedky jednoduchej konštrukcie, o ktorých výrobca predpokladá, že používateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany poskytovanej pred minimálnymi nebezpečenstvami, ktoré môže včas a bezpečne rozpoznať,sa  posudzujú podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona.

Ú

Č: 8
O: 3 
V: 2

v Do tejto kategórie patria výlučne tie OOP, ktoré sú určené na ochranu užívateľa proti:
- mechanickému pôsobeniu, ktoré je svojím účinkom povrchové (záhradnícke rukavice, náprstky a pod.);

- čistiacim prostriedkom so slabými a ľahko odstrániteľnými účinkami (rukavice na ochranu pred zriedenými roztokmi detergencií a pod.);
-nebezpečenstvu,spojenému s manipuláciou s horúcimi zložkami, ktoré nevystavujú užívateľa teplotám nad 50°C alebo nebezpečným nárazom (rukavice, zástery na špeciálne použitie a pod.);
- atmosferickým faktorom, ktoré nie sú výnimočnej ani extrémnej povahy (pokrývka hlavy, sezónne oblečenie, obuv a pod.);
- slabším nárazom a vibráciám, ktoré nevplývajú na životne dôležité oblasti tela, a ktorých účinky nemôžu spôsobiť  nevratné poškodenia (ľahké protiskalpovacie prilby, rukavice, ľahká obuv a pod.);
- slnečným svetlom (slnečné okuliare).

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 5
O: 2
V: 2
P: a, f

Do tejto kategórie patria výlučne osobné ochranné prostriedky určené na ochranu používateľa pred
a)	mechanickým pôsobením, ktorého účinky sú povrchové, napríklad  záhradnícke rukavice, náprstky,
b)	slabo agresívnymi čistiacimi prostriedkami, ktorých účinok sa dá  ľahko odstrániť, napríklad ochranné rukavice proti zriedeným roztokom detergentov,
c)	nebezpečenstvami pri manipulácii s horúcimi predmetmi, ktoré vystavia používateľa teplotám neprevyšujúcim 50 ^oC alebo ich nebezpečným vplyvom, napríklad rukavice, zástery na profesionálne používanie,
d)	vplyvmi počasia, ktoré nie sú mimoriadne ani extrémne, napríklad pokrývky hlavy, sezónne odevy, obuv,
e)	slabými nárazmi a vibráciami, ktoré nepostihujú životne dôležité časti tela a ktorých účinky nemôžu spôsobiť trvalé poškodenia, napríklad ľahké pokrývky hlavy proti zachyteniu vlasov, rukavice, ľahká obuv,
f)	svetelným a optickým účinkom slnka, napríklad slnečné okuliare.

Ú

Č: 8
O: 4 (a)
V: 1

Výroba OOP podlieha:
(a) jednému z dvoch postupov uvedených v článku 11 podľa výberu výrobcu, ak ide o OOP zložitej konštrukcie, ktorý je určený na ochranu pred smrteľným nebezpečenstvom, alebo pred nebezpečenstvom, ktoré môže vážne alebo nenávratne poškodiť zdravie, a kde navrhovateľ predpokladá, že užívateľ nemôže nebezpečenstvo dostatočne rýchlo rozpoznať.

N

novela NV č. 29/2001 . Z.z.

§: 5
O: 3 
V: 1

Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu pred nebezpečenstvami, ktoré môžu ohroziť život alebo trvale a vážne poškodiť zdravie, alebo  ktorých účinky používateľ podľa výrobcu nemôže včas rozpoznať, podliehajú postupu uvedenému v odseku 1 a podľa výberu výrobcu  i postupu posudzovania zhody podľa § 12 ods. 3 písm. c) alebo § 12 ods. 3 písm. d) zákona.

Ú

Č: 8
O: 4 (a)
V: 2

Do  tejto kategórie patria výlučne:
- filtračné dýchacie zariadenia určené na ochranu pred tuhými a kvapalnými aerosolmi alebo dráždivými látkami a nebezpečnými, toxickými alebo rádiotoxickými plynmi;
- ochranné dýchacie zariadenia, ktoré zabezpečujú úplnú izoláciu od ovzdušia, vrátane tých, ktoré sú určené na použitie pri potápaní;
- OOP, ktoré poskytujú len obmedzenú ochranu pred chemickým účinkom alebo pred ionizujúcim žiarením;
- núdzové ochranné prostriedky, určené na použitie v prostredí s  vysokou teplotou, účinky ktorých sú porovnateľné s tými, ku ktorým dochádza pri teplote 100^oC a viac, a ktoré môžu ale nemusia byť charakterizované prítomnosťou infračerveného žiarenia, plameňov, alebo vystreľovaním veľkých množstiev topiaceho sa materiálu;
- núdzové ochranné prostriedky, určené na použitie v prostredí s nízkou teplotou, účinky ktorého sú porovnateľné s tými, ku ktorým dochádza pri teplote vzduchu -50°C alebo menej;
-  OOP určené na ochranu pred pádmi z výšok,
- OOP určené na ochranu pred rizikom zásahu elektrickým prúdom a pred nebezpečným napätím, alebo používané ako izolácia  pri  práci s vysokým napätím;

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 5
O: 3 
V: 2
P: a až g

Do tejto kategórie patria výlučne osobné ochranné prostriedky 
a)	s filtrami na ochranu dýchacích orgánov pred dráždivými, jedovatými, rádioaktívnymi alebo inak nebezpečnými látkami v pevnej alebo kvapalnej forme v aerosóloch alebo pred plynmi,
b)	na ochranu dýchacích orgánov zabezpečujúce úplnú izoláciu od okolitej atmosféry vrátane prístrojov na potápanie,
c)	poskytujúce len časovo obmedzenú ochranu pred chemickým pôsobením alebo pred ionizujúcim žiarením,
d)	na použitie v  horúcich prostrediach s účinkami porovnateľnými so vzduchom  teploty 100 ^oC alebo vyššej, kde môže alebo nemusí byť infračervené žiarenie, plamene alebo rozstrek veľkého množstva roztaveného materiálu,
e)	na použitie v chladných prostrediach s účinkami porovnateľnými so vzduchom  teploty -50 ^oC alebo nižšej,
f)	ochraňujúce pred pádom z výšky,
g)	proti nebezpečenstvám vyvolaným elektrinou a nebezpečným napätím alebo prostriedky používané ako izolácia pri práci pod vysokým napätím.

Ú

Smernica Rady 89/686/EHS zmenená a doplnená čl. 1 bod 2

Č: 8
O: 4 (b)
V: 1

získanie ES prehlásenia o zhode podľa článku 12 pre všetky osobné ochranné prostriedky.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 10
O: 2
V: 1

(1) Výrobca osobného ochranného prostriedku alebo jeho splnomocnenec vydá vyhlásenie o zhode alebo ES vyhlásenie o zhode (ďalej len “vyhlásenie o zhode”), ktoré sa vypracúva v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie a obsahuje

Ú

Č: 9
O: 1 
V: 1,2,3

Členské štáty musia informovať komisiu a ostatné členské štáty o orgánoch, ktoré vymenovali pre výkon postupov ako sú uvedené v čl. 8, ako aj špecifických úlohách realizáciou ktorých boli tieto orgány poverené, a o identifikačných číslach, ktoré im predtým  udelila komisia.
Komisia musí publikovať v ÚV ES zoznam poverených orgánov s ich identifikačnými číslami a úlohami, ktorými boli poverené. Komisia musí zabezpečovať aktualizáciu tohto zoznamu.

n.a.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Smernica Rady 89/686/EHS zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS čl. 7 bod 4

Č: 9
O: 2 
V: 1

Členské štáty použijú pri hodnotení orgánov uvedených v oznámení kritériá v Prílohe V.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

novela
zákona č. 264/1999 Z. z.

§: 11
O: 6
V: 1
P: a, h

§: 11
O: 9
P: a, g

§: 11
O: 15
V: 1

Úrad alebo ministerstvo môže rozhodnúť o autorizácii na základe žiadosti osoby uvedenej v § 1 písm. d) a preukázania splnenia týchto podmienok: a – h

V rozhodnutí o autorizácii úrad o autorizovanej osobe uvedie 
a) obchodné meno a sídlo, 
b) identifikačné číslo,
c) identifikačný kód,
d)  technický predpis, podľa ktorého autorizovaná osoba bude vykonávať posudzovanie zhody, postupy posudzovania zhody a rozsah určených výrobkov, na ktorý sa autorizácia vzťahuje,
e) právnu formu, 
f)meno, bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú   štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,  s uvedením spôsobu, akým konajú v mene autorizovanej osoby,
g) dobu platnosti autorizácie.

Úrad vo vestníku oznamuje rozhodnutia o autorizácii, o zmene autorizácie alebo o zrušení autorizácie, ako aj zánik autorizovanej osoby.

Ú

Č: 9
O: 2 
V: 2

U orgánov, ktoré spĺňajú posudzované kritériá stanovené v príslušných jednotných normách sa predpokladá, že vyhovujú týmto kritériám Prílohy V.

n.a.

Č: 9
O: 3 
V: 1

Členský štát stiahne svoje schválenie u orgánu, ktorý už nevyhovuje kritériám uvedeným v Prílohe V.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 11
O: 13
V: 1

Ak autorizovaná osoba prestala spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a určené v rozhodnutí o autorizácii alebo ak vo svojej činnosti porušila právny predpis týkajúci sa rozsahu poverenia a obsahu činnosti,…úrad po dohode s ministerstvom rozhodnutie o autorizácii zmení alebo zruší.

Ú

Č: 9
O: 3 
V: 2

Bezodkladne o tom informuje komisiu a ostatné členské štáty.

n.a.

Č: 10
O: 1 
V: 1

ES preskúšanie typu je proces, ktorým schválený kontrolný orgán stanoví a osvedčí, že model OOP spĺňa príslušné predpisy tejto smernice.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 6
O: 1 
V: 1

Posúdením zhody vzorky typu  podľa tohto nariadenia vlády je postup, ktorým autorizovaná osoba zisťuje a potvrdzuje, že vzorka typu osobného ochranného prostriedku spĺňa ustanovené technické požiadavky, ktoré sa na ňu vzťahujú. Výsledkom posúdenia je certifikát skúšky typu alebo  ES certifikát skúšky typu (ďalej len “certifkát typu”).

Ú

Č: 10
O: 2 
V: 1

Žiadosť o  ES preskúšanie typu podá výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca jedinému schválenému kontrolnému orgánu, vzhľadom na model, ktorý sa má posúdiť

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 6
O: 2 
V: 1

Výrobca alebo jeho splnomocnenec písomne požiada autorizovanú osobu o posúdenie zhody vzorky typu.

Ú

Č: 10
O: 2 
V: 2

Splnomocnený zástupca sa musí stanoviť v spoločenstve.

n.a.

Č: 10
O: 3 
V: 1

Žiadosť obsahuje:
- názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu a podniku, ktorý OOP vyrába,
- technický súbor výrobcu uvedený v Prílohe III,

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 6
O: 2 
V: 1
P: a, b

Žiadosť obsahuje 
a) identifikačné údaje výrobcu alebo jeho splnomocnenca (meno a priezvisko, pobyt, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby), pri dovážaných výrobkoch údaje o výrobcovi, miesto výroby,
b) technickú dokumentáciu výrobcu vyhotovenú v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie podľa prílohy č. 2,

Ú

Č: 10
O: 3 
V: 2

Pripojí sa k nej primeraný počet vzoriek na schválenie modelu.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 6
O: 2 
V: 1
P:  c

c) vzorku typu v množstve, ktoré je na posúdenie zhody nevyhnutné,

Ú

Č: 10
O: 4 (a)

. Schválený kontrolný orgán prevedie ES preskúšanie typu v súlade s nasledujúcimi postupmi:
(a)	skúška technického súboru výrobcu
- preskúma technický súbor výrobcu na zistenie vhodnosti s ohľadom na jednotné normy uvedené v článku 5,
- ak výrobca neuplatnil alebo len čiastočne uplatnil jednotné normy alebo ak takéto normy neexistujú, schválený orgán musí preveriť vhodnosť technických špecifikácii používaných výrobcom s ohľadom na základné požiadavky ešte pred skúškou technického súboru výrobcu na zistenie vhodnosti vzhľadom na tieto technické špecifikácie,

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 6
O: 3 
V: 1
P: a,b

Autorizovaná osoba, ktorá vykonáva posúdenie technickej dokumentácie 
a) preskúma technickú dokumentáciu z hľadiska jej úplnosti a správnosti s ohľadom na dodržanie harmonizovaných slovenských technických noriem, 
b) preskúma vhodnosť technického riešenia  použitého výrobcom vo vzťahu k technických požiadavkám na výrobok, ak harmonizované slovenské technické normy alebo technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na  osobný ochranný prostriedok vzťahujú, prípadne nie sú uplatnené, alebo sú uplatnené len čiastočne.

Ú

Č: 10
O: 4 (b)

(b) skúška modelu 
- pri skúške modelu kontrolný orgán overí, že bol vyrobený v súlade s technickým súborom výrobcu a môže byť úplne bezpečne použitý na daný účel
- prevedie nevyhnutné skúšky a testy na stanovenie súladu modelu s jednotnými normami,
- ak výrobca nepoužil alebo len čiastočne použil jednotné normy, alebo ak takéto normy neexistujú, schválený orgán vykoná potrebné skúšky a testy na stanovenie súladu modelu s technickými špecifikáciami používanými  výrobcom, pokiaľ sú vzhľadom na spĺňanie týchto základných požiadaviek vhodné,

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 6
O: 4
V: 1
P: a,b,c

(4) Autorizovaná osoba pri skúšaní vzorky typu 
a)	zistí, či vzorka typu bola vyrobená v  zhode s technickou dokumentáciou a či sa môže  používať na daný účel,
b)	vykoná nevyhnutné skúšky  na posúdenie zhody vzorky typu s  harmonizovanými slovenskými technickými normami,
c)	vykoná nevyhnutné skúšky, aby preukázala zhodu vzorky typu s technickými údajmi uvádzanými výrobcom a ich súlad s  technickými požiadavkami, ak výrobca neuplatnil, alebo čiastočne uplatnil harmonizované slovenské technické normy, alebo ak takéto normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na dané  osobné ochranné prostriedky vzťahujú.

Ú

Č: 10
O: 5 
V: 1

Ak model spĺňa príslušné predpisy, kontrolný orgán vydá osvedčenie o ES preskúšaní typu a s výsledkom oboznámi žiadateľa.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 6
O: 5 
V: 1

Ak vzorka typu zodpovedá technickým požiadavkám, autorizovaná osoba vydá certifikát typu a doručí  ho výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi.

Ú

Č: 10
O: 5 
V: 2

Osvedčenie uvádza výsledky preskúšania, podmienky týkajúce sa jeho vydania, ako i popisy a nákresy nevyhnutné na identifikáciu schváleného modelu.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 6
O: 6 
V: 1

Certifikát typu obsahuje výsledky skúšania, podmienky vydania certifikátu, opisy a zobrazenie osobného ochranného protriedku nevyhnutné na jeho identifikáciu.

Ú

Č: 10
O: 5 
V: 3

Komisia, ďalšie schválené kontrolné orgány a ostatné členské štáty môžu obdržať kópiu osvedčenia, v prípade odôvodnenej žiadosti i kópiu technického osvedčenia výrobcu, správu z vykonaného preskúšania a testov.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 11
O: 10
V: 1
P: d

Autorizovaná osoba je povinná najmä
d) na základe žiadosti poskytovať rovnopisy certifikátov a iných dokumentov vrátane súvisiacich dokladov úradu, a ak je to nevyhnutné, aj iným autorizovaným osobám, a v prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, aj zahraničným osobám ,

Ú

Č: 10
O: 5 
V: 4

Tento súbor je k dispozícii kompetentným orgánom po dobu 10 rokov od uvedenia OOP na trh.

N

NV SR č.  29/2001 Z. z.

§: 6
O: 7 
V: 1

Súbor dokladov o certifikácii vzorky typu  autorizovaná osoba uschováva počas desiatich rokov.

Ú

Č: 10
O: 6 
V: 1

Každý kontrolný orgán, ktorý odmietne vydať osvedčenie o  ES preskúšaní typu informuje o tom ostatné schválené kontrolné orgány..

N

novela NV č. 29/2001 Z.z.

§: 6
O: 8
V: 1

Ak autorizovaná osoba odmietne vydať certifikát typu, informuje o tom ostatné autorizované osoby, ktoré boli autorizované podľa tohto nariadenia vlády.

Ú

Č: 10
O: 6 
V: 2

Kontrolný orgán, ktorý stiahol osvedčenie o ES preskúšaní typu to oznámi členskému štátu, ktorý ho schválil

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 6
O: 9
V: 1

Ak autorizovaná osoba zruší platnosť vydaného certifikátu typu, informuje o tom Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý podľa § 8 zákona oznamuje túto skutočnosť Európskej komisii a členským štátom Európskeho spoločenstva.

Ú

.

Č: 10 O: 6 V: 3 | Tento členský štát ďalej informuje ostatné členské štáty a komisiu predložiac dôvody rozhodnutia. | n.a. | | | | | | .

Č: 11A
O: 1
V: 1

ES kontrolný systém kvality výsledného produktu

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

zákon č. 264/1999Z. z.

§: 7
O: 1 
V: 1

§: 12
O: 3
V: 1
P: c

Pri uplatňovaní postupu posudzovania zhody výrobku s certifikovaným typom podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona

c)posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku

Ú

Č: 11A
O: 1
V: 2

Výrobca podnikne všetky nevyhnutné kroky aby zabezpečil, že výrobný proces, vrátane poslednej kontroly OOP a testov výroby zaistí celistvosť výroby, a že OOP zodpovedá typu opísanému v schvaľujúcom osvedčení ES typu i základným požiadavkám tejto smernice.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 7
O: 1 
P: a

a) výrobca  vykoná všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby výrobný proces vrátane výstupnej kontroly a skúšok  konečného výrobku zabezpečil jednotnosť výroby a zhodu výrobkov s typom výrobku  certifikovaným autorizovanou osobou a zhodu s technickými požiadavkami,

Ú

Č: 11
O: 2 
V: 1,2

Schválený orgán vybraný výrobcom vykoná potrebné kontroly. Tieto kontroly sú náhodné, v intervaloch aspoň jedného roka.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 7
O: 1 
P: b

b) Autorizovaná osoba po dohode s výrobcom alebo jeho splnomocnencom najmenej jedenkrát ročne vykonáva kontroly osobných ochranných prostriedkov na preverenie zhody ich vlastností s certifikovaným typom výrobku a  technickými požiadavkami.

Ú

Č: 11
O: 3 
V: 1

Schválený orgán vezme adekvátnu vzorku OOP, ktorá sa preskúma a vykonajú sa príslušné testy definované v jednotných normách, potrebné na preukázanie súladu so základnými požiadavkami tejto smernice.

N

NVSR č. 29/2001 Z. z.

§: 7
O: 2 
V: 1

Autorizovaná osoba odoberie vzorky osobných ochranných prostriedkov a vykoná potrebné skúšky na účely preverenia zhody vlastností výrobkov s certifikovaným typom alebo ich podrobí   skúškam uvedeným v harmonizovaných slovenských technických normách v slovenských technických normách, alebo iným skúškam vhodným na posudzovanie zhody s  technickými požiadavkami.

Ú

Č: 11
O: 4 
V: 1

Ak sa nejedná o orgán, ktorý vydal príslušné osvedčenie ES o schválení typu, v prípade ťažkostí spojených so stanovovaním zhody vzoriek sa tento orgán skontaktuje so schváleným orgánom.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 7
O: 3 
V: 1

Ak autorizovaná osoba uvedená v odseku 1 písm. b) nie je totožná s autorizovanou osobou, ktorá vydala  certifikát typu, spolupracuje  v prípade potreby pri posúdení zhody výrobku s certifikovaným typom s autorizovanou osobou, ktorá vydala certifikát typu.

Ú

Č: 11
O: 5 
V: 1

Schválený orgán poskytne výrobcovi výsledky testov.

N

novela NV č. 29/2001 . z.

§: 7
O: 4 
V: 1

Autorizovaná osoba odovzdá výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi protokol o vykonaných skúškach.

Ú

Č: 11
O: 5 
V: 2

Ak sa zistí, že výroba nie je celistvá, skúmané OOP nezodpovedá typu popísanému v osvedčení ES o schválení typu alebo základným požiadavkám, orgán podnikne opatrenia odpovedajúce charakteru chyby alebo chýb a oboznámi o tom členský štát.

N

NV SR č. 29/2001 Z.z.

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 7
O: 4 
V: 2

§:  11
O: 11
V: 1
P: a

Ak je v závere protokolu uvedené,že skúšané vzorky osobného ochranného prostriedku nie sú rovnorodé, alebo sa nezhodujú s certifikovaným typom, alebo nespĺňajú technické požiadavky, autorizovaná osoba podľa závažnosti zistených nedostatkov postupuje spôsobom ustanoveným v § 11 ods. 10 písm. e) a ods. 11 písm. a) zákona.

Autorizovaná osoba je oprávnená
a) zrušiť platnosť ňou vydaného certifikátu alebo iného dokladu, ak zistí, že neboli dodržané podmienky vydania certifikátu

Ú

Č: 11 O: 6 V: 1 | Výrobca musí na požiadanie predložiť správu schváleného orgánu. | N | zákon č. 264/1999 Z. z. | §: 13 O: 3 V: 1 | Dokumentáciu o použitom postupe posudzovania zhody  a vyhlásenia o zhode a podklady k nemu je  výrobca alebo dovozca....na vyžiadanie kedykoľvek poskytnúť orgánom dohľadu… | Ú | | orgány dohľadu (§ 30 zákona) – orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov

Č: 11B
O: 1 
V: 1,
P. a

ES systém na zabezpečenie kvality výroby pomocou monitoringu 
Systém
(a)	Výrobca predloží žiadosť o schválenie svojho systému na kontrolu kvality schválenému orgánu na základe vlastného výberu.

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 8
O: 1
V: 1

§: 12
O: 3
V: 1
P: d

Pri uplatňovaní postupu podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona výrobca  dohodne s autorizovanou osobou posúdenie zavedeného systému kvality výroby alebo jeho zložiek u výrobcu (ďalej len “systém kvality”).

Postupy posudzovania zhody sú:
d) posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním,

Ú

Č: 11B
O: 1
P: a
V: 2

Žiadosť obsahuje:
-   všetky informácie o danej kategórii OOP, prípadne vrátane dokumentácie schváleného modelu,
-  dokumentáciu o systéme na kontrolu kvality,
- záruku dodržiavania záväzkov vyplývajúcich zo systému kontroly kvality a udržiavania jeho adekvátnosti a účinnosti

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 2
V: 1
P: a až c

Žiadosť obsahuje
a)	všetky údaje vzťahujúce sa na príslušný druh osobných ochranných prostriedkov  vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa  na certifikova-né typy,
b)	dokumentáciu systému kvality, 
c)	záruku dodržiavať záväzky vyplývajúce zo systému kvality a udržiavať jeho použiteľnosť a účinnosť.

Ú

Č: 11B
O: 1
P: b
V: 1

V rámci systému kontroly kvality sa každý OOP preskúma a podrobí príslušným testom uvedeným v časti A 3. odseku, aby sa zistilo, či zodpovedá relevantným základným požiadavkám tejto smernice.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 4
V: 1

Výrobca v rámci systému kvality podrobuje preskúšaniu vzorku každého typu osobného ochranného prostriedku v rozsahu požadovanom pri posudzovaní zhody podľa § 7 ods. 2.

Ú

Č: 11B
O: 1
P: b
V: 2

Dokumentácia systému na kontrolu kvality zahŕňa najmä príslušný popis:
- kvalitatívnych cieľov, organizačnej schémy, povinností vedúcich pracovníkov a ich právomoci vzhľadom na kvalitu výrobku,
-  kontroly a testy, ktoré je potrebné vykonať po výrobe,
-  prostriedky na kontrolu efektívneho fungovania systému na kontrolu kvality

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 3
V: 1

Dokumentácia systému kvality obsahuje opis systému, organizačné schémy, rozsah zodpo-vednosti riadiacich zamestnancov a ich právomoci pri zabezpečovaní systému kvality, opis kontrol a skúšok, ktoré sa vykonávajú vo výrobe, opis prostriedkov uplatňovaných pri vnútornej kontrole účinnosti systému riadenia kvality vrátane dokladov o vnútorných kontrolách.

Ú

Č: 11B O: 1 P: c V: 1 | Orgán zhodnotí, či systém na kontrolu kvality spĺňa predpisy prvého odstavca (b). | | NV SR č. 29/2001 Z. z. | §: 8 O: 5 V: 1 | Autorizovaná osoba posúdi, či systém kvality spĺňa ustanovenia odsekov 3 a 4. | Ú | |
Č: 11B O: 1 P: c V: 2 | Systém na kontrolu kvality uplatňujúci relevantné jednotné normy by mal tieto predpisy spĺňať. | N | NV SR č. 29/2001 Z. z. | §: 8 O: 5 V: 2 | Ak je systém kvality  zavedený podľa harmoni-zovaných slovenských technických noriem, považujú sa požiadavky odsekov 3 a 4 za splnené. | Ú | | STN EN ISO 9002

Č: 11B
O: 1
P: c
V: 3

Orgán vykonávajúci audit hodnotí činnosť súčastí systému na kontrolu kvality a predovšetkým kontroluje, či systém zabezpečuje súlad výrobného OOP so schváleným modelom.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 6
V: 1

Autorizovaná osoba vykoná všetky nevyhnutné objektívne hodnotenia zložiek systému kvality a kontroluje, či systém kvality zabezpečuje zhodu vyrábaných osobných ochranných prostriedkov s certifikovaným typom.

Ú

Č: 11B
O: 1
P: c
V: 4,5

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Zahŕňa závery kontroly a odôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 7
V: 1

Autorizovaná osoba odovzdá výrobcovi  správu, v ktorej uvedie výsledky posúdenia systému kvality, závery a ich zdôvodnenie.

Ú

Č: 11B
O: 1
P: d
V: 1

Výrobca oznámi orgánu, ktorý schválil systém na kontrolu kvality akýkoľvek plán pozmeňujúci systém na kontrolu kvality.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 8
V: 1

Výrobca informuje autorizovanú osobu, ktorá posúdila systém kvality, o všetkých plánovaných zmenách tohto systému.

Ú

Č: 11B
O: 1
P: d
V: 2,3

Orgán preskúma navrhované zmeny a rozhodne, či zmenený systém na kontrolu kvality vyhovuje príslušným ustanoveniam. Orgán oznámi rozhodnutie výrobcovi.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 9
V: 1, 2

Autorizovaná osoba preskúma navrhnuté zmeny. V správe oznámi výrobcovi, či zmenený systém kvality zodpovedá príslušným predpisom.

Ú

Č: 11B
O: 1
P: d
V: 4

To zahŕňa závery kontroly a odôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 9
V: 3

Správa obsahuje výsledky kontroly, závery hodnotenia a ich odôvodnenie.

Ú

Č: 11B
O: 2
P: a
V: 1

Dohľad
cieľom dohľadu je zaistiť, že výrobca si riadne plní povinnosti, ktoré vyplývajú zo schváleného systému na kontrolu kvality.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 10
V: 1

Autorizovaná osoba vykonáva u výrobcu pravidelné kontroly, ktorých účelom  je zistiť, či výrobca dodržiava všetky záväzky vyplývajúce zo systému kvality.

Ú

Č: 11B
O: 2
P: b
V: 1

výrobca umožní, na účel inšpekcie, orgánu prístup ku kontrole OOP, testovacím a skladovacím priestorom a poskytne mu všetky potrebné informácie, najmä:
- dokumentáciu o systéme na kontrolu kvality
-   technickú dokumentáciu
-   príručky na kontrolu kvality

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 11
V: 1

Výrobca na účely kontroly umožní vstup autorizovanej osobe do priestorov, v ktorých sa vykonáva výroba, kontrola, skúšanie a skladovanie osobných ochranných prostriedkov, a poskytne mu všetky požadované podklady, najmä dokumentáciu systému kvality, technickú dokumentáciu a príručky riadenia kvality.

Ú

Č: 11B
O: 2
P: c
V: 1

Orgán pravidelne vykonáva audit, aby zabezpečil, že výrobca dodržiava a uplatňuje schválený systém kvality výrobcom a poskytne mu kópiu správy auditu.

N

NV SR č. 29/2001 Z. z.

§: 8
O: 10
V: 1

§: 8
O: 10
V: 3

Autorizovaná osoba vykonáva u výrobcu pravidelné kontroly, ktorých účelom  je zistiť, či výrobca dodržiava všetky záväzky vyplývajúce zo systému kvality. 

O výsledkoch kontroly vyhotoví správu, ktorú odovzdá výrobcovi.

Ú

Č: 11B
O: 2
P: d
V: 1,2

Navyše, orgán môže vykonávať neohlásené kontroly výrobcu. V prípade týchto kontrol orgán poskytne výrobcovi správu o kontrole, prípadne správu auditu.

N

NVSR č. 29/29001 Z. z.

§:  8
O: 10
V: 2,3

Autorizovaná osoba môže vykonávať i nepravidelné kontroly.  O výsledkoch kontroly vyhotoví správu, ktorú odovzdá výrobcovi.

Ú

Č: 11B
O: 2
P: e
V: 1

Výrobca musí na požiadanie predložiť správu schváleného orgánu.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 30
O: 3
V: 1

Výrobca alebo dovozca, ktorý uviedol určený výrobok na trh, je povinný umožniť orgánom dohľadu pri výkone ich funkcie nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa určených výrobkov.

Ú

Č: 12

Prehlásenie ES o súlade je postup, ktorým výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca ustanovil v rámci spoločenstva

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 10
O: 1
V: 1

Na osobné ochranné prostriedky, ktoré spľňajú technické požiadavky uvedené v § 3 a ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na osobné ochranné prostriedky, ktorých technické požiadavky uvedené v § 3 boli posúdené podľa § 5 ods. 1 sa vydá ES vyhlásenie o zhode na základe ES certifikátu typu. Na tieto osobné ochranné prostriedky sa umiestni označenie CE.

Ú

Smernica Rady 93/68/EHS, čl. 7, ktorá zmenila a doplnila smernicu Rady 89/686/EHS

Č: 12
O: 1
V: 1

zostaví prehlásenie s použitím formy stanovenej v Prílohe VI, ktorá osvedčuje, že OOP uvedené na trh vyhovujú predpisom tejto smernice s cieľom predložiť ju kompetentným orgánom;

N

novela NV č. 29/2001 Z. z.

§: 10
O: 2
V: 1

Výrobca osobného ochranného prostriedku alebo jeho splnomocnenec vydá vyhlásenie o zhode alebo ES vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona (ďalej len “vyhlásenie o zhode”), ktoré sa vypracúva v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Europskej únie a obsahuje

Ú

Č: 12
O: 2
V: 1

udeľuje podľa článku 13 každému OOP označenie CE.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 13
O: 2
V: 1

Výrobca alebo dovozca je oprávený označiť určený výrobok, na ktorý bolo vydané vyhlásenie o zhode, slovenskou značkou zhody.

Ú

Č: 13 O: 1 V: 1 | Označenie CE o súlade musí pozostávať z iniciálok “CE” vo forme ako je uvedená na vzorke v prílohe IV. | N | zákon č. 264/1999 Z. z. | §: 21 O: 2 V: 1 | Označenie CE pozostáva zo štylizovaného písmenového označenia uvedeného v prílohe. | Ú | | smernica Rady 89/686/EHS zmenená smernicou Rady 93/68/EHS čl.7 bod 6

Č: 13
O: 1
V: 2

V prípade zapojenia povereného orgánu do fázy výrobnej kontroly, ako sa uvádza v čl.11, musí sa doplniť jeho identifikačné číslo

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 21
O: 3
V: 1, 2

§: 18
O: 3
V: 1

Pri vyhotovovaní a umiestňovaní označenia CE postupuje značkár obdobne ako pri umiestňovaní slovenskej značky zhody, § 19 sa použije primerane. 

K slovenskej značke zhody Csk  značkár pripája   identifikačný kód autorizovanej osoby v prípade, ak to vyžaduje použitý postup posudzovania zhody.

Ú

smernica Rady 89/686/EHS zmenená smernicou Rady 93/68/EHS čl.7 bod 6

Č: 13
O: 2
V: 1

Označenie CE sa  musí pripevniť na každý kus vyrobeného OOP (zariadenia osobnej ochrany) tak, aby bolo viditeľné, čitazeľné a nezmazateľné po celú dobu jeho životnosti ; ak to však nie je možné vzhľadom na vlastnosti daného  výrobku, označenie CE sa môže pripevniť na obal.
.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 19
O: 1
V: 1, 2

§: 19
O: 3
V: 1
P: a, d

Slovenskú značku zhody určeného výrobku umiestňuje značkár prednostne na výrobok. Slovenská značka zhody určeného výrobku musí byť umiestnená na takom mieste, aby bola viditeľná. V prípade, že slovenskú značku zhody  určeného výrobku nemožno umiestniť na výrobok, možno ju umiestniť na obal a uviesť to v sprievodnej dokumentácii...
Slovenská značka zhody určeného výrobku  v závislosti od spôsobu vyhotovenia musí byť
a)	vyhotovená kontrastnými farbami odolnými proti oteru,
b)	vyhotovená tak, aby odolala podmienkam vonkajšieho prostredia,
c)	zabezpečená proti opotrebovaniu,
d)	zabezpečená proti opakovanému použitiu.

Ú

smernica Rady 89/686/EHS zmenená smernicou Rady 93/68/EHS čl.7 bod 6

Č: 13
O: 3
V: 1,2

Pripevňovanie označení na OOP (zariadenia osobnej ochrany), ktoré pravdepodobne oklamú tretie strany pokiaľ ide o význam a formu značenia CE, sa musí zakázať. OOP (zariadenia osobnej ochrany) alebo jeho obal sa môže opatriť akýmkoľvek iným označením, alebo štítkom s údajmi za predpokladu že sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 19
O: 4
V: 1

§: 19
O: 5
V: 1

Veľkosť a spôsob umiestnenia slovenskej značky zhody určeného výrobku sa musia voliť tak, aby značka nebola prekrývaná, ani nemohla byť spochybňovaná iným označením výrobku tak, aby nemohlo dôjsť k zámene iného označenia za slovenskú značku zhody ani k uvedeniu do omylu.
Rozmery slovenskej značky zhody určeného výrobku musia byť také, aby bola ľahko identifikovateľná a čitateľná.

Ú

smernica Rady 89/686/EHS zmenená a doplnená čllánkom 7,bod 6. smernice Rady 93/68/EHS

Č: 13
O: 4
V:1
P: a

Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 :
Ak členský štát zistí, že označenie CE nebolo náležite pripevnené, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca ustanovený v rámci spoločenstva je povinný zariadiť, aby výrobok zodpovedal ustanoveniam týkajúcim sa označenia CE a napravil ich porušenie za podmienok, aké uloží tento členský štát ;

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 30
O: 6
V: 1

§: 30
O: 2
V: 1
P: c

Ak orgán dohľadu zistí porušenie tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, uloží ochranné opatrenie alebo pokutu podľa tohto zákona.
Orgány dohľadu vykonávajú dohľad, 
c) či sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nesfalšované.

Ú

orgány dohľadu  podľa § 30 zákona

smernica Rady 89/686/EHS doplnená  čl. 7 bod 6. smernice Rady 93/68/EHS

Č: 13
O: 4
V: 1
P: b

Ak takýto nesúlad pokračuje, členský štát musí urobiť všetky zodpovedajúce opatrenia, aby obmedzil, alebo zabránil umiestneniu takéhoto výrobku na trh, alebo aby zabezpečil jeho stiahnutie z trhu v súlade s postupmi stanovenými v článku 7.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 31
O: 1
V: 1
P: a, b

Orgán dohľadu môže uložiť podnikateľovi
a)	pozastavenie uvádzania určených výrobkov na trh na určitý čas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpečenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b)	zákaz uvádzať určené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázateľne ohrozujú oprávnený záujem,

Ú

smernica Rady 89/686/EHS doplnená  čl. 7 bod 6.  smernice Rady 93/68/EHS

Č: 14
O: 1
V: 1,2

Každé rozhodnutie prijaté pri zavádzaní tejto smernice, ktoré vedie k obmedzeniam v obchodovaní s OOP musí obsahovať podrobné vysvetlenie podkladov rozhodnutia. Rozhodnutie a možnosti odvolať sa v rámci platnej legislatívy v danom členskom štáte, ako i posledné termíny pre podanie odvolania sa bezodkladne oznámia dotknutej strane.

N

zákon č. 264/1999 Z. z.

§: 34
O: 1
V: 1

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na konania podľa § 9 ods. 5, § 22 a  § 26 až 29.

Ú

Explicitne orgány dohľadu  sú viazané zákonom o správnom  konaní, ktorý upravuje náležitosti rozhodnutí.

Č: 15
O: 1
V: 1

Komisia podnikne potrebné kroky na zaistenie dostupnosti všetkých údajov, ktoré sa týkajú relevantných rozhodnutí v súvislosti s realizáciou tejto smernice.

n.a.

Č: 16 O: 1 V: 1,2 | Do 31. decembra 1991 členské štáty príjmu a uverejnia nariadenia a administratívne opatrenia, aby sa vytvoril súlad s touto smernicou. Budú o tom bezodkladne informovať komisiu. | n.a. | | | | | | smernica Rady 89/686/EHS zmenená a doplnená smernicou  Rady 95/95/EHS čl.1 bod 3.
Č: 16 O: 1 V: 3 | Príslušné opatrenia budú aplikovať s účinnosťou od 1.júla 1992. | n.a. | | | | | | smernica Rady 89/686/EHS zmenená a doplnená smernicou  Rady 95/95/EHS čl.1 bod 3.
Č: 16 O: 2 V: 1 | Okrem tihi členské štáty v období do 30.júna l995 umožnia umiestňovať OOP na trh a používať ich v súlade s vnútroštátnymi nariadeniami platnými na ich území k 30.júnu 1992. | n.a. | | | | | | smernica Rady 89/686/EHS zmenená a doplnená smernicou  Rady 95/95/EHS čl.1 bod 3.
Č: 16 O: 3 V: 1 | Členské štáty oznámia komisii znenie   ustanovení národných zákonov, ktoré prijali v oblasti upravenej touto smernicou. | n.a. | | | | | | smernica Rady 89/686/EHS zmenená a doplnená smernicou  Rady 95/95/EHS čl.1 bod 3.

Č: 17
O: 1
V: 1

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

n.a.

| Príloha I. Úplný zoznam tried osobných ochranných prostriedkov nezahrnutých v tomto nariadení vlády | N | NV SR č.29/2001 Z.z. | §: 2 P: a-e | | Ú | | Zapracovaná v § 2  nariadenia vlády, vrátane bodu 5 podľa smernice Rady 93/95/EHS, ktorá doplnila smernicu Rady 89/686/EHS článkom 1 bod 4.

1.

1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.2.
1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

3.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.8.

3.9.
3.9.1.

3.9.2.
3.9.2.1.

3.9.2.2.

3.10.

3.10.1.

3.10.2.

3.11

Príloha II.
Základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky 
ZÁKLADNÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PRE VŠETKY OOP. 
OOP musí poskytovať adekvátnu ochranu pred všetkými pôsobiacimi rizikami.
Princípy navrhovania
 Ergonomika

OOP sa musí navrhnúť a vyrábať tak, aby v podmienkach predpokladaného užívania, do ktorých je navrhnuté, mohol užívateľ vykonávať nebezpečnú prácu, pričom má zabezpečenú maximálnu ochranu.
Úrovne a triedy ochrany
N a j v y š š i a    m o ž n á    ú r o v e ň     o c h r a n y
Optimálna úroveň ochrany, ktorá sa berie do úvahy pri navrhovaní je taká, že pri jej prekročení by obmedzenia spôsobené užívaním OOP zabránili jeho efektívnemu používaniu počas vystavenia nebezpečenstvu a počas normálneho priebehu činnosti.
T r i e d y     o c h r a n y     v z h ľ a d o m    n a     r ô z n y    s t u p e ň      
n e b e z p e č e n s t v a  
Ak rozdielne podmienky použitia sú také, že sa rozlišuje niekoľko stupňov toho istého nebezpečenstva, musia sa v dizajne OOP zohľadniť príslušné triedy ochrany. Neškodnosť OOP
 Neprítomnosť rizika a iných  nepriaznivo pôsobiacich faktorov.
OOP sa musí navrhnúť a vyrábať tak, aby sa zamedzilo riziku a iným škodlivým faktorom za predpokladaných podmienok používania.
V h o d n é     m a t e r i á l y
Materiál OOP a jeho súčasti, vrátane všetkých produktov rozpadu, nesmie nepriaznivo vplývať na hygienu a zdravie užívateľa.
V h o d n á     p o v r c h o v á    ú p r a v a     v š e t k ý c h     č a s t í    O O P  p r i 
s t y k u    s    u ž í v a t e ľ o m.
Všetky nosené časti OOP pri styku alebo potenciálnom styku s užívateľom nesmú byť drsné, či s ostrými hranami, výčnelkami, alebo také, ktoré môžu spôsobiť vo vyššej miere podráždenie, či zranenie.
M a x i m á l n e     p r í p u s t n é     p r e k á ž k y    p r e    u ž í v a t e ľ a
Každá prekážka, ktorú predstavuje OOP pre pohyb, zaujatie novej polohy, či zmyslové vnímanie sa musí minimalizovať; OOP sa nesmie pohybovať tak, aby ohrozil užívateľa alebo iné osoby.
Pohodlie a účinnosť
Prispôsobenie sa OOP postave užívateľa
OOP sa musí  navrhnúť a vyrobiť tak, aby zaujalo správnu polohu na užívateľovi a udržalo ju počas celej doby užívania, berúc do úvahy faktory vonkajšieho prostredia, vykonávané pohyby a zaujímané postoje. Z toho dôvodu sa musí optimalizovať  prispôsobenie OOP postave užívateľa všetkými vhodnými spôsobmi, ako sú adekvátne nastavovacie a  upevňovacie systémy alebo predpisy o veľkostnej škále.
Ľahkosť a pevnosť
OOP musí byť čo najľahšie, zachovávajúc jeho konštrukčnú pevnosť a účinnosť. Okrem  špecifických dodatočných požiadaviek, ktoré musí spĺňať, aby poskytovalo adekvátnu ochranu pred daným nebezpečenstvom (viď 3), OOP musí odolávať vplyvom vonkajšieho prostredia súvisiacich s predpokladanými podmienkami použitia.
Zlučiteľnosť rôznych tried alebo typov OOP navrhnutých pre súčasné použitie.
Ak ten istý výrobca dodá na trh niekoľko modelov OOP rôzneho typu alebo druhu na súčasnú ochranu rôznych častí tela pred kombinovaným rizikom, OOP musia byť  zlučiteľné.
Informácie poskytované výrobcom
Výrobca musí pri uvádzaní OOP na trh uviesť v pokynoch okrem svojho mena a adresy a/alebo mena a adresy splnomocneného zástupcu v spoločenstve  všetky dôležité informácie o jeho:
a) skladovaní, používaní, čistení, údržbe, servise a dezinfekcii. Odporúčané prostriedky na čistenie, údržbu a dezinfekciu nesmú mať nepriaznivý vplyv na OOP alebo užívateľa, ak sa používajú podľa návodu;
b) charakteristikách preukázaných v priebehu technických skúšok, ktorých cieľom bolo overenie stupňov alebo tried ochrany poskytovanej daným OOP,
c) vhodnom príslušenstve k OOP a údajoch o príslušných náhradných dieloch;
d) triedach ochrany vzhľadom na rôzne stupne rizika a s tým súvisiacich obmedzení  jeho použitia;
e) dobe ukončenia životnosti alebo doby životnosti OOP alebo jeho určitých častí;
f) type vhodného obalu na transport;
g) významu všetkých  označení (viď 2.12.).
Tieto informácie musia byť presné a zrozumiteľné a musia byť napísané prinajmenšom v oficiálnom jazyku/jazykoch daného členského štátu.

DODATOČNÉ POŽIADAVKY SPOLOČNÉ PRE NIEKOĽKO DRUHOV ALEBO TYPOV  OOP 
OOP zahrňujúce  nastavovacie systémy 
Ak OOP zahŕňa  nastavovacie systémy, tie musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby za predpokladaných podmienok používania nemohli byť bez vedomia užívateľa nesprávne nastavené.

OOP “obklopujúce” časti tela tak, aby ich čo najviac chránili
Pokiaľ je to možné, OOP “obklopujúce” časti tela, ktoré treba chrániť, musia byť dostatočne ventilované, aby sa pri používaní zabránilo poteniu; v inom prípade musia byť vybavené pomôckami na absorbovanie potu.
OOP určené na tvár, oči a dýchacie ústroje
Akékoľvek obmedzenie zorného poľa alebo videnia užívateľa pri použití OOP na tvár, oči, alebo dýchacie ústroje sa musí minimalizovať.
Stupeň optickej neutrality týchto druhov vizuálnych systémov OOP musí vyhovovať typu viac alebo menej precíznych a/alebo dlhotrvajúcich činností užívateľa. 
Ak je to potrebné, musia byť OOP upravené alebo vybavené príslušenstvom na prevenciu tvorby vlhkosti. 
Modely OOP určené užívateľom s korekciou zraku, sa musia dať použiť aj pri nosení okuliarov alebo kontaktných šošoviek.
OOP podliehajúce starnutiu
 Ak je známe, že výkonové parametre nového OOP môžu byť významne ovplyvnené starnutím, na vylúčenie akékoľvek nedorozumenia sa dátum výroby a/alebo prípadne použiteľnosti musí vytlačiť na každom výrobku alebo na vymeniteľných súčiastkach uvedených na trh tak, aby ho nebolo možné odstrániť; tieto údaje musia byť vytlačené i na obaloch.
Ak výrobca nemôže poskytnúť záruku životnosti OOP, jeho pokyny musia poskytovať  všetky nevyhnutné informácie pre nákupcu alebo užívateľa, aby zistil pravdepodobnú dobu použiteľnosti, berúc do úvahy kvalitatívnu úroveň modelu a skutočné podmienky uskladnenia, používania, čistenia, servisu a údržby.
Ak pravidelné čistenie OOP odporúčané výrobcom spôsobuje značné a rýchle zhoršenie jeho účinnosti starnutím, výrobca musí označiť každý výrobok OOP dodaný na trh maximálnym možným počtom vykonaných čistení, po ktorom sa musí vybavenie podrobiť kontrole a byť vyradené; ak nie je umiestnenie na výrobku možné, musí poskytnúť tieto informácie vo svojich pokynoch.

OOP, ktoré sa pri použití môže zachytiť

Ak pravdepodobné podmienky použitia OOP zahrňujú riziko jeho zachytenia  pohybujúcim sa objektom a tým i nebezpečenstvo pre užívateľa, OOP musí byť vybavené príslušnou hranicou odolnosti, po  prekročení  ktorej sa súčiastka poruší a eliminuje nebezpečenstvo.

OOP na použitie vo výbušnom prostredí
OOP určené na použitie vo výbušnom prostredí sa musí navrhnúť a vyrobiť tak, aby sa nestalo zdrojom  elektrického, elektrostatického alebo nárazom spôsobeného oblúka alebo iskry, ktorá môže spôsobiť zapálenie výbušnej zmesi.

OOP určené na núdzové použitie alebo rýchlu inštaláciu a/alebo odstránenie
Tieto druhy OOP sa musia navrhnúť a vyrobiť tak, aby sa minimalizoval čas potrebný na prichytenie a (alebo) odstránenie.
Všetky súčasti umožňujúce správne umiestnenie na užívateľovi alebo odstránenie z užívateľa sa musia dať rýchlo a citlivo obsluhovať.

OOP na použitie vo veľmi nebezpečných situáciách
Informačné pokyny výrobcu OOP na použitie vo veľmi nebezpečných situáciách, uvedené v článku 8 (4) (a) musia zahŕňať najmä údaje určené výlučne na použitie kompetentnými školenými jednotlivcami, ktorí sú spôsobilí im kvalifikovane porozumieť a zabezpečiť ich správne používanie užívateľmi. 
Musia tiež popísať postup, ktorý sa má prijať na overenie správneho nasadenia a funkčnosti OOP počas užívania užívateľom.
Ak OOP zahŕňa i signalizačný systém, ktorý sa aktivizuje v prípade straty bežne poskytovaného dostatočného stupňa ochrany, musí sa navrhnúť a prispôsobiť tak, aby ho užívateľ vnímal v daných podmienkach používania, pre ktoré je OOP určený.
OOP zahŕňajúce súčasti, ktoré môže  užívateľ nastaviť alebo odstrániť 
Každá súčasť OOP, ktorú môže užívateľ z dôvodu premiestnenia nastaviť alebo odstrániť,  sa musí navrhnúť a vyrobiť tak, aby ju bolo možné nastaviť, upevniť alebo odstrániť bez  iného náradia.
OOP určený na pripojenie k inému vonkajšiemu doplňujúcemu zariadeniu
Ak OOP zahŕňa  systém umožňujúci pripojenie k inému doplňujúcemu zariadeniu, spojovací  mechanizmus sa musí navrhnúť a vyrobiť tak, aby  ho bolo možné pripojiť iba na príslušné zariadenie.

OOP zahrňujúce systém pre cirkuláciu tekutiny
Ak OOP zahŕňa systém na cirkuláciu tekutiny, tento sa musí zvoliť, skonštruovať a zabudovať tak, aby umožňoval obnovu tejto tekutiny v blízkosti všetkých chránených častí tela, nezávisle od pohybov, pozície alebo premiestenia sa užívateľa v podmienkach používania.
OOP s jedným alebo viacerými identifikačnými označeniami priamo alebo nepriamo súvisiacimi so zdravím a bezpečnosťou
Identifikačné označenie priamo alebo nepriamo súvisiace so zdravím a bezpečnosťou umiestnené na týchto typoch alebo druhoch OOP, musia mať formu jednotných piktogramov alebo ideogramov a musia ostať dokonale čitateľné počas celej predpokladanej životnosti OOP. Naviac, tieto označenia musia byť presné, úplné a zrozumiteľné, aby sa predišlo mylnému výkladu; najmä ak označenia obsahujú slová alebo vety, musia byť napísané v oficiálnom jazyku/jazykoch  členského štátu, v ktorom sa má prostriedok používať.
Ak je OOP (alebo súčiastka OOP) príliš malý, aby umožnil  umiestnenie časti alebo celého nevyhnutného označenia,  príslušné informácie sa musia uviesť na obale a v pokynoch výrobcu.
OOP výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou
OOP vo forme oblečenia určeného pre podmienky, v ktorých sa musí prítomnosť užívateľa vizuálne a samostatne signalizovať, musí mať jeden (alebo viac) obozretne umiestnených prostriedkov alebo prístrojov na vyžarovanie priameho alebo odrazeného žiarenia s príslušnou intenzitou, fotometrickými a kolorimetrickými vlastnosťami.
OOP chrániace pre viacnásobnými rizikami
OOP určené na ochranu užívateľa pred niekoľkými potenciálnymi súčasne pôsobiacimi  rizikami, sa musia navrhnúť a vyrobiť tak, aby  spĺňali najmä základné požiadavky špecifické pre každé z týchto rizík (viď 3).

DODATOČNÉ POŽIADAVKY ŠPECIFICKÉ PRE URČITÉ RIZIKÁ
Ochrana pred mechanickým nárazom
 Náraz spôsobený padajúcim alebo vymršteným objektom a kolízie častí tela s prekážkami
OOP vhodné na tento druh rizika musí dostatočne pohlcovať náraz tak, aby zamedzili zraneniu spôsobenému najmä rozdrvením alebo prerazením chránenej časti tela aspoň do takej úrovne energie nárazu, pri prekročení ktorej by nadmerný objem alebo hmotnosť absorbujúceho prístroja vylúčili účinné použitie OOP počas predpokladanej doby nosenia.

 Pády
P r e d c h á d z a n i e      p á d o m    z    d ô v o d u     p o š m y k n u t i a  
Podošvy obuvi určenej na prevenciu pošmyknutia sa musia navrhnúť, vyrobiť alebo vybaviť dodatočnými prvkami tak, aby sa pri došliapnutí a zabezpečila maximálna priľnavosť k povrchu a trenie, berúc do úvahy jej stav a kvalitu.
P r e d c h á d z a n i e     p á d o m    z    v ý š k y
OOP určené na predchádzanie pádom z výšky alebo ich následkov musia zahŕňať bezpečnostné popruhy a upevňovací systém, ktorý je možné pripojiť k spoľahlivému fixnému bodu. Musí sa navrhnúť tak, aby za predpokladaných podmienok použitia minimalizoval vertikálny pád užívateľa na zamedzenie kolízii s prekážkami, pričom brzdná sila nedosahuje prahovú hodnotu, pri ktorej by mohlo dôjsť k fyzickému zraneniu alebo roztrhnutiu, či prasknutiu niektorej súčasti OOP, čo by mohlo  spôsobiť pád užívateľa. 
Musí tiež zabezpečiť udržanie správnej polohy užívateľa po zabrzdení, v ktorej môže v prípade potreby čakať na pomoc. 
Pokyny výrobcu musia špecifikovať najmä všetky príslušné informácie týkajúce sa:
- požadovaných vlastností na spoľahlivý fixný bod a minimálnej “svetlej výšky” pod užívateľom
- správneho nasadenia bezpečnostných popruhov a pripevnenia upevňovacieho systému k spoľahlivému fixnému bodu.

Mechanické vibrácie
OOP určené na predchádzanie účinkom mechanických vibrácií musia byť schopné zabezpečiť primeraný útlm škodlivých zložiek vibrácií na ohrozenú časť tela. 
V žiadnom prípade nesmie efektívna hodnota zrýchlenia, ktoré sa prenáša na užívateľa týmito vibráciami presiahnuť limitné hodnoty odporúčané vzhľadom na predpokladané maximálne denné vystavenie ohrozenej časti tela.

 Ochrana pred  (statickým) stláčaním časti tela
OOP určené na ochranu časti tela pred (statickým) stláčaním musí byť schopné dostatočne znižovať jeho účinky, aby zamedzili vážnym zraneniam alebo chronickým ochoreniam. 
Ochrana pred fyzickým zranením (odreniny, vpichy, rezné rany, uhryznutia)
Materiál súčastí OOP a iné časti určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred zranením spôsobeným strojom, ako sú odreniny, vpichy, rezné rany alebo uhryznutia, sa musia zvoliť alebo navrhnúť a začleniť tak, aby zabezpečili, že za predpokladaných podmienok použitia tieto druhy OOP poskytujú dostatočnú odolnosť voči odreninám, vpichom a rezným ranám (viď 3.1). 
Ochrana pred utopením (záchranné vesty,  záchranné rukávy a záchranné obleky)
OOP určené na ochranu pred utopením musí byť schopný vyniesť užívateľa, ktorý po páde do kvapalného prostredia môže byť vyčerpaný alebo v bezvedomí, na povrch tak rýchlo ako je len možné, bez rizika ohrozenia  jeho zdravia a musí ho udržať na hladine v polohe, ktorá počas  čakania na pomoc umožňuje dýchanie.
OOP môžu byť celé alebo čiastočne vyplnené nadnášajúcim materiálom alebo sa môže  nafukovať plynom, ktorý sa dá uvoľniť ručne, automaticky alebo ústami.
V daných podmienkach  použitia:
- OOP musí nezávisle od správneho fungovania byť schopné odolať účinkom nárazu pri páde do kvapalného prostredia a účinkom tohto prostredia samotného,
- nafukovacie OOP sa musí dať rýchle a úplne nafúknuť.
V prípade zvláštnych podmienok použitia, určité druhy OOP musia spĺňať jednu alebo viac nasledovných  požiadaviek:
- musí mať všetky nafukovacie časti uvedené v druhom pododstavci a/alebo svetelnú, či zvukovú signalizáciu;
- musí mať zariadenie na zachytenie a upevnenie tela tak, aby ho bolo možné vytiahnuť z kvapalného prostredia;
- musí byť vhodné na dlhodobé použitie počas celej doby činnosti užívateľa, keď je vystavený pádu do kvapaliny alebo sa vyžaduje ponorenie v nej.

Plávacie pomôcky
Oblečenie, ktoré zaistí účinný stupeň vztlaku v závislosti od určených podmienok použitia a ktoré je bezpečné pri použití a poskytuje spoľahlivú podporu vo vode spoľahlivú podporu. V daných podmienkach použitia takýto OOP nesmie obmedzovať voľnosť pohybu užívateľa, ale musí mu umožniť plávať, uniknúť pred nebezpečenstvom alebo zachrániť iné osoby.
Ochrana pred škodlivým vplyvom hluku
OOP určené na predchádzanie škodlivým vplyvom hluku musia byť schopné tento hluk znižovať natoľko, že ekvivalentné hladiny hluku vnímané užívateľom v žiadnom prípade neprekročí denné limitované hodnoty stanovené Smernicou rady 86/188/EHS z 12.mája 1988 o ochrane pracovníkov pred ohrozením pri práci spôsobeným hlukom.
Všetky OOP musia mať označenie, ktoré udáva stupeň útlmu hluku a hodnotu indexu komfortu OOP; ak to nie je možné, musí sa označenie umiestniť na  obale.
Ochrana pred vysokou  teplotou a/alebo ohňom
OOP určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred vplyvom vysokej teploty a/alebo ohňa musí mať termálno-izolačnú kapacitu a mechanickú pevnosť zodpovedajúcu pedpokladaným podmienkam použitia.
Použité materiály OOP a ostatné súčasti 
Materiál OOP a jeho súčastí ako i ostatné časti vhodné na ochranu pred vyžarovaným a konvekčným teplom musí mať príslušný koeficient prenosu dopadajúceho tepelného toku a musí byť natoľko nehorľavý, aby zabránil nebezpečenstvu spontánneho vznietenia v predpokladaných podmienkach použitia. 
V prípade, že povrch tohto materiálu musí byť odrazový, táto sila odrazu musí zodpovedať intenzite tepelného toku z radiácie v infračervenej škále.
Materiál a ostatné časti vybavenia určené na  krátke použitie v prostredí s vysokou teplotou a OOP, ktoré môže byť zasiahnuté horúcim materiálom, ako je napríklad roztavený materiál, musí taktiež mať dostatočnú tepelnú kapacitu, aby  neprepúšťal väčšinu tepla až kým užívateľ neopustí nebezpečnú oblasť a neodstráni  OOP.
Materiál OOP a ostatné časti, ktoré môžu byť zasiahnuté horúcim materiálom musia dostatočne pohlcovať mechanický náraz. (viď 3.1.).
Materiál OOP a ostatné časti, ktoré sa náhodne  môžu dostať do kontaktu s plameňom a tie, ktoré sa používajú pri výrobe protipožiarnej výstroje musia mať taký stupeň nehorľavosti, ktorý zodpovedá rizikovému stupňu spojeným s predpokladanými podmienkami použitia. Pri kontakte s plameňom sa nesmú roztaviť, ani prispieť k jeho šíreniu.

 Kompletné OOP určené  na použitie 
V predpokladaných podmienkach použitia:
    1.  Množstvo tepla, ktoré sa prenáša cez OOP na užívateľa musí byť také nízke, aby sa za akýchkoľvek okolností predišlo dosiahnutiu prahu bolesti alebo hranice ohrozenia zdravia teplom akumulovaným počas nosenia OOP v ohrozenej časti tela;
     2. OOP musí v prípade potreby zabrániť preniknutiu tekutiny alebo pary a nesmie spôsobiť  popáleniny pri kontakte ochrannej vrstvy s užívateľom. 
Ak OOP zahŕňa chladiace zariadenie na pohltenie dopadajúceho tepla prostredníctvom vyparovania kvapaliny alebo sublimácie pevnej látky, ich konštrukcia musí byť taká, aby každú uvoľnenú prchavú látku odvádzali za vonkajšiu ochrannú vrstvu a nie smerom k užívateľovi.
AK OOP zahŕňa prístroje na dýchanie, tieto musia v daných podmienkach použitia náležite spĺňať určenú ochrannú funkciu. 

Pokyny výrobcu ku každému modelu OOP určenému na krátke použitie v prostredí s vysokou teplotou musí poskytovať najmä všetky príslušné údaje na určenie maximálnej povolenej dĺžky vystavenia užívateľa účinkom tepla prepúšťaného prostriedkom, ak sa používa v súlade s daným účelom.
Ochrana pred chladom
OOP určené na ochranu celého tela, alebo jeho častí pred účinkami chladu musí mať tepelnú  izolačnú kapacitu a mechanickú pevnosť primeranú daným  podmienkam použitia, pre ktoré sa uvádza na trh. 

Použitý materiál OOP a ostatné súčasti 
Materiál OOP a ostatných súčastí vhodných na ochranu pred chladom musí mať taký nízky koeficient prenosu dopadajúceho tepelného toku, aký sa za daných podmienok použitia vyžaduje. Pružný materiál a ostatné súčasti OOP určené na použitie v prostredí s nízkou teplotou si musia zachovať stupeň pružnosti vyžadovaný pre nevyhnutné pohyby a polohy. 
Materiál OOP a iné súčasti, ktoré môžu byť zasiahnuté chladnou látkou musia taktiež dostatočne pohlcovať mechanický náraz (viď. 3.1)
 
Kompletné OOP určené na  použitie
V predpokladaných podmienkach použitia:
     1. Tok prenášaný prostredníctvom OOP na užívateľa musí byť dostatočne nízky aby sa za akýchkoľvek okolností predišlo dosiahnutiu prahu bolesti alebo hranice ohrozenia zdravia chladom akumulovaným počas nosenia v akomkoľvek bode ohrozenej časti tela, vrátane končekov prstov, ak ide o nohy a ruky. 
   2. OOP musí čo najviac brániť preniku kvapalín, ako napr. dažďovej vody a nesmie spôsobiť zranenie v dôsledku kontaktu vrstvy chrániacej pred chladom s užívateľom.
Ak OOP zahŕňa i zariadenie na dýchanie,  musí v daných podmienkach použitia spĺňať určenú ochrannú funkciu. 
Pokyny výrobcu ku každému modelu určenému na krátke použitie v prostredí s nízkou teplotou, musí poskytovať všetky príslušné údaje súvisiace s maximálnou povolenou dĺžkou vystavenia užívateľa účinkom chladu prepúšťanému prostriedkom.

Ochrana pred elektrickým šokom
OOP určené na ochranu celého tela alebo jeho časti pred účinkami zvodového elektrického prúdu musia dostatočne izolovať napätie,  ktorému môže byť užívateľ vystavený za najnepriaznivejších predpokladaných podmienok použitia.
Na tento účel sa musí použitý materiál a ostatné súčasti týchto druhov OOP zvoliť, konštruovať a zabudovať tak, aby sa zabezpečilo, že zvodový elektrický prúd nameraný v ochrannej vrstve za skúšobných podmienok pri obdobnom napätí, ako je to, ktoré prichádza do úvahy pri používaní, bol minimálny a v žiadnom prípade nepresahoval maximálnu povolenú konvenčnú hodnotu, rešpektujúc tolerančný prah.  
OOP určené výlučne na použitie pri práci alebo činnosti s elektrickými  inštaláciami, ktoré sú alebo môžu byť pod napätím, musia mať spolu so svojimi obalmi označenie identifikujúce najmä ich ochrannú triedu a /alebo zodpovedajúce pracovné napätie, ich sériové číslo a dátum výroby; na povrchu ochrannej vrstvy OOP musí byť voľné miesto na vyznačenie dátumu začatia jeho užívania a pravidelných testov a kontrol, ktoré sa majú vykonať.
Pokyny výrobcu musia stanoviť najmä použitie, na ktoré je daný typ OOP výlučne určený, ako i charakter a frekvenciu dielektrických testov alebo kontrol, ktorým sa musia počas svojej životnosti podrobiť.
Ochrana proti žiareniu
Neionizujúce žiarenie
OOP určené na prevenciu akútneho alebo chronického poškodenia zraku zdrojmi neionizujúceho žiarenia musia byť schopné pohlcovať alebo odrážať väčšinu energie vyžarovanej v škodlivých vlnových dĺžkach bez toho, aby nadmerne ovplyvňovalo prenos neškodnej časti viditeľného spektra, vnímanie kontrastov a schopnosť rozlišovať farby, ak sa to v daných podmienkach použitia vyžaduje. 
Na tento účel sa musia ochranné okuliare navrhnúť a vyrobiť tak, aby  pre každú škodlivú vlnu obsahovali taký spektrálny faktor, ktorý minimalizuje optickú hustotu radiačného osvetlenia schopného zasiahnuť zrak užívateľa cez filter a v žiadnom prípade neprekročí maximálnu povolenú hodnotu.. 
Navyše okuliare sa nesmú kaziť alebo meniť svoje vlastnosti pri účinkoch žiarenia za daných podmienok použitia a všetky predané produkty musia byť označené číslom ochranného faktora  zodpovedajúceho spektrálnej závislosti ich faktora  prieniku.
Okuliare vhodné pre zdroje žiarenia rovnakého typu musia byť klasifikované podľa stupňa  ochranných faktorov a pokyny výrobcu musia stanoviť najmä prenosové krivky,  ktoré umožňujú  vybrať najvhodnejší OOP, berúc do úvahy také faktory v podmienkach efektívneho použitia, ako je vzdialenosť od zdroja a spektrálne šírenie  energie vyžarovanej na túto vzdialenosť. 
Príslušné číslo ochranného faktora musí výrobca vyznačiť na všetkých kusoch filtrujúcich okuliarov.
Ionizujúce žiarenie
O c h r a n a     p r e d    v o n k a j š í m      
r á d i o a k t í v n y m    z a m o r e n í m
Použité materiály OOP  a ostatné súčasti určené na ochranu celého tela alebo jeho časti pred rádioaktívnym prachom, plynmi, kvapalinami alebo ich zmesami, sa musia zvoliť alebo navrhnúť a zabudovať tak, aby zaistili účinnú ochranu pred preniknutím znečisťujúcich látok za daných podmienok použitia..
V závislosti od charakteru alebo stavu týchto látok môže byť nevyhnutná hermetická tesnosť dosiahnuť nepriepustnosťou ochrannej vrstvy a/alebo inými prostriedkami, ako je ventilácia a pretlakové systémy, navrhnuté tak, aby zabránili spätnému rozptylu znečisťujúcich látok.
 Ktorékoľvek dekontaminačné opatrenia, ktorým OOP podlieha, nesmú znemožniť jeho opätovné použitie počas predpokladaného obdobia jeho životnosti..
 L i m i t o v a n á     o c h r a n a      p r e d      v on k a j š í m    ž i a r e n í m
OOP určené na zabezpečenie úplnej ochrany užívateľa pred vonkajším ožiarením alebo aspoň jeho dostatočné znižovanie, je určené len k ochrane pred slabým elektrónovým (napr. beta),  alebo slabým fotónovým  (napr. x, gama) žiarením.
Použité materiály a ostatné súčasti týchto druhov OOP sa musia zvoliť, navrhnúť  alebo usporiadať tak, aby poskytovali stupeň ochrany užívateľa vyžadovaný danými podmienkami použitia bez toho, aby predlžovali dobu vystavenia tým, že bránia užívateľovi v pohybe a zaujímaní nových polôh alebo premiestňovaní (viď 1.3.2.).
OOP musia byť označené typom a hrúbkou použitého materiálu vhodného do daných podmienok použitia.
Ochrana pred nebezpečnými látkami a infikujúcimi faktormi
Ochrana dýchacích orgánov 
OOP určené na ochranu dýchacieho traktu musí umožňovať zásobovanie užívateľa dýchateľným vzduchom, ak sa nachádza v znečistenom prostredí a/alebo v prostredí s nedostatkom kyslíka.
Dýchateľný vzduch dodávaný užívateľovi prostredníctvom OOP sa získava vhodnými prostriedkami napr. po filtrácii znečisteného vzduchu cez ochranný prístroj alebo zariadenie, alebo prívodom z  čistého zdroja prostredníctvom hadíc.
Použité materiály a ostatné súčasti týchto typov OOP sa musia zvoliť alebo navrhnúť a usporiadať tak, aby umožnili užívateľovi dýchanie a  hygienu dýchania počas celej doby jeho používania v daných podmienkach použitia.
Priliehavosť ochrannej masky, pokles tlaku pri nadýchnutí  v prípade filtračného zariadenia a čistiaca kapacita musia byť také, aby udržiavali prienik znečisteného ovzdušia dostatočne nízky, bez toho aby nepriaznivo ovplyvnili zdravie a hygienu užívateľa.     
OOP musí niesť identifikačnú známku výrobcu a podrobnosti o špecifických vlastnostiach tohto typu zariadenia, ktoré v spojení s návodom na použitie, umožnia školenému a kvalifikovanému užívateľovi  použiť OOP správne.
Pokyny výrobcu musia v prípade filtračného zariadenia stanoviť konečný termín skladovania  nových filtrov zachovaných v pôvodnom balení. 
Ochrana pred kontaktom s kožou a zrakom
OOP určené na prevenciu povrchového kontaktu celého tela alebo jeho častí s nebezpečnými a nákazlivými látkami musia  byť schopné zabrániť preniku  alebo difúzii  týchto látok cez  ochrannú vrstvu v daných podmienkach použitia, pre ktoré sú uvádzané na trh.
Na tento účel, použité materiály a ostatné súčasti OOP, sa musia zvoliť alebo navrhnúť a usporiadať tak, aby podľa možností zabezpečili úplnú priliehavosť, ktorá umožní v prípade potreby dlhotrvajúce denné použitie, alebo kde to nie je možné, aspoň čiastočnú priliehavosť vyžadujúcu len obmedzený čas použitia.
V prípade nebezpečných a nákazlivých látok, ktoré majú vysokú schopnosť preniku, ktorá  limituje dobu ochrany poskytovanú OOP, musia tieto OOP podstúpiť štandardné testy s cieľom ich klasifikácie z hľadiska účinnosti. OOP, ktoré vyhovuje špecifikáciám testu musí niesť označenie indikujúce najmä názov, alebo ak to nie je možné, aspoň kód látok použitých pri testoch a zodpovedajúcu dobu ochrany. Pokyny výrobcu musia taktiež obsahovať najmä vysvetlenie kódov (ak je to potrebné), podrobný popis štandardných testov a všetky príslušné informácie na stanovenie maximálnej povolenej doby nosenia za rôznych predpokladaných podmienok použitia.
Ochranné prvky pre potápačský výstroj
1. Dýchací prístroj
Dýchacie vybavenie musí umožniť zásobovanie užívateľa dýchateľnou plynnou zmesou za predpokladaných podmienok použitia a berúc do úvahy najmä maximálnu hĺbku ponorenia.
2. Ak si to vyžadujú predpokladané podmienky použitia, vybavenie musí obsahovať:
(a) odev, ktorý chráni užívateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (viď 3.2.) a/alebo pred chladom (viď 3.7.);
(b) poplašné zariadenie určené na okamžité varovanie užívateľa o blížiacom sa zlyhaní zásobovania dýchateľnou plynnou zmesou (viď2.8.) ;
(c)  záchranný odev umožňujúci vynorenie na hladinu (viď 3.4.1.).

N

NV SR č.29/2001 Z.z.

1.

1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.2
1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6.

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

3.

3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.3

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

3.7

3.7.1

3.7.2

3.8

3.9
3.9.1

3.9.2

3.9.2.1

3.9.2.2

3.10

3.10.1

3.10.2

3.11

Príloha č. 1 
Podrobnosti o technických požiadavkách na osobné ochranné prostriedky

Všeobecné požiadavky na osobné ochranné prostriedky
Osobné ochranné prostriedky musia poskytovať primeranú ochranu pred vyskytujúcimi sa nebezpečenstvami.
Zásady pri navrhovaní
Ergonómia
Osobné ochranné prostriedky sa musia navrhovať a vyrábať tak, aby používateľ mohol v  predpokladaných podmienkach používania normálne vykonávať činnosť, pri ktorej je vystavený nebezpečenstvu a pritom využíval primeranú ochranu najvyššej možnej úrovne.
Úrovne a stupne ochrany
Najvyššia úroveň možnej ochrany
Najvyššia možná úroveň ochrany je taká optimálna úroveň ochrany, ktorú treba brať pri navrhovaní osobných ochranných prostriedkov do úvahy, aby obmedzenia spôsobené ich používaním nebránili používateľovi pri ich efektívnom využití počas pôsobenia nebezpečenstva alebo pri normálnom výkone činnosti.
Stupne ochrany, ktoré zodpovedajú rozdielnym úrovniam nebezpečenstva
Ak sa predpokladané podmienky používania líšia tak, že sa dajú rozlíšiť viaceré úrovne rovnakého nebezpečenstva, musia sa pri návrhu osobných ochranných prostriedkov brať do úvahy i príslušné stupne ochrany.
Neškodnosť osobných ochranných prostriedkov
Vylúčenie nebezpečných a ďalších obťažujúcich vlastností
Osobné ochranné prostriedky sa musia navrhovať a vyrábať tak, aby sa za    predpokladaných podmienok používania vylúčili  ich nebezpečné a obťažujúce vlastnosti.
Vhodnosť použitých materiálov
Materiály, z ktorých sú vyrobené osobné ochranné prostriedky, vrátane produktov uvoľňovaných pri ich používaní, nesmú nepriaznivo pôsobiť na zdravie používateľa. 
Vhodnosť povrchu všetkých častí osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú v priamom styku s používateľom
Akékoľvek časti osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú pri používaní v styku alebo v možnom styku s používateľom, musia byť bez nerovností, ostrých hrán, výčnelkov a podobne, ktoré by mohli spôsobiť nadmerné dráždenie alebo poranenie používateľa.
Najvyššie prípustné obmedzenia pre používateľa
Osobné ochranné prostriedky môžu obmedzovať len v najmenšej možnej miere vykonávané pohyby, polohy tela a zmyslové vnemy. Osobné ochranné prostriedky nesmú nútiť k pohybom, ktoré by ohrozovali používateľa alebo iné osoby.
Pohodlnosť a účinnosť
Prispôsobenie osobných ochranných prostriedkov postave používateľa
Osobné ochranné prostriedky musia byť navrhované a vyrábané tak, aby uľahčili používateľovi nasadenie do správnej polohy, a aby v tejto polohe ostali počas predpokladaného času používania vzhľadom na okolité vplyvy, vykonávané pohyby a polohy tela. Na tento účel musia byť osobné ochranné prostriedky prispôsobiteľné postave používateľa pomocou všetkých vhodných prostriedkov, ako sú nastavovacie a pripevňovacie systémy alebo musí byť dostatočný výber  veľkostí.
Ľahkosť a pevnosť konštrukcie
Osobné ochranné prostriedky musia byť čo najľahšie pri zachovaní konštrukčnej pevnosti a účinnosti. Okrem osobitných požiadaviek, ktoré osobné ochranné prostriedky musia spĺňať podľa bodu 3, aby poskytovali zodpovedajúcu ochranu proti určeným nebezpečenstvám, musia byť tiež schopné odolávať vplyvom okolia za predpokladaných podmienok používania.
Kombinovateľnosť osobných ochranných prostriedkov
Ak výrobca uvádza na trh niekoľko vzorov osobných ochranných prostriedkov rôznych druhov alebo typov na zabezpečenie súčasnej ochrany príslušných častí tela pred rôznymi nebezpečenstvami, musia byť tieto vzory kompatibilné.
Informácie poskytované výrobcom 
Pri uvedení osobných ochranných prostriedkov na trh musí výrobca alebo jeho splnomocnenec vydať a poskytnúť pokyny obsahujúce okrem názvu a adresy výrobcu, dovozcu všetky dôležité informácie o 
a) ich skladovaní, používaní, čistení, údržbe, preskúšavaní a dezinfekcii. Prostriedky na čistenie, údržbu, dezinfekciu, odporúčané výrobcami, nesmú nepriaznivo pôsobiť na osobné ochranné prostriedky alebo na používateľov, ak sú používané v súlade s odporúčanými pokynmi;
b)dosahovanej účinnosti stanovenej na základe technických skúšok potrebných na zistenie úrovní alebo stupňov ochrany; 
c)vhodnom príslušenstve osobného ochranného prostriedku a o charakteristikách náhradných dielcov;
d) stupňoch ochrany zodpovedajúcich rozdielnym úrovniam nebezpečenstva a z toho vyplývajúcich obmedzení používania;
e) dobe skončenia životnosti alebo dobe použiteľnosti osobného ochranného prostriedku alebo jeho určitých častí;
f) spôsobe balenia vhodnom na prepravu;
g) označení a jeho význame (bod 2.12).
Tieto pokyny musia byť presné a úplné. Uvádzajú sa v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

Osobitné požiadavky spoločné pre viac druhov alebo typov osobných ochranných prostriedkov
Osobné ochranné prostriedky so systémami na prispôsobenie
Ak sú osobné ochranné prostriedky vybavené systémami na prispôsobenie, musia byť tieto systémy navrhované a vyrobené tak, aby pri predpokladaných podmienkach používania nedošlo k nesprávnemu nastaveniu bez vedomia používateľa.	
Osobné ochranné prostriedky, ktoré obklopujú chránené časti tela
Ak osobné ochranné prostriedky, ktoré obklopujú chránené časti tela, musia umožňovať dostatočné vetranie, aby sa obmedzilo potenie vznikajúce pri ich používaní; ak tak nie je, musia byť vybavené prostriedkami na pohlcovanie vlhkosti.
Osobné ochranné prostriedky na tvár, oči a dýchacie orgány
Akékoľvek obmedzenie zorného poľa používateľa alebo viditeľnosti vplyvom osobných ochranných prostriedkov na tvár, oči alebo dýchacie orgány musí byť znížené na minimum.
Optické vlastnosti u týchto osobných ochranných prostriedkov musia zodpovedať príslušným druhom činností používateľa vykonávaných s rôznym stupňom presnosti a dĺžkou trvania.
Osobné ochranné prostriedky musia byť v prípade potreby upravené alebo vybavené prvkami zabraňujúcimi tvorbe vlhkosti. 
Vzory osobných ochranných prostriedkov určené pre používateľov, u ktorých je potrebná korekcia zraku, musia umožňovať nosenie okuliarov alebo kontaktných šošoviek.
Osobné ochranné prostriedky podliehajúce starnutiu
Ak je známe, že starnutie môže významne ovplyvniť navrhované ochranné účinky osobných ochranných prostriedkov, musí sa trvalo na každom kuse osobného ochranného prostriedku alebo vymeniteľnej súčiastke uvádzanej na trh vyznačiť dátum výroby, alebo ak je to možné, doba použiteľnosti takým spôsobom, aby sa vylúčil akýkoľvek nesprávny výklad. Tieto informácie musia byť takisto trvalo vyznačené na obale.
Ak výrobca nie je schopný dať záruku týkajúcu sa životnosti osobných ochranných prostriedkov, musia jeho pokyny obsahovať všetky potrebné informácie umožňujúce zákazníkovi alebo používateľovi určiť jednoznačne dobu použiteľnosti, pričom sa musí vziať do úvahy funkčnosť výrobku a skutočné podmienky skladovania, používania, čistenia a údržby.
Ak sa predpokladá značné a rýchle znehodnotenie účinnosti osobných ochranných prostriedkov spôsobené starnutím vyplývajúcim z  pravidelne sa opakujúceho čistiaceho postupu, ktorý odporúča výrobca, musí výrobca, ak je to možné, umiestniť na každom osobnom ochrannom prostriedku uvádzanom na trh označenie udávajúce maximálny počet čistiacich cyklov, ktoré sa môžu vykonať do kontroly alebo do vyradenia. Ak takéto označenie nemožno umiestniť na výrobku, musí výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytnúť tieto informácie v pokynoch.
Osobné ochranné prostriedky, ktoré môžu byť zachytené pohybujúcim sa predmetom počas používania
Ak predpokladané podmienky používania zahŕňajú najmä nebezpečenstvo zachytenia osobného ochranného prostriedku pohybujúcim sa predmetom a tým vznik nebezpečenstva pre používateľa, musí mať osobný ochranný prostriedok takú pevnosť, pri ktorej prekročení sa súčasť poruší a tým sa vylúči vzniknuté nebezpečenstvo.
Osobné ochranné prostriedky pre používanie vo výbušnom prostredí
Osobné ochranné prostriedky  určené na používanie vo výbušnom prostredí musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa nemohli stať zdrojom elektrického, elektrostatického alebo nárazom spôsobeného oblúka alebo iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie výbušnej zmesi.
Osobné ochranné prostriedky určené na núdzové použitie alebo na rýchle nasadenie, alebo odstránenie 
Osobné ochranné prostriedky tohto druhu musia byť navrhované a vyrobené tak, aby sa znížil na minimum čas potrebný na ich nasadenie a odstránenie.
Akékoľvek neoddeliteľné systémy, ktoré vyžadujú správne nasadenie na používateľa alebo odstránenie z používateľa, musia mať rýchlu a jednoduchú obsluhu.
Osobné ochranné prostriedky podľa § 5 ods. 3
Pokyny dodávané výrobcom spolu s osobnými ochrannými prostriedkami uvedenými v § 5 ods. 3 musia obsahovať najmä údaje určené výlučné pre kompetentné vyškolené osoby, ktoré sú spôsobilé kvalifikovane im porozumieť a zabezpečiť ich správne použitie.
Pokyny musia tiež opisovať postup, ktorým sa zisťuje, či osobný ochranný prostriedok je správne nastavený a funkčný počas doby používania.
Ak má osobný ochranný prostriedok signalizačné zariadenie, ktoré signalizuje stratu zodpovedajúceho stupňa poskytovanej ochrany, musí byť toto signalizačné zariadenie navrhnuté a prispôsobené tak, aby ho používateľ vnímal pri určenom používaní.

Osobné ochranné prostriedky obsahujúce súčasti, ktoré používateľ môže nastavovať alebo odstrániť
Akékoľvek súčasti osobného ochranného prostriedku, ktoré používateľ môže nastavovať alebo odstrániť pri výmene, musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby uľahčovali nastavenie, upevnenie alebo odstránenie bez použitia náradia.
Osobné ochranné prostriedky určené na pripojenie k inému vonkajšiemu doplnkovému zariadeniu
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje systém umožňujúci pripojenie k inému doplnkovému zariadeniu, musí byť pripojovací mechanizmus navrhnutý a vyrobený tak, aby umožnil pripojenie len na príslušné zariadenie.
Osobné ochranné prostriedky obsahujúce tekutinový cirkulačný systém
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje tekutinový cirkulačný systém, musí sa tento systém navrhnúť a zabudovať tak, aby umožnil postačujúcu výmenu tekutiny  v blízkosti všetkých chránených častí tela bez ohľadu na používateľove polohy tela alebo jeho premiestňovanie za predpokladaných podmienok používania.

Osobné ochranné prostriedky s jednou alebo viacerými identifikačnými alebo rozlišovacími značkami priamo alebo nepriamo súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia 
Identifikačné alebo rozlišovacie značky priamo alebo nepriamo súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia, umiestnené na osobných ochranných prostriedkoch, musia mať prednostne podobu piktogramov alebo ideogramov a musia byť dobre čitateľné po celú dobu predpokladanej životnosti osobných ochranných prostriedkov. Tieto značky musia byť úplné, presné a zrozumiteľné, aby nedošlo k ich chybnému výkladu; ak takéto značky obsahujú slová alebo vety, musia byť uvedené v štátnom jazyku.
Ak osobné ochranné prostriedky alebo ich časti sú príliš malé na umiestnenie všetkých značiek alebo nevyhnutných častí značiek, musia byť príslušné údaje uvedené na obaloch a v pokynoch výrobcu.

Osobné ochranné prostriedky - výstražné s vysokou viditeľnosťou
Osobné ochranné prostriedky s vysokou viditeľnosťou určené na podmienky používania, v ktorých musí byť prítomnosť používateľa viditeľne a samostatne signalizovaná, musia mať jeden alebo viac vhodne umiestnených prostriedkov alebo zariadení, ktoré vyžarujú priame alebo odrazené viditeľné žiarenie dostatočnej svetelnej intenzity so zodpovedajúcimi fotometrickými a kolorimetrickými vlastnosťami.
Osobné ochranné prostriedky chrániace pred viacerými nebezpečenstvami
Osobné ochranné prostriedky  určené na ochranu používateľa pred niekoľkými možnými, súčasne pôsobiacimi nebezpečenstvami musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby uspokojovali najmä osobitné požiadavky špecifické pre každé z týchto nebezpečenstiev uvedené v bode 3.

Osobitné požiadavky na osobné ochranné prostriedky podľa jednotlivých nebezpečenstiev
Ochrana pred mechanickým nárazom
Náraz spôsobený padajúcimi alebo vymrštenými predmetmi a nárazy častí tela 
na prekážku
Osobné ochranné prostriedky proti mechanickým nárazom musia byť schopné dostatočne absorbovať náraz minimálne do takej úrovne energie nárazu, aby sa zabránilo zraneniu chránenej časti tela najmä rozdrvením alebo prerazením. Nad touto energiou nárazu by už nadmerné rozmery alebo hmotnosť absorpčného zariadenia vylúčili účinné používanie osobných ochranných prostriedkov pri predpokladanom čase nosenia.
Pády
Predchádzanie pádom spôsobeným pošmyknutím
Podrážky na obuv určenú na predchádzanie pošmyknutia musia byť navrhnuté, vyrobené alebo vybavené prídavnými prvkami tak, aby zabezpečili dostatočnú priľnavosť pri došliapnutí a dostatočné trenie so zreteľom na povahu alebo stav povrchu.

Predchádzanie pádom z výšky
Osobné ochranné prostriedky určené na predchádzanie pádom z výšky alebo ich dôsledkom musia obsahovať nosný postroj a upevňovací systém, ktorý sa dá pripojiť k spoľahlivému kotviacemu bodu. Musia byť skonštruované tak, aby za predpokladaných podmienok použitia bol vertikálny pokles používateľa znížený na minimum, aby sa zabránilo stretnutiu s prekážkami a aby brzdná sila nedosiahla hraničné hodnoty, pri ktorých prekročení by mohlo dôjsť k fyzickému zraneniu, roztrhnutiu alebo prasknutiu akejkoľvek časti osobného ochranného prostriedku, čo by mohlo spôsobiť pád používateľa.
Osobný ochranný prostriedok musí  tiež zabezpečiť, aby sa po zabrzdení používateľ udržal v takej polohe, v ktorej môže očakávať pomoc, ak je to nevyhnutné.
Pokyny výrobcu musia bližšie určovať najmä všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú 
a) charakteristík spoľahlivého kotviaceho bodu a nevyhnutnej minimálnej svetlej výšky pod používateľom,
b) spôsobu navlečenia nosného postroja na telo a pripojenie upevňovacieho systému k spoľahlivému kotviacemu bodu.

Vibrácie
Osobné ochranné prostriedky určené na predchádzanie účinkom vibrácií musia zabezpečiť taký útlm vibrácií pre ohrozenú časť tela, aby efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií prenášaných na používateľa neprekročila najvyššiu prípustnú hodnotu určenú vzhľadom na predpokladanú maximálnu dennú expozíciu ohrozených častí tela.

Ochrana pred statickým tlakom na časti tela
Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu časti tela pred statickým namáhaním tlakom musia dostatočne stlmiť jeho účinok, aby zabránili vážnemu zraneniu alebo chronickému ochoreniu.

Ochrana pred povrchovými poraneniami (odreniny, bodnutia, rezné rany, stlačenia)
Použité materiály a časti osobných ochranných prostriedkov určených na ochranu celého tela alebo jeho častí pred povrchovými zraneniami ako sú odreniny, bodnutia, rezné rany alebo pritlačenia, spôsobenými strojovým zariadením, musia byť zvolené, alebo navrhnuté a usporiadané tak, aby sa zabezpečilo, že tieto druhy osobných ochranných prostriedkov poskytujú dostatočnú ochranu pred uvedenými poraneniami za predpokladaných podmienok používania.

Ochrana pred utopením (záchranné plávacie vesty, záchranné rukávy a záchranné obleky)
Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu pred utopením musia byť schopné vyniesť na hladinu používateľa, ktorý môže byť vyčerpaný alebo v bezvedomí po páde do kvapalného prostredia, tak rýchlo, ako je to možné, bez ohrozenia jeho zdravia a udržať ho na hladine v polohe, ktorá mu umožňuje dýchanie pri čakaní na pomoc.
Osobné ochranné prostriedky môžu byť úplne alebo len čiastočne vyplnené nadnášajúcim materiálom alebo môžu byť nafúknuté plynom privedeným ručne, automaticky alebo ústami.
Pri dodržaní predpokladaných podmienok používania
a)  osobné ochranné prostriedky musia byť bez negatívneho vplyvu na ich funkčnosť, schopné odolať účinkom nárazu pri páde do kvapalného prostredia a samotným účinkom tohto prostredia,
b)   nafukovacie osobné ochranné prostriedky musia byť prispôsobené na rýchle a plné nafúknutie.
Ak to určité predpokladané podmienky používania vyžadujú, musia určité typy osobných ochranných prostriedkov taktiež vyhovovať jednej alebo viacerým týmto osobitným požiadavkám:
a)   všetky nafukovacie zariadenia uvedené v druhom odseku musia mať vhodné signalizačné zariadenie  (svetelné, zvukové),
b)   musia mať zariadenie na upevnenie a pripútanie tela, ktorým sa umožní vyzdvihnutie používateľa z kvapaliny,
c)   musia byť vhodné na dlhodobé používanie po celý čas činnosti, ktorá vystavuje používateľa, pravdepodobne oblečeného, nebezpečenstvu pádu do kvapalného prostredia, alebo ktorá vyžaduje ponorenie doň.
Plávacie pomôcky
Oblečenie zabezpečujúce účinný stupeň vztlaku v závislosti na predpokladanom používaní, je také oblečenie, ktoré je pri použití bezpečné a poskytuje spoľahlivú podporu vo vode. V predpokladaných podmienkach používania tieto osobné ochranné prostriedky nesmú obmedzovať používateľa vo voľnosti pohybu, ale musia mu umožňovať plávanie alebo únik z nebezpečenstva, alebo zachraňovanie iných osôb.

Ochrana pred škodlivým účinkami hluku
Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu pred škodlivými účinkami hluku musia byť schopné utlmiť hluk na takú úroveň, že ekvivalentné hladiny zvuku vnímané používateľom počas zmeny neprevýšia za žiadnych okolností najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitným predpisom.
Na každom osobnom ochrannom prostriedku musí byť označenie stupňa útlmu hluku a, ak to nie je možné, musí byť takéto označenie umiestnené na obale.

Ochrana pred teplom a ohňom
Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkami tepla a ohňa musia mať tepelnú izolačnú kapacitu a mechanickú pevnosť primeranú predpokladaným podmienkam použitia.

Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti
Použité základné materiály na osobné ochranné prostriedky a ich ostatné časti vhodné na ochranu pred sálavým a konvekčným teplom musia mať príslušný koeficient prestupu dopadajúceho tepelného toku a musia byť dostatočne nehorľavé, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo samovznietenia za predpokladaných podmienok použitia.
Ak musí vonkajšia strana týchto materiálov a častí odrážať teplo, táto schopnosť odrážania musí byť primeraná intenzite tepelného toku spôsobeného radiáciou v infračervenej oblasti.
Materiály a ostatné časti osobného ochranného prostriedku určeného na krátkodobé použitie v prostrediach s vysokou teplotou a osobné ochranné prostriedky, ktoré môžu byť postriekané horúcimi látkami, ako je veľké množstvo roztaveného materiálu, musia tiež mať dostatočnú tepelnú kapacitu, aby zadržali väčšinu akumulovaného tepla, kým používateľ neopustí nebezpečnú oblasť a neodloží svoj osobný ochranný prostriedok.
Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti, ktoré môžu byť postriekané veľkým množstvom horúcich látok, musia tiež mať dostatočnú schopnosť pohlcovať mechanické nárazy (bod  3.1).
Stupeň nehorľavosti materiálov použitých na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti, ktoré môžu náhodne prísť do kontaktu s plameňom, a tých materiálov, ktoré sa používajú na výrobu portipožiarneho výstroja, musí zodpovedať úrovniam nebezpečenstva pri predpokladanom používaní. Nesmú sa taviť, ak sú vystavené účinkom plameňa, ani prispievať k šíreniu plameňa.
Kompletný osobný ochranný prostriedok pripravený na použitie
Za predpokladaných podmienok používania
a)  množstvo tepla prepusteného osobným ochranným prostriedkom musí byť dostatočne nízke, aby sa predišlo za akýchkoľvek okolností dosiahnutiu prahu bolesti v ohrozenej časti tela alebo ohrozeniu zdravia teplom akumulovaným v priebehu nosenia,
b)  osobný ochranný prostriedok musí, ak je to nevyhnutné, zabraňovať prieniku kvapaliny alebo pary a nesmie spôsobovať popáleniny v dôsledku kontaktu medzi ochrannou vrstvou a používateľom.
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje ochladzovacie zariadenie na absorpciu dopadajúceho tepla vyparovaním kvapaliny alebo sublimáciou pevnej látky, musí byť jeho konštrukcia taká, aby sa akékoľvek uvoľnené prchavé látky odvádzali za vonkajšiu ochrannú vrstvu a nie smerom k používateľovi.
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje dýchací prístroj, musí tento prístroj riadne plniť určenú ochrannú funkciu pri dodržaní predpokladaných podmienok použitia.
Pokyny výrobcu pripojené ku každému osobnému ochrannému prostriedku určenému na krátkodobé používanie v prostredí s vysokými teplotami, musia obsahovať najmä všetky príslušné údaje o maximálne prípustnom vystavení používateľa účinkom tepla, ak sa používa v súlade s určeným účelom.

Ochrana pred chladom
Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkom chladu musia mať tepelnú izolačnú kapacitu a mechanickú pevnosť primeranú predpokladaným podmienkam používania, na ktoré sú určené.
Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti
Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti vhodné na ochranu pred chladom musia mať koeficient prestupu dopadajúceho tepelného toku taký nízky, aký sa požaduje za predpokladaných podmienok používania.
Ohybné materiály a ostatné súčasti osobných ochranných prostriedkov určené na použitie v prostredí s nízkymi teplotami si musia zachovať stupeň pružnosti požadovaný na nevyhnutné pohyby a polohy tela.
Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti, ktoré môžu byť postriekané veľkým množstvom studených látok, musia mať tiež dostatočnú schopnosť pohlcovania mechanických nárazov (bod 3.1).
Kompletné osobné ochranné prostriedky pripravené na použitie
Pri dodržaní predpokladaných podmienok použitia
a) prestup chladu cez osobný ochranný prostriedok musí byť dostatočne nízky, aby sa predišlo za akýchkoľvek okolností dosiahnutiu prahu bolesti, alebo ohrozeniu zdravia chladom akumulovaným v priebehu nosenia v akomkoľvek bode ohrozenej časti tela vrátane končekov prstov (na rukách alebo nohách),
b) osobný ochranný prostriedok musí čo možno najviac zabraňovať prieniku kvapalín, ako je dažďová voda, a nesmie spôsobovať zranenie v dôsledku kontaktu ochrannej vrstvy pred chladom s používateľom.
Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje dýchací prístroj, musí tento prístroj riadne plniť určenú ochrannú funkciu pri dodržaní predpokladaných podmienok používania.
Pokyny výrobcu pripojené ku každému vzoru osobného ochranného prostriedku, určeného na krátkodobé použitie v prostredí s nízkymi teplotami, musia obsahovať najmä všetky dôležité údaje o maximálne prípustnom vystavení používateľa účinkom chladu prepusteného prostriedkom.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkami elektrického prúdu musia dostatočne izolovať proti napätiam, ktorým má byť používateľ vystavený za najnepriaznivejších predpokladaných podmienok používania.
Na tento účel sa musia použité materiály a ostatné súčasti týchto druhov osobných ochranných prostriedkov zvoliť alebo navrhnúť a zabudovať tak, aby zabezpečili, že zvodový prúd, meraný cez ochranné vrstvy za skúšobných podmienok pri napätiach podobných tým, ktoré prichádzajú do úvahy pri používaní, je znížený na minimum a je v každom prípade pod maximálnou obvykle prípustnou hodnotou, ktorá rešpektuje tolerančný prah.
Osobné ochranné prostriedky určené výhradne na práce alebo činnosti na elektrických zariadeniach, ktoré sú alebo môžu byť pod napätím, a ich obaly musia mať označenie určujúce najmä ich stupeň ochrany, zodpovedajúce pracovné napätie, výrobné číslo a dátum výroby; na vonkajšej strane ochrannej vrstvy takýchto osobných ochranných prostriedkov musí byť tiež voľné miesto pre vpísanie dátumu uvedenia do užívania a dátumov potrebných pravidelných skúšok a prehliadok.
Pokyny výrobcu musia uvádzať najmä používanie, na ktoré sú osobné ochranné prostriedky výhradne určené, povahu a početnosť dielektrických skúšok, ktorým majú byť podrobené v priebehu svojej životnosti.

Ochrana pred žiarením
Neionizujúce žiarenie
Osobné ochranné prostriedky určené na predchádzanie akútnemu alebo chronickému poškodeniu očí (ďalej len “ochranné okuliare”) zdrojom neionizujúceho žiarenia musia byť schopné absorbovať alebo odrážať väčšinu energie vyžiarenej v škodlivých vlnových dĺžkach bez výrazného ovplyvnenia prenosu neškodnej časti viditeľného spektra, vnímania kontrastu a schopnosti rozoznávať farby, ak sa to požaduje pri dodržaní predpokladaných podmienok používania.
Ochranné okuliare navrhnuté a vyrobené na tento účel musia mať pre všetky škodlivé vlnové dĺžky také činitele spektrálnej priepustnosti, aby hustota žiarivej energie osvetlenia schopná zasiahnuť oko používateľa cez filter, bola znížená na minimum a za žiadnych okolností neprevyšovala maximálnu prípustnú hodnotu expozície.
Okrem toho ochranné okuliare nesmú pri dodržaní predpokladaných podmienok používania zhoršovať alebo strácať svoje vlastnosti v dôsledku emitovaného žiarenia a všetky na trh uvádzané výrobky musia byť označené číslom ochranného faktora, ktorý závisí od  spektrálnej distribučnej krivky a ich priepustnosti.
Ochranné okuliare vhodné pre zdroje žiarenia rovnakého typu musia byť klasifikované vo vzostupnom poriadku ich čísiel ochrany a pokyny výrobcu musia uvádzať najmä krivky priepustnosti, ktoré umožnia výber najvhodnejšieho osobného ochranného prostriedku pri rešpektovaní takých zodpovedajúcich vplyvov pri praktickom používaní, ako je vzdialenosť od zdroja a spektrálne rozloženie vyžarovanej energie v tejto vzdialenosti.
Príslušné číslo ochrany musí výrobca vyznačiť na všetkých kusoch filtračných okuliarov.

Ionizujúce žiarenie

Ochrana pred vonkajšou kontamináciou

Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred rádioaktívnym prachom, plynmi, kvapalinami alebo ich zmesami sa musia zvoliť alebo navrhnúť tak, aby zabezpečili, že tieto prostriedky účinne zabránia ich prieniku pri dodržaní predpokladaných podmienok používania.
V závislosti od podstaty alebo stavu rádioaktívnych látok sa môže potrebná tesnosť dosiahnúť neprestupnosťou ochranných vrstiev alebo akýmikoľvek vhodnými prostriedkami, ako sú vetracie a pretlakové systémy konštruované tak, aby zabránili ich spätnému rozptylu.

Dekontaminačné opatrenie, ktorým sú osobné ochranné prostriedky podrobené, nesmie nepriaznivo ovplyvniť ich  ďalšie prípadné použitie počas ich predpokladanej životnosti.

Ochrana pred vonkajším ožiarením
Osobné ochranné prostriedky určené na úplnú ochranu používateľa pred vonkajším ožiarením alebo, ak to nie je možné, na jeho primerané zoslabenie, musia byť určené len na ochranu pred slabým elektrónovým žiarením (napr. žiarenie beta) alebo nízkoenergetickým fotónom (napríklad röntgenové žiarenie, žiarenie gama).
Použité materiály a ostatné časti týchto druhov osobných ochranných prostriedkov sa musia zvoliť alebo navrhnúť a usporiadať tak, aby poskytovali stupeň ochrany používateľa požadovaný predpokladanými podmienkami použitia, bez predlžovania doby expozície v dôsledku obmedzenia pohybov, polôh tela alebo premiestňovania používateľa (bod 1.3.2).
Osobné ochranné prostriedky musia mať označenie udávajúce typ a hrúbku použitých materiálov, ktoré zodpovedajú predpokladaným podmienkam použitia. 

 Ochrana pred nebezpečnými látkami a pred pôvodcami prenosných ochorení
Ochrana dýchacích orgánov
Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu dýchacích orgánov musia byť schopné dodávať používateľovi dýchateľný vzduch, ak je vdychované ovzdušie znečistené alebo má nedostatočnú koncentráciu kyslíka.
Osobné ochranné prostriedky zabezpečujú ich používateľovi dýchateľný vzduch vhodným spôsobom, napr. filtráciou znečisteného ovzdušia ochranným zariadením alebo prístrojom, alebo dodávkou vzduchu z neznečisteného zdroja.
Použité materiály a ostatné časti týchto osobných ochranných prostriedkov sa musia zvoliť alebo navrhnúť a usporiadať tak, aby zabezpečili používateľovi primerané dýchanie a ochranu dýchacích orgánov počas používania v predpokladaných podmienkach. 
Tesnosť lícnicovej časti a pokles tlaku pri vdychovaní a v prípade filtračných zariadení i filtračná kapacita musia byť také, aby udržovali prienik škodlivín zo znečisteného ovzdušia dostatočne nízky bez toho, aby ohrozili zdravie používateľa.
Osobný ochranný prostriedok musí mať identifikačnú značku výrobcu  a podrobnosti o špecifických charakteristických vlastnostiach tohto typu prostriedku, ktoré v spojení s pokynmi na používanie umožnia školenému a kvalifikovanému používateľovi jeho správne použitie.
Pokyny výrobcu musia v prípade filtračných zariadení tiež udávať dobu skladovania a podmienky uchovávania filtra v jeho pôvodnom balení.

Ochrana pokožky a očí
Osobné ochranné prostriedky určené na predchádzanie povrchového kontaktu celého tela alebo jeho častí s nebezpečnými látkami a pôvodcami prenosných ochorení musia zabrániť prenikaniu alebo presakovaniu takých látok ochrannou vrstvou pri dodržaní predpokladaných podmienok používania, na ktoré sú určené.
Na tento účel sa musia použité materiály a ostatné časti týchto druhov osobných ochranných prostriedkov zvoliť alebo navrhnúť a usporiadať tak, aby zabezpečili úplnú tesnosť, ktorá bude v prípade potreby umožňovať dlhotrvajúce denné používanie alebo, ak to nie je možné, obmedzenú tesnosť vyžadujúcu obmedzenie doby nosenia. 
Ak nebezpečné látky alebo pôvodcovia prenosných ochorení na základe svojej povahy a predpokladaných podmienok použitia majú vysokú schopnosť prenikania, ktorá obmedzuje čas ochrany poskytnutý osobným ochranným prostriedkom, musí sa tento osobný ochranný prostriedok podrobiť potrebným skúškam klasifikujúcim jeho účinnosť. Osobný ochranný prostriedok, ktorý spĺňa podmienky skúšok, musí mať označenie, ktoré uvádza najmä názvy alebo kódy zlúčenín použitých pri skúškach a zodpovedajúci čas určenej ochrany. Pokyny výrobcu musia obsahovať najmä vysvetlenie kódov (ak je to nevyhnutné), podrobný opis skúšok a všetky príslušné informácie na určenie maximálne možného času ochrany za rôznych predpokladaných podmienok používania.

Ochranné prvky  potápačského výstroja 
1. Dýchací prístroj
Dýchací prístroj musí byť schopný dodávať používateľovi dýchateľnú plynnú zmes za predpokladaných podmienok používania a rešpektovania maximálnej hĺbky ponorenia.
2..Ak to predpokladané podmienky používania vyžadujú, prostriedky musia zahŕňať
a) odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) a pred chladom (bod 3.7) alebo odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) alebo pod chladom (bod 3.7),
b) výstražné zariadenie navrhnuté tak, aby poskytovalo používateľovi okamžitú    výstrahu blížiaceho sa zlyhania dodávky dýchateľnej plynnej zmesi (bod 2.8),
c) záchranný oblek  umožňujúci používateľovi návrat na hladinu (bod 3.4.1).

Ú

Zapracovaná ako príloha č. 1 nariadenia vlády

Príloha III.
Technická dokumentácia dodaná výrobcom
Dokumentácia uvedená v článku 8(1) musí zahŕňať všetky príslušné údaje o prostriedkoch, ktoré výrobca použil  na zaistenie súladu OOP so základnými požiadavkami.
V prípade modelov OOP uvedených v článku 8(2), dokumentácia musí zahŕňať najmä:
1. technický súbor výrobcu pozostávajúci  z:
(a) celkových a podrobných plánov OOP, ktoré sú v prípade potreby doplnené výpočtami a výsledkami modelových testov  pokiaľ ide o overenie súladu so základnými  požiadavkami;
(b) úplného zoznamu základných bezpečnostných požiadaviek a jednotných noriem alebo iných technických špecifikácií uvedených v článku 3 a 5,berúc do úvahy dizajn modelu;  
2. popis testovacieho kontrolného postupu použitého v podniku výrobcu pri kontrole súladu výroby OOP s jednotnými normami alebo inými technickými špecifikáciami a na udržanie úrovne kvality.;  
3.  kópiu  informačných pokynov uvedených v Prílohe II, 1.4.

N

Príloha č. 2
Technická dokumentácia

1.Technická dokumentácia, ktorú výrobca alebo jeho splnomocnenec (ďalej len  “výrobca”) skompletizuje  podľa § 4 musí obsahovať všetky dôležité údaje výrobcu o osobnom ochrannom prostriedku, ktoré sú potrebné na posúdenie zhody jeho vlastností s  technickými požiadavkami.
2.Technická dokumentácia osobných ochranných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 musí obsahovať najmä 
a) všeobecný opis výrobku,
b) celkové a podrobné výkresy osobného ochranného prostriedku, doplnené o výpočty a výsledky skúšok vzorky, pokiaľ sú potrebné na posúdenie zhody s  technickými požiadavkami,
c) zoznam technických požiadaviek, harmonizovaných slovenských technických noriem,  alebo iných technických riešení uplatnených pri navrhovaní osobného ochranného prostriedku,
d) opis kontrolných a skúšobných zariadení použitých výrobcom na zabezpečenie zhody vlastností osobných ochranných prostriedkov s technickými požiadavkami a na zachovanie ich kvality pri výrobe,
e) výtlačok pokynov výrobcu podľa prílohy č. 1, bod. 1.4.

Ú

Zapracovaná ako príloha č. 2 nariadenia vlády

Príloha IV
Označenie  CE o súlade a informácie
•	Označenie CE o súlade pozostáva z iniciálok “ CE” v takejto forme : CE
•	Ak sa označenie zmenší alebo zväčší, musia sa rešpektovať proporcie dané vo vyššie uvedenom náčrte.
•	Rôzne komponenty označenia CE musia mať v princípe rovnaký vertikálny rozmer, ktorý nesmie byť menší ako 5 mm. Od tohto minimálneho rozmeru sa môže upustiť v prípade malorozmerných OOP (zariadenia osobnej ochrany).
•	Posledné dvojčíslie roku, v ktorom bolo pripevnené označenie CE, táto informácia sa nevyžaduje v prípade OOP (zariadenia osobnej ochrany) uvedeného v čl.8 (3).

N

Novela zákona č.264/1999 Z.z.

§: 21
O: 1-4

Ú

Smernica 89/686 EHS zmenená a doplnená smernicou Rady 93/68/EHS čl.7.bod 8 a smernicou Rady 96/58/ES čl.1

Zapracovaná v zákone 264/1999 Z.z.

| Príloha V Podmienky, ktoré musia spĺňať schválené orgány | N | | | | Ú | | Zapracovaná v zákone 264/1999 Z.z., § 11 ods. 6
| Príloha VI Model deklarácie EC o súlade | N | | | | Ú | | Zapracovaná nariadenia vlády, § 10 ods. 2

^1) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie.

OJ č. L 109, 26.4.1983, s.8

OJ č. L 137, 24.5.1986, s.28