Title: PRÍLOHA V
Author: Miroslav Mariaš
Last saved by: agenda0
Company: GEODDAT

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. .../2002 Z. z.
Triedy energetickej hospodárnosti a účinnosti prania
Trieda energetickej hospodárnosti sa určí podľa tabuľky č. 1
Trieda energetickej hospodárnosti | Spotreba energie „C“ v kWh na kg pre kompletný pracovný cyklus (pranie, odstreďovanie a sušenie) s použitím štandardného 60 °C cyklu pre bavlnu a sušiaceho cyklu „sušenie bavlny“ podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách
A | C £ 0,68
B | 0,68 < C £ 0,81
C | 0,81 < C £ 0,93
D | 0,93 < C £ 1,05
E | 1,05 < C £ 1,17
F | 1,17 < C £ 1,29
G | 1,29 < C
Trieda účinnosti prania sa určí podľa tabuľky č. 2:
Trieda účinnosti prania | Spotreba energie „C“ v kWh na kg pre kompletný pracovný cyklus (pranie, odstreďovanie a sušenie) s použitím štandardného 60 °C cyklu pre bavlnu a sušiaceho cyklu "sušenie bavlny" podľa skúšobného postupu určeného v harmonizovaných normách
A | P ekvivalentné > 1,03
B | 1,03 ³ P > 1,00
C | 1,00 ³ P > 0,97
D | 0,97 ³ P > 0,94
E | 0,94 ³ P > 0,91
F | 0,91 ³ P > 0,88
G | 0,88 ³ P