Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. .../2002 Z. z.
Trieda energetickej hospodárnosti, trieda účinnosti čistenia a trieda účinnosti sušenia
Trieda energetickej hospodárnosti umývačky riadu sa určí nasledovne:
Vypočíta sa referenčná spotreba CR podľa nasledovného:
CR = 1,35 + 0,025 ´ S	keď S ³ 10	
CR = 0,45 + 0,09 ´ S	keď S £ 9	
kde S je kapacita zariadenia pri uložení v štandardných miestach 	(príloha č. 1 bod VIII).
Index energetickej hospodárnosti EI sa potom stanoví ako EI = C/CR
kde C je spotreba energie umývačky riadu 				(príloha č. 1 bod V).
Trieda energetickej hospodárnosti sa potom určí podľa tabuľky č. 1
Trieda energetickej hospodárnosti	Index energetickej hospodárnosti EI	
A	EI < 0,64	
B	 0,64 £  EI < 0,76	
C	0,76 £  EI < 0,76	
D	0,88 £  EI < 0,76	
E	1,00 £  EI < 1,12	
F	1,12 £  EI < 1,24	
G	EI ³ 1,24	
Trieda účinnosti čistenia sa určí podľa tabuľky č. 2
Trieda účinnosti čistenia	Index účinnosti čistenia PC podľa definície v harmonizovaných normách, pri použití štandardného cyklu	
A	PC > 1,12	
B	 1,12 ³ PC > 1,00	
C	 1,00 ³ PC > 0,88	
D	 0,88 ³ PC > 0,76	
E	0,76 ³ PC > 0,64	
F	 0,64 ³ PC > 0,52	
G	0,52 ³ PC 	
Trieda účinnosti sušenia sa určí podľa tabuľky č. 3
Trieda účinnosti sušenia	Index účinnosti sušenia PD podľa definície v harmonizovaných normách	
A	PD > 1,08	
B	 1,08 ³ PD > 0,93	
C	 0,93 ³ PD > 0,78	
D	 0,78 ³ PD > 0,63	
E	0,63 ³ PD > 0,48	
F	 0,48 ³ PD > 0,33	
G	0,33 ³ PD