Title: Lokalita
Author: Inšpektorát kúpeľov a žriediel
Company: MZ SR

Príloha č. 2
Prehľad o spôsobe odvedenia a čistenia odpadových vôd využívateľmi a o stave vybavenia obcí a miest v I. OP  (príp. v II. a III. OP) kanalizáciami a ČOV 
 
Lokalita | Spôsob odvedenia  a čistenia odpad. vôd využívateľom - I. OP | Výhľadové investície a opatrenia | Spôsob odvedenia a čistenia odpadových vôd na území obce alebo mesta  - I. OP    ( II. a III. OP ) | Výhľadové investície a opatrenia

Bardejov

jednotná kanalizácia mesta Bardejov;
stav – preťažená, po technickej stránke nevyhovujúca – popraskané kameninové rúry prerastené koreňmi; čistenie vôd na mestskej ČOV

-

jednotná kanalizácia mesta Bardejov
stav – preťažená, po technickej stránke nevyhovujúca – popraskané kameninové rúry prerastené koreňmi; prečisťovanie na mestskej ČOV

vybudovanie kanalizácie ako delenej, investícia nie je zatiaľ riešená ani v projektovej fáze

Baldovce

vlastná kanalizačná sieť
technický stav – dobrý; čistenie splaškových vôd na ČOV,  priemyselných vôd v neutralizačnej stanici

rekonštrukcia ČOV na čistenie všetkých vôd – predpokladané investície 5,5 až 6 mil. Sk

obec Baldovce - nie je kanalizácia ani ČOV

obec Bugľovce a Nemešany (už II. OP v  blízkosti I. OP) – nie je kanalizácia ani ČOV

obec Spišské Podhradie – (už II. OP v blízkosti I. OP) – jednotná kanalizácia bez čistenia

ostatné obce v II. OP – kanalizácie buď nie sú, alebo sú rozostavané, príp. sa vody nemajú kde čistiť

nie je zatiaľ ani projektová dokumentácia

obec Bugľovce  – splašková kanalizácia vo výstavbe - potrebné investície 10 mil. Sk
obec Nemešany – pripravuje sa výstavba splaškovej kanalizácie s obcou Klčov - potrebné investície 15 mil. Sk
rozostavaná MB ČOV – investície 25 mil. Sk

Bojnice

kanalizačná sieť
technický stav – nevyhovujúci – netesné rúry prerastené koreňmi; prečisťovanie na ČOV Prievidza

rekonštrukcia kanalizačných rozvodov – spracovaný koncepčný program s výhľadovými nákladmi 1,7 mil. Sk

kanalizácia – 80% mesta; vody sú čistené na ČOV Prievidza; neodkanalizované územie sa nachádza najmä v I. OP alebo v jeho tesnej blízkosti

Opatovce nad Nitrou – I. OP – nie je kanalizácia ani ČOV

z 20 obcí v II. OP sú odkanalizované len mesto Prievidza a Nováky s vlastnými ČOV a dostatočne obec Kanianka s čistením vôd na ČOV Prievidza, čiastočne sú odkanalizované 3 obce, vo výstavbe 3 obce a 12 obcí nemá nič vybudované ani rozpracované

StVaK vypracoval PD – v územnom konaní; potrebné realizovať rekonštrukciu zberača C Bojnice – Dubnica - investície cca 20 mil. Sk

odkanalizovanie a stavba ČOV je projektovo pripravené, na rok 2001 žiadosť na ŠFŽP  - 10 mil- Sk, v ďalších etapách potrebných cca 25,5 mil. Sk

Brusno | všetky objekty sú odkanalizované a vody sú čistené vo vlastnej ČOV | - | čiastočne vybudovaná kanalizácia s uvažovaným čistením vôd v obecnej ČOV | dokončenie kanalizácie v obci s uvažovaným napojením areálu kúpeľov; v roku 2001 podaná žiadosť na ŠFŽP na sumu 13 mil. Sk na dobudovanie kanl. zberača pre napojenie už jestvujúcich rozvodov na ČOV
Budiš | odpadové vody sú odkanalizované do vlastnej siete a ČOV; nová stavba – technický stav dobrý | - | nie je kanalizácia ani ČOV | potrebné odkanalizovanie a vybudovanie ČOV  - zatiaľ nie je ani v projektovej fáze
Cigeľka | vlastná kanalizačná sieť s odvádzaním vôd do žumpy a neutralizačnej stanice; dobrý technický stav | - | nie je kanalizácia ani ČOV | potrebné odkanalizovanie a vybudovanie ČOV  - zatiaľ nie je ani v projektovej fáze; začalo sa jednať aj o možnej podpore z fondov EÚ
Čerín | odpadové vody sú odvádzané do vlastnej kanalizácie a čov; dobrý technický stav | - | nie je kanalizácia ani ČOV | obec vypracovala PD pre územné konanie – kanalizácia a ČOV pre obce Čerín a Sebedín-Bečov; súčasne sa spracováva PD pre stavebné povolenie; predpokladané investície 47 mil. Sk; výstavba je reálna po etapách

Číž

všetky objekty sú odkanalizované do verejnej splaškovej kanalizácie zaústenej do ČOV

-

kanalizácia v I. OP je vybudovaná na celom území obce; čistenie vôd na ČOV – má voľnú kapacitu; technický stav siete je vyhovujúci

obce v II. OP nemajú ani kanalizácie ani ČOV

-

Dudince

starý kanalizačný zberač – technický stav nevyhovujúci; čistenie vôd sa bude realizovať na ČOV Dudince,  ktorej realizácia je pred dokončením

-

čiastočne vybudovaná kanalizácia – cca na 30 % s čistením vôd na mestskej ČOV – pred dokončením (máj 2001)

obce v II. OP (spoločné aj pre Santovku a Slatinu) – kanalizácia a ČOV len v obci Hontianske Trsťany, obec Hokovce má rozostavanú kanalizáciu na ¼  - výstavba nepokračuje z finančných dôvodov, obec Tupá má schválenú PD na ČOV – výstavba sa nezačala kvôli nedostatku financií

výhľadové úplné odkanalizovanie mesta – potrebné investície cca 15 mil. Sk – PD v stavebnom konaní; nutná rekonštrukcia zberača v I. OP; v roku 2001 podaná žiadosť na ŠFŽP o sumu 7,5 mil. Sk - zabezpečí sa dobudovanie rozhodujúcich úsekov siete, v ďalšom období potrebných cca 7 mil. Sk

Korytnica

odpadové vody sú odkanalizované do vlastnej siete a ČOV;
technický stav nevyhovujúci

rekonštrukcia siete

obec Liptovská Osada – už II. OP – nemá kanalizáciu ani ČOV

-

Kováčová

delená kanalizácia – technický stav nevyhovujúci; napojené všetky objekty využívateľov, odpadové vody odvedené na ČOV Zvolen okrem 2 objektov v správe Kúpeľov Sliač a Kováčová, a.s.  – kanalizácia odvedená do žúmp

uvažuje sa s rekonštrukciou kanalizácie – zo strany Kúpeľov Sliač a Kováčová, a.s. zatiaľ zaplatený príspevok 150 000 Sk do tzv. fondu Čistá voda v správe StVak

zastavaná časť obce – II. OP – čiastočne vybudovaná kanalizácia – cca 1/3 obyvateľov, je napojenie zberačom na ČOV Zvolen

obce v II. a III. OP (spoločné aj pre Sliač) nemajú vybudovanú žiadnu kanalizáciu, alebo len z veľmi malej časti, a to bez čistenia; jediná výnimka je mesto Banská Bystrica s kanalizáciou a ČOV, ktoré čiastočne zasahuje do III. OP

výhľadové úplné odkanalizovanie obce – potrebné investície cca 30 mil. Sk – pripravené projekty; doposiaľ dostala obec podporu zo štátnych fondov vo výške 900 000 Sk

Lipovce

vlastná kanalizácia a ČOV v dobrom technickom stave

-

obec Lipovce a Šindliar – obe v I. OP – nie je kanalizácia ani ČOV; výstavba sa realizuje od r. 1994 ako spoločné zberače a ČOV v obci Fričovce; stavebná časť ČOV je ukončená, chýba technológia

obce v II. OP - nie je kanalizácia ani pripravená PD

dobudovanie zberačov a ČOV – projektovo pripravené; v r. 2001 bola podaná žiadosť na ŠFŽP o poskytnutie dotácie vo výške 6,5 mil. Sk;  na rok 2002 sa predpokladá na dobudovanie zberača v obci Šindliar cca 7,5 mil. Sk; za posledné 2 roky neboli z fondu poskytnuté žiadne dotácie 
obec Lipovce – riešenie menšími skupinovými ČOV – potrebné investície na celú obec max. 5 mil. Sk

Lúčky | objekty sú odkanalizované – technický stav nevyhovujúci – niektoré úseky sú ešte kameninové a prestárle; vody sú čistené v ČOV v správe obce | rekonštrukcia siete – investície cca 300 000 Sk; príspevok na rekonštrukciu ČOV  - 500 000 Sk | obec je odkanalizovaná do vlastnej ČOV,  ukončuje sa jej rekonštrukcia | projektovo pripravená rekonštrukcia kanalizačnej siete – predpokladané investície 2,5 mil. Sk
Martin | odpadové vody sú odkanalizované do mestskej siete a ČOV | - | mestská kanalizácia a ČOV – 98 % obyvateľov | odkanalizovanie m. časti Odtoky a obce Bystrička - PD
Nimnica | všetky objekty odkanalizované do vlastnej ČOV | - | verejná kanalizácia s čistením vôd na ČOV v správe Kúpeľov Nimnica, a.s. | -

Piešťany

objekty odkanalizované na ČOV Piešťany

mesto Piešťany – jednotná kanalizačná sieť s vyústením do mestskej ČOV; potrebná rekonštrukcia zberača A z hľadiska kapacity a dobudovanie mechanického predčistenia  na ČOV

obec Banka  - I. OP – buduje sa kanalizačná sieť s čistením vôd na ČOV Piešťany – cca 32 % (bol poskytnutý príspevok 5 mil. Sk od SLK, a.s. Piešťany)

obec Moravany nad Váhom – I. OP - nie je kanalizácia

obce v II. a III. OP – z počtu 25 sa začala budovať kanalizačná sieť s uvažovaným napojením na ČOV Piešťany v 6 obciach; výstavba je z finančných dôvodov zastavená

rekonštrukcia ČOV - potrebné investície cca 4,2 mil. Sk
rekonštrukcia kanal. siete na Nám. Slobody – havarijný stav  - investície cca 6,5  mil. Sk
prečerpávacia stanica Piešťany -Bodona  - investície cc 4,8 mil. Sk
je pripravená štúdia na rekonštrukciu kanal. siete  - I. stavba; II. - VI. stavba - pripravené vo fáze štúdií 

dobudovanie kanalizačnej siete s čistením vôd na ČOV Piešťany  - investície cca 39 mil. Sk 

vybudovanie kanalizačnej siete s čistením vôd na ČOV Piešťany  - investície cca 37,5 mil. Sk; 
uvažuje sa so spoločným projektom 8 obcí (vrátane Banky a Moravian) s mestom Piešťany s napojením na fin. zdroje fondov EÚ

pripravené PD zadania stavby pre kanalizácie niektorých obcí v dĺžke cca 83 km, investície cca 312 mil. Sk

Rajecké Teplice

objekty sú odkanalizované vlastnou sieťou vyústenou do toku

-

realizuje sa výstavba kanalizačného zberača v 2 etapách – bude riešené aj napojenie kúpeľných objektov; začatá stavba ČOV

dokončenie kanal. zberača  - I. etapa v roku 2002; v roku 2001 podaná žiadosť na ŠFŽP o sumu 8 mil. Sk, v roku 2002 potrebných ešte 6 mil. Sk; v ďalších rokoch bude II. etapa  - potrebných asi 5 mil. Sk; problém výstavby ČOV nie je uzatvorený - v tomto štádiu sa počíta cca 36 mil. Sk;
prebieha registrácia “Združenia Rajecká dolina” za účelom odkanalizovania celej Rajeckej doliny spoločným zberačom – stavba je v štádiu územného konania

Santovka | vody z plniarne sú odkanalizované do vlastnej ČOV | - | nie je kanalizácia ani ČOV | po schválení ÚPN bude vypracovaná 2-stupňová PD na kanalizáciu a ČOV– projekt - 0,7 mil. Sk; výhľadovo potrebných na stavbu 35 mil. Sk
Sklené Teplice | vody sú odkanalizované do vlastnej ČOV | - | nie je verejná kanalizácia ani ČOV | vybudovanie kanalizácie a ČOV – PD spracovaná pre územné konanie – tohto času prerušené; potrebné investície cca 16 mil. Sk
Slatina | je v štádiu schválenia PD výstavba vlastnej ČOV | vybudovanie ČOV s predpokladanými nákladmi cca 5,2 mil. Sk | nie je kanalizácia | vybudovanie kanalizácie s vyústením do  ČOV Dudince – je vydané stavebné povolenie; obec žiadala v roku 2001 o poskytnutie dotácie zo ŠFŽP vo výške 16 mil. Sk
Sliač | objekty sú odkanalizované a vody sú čistené na ČOV Zvolen | - | kanalizácia s čistením vôd na ČOV Zvolen, vybudovaná na 98 %e | úplné dokončenie kanalizácie - potrebných 1,5 mil. Sk -podaná  žiadosť na ŠFŽP v roku 2001
Smrdáky | objekty odkanalizované do obecnej kanalizácie s vyústením do ČOV (finančne sa podieľali SLK, a.s. Piešťany) | - | je verejná kanalizačná sieť a ČOV - dobrý technický stav; časť ČOV je po rekonštrukcii | potrebné len zrekonštruovať staršiu časť ČOV - investícia max. 0,5 mil. Sk

Tornaľa

nie je vybudovaná plniareň

-

čiastočne vybudovaná kanalizačná sieť – 76 % obyvateľov, ČOV nie je

obce v II. OP nemajú kanalizácie ani ČOV

dobudovanie kanalizácie a výstavba ČOV – potrebné investície podľa Národného environmentálneho akčného programu SR – 60 mil. Sk na ČOV

Trenčianske Mitice | odkanalizovanie do žumpy – odvoz na ČOV Senica | vybudovanie kanalizácie pravdepodobne v spolupráci s obcou | nie je kanalizácia ani ČOV | vybudovanie kanalizácie a ČOV – je spracovaná PD s rozpočtom na cca 27 mil. Sk; pravdepodobne sa bude uvažovať aj s účasťou využívateľa

Trenčianske Teplice

objekty odkanalizované do mestskej kanalizácie; zrekonštruované všetky prípojky k objektom kúpeľov

verejná kanalizačná sieť – technický stav  - značne opotrebovaná a zastaralá, ČOV v Trenčianskej Teplej;
ukončuje sa úsek Trenč. Teplice – Baračka

v II. OP chýba pre obsiahnutie kotliny kanalizácia v Dolnej Porube, Omšení a Kamenickej doline

rekonštrukcia v rozsahu cca 30 %

odkanalizovanie celej Baračky – cca 11 mil. Sk - nová stavba - podaná žiadosť na ŠFŽP v roku 2001; riešenie jestvujúceho technicky nevyhovujúceho potrubia na Baračke - investícia asi 6 mil. Sk
realizácia úseku Trenč. Teplice – Omšenie – Dolná Poruba

Turčianske Teplice

objekty odkanalizované do verejnej siete

rekonštrukcia staršej časti kanalizácie v rámci rekonštrukcie kúpeľných objektov

verejná kanalizácia a ČOV s dostatočnou kapacitou;
havarijný stav v časti Dolná Štubňa

realizácia zberača D v Dolnej Štubni – prebieha stavebné konanie; mesto požiadalo v roku 2001 o dotáciu zo ŠFŽP vo výške 14 mil. Sk na I. etapu; II. etapa výhľadovo potrebných asi 25 mil. Sk

Vyšné Ružbachy

objekty odkanalizované so zaústením na ČOV; technický stav kanalizácie je dobrý

-

verejná kanalizácia s čistením vôd na ČOV

dobudovanie rozvodov v oblasti chatovej základne  -obec podala v roku 2001 žiadosť o dotácizu z ŠFŽP vo výške 4,5 mil. Sk;
odkanalizovanie obalsti okolo "Travertína" - potrebných 5,4 mil. Sk;
obec má rozpracované aj projekty dobudovávania kanalizácie v častiach v II. OP