Author: OI
Last saved by: agenda0
Company: MDPT

Vyhodnotenie zúženého medzirezortného pripomienkového konania

	 Návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra bol zaslaný na vnútrorezortné pripomienkové konanie zainteresovaným orgánom a organizáciám.

	Návrh bol spracovaný v rámci expertnej skupiny za účasti pracovníkov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Slovenskej informačnej služby, Výskumného ústavu spojov a Telekomunikačného úradu SR.

P.

č.

Organizácia/
útvar

P r i p o m i e n k a

(A)

(N)

Dôvod 
neakceptovania

Číslo listu,
zo dňa

1.

Ministerstvo vnútra SR
OT-013-1/2001
7.6.2001

bez pripomienok

2.

Ministerstvo obrany SR
AKIS/K-841/6-4
11.6. 2001

- 47,0-48,5 MHz – frekvenčné pásmo vyčlenené pre vojenské využitie na „PRIMÁRNEJ BÁZI“, nie na sekundárnej
- 230,0-400,0 MHz – vzhľadom k tomu, že je to NATO harmonizované pásmo, je potrebné vyčleniť ho pre „LETECKÚ POHYBLIVÚ mil.“ v celom rozsahu frekvenčného pásma; táto služba nie je uvedená v častiach: 300,0-303,5 MHz – na podružnej báze; 339.5-351.0125 MHz na podružnej báze; 390,0-399,9 MHz na primárnej báze
- 862,0-864,0 MHz – doplniť “RÁDIOLOKÁCIA mil”
- 1260,0-1300,0 MHz – v stĺpci “Poznámka – využitie” – odstrániť text “1227,60 MHz GPS L2” a napísať do riadku “1215,0-1240,0 MHz”
- 1559,0-1610,6 MHz – v stĺpci “Druh služby” odstrániť čiaru
- 1785,0-1800,0 MHZ – v riadku “Druh služby” doplniť text: “Pohyblivá mil” na podružnej báze
- 1800,0-1805,0 MHz – v riadku “Druh služby” doplniť text: “Pohyblivá mil” na podružnej báze
- 25,25-27,0 GHz – stĺpec “Druh služby” upraviť nasledovne: “25,25-25,50 GHz MEDZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ Družicová – frekvenčné normály a časové signály”, “25,5-26,5 GHz PEVNÁ”, oddeliť čiarou, “26,5-27,0 GHz PEVNÁ mil”.

A

A

A

A

A

A

A

A

akceptovateľné iba v pásme 47,0 až 48,0 MHz pre nutnú ochranu I.TV pásma

3.

Slovenská informačná služba
58-48/83-1/01
fax - 8.6.2001

bez pripomienok

4.

Telekomunikačný úrad SR
5135/OSF-01
27.4.2001

K predkladacej správe-
  predkladacia správa obsahuje nepresné formulácie:
- odstavec 3 je chybný. Zákon stanovuje poradie: Telekomunikačná politika, ktorá stanovuje zámery v rozvoji telekomunikácií, Frekvenčná tabuľka, ktorá vyčleňuje frekvenčné úseky pre plnenie zámerov, Plán frekvenčného spektra, ktorý stanovuje spôsob pridelenia frekvencií na daný účel. Pridelenie frekvencií telekomunikačným operátorom vykoná TÚ SR spôsobom stanoveným plánom.
- predposledný odstavec: - jeho znenie je nedôsledné. Základné dokumenty pre tvorbu tabuľky boli Rádiokomunikačný poriadok a Rozhodnutia a odporúčania CEPT/ERC. Doplňujúcimi dokumentmi boli závery WRC 2000, Direktívy EC, dohody o využívaní frekvencií medzi MDPT, MO, MV a SIS, rozhodnutia MDPT  a TÚ SR.
- v úseku 888,0-890,0 MHz vypustiť poznámku (úsek je pridelený E GSM, duplexné frekvencie tohto úseku už boli opravené)
- v úsekoch 1710-1785 MHz a 1805-1880 MHz zmeniť v Druh služby z PEVNEJ civ. na POHYBLIVÁ civ.
- v úseku 1900-1930 MHz a 1930-2025 MHz doplniť u mobilných prenosov „na dožitie (žiadne nové prídely)“
- v úseku 2025-2300 MHz doplniť v Druhu služby POHYBLIVÁ civ.
- v úseku 2500-2650 MHz v Poznámke zmeniť: MMDS 2500-2520 MHz do 1.1.2005
- v Poznámke pri úsekoch 7438-7450 MHz, 7450-7544 MHz a 8550-8700 MHz: Mobilné TV prenosy, max. výkon zariadenia 1 W.
- zvážiť vypustenie využitia frekvencií pre CT 1 (914-915 MHz/959-960 MHz) a CT 2 (864,1-868,1 MHz), ktorých vyňatie z harmonizovaných frekvencií je v štádiu konzultácie a má byť schválené na najbližšom zasadnutí ERC. Pri kladnom rozhodnutí pri uvedených frekvenčných prideleniach v poznámke uviesť: 864,1-868,1 MHz ....CT 2 do 31.12.2004,     914-915 MHz/959-960 MHz ....CT 1 do 31.12.2002

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5.

Rada pre vysielanie a retransmisiu
e-mail – 11.6.2001

bez pripomienok

A – pripomienka akceptovaná
N – pripomienka neakceptovaná

Všetky zásadné pripomienky boli zapracované do predkladaného materiálu.

Materiál „Národná tabuľka frekvenčného spektra (NTFS)“ sa predkladá bez rozporov.