(Návrh)

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z ... 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
  
Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z.,  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 198/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 68/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 
1.	Za § 15be sa vkladá § 15bf, ktorý znie: 
„§ 15bf
Prechodné ustanovenie účinné od 30. apríla 2016

Ak je zariadenie uvedené v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 30. apríla 2016 postupom schválenia typu podľa doterajších predpisov, možno ho uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 30. apríla 2018.“.

2.	Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

ČASŤ A
Zoznam skratiek:
A.1: zmena 1 týkajúca sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,
A.2: zmena 2 týkajúca sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,
AC: oprava k zmene a doplneniu týkajúca sa normatívnych dokumentov iných ako IMO,
CAT: kategória  pre radarové vybavenie podľa technickej normy,6)
obež.: obežník,
COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori,
COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu,
EN: európska norma,
ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy,
Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy,
Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych skúšok,
Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách,
Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru,
ICAO: Medzinárodná organizácia  civilného letectva,
IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia,
IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar,
IMO: Medzinárodná námorná organizácia,
ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu,
ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia,
LSA: záchranný prostriedok,
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí,
MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia,
MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy,
NOx: oxidy dusíka,
O2/HC systémy: kyslíkové/uhľovodíkové systémy,
SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori; odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na SOLAS v znení zmien,
SOx: oxidy síry,
pr.: pravidlo,
rez.: rezolúcia.

Vysvetlivky:
Všeobecne: v niektorých názvoch položiek v stĺpci 5 sa uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty výrobku sú ustanovené nezávisle a od seba oddelené pomlčkou.  V certifikáte o posúdení zhody sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad A.1/1.3).

ČASŤ A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

Poznámky pre časť A.1

a)	Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v príslušných požiadavkách medzinárodných dohovorov,  rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2,

b)	Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15bd,

c)	Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15be,

d)	Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatniteľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám a nie ustanovenia samotných rezolúcií,

e)	Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Kvôli správnej identifikácii skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia,

f)	Stĺpec 5: Ak sú dva súbory identifikačných noriem oddelené slovom „alebo“, každý súbor musí spĺňať všetky skúšobné požiadavky tak, aby zodpovedali vykonávacím normám IMO. Skúšanie položky podľa jedného z týchto súborov sa považuje za dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných predpisov. Ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené referencie,

g)	Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1.	Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 sa uplatňuje okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné  normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/1.1	Záchranné kolesá	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/7
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.2	Svetlá označujúce
polohu pre záchranné
prostriedky:
a) pre záchranné plavidlá a záchranárske člny
b) pre záchranné kolesá
c) pre záchranné vesty	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/7
—	pr. III/22
—	pr. III/26
—	pr. III/32
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) II, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
		X	X	X			
A.1/1.3	Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi	—	pr. III/4
—	pr.  X/3
	—	pr. III/7
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.4	Záchranné vesty	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/7
—	pr. III/22
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 922
—	IMO MSC.1/obež. 1304
—	IMO MSC.1/obež. 1470	— rez. IMO MSC.81 (70) 

		X	X	X			
A.1/1.5	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu so záchrannou vestou
a)	vodovzdorný ochranný oblek bez vlastnej izolácie
b)	 vodovzdorný ochranný oblek s vlastnou izoláciou
c)	vodovzdorný ochranný oblek proti nepriaznivému počasiu	—	pr.  III/4
—	pr.  X/3
	—	pr. III/7
—	pr. III/22
—	pr. III/32
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 1046	—	rez. IMO MSC.81 (70)
		X	X	X			
A.1/1.6	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie bez záchrannej vesty
a)	vodovzdorný ochranný oblek bez vlastnej izolácie
b)	vodovzdorný ochranný oblek s vlastnou izoláciou
c)	vodovzdorný ochranný oblek proti nepriaznivému počasiu	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/7
—	pr. III/22
—	pr. III/32
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 1046	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.7	Tepelné ochranné prostriedky	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/22
—	pr. III/32
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 1046	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.8	Padákové svetlice (pyrotechnické)	—	pr. III/4
—	pr. X/3

	—	pr. III/6
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, III
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.9	Ručné svetlice (pyrotechnické) 	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, III
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.10	Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, III	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.11	Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické)	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/18
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VII
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.12	Nafukovacie záchranné plte	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/13
—	pr. III/21
—	pr. III/26
—	pr. III/31
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 811
—	IMO MSC.1/obež. 1328	—	rez. IMO MSC.81 (70)
A pre predĺžené servisné intervaly: 
— IMO MSC.1/obež. 1328		X	X	X			
A.1/1.13	Pevné záchranné plte	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/21
—	pr. III/26
—	pr. III/31
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež.  811	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006		X	X	X			
A.1/1.14	Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu
 
	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/26
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 809 
—	IMO MSC/obež. 811
—	IMO MSC.1/obež. 1328	—	rez. IMO MSC.81 (70)
A pre predĺžené servisné intervaly: 
— IMO MSC.1/obež. 1328
		X	X	X			
A.1/1.15	Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/26
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež. 809 
—	IMO MSC/obež. 811
—	IMO MSC.1/obež. 1328	—	rez. IMO MSC.81 (70)
A pre predĺžené servisné intervaly: 
— IMO MSC.1/obež. 1328

		X	X	X			
A.1/1.16	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/13
—	pr. III/26
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC/obež.  811	—	rez.  IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.17	Záchranné člny
a)	záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)
— čiastočne uzavreté
—uzavreté 
b)	voľne spúšťané záchranné člny:	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/21
—	pr. III/31
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC.1/obež.1423	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006		X		X	X		
A.1/1.18	Pevné záchranárske člny	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/21
—	pr. III/31
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006
		X		X	X		

A.1/1.19	Nafukovacie záchranárske člny	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/21
—	pr. III/31
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	technická norma7)
		X		X	X		
A.1/1.20	Rýchle záchranárske člny
a) nafukovacie
b) pevné
c) pevné nafukovacie	—	pr. III/4
	—	pr. III/26
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—	IMO MSC/obež. 1016
—	IMO MSC/obež. 1094	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006
—	technická norma7)		X		X	X		
A.1/1.21	Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon  (davits)	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/23
—	pr. III/33
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X		
A.1/1.22	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá 
	
presunuté do A.2/1.3	
A.1/1.23	Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom 	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/16
—	pr. III/23
—	pr. III/33
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X		
A.1/1.24	Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (davits)	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/12
—	pr. III/16
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X
	X	X		
A.1/1.25	Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny (davits)	—	pr. III/4
	—	pr. III/26
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X
	X	X		
A.1/1.26	Uvoľňovací mechanizmus pre 
a) záchranné člny a  záchranárske člny, ktoré sa spúšťajú voľným pádom
b) záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom 
c) voľne spúšťané záchranné člny 
	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/16
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC.1/obež.1419	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.27	Lodné evakuačné systémy 	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/15
—	pr. III/26
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X		X	X		
A.1/1.28	Záchranné prostriedky 	—	pr. III/4
	—	pr. III/26
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež.  810
		X		X			
A.1/1.29
	Naloďovacie rebríky	—	pr. III/4
—	pr. III/11
—	pr. X/3	—	pr. III/11
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	IMO MSC.1/obež. 1285	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	technická norma8)		X		X			
A.1/1.30	Reflexné materiály	—	pr. III/4
—	pr. X/3
	—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO A.658 (16)		X	X	X			
A.1/1.31	Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá	presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
	
A.1/1.32	Radarový transpondér
9 GHz (SART)	presunuté do A.1/4.18
	
A.1/1.33	Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny 
(pasívny)	—	pr. III/4
—	pr. X/3	—	pr. III/34
—	rez IMO A.384(X)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
—	IMO MSC.164 (78)	—	technická norma9)		X	X	X			
A.1/1.34	Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny	presunuté do A.1/4.23	
A.1/1.35	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny	presunuté do A.1/3.38	

A.1/1.36	Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny	—	pr. III/4
—	pr. X/3	—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.37	Závesný motor pre záchranné člny
	—	pr. III/4
—	pr. X/3	—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.38	Pátracie svetlomety
používané
v záchranných člnoch
a záchranárskych
člnoch	—	pr. III/4
—	pr. X/3	—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			
A.1/1.39	Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte	—	pr. III/4
—	pr. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11
—	IMO MSC.1/obež. 1328	—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex  HSC 2000), príloha 11
A pre predĺžené servisné intervaly: 
— IMO MSC.1/obež. 1328		X		X			
A.1/1.40	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda	presunuté do A.1/4.48	
A.1/1.41
	Navijaky pre
záchranné plavidlá
a záchranárske člny
a) záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit) 
b) voľne spúšťané záchranné člny 
c) záchranné plte 
d) záchranárske člny 
e) rýchle záchranné člny	— pr. III/4
— pr. X/3	—	pr. III/16
—	pr. III/17
—	pr. III/23
—	pr. III/24
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X		
A.1/1.42
	Lodivodský rebrík 
	presunuté do A.1/4.49
	
A.1/1.43
	Pevné/nafukovacie záchranárske člny	—	pr. III/4
—	pr. X/3

	—	pr. III/21
—	pr. III/31
—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	rez. IMO MSC.81 (70)
—	IMO MSC/obež. 1006
—	technická norma7)

	

	X

	X

	X

	
1.	
2.	 Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO	Skúšobné  normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/2.1	Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m	—	príloha I, pr. 14
	—	príloha I, pr. 14
—	IMO MEPC.1/obež. 643
	—	rez. IMO MEPC.107 (49)
—	IMO MEPC.1/obež. 643		X	X	X			
A.1/2.2	Detektor výskytu ropnej látky vo vode 	—	príloha I, pr. 32
        	—	príloha I, pr. 32
      	—	rez. IMO MEPC.5 (XIII)		X	X	X			
A.1/2.3	Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode 	—	príloha I, pr. 14 
 	—	príloha I, pr. 14 
—	IMO MEPC.1/obež. 643	—	rez. IMO MEPC.107 (49)
—	IMO MEPC.1/obež. 643		X	X	X			
A.1/2.4	Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m)	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/2.5	Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné tankové lode	—	príloha I, pr. 31
—	IMO MEPC.1/obež. 761 rev.1	—	príloha I, pr. 31
	—	rez. IMO MEPC.108 (49)		X	X	X			
A.1/2.6	Odpadové systémy	—	príloha IV, pr. 9	—	príloha IV, pr. 9	do 31. decembra 2015:
—	rez. IMO MEPC.159 (55)
od 1. januára 2016:
—	rez. IMO MEPC.227(64)		X	X	X			
A.1/2.7	Palubné spaľovacie pece	—	príloha VI, pr. 16	—	príloha VI, pr. 16
—	IMO MEPC.1/obež. 793	—	rez. IMO MEPC.76 (40)		X	X	X	X		
A.1/2.8
	Palubný snímač NOx podľa technického kódexu NOx z roku 2008	—	rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 13)	—	rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 13)
—	rez. IMO MEPC.177 (58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)
—	rez. IMO MEPC.198(62)
—	IMO MEPC.1/obež. 638	—	rez. IMO MEPC.177 (58) – (Technický kódex NOx z roku 2008)
		X	X	X	X	
	
A.1/2.9
	Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx	presunuté do A.2/2.4	
A.1/2.10	Palubné čistiace systémy výfukových plynov	—	rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
—	rez. IMO MEPC.184(59)	—	rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)	—	rez. IMO MEPC.184 (59)		X	X	X	X		
3.	
 Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/3.1	Základné palubné obloženie	—	pr. II-2/4
—	pr. II-2/6
—	pr. X/3	—	pr. II-2/4
—	pr. II-2/6
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	 rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)		X	X	X			

A.1/3.2	Prenosné hasiace prístroje	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex  FSS) 4	—	pr. II-2/4
—	pr. II-2/10
—	pr. II-2/18
—	pr. II-2/19
—	pr. II-2/20
—	rez. IMO A.951 (23)
—	 rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex  HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
—	IMO MSC/obež. 1239
—	IMO MSC/obež. 1275	—	technická norma10)		X	X	X			
A.1/3.3	Protipožiarne vybavenie: ochranný odev 
(ochrana proti vysokým teplotám) 	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)
     (kódex FSS) 3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC  1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	ochranný odev na hasenie požiaru -technická norma11)
—	ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru – technická norma12)
—	ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým materiálom – technická norma13)		X	X	X			
A.1/3.4	Protipožiarne vybavenie: čižmy	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO  MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	technická norma14)
		X	X	X			
A.1/3.5	Protipožiarne vybavenie: rukavice	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	technická norma15)
		X	X	X			
A.1/3.6	Protipožiarne vybavenie: prilba	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	technická norma16)
		X	X	X			
A.1/3.7	Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu

Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3

ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom: 
— rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14 
— rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14	—	technická norma17)

ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:
—	technická norma18)
		X	X	X			
A.1/3.8	Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom
	—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7

Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994. 	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
	—	technická norma19)		X	X	X			
A.1/3.9	Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice
ekvivalentné systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74
II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá [HSC] sú zaradené do tejto položky.)	—	pr. II-2/7
—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 8	—	pr. II-2/7
—	pr. II-2/9
—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.44 (65)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7,
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
—	IMO MSC/obež. 912
	—	rez. IMO A.800 (19)		X	X	X			
A.1/3.10
	Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
—	IMO MSC.1/obež. 1313	—	IMO MSC/obež. 1165, dodatok A		X	X	X			
A.1/3.11	Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu
a)  deliace plochy
triedy A
b)  deliace plochy
triedy B	deliace plochy triedy A:
—	pr. II-2/3.2
deliace plochy triedy B:
—	pr. II-2/3.4	—	pr. II-2/9 a
deliace plochy triedy A:
—	pr. II-2/3.2
—	IMO MSC/obež. 1120
—	IMO MSC.1/obež.1435
deliace plochy triedy B:
—	pr. II-2/3.4	—	IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
—	IMO MSC.1/obež. 1435
(druhá zarážka platí iba pre deliace plochy triedy A)		X	X	X			
A.1/3.12	Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia	—	pr. II-2/4
—	pr. II-2/16	—	pr. II-2/4
—	pr. II-2/16	—	technická norma20)
—	IMO MSC/obež. 677		X	X	X21)			
A.1/3.13	Nehorľavé materiály 	—	pr. II-2/3
—	pr. X/3	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/5
—	pr. II-2/9
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.14	Neoceľové materiály
použité v potrubí
prechádzajúcom deliacimi
plochami tried „A“ alebo „B“	presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27	
A.1/3.15	Neoceľové materiály
použité v potrubí
dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu
a) potrubie a armatúry
b) ventily
c) zostavy ohybného potrubia
d) kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami	—	pr. II-2/4
—	pr. X/3	—	pr. II-2/4
—	rez. IMO  MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7, 10
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, 10
—	IMO MSC/obež. 1120	Potrubie a armatúry:
—	rez. IMO A.753 (18)
—	rez. IMO MSC.307(88)- 
(kódex FTP 2010 )
Ventily:
—	technická norma22)
Zostavy ohybného potrubia:
—	technická norma23)
Kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami 
— technická norma24)
		X	X	X			
A.1/3.16	Požiarne dvere	—	pr. II-2/9	—	pr. II-2/9	—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
—	IMO MSC.1/obež. 1319		X	X	X			
A.1/3.17	Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí

Poznámka: Ak je v stĺpci 2 použitý výraz „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.	—	pr. II-2/9
—	pr. X/3	—	pr. II-2/9
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.18	Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s nízkymi vlastnosťami
šírenia ohňa
a) dekoračné obklady,
b) náterové systémy,
c) podlahové krytiny,
d) izolačné kryty potrubia,
e) adhezíva použité pri 
výrobe deliacich plôch triedy „A“, „B“ a „C“,
f) membrána horľavých kanálov	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/5
—	pr. II-2/6 pre a), b), c)
—	pr. II-2/9 pre e), f)
—	pr. X/3	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/5
—	pr. II-2/6
—	pr. II-2/9
—	rez. IMO  MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	IMO MSC/obež. 1120
	—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
		X
	X

	X	

	
A.1/3.19	Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky

	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/9
—	pr. X/3	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/9
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)
—	IMO MSC.1/obež. 1456		X	X

	X
			
A.1/3.20	Čalúnený nábytok

	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/5
—	pr. II-2/9
—	pr. X/3	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/5
—	pr. II-2/9
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.307 (88) -
      (kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.21	Posteľná bielizeň

	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/9
—	pr. X/3	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/9
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.22	Požiarne klapky	—	pr. II-2/9	—	pr. II-2/9	—	rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.23	Nehorľavé kanály
vedúce cez deliace
plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26	
A.1/3.24	Elektrické káble
prechádzajúce cez
deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26 písm. a)	
A.1/3.25	Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“	—	pr. II-2/9	—	pr. II-2/9
—	IMO MSC/obež. 1120	—	rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.26	Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických  káblov
b) potrubia, šachty, kanály 
     atď.	—	pr. II-2/9	—	pr. II-2/9
—	IMO MSC.1/obež. 1276  (platí iba pre b)	—	rez. IMO  MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.27	Priechody cez deliace
plochy triedy „B“, cez
ktoré prechádzajú
a) trasy elektrických káblov
b) potrubia, šachty, kanály, atď.	—	pr. II-2/9	—	pr. II-2/9	—	rez. IMO MSC.307 (88) -
(kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.28	Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)
(Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá [HSC] sú zaradené do tejto položky)	—	pr. II-2/7
—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
	—	pr. II-2/7
—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.44 (65)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8
—	IMO MSC/obež. 912
	—	technická norma25)
      alebo
—	technická norma26)		X	X	X			
A.1/3.29	Požiarne hadice s priemerom ≤ 52 mm	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	technická norma27)		X	X	X			

A.1/3.30	Prenosné prístroje na
kyslíkovú analýzu a na
zisťovanie plynu	—	pr. II-2/4
—	pr. VI/3	—	pr. II-2/4
—	pr. VI/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15	—	technická norma28)
a podľa potreby
a) kategória 1:
 (bezpečný priestor):
—	technická norma29)
b) kategória 2:
 (výbušné plynné prostredia):
—	technická norma30)		X	X	X			
A.1/3.31	Dýzy pre napevno
inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá (HSC)	presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28

	
A.1/3.32	Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá	—	pr. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	IMO MSC.1/obež. 1457	—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.33	Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá	—	pr. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.34	Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá	—	pr. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	IMO MSC.1/obež. 1457	—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.35	Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách	—	pr. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
		X	X	X			
A.1/3.36	Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách	—	pr. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.307 (88)
- (kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.37	Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
a) trasy elektrických
káblov
b) potrubia, šachty, kanály 
atď.	—	pr. X/3	—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)
     		X	X	X			
A.1/3.38 	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny	—	pr. III/4
—	pr. X/3	—	pr. III/34
—	rez. IMO A.951(23)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	—	technická norma10)		X	X	X			
A.1/3.39	Dýzy pre ekvivalentné
vodné hasiace systémy pre strojovne a nákladové
čerpadlové priestory	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC 98(73)-
(kódex FSS) 7
	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
—	IMO MSC.1/obež. 1313
—	IMO MSC.1/obež. 1458	—	IMO MSC/obež. 1165		X	X	X			
A.1/3.40	Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)	—	pr. II-2/13
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
     (kódex FSS) 11	—	pr. II-2/13
—	rez. IMO A. 752(18)
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11	—	rez. IMO A.752 (18)
        alebo
—	technická norma31)		X	X	X			
A.1/3.41	Záchranárske evakuačné dýchacie prístroje (EEBD)	—	pr. II-2/13
	—	pr. II-2/13
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—	IMO MSC/obež. 849
	—	technická norma32) prípadne:
—	pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma33)
—	pre  autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie – technická  norma34)
—	pre autonómny dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom – technická norma35)		X	X	X			
A.1/3.42	Komponenty systémov inertných plynov	—	pr. II-2/4
	—	rez. 
—	pr. II-2/4
—	rez. IMO A.567 (14)
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
—	IMO MSC/obež. 353
—	IMO MSC/obež. 485
—	IMO MSC/obež. 731
—	IMO MSC/obež. 1120 	—	IMO MSC/obež. 353
		X	X	X	X		
A.1/3.43	Dýzy protipožiarnych
hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia
(automatický alebo ručný typ)	—	pr. II-2/1
—	pr. II-2/10
—	pr. X/3	—	pr. II-2/1
—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	IMO MSC.1/obež. 1433	—	technická norma36)
		X	X	X			
A.1/3.44	Protipožiarne vybavenie –  záchranné lano	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
—	rez. IMO MSC.307 (88) - (kódex FTP 2010)		X	X	X			

A.1/3.45	Zodpovedajúce
komponenty pevných
plynových hasiacich
prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie dýzy) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel 	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
—	IMO MSC/obež. 848
—	IMO MSC.1/obež. 1313
—	IMO MSC.1/obež. 1316	—	IMO MSC/obež. 848
—	IMO MSC.1/obež. 1316		X	X	X			
A.1/3.46	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy)	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5
—	IMO MSC.1/obež. 1270 vrátane opravy 1
—	IMO MSC.1/obež. 1313	—	IMO MSC.1/obež. 1270 vrátane opravy 1		X	X	X			
A.1/3.47 	Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel (nová položka)

Poznámka: 
Pevné  penové hasiace
systémy s vysokou
expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) do strojovní
a priestorov nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou
náplňou, aby vyhoveli
správe.	—	pr. II-2/10
	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 6
	—	IMO MSC/obež. 670		X	X	X			
A.1/3.48	Pevne zabudované
vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ na lokálne použitie

(dýzy a výkonnostné
skúšky)	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	IMO MSC.1/obež. 1387		X	X	X			

A.1/3.49
	Pevné vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory ro-ro, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie
a) systémy založené na predpisoch podľa položky 4 v obežníku 1430
b) systémy založené na výsledkoch podľa položky 5 v obežníku 1430	—	pr. II-2/19
—	pr. II-2/20
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7	—	pr. II-2/19
—	pr. II-2/20
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7	—	IMO MSC.1/obež. 1430
		X	X	X			
A.1/3.50	Ochranný odev odolný proti chemikáliám	presunuté do A.2/3.9	
A.1/3.51
	Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia, 
služobné priestory, 
ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory
a) kontrolné a indikačné vybavenie
b) vybavenie pre napájanie
c) detektory tepla: bodové detektory
d) detektory dymu: bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, prechádzajúce svetlo alebo ionizáciu
e) detektory požiaru: bodové detektory
f) tlačidlové hlásiče
g) skratové izolátory
h) vstupné/výstupné zariadenia
i) káble	—	pr. II-2/7
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 9	—	pr. II-2/7 
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
—	IMO MSC.1/obež. 1242	Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach:
—	technická norma37)
Napájacie zariadenia:
—	technická norma38) 
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
—	technická norma39)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo,
vysielané svetlo alebo ionizáciu:
—	technická norma40)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
—	technická norma41)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
—	technická norma42)
Oddeľovacie prvky proti skratu: 
— technická norma43) Zariadenia vstupu/výstupu: — technická norma44) 
Káble: 
— technická norma45) 
Podľa potreby elektrické
a elektronické zariadenia na lodiach:
—	technická norma46)		X
	X
	X
			
A.1/3.52

	Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
	—	pr. II-2/4
—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	technická norma47)
     alebo 
—	technická norma48)		X	X	X			
A.1/3.53

	Poplachové zariadenia	—	pr. II-2/7
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9	—	pr. II-2/7
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9
—	IMO MSC.1/obež. 1242	Zvukové:
—	technická norma49)
		X	X	X			
A.1/3.54
	Pevne zabudované
prístroje na kyslíkovú
analýzu a na zisťovanie plynu	—	pr. II-2/4
—	pr. VI/3	—	pr. II-2/4
—	pr. VI/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15
Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne:
—	IMO MSC.1/obež.1370	—	technická norma50)
a podľa potreby:
a) Kategória 4: 
(bezpečný priestor)
—	technická norma51)
b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
—	technická norma52)
Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne:
—	IMO MSC.1/obež.1370		X	X	X		

	
A.1/3.55
	Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/prúdové)	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	ručné prúdnice pre hasičské jednotky – kombinované prúdnice PN 16: technická norma53)
—	ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom  rozstreku PN 16: technická norma54)		X	X	X		

	
A.1/3.56
	Požiarne hadice 
(na bubnoch)	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	technická norma55)		X	X	X		

	
A.1/3.57
	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí	—	pr. II-2/10	—	pr. II-2/10.8.1
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 14 
—	IMO MSC.1/obež. 1239
—	IMO MSC.1/obež. 1276 	—	IMO MSC/obež. 798		X	X	X		

	
A.1/3.58
	Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb tankových lodí	—	pr. II-2/10	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6, 14
—	IMO MSC.1/obež. 1239
—	IMO MSC.1/obež. 1276	—	IMO MSC.1/obež. 1312
—	IMO MSC.1/obež. 1312/opr.1		X	X	X		

A.1/3.59
	Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode	—	pr. II-2/1
—	rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) 11	—	rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) 11
—	IMO MSC/obež. 553	—	IMO MSC.1/obež. 1312
—	IMO MSC.1/obež. 1312/opr.1

		X	X	X		

	
A.1/3.60 	Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7
—	IMO MSC.1/obež. 1313 	—	IMO MSC.1/obež. 1268		X	X	X		

	
A.1/3.61 	a) Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov
b) Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vonkajší vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov 

Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov sa budú skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe. 	—	pr. II-2/10	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6

	—	IMO MSC.1/obež. 1384		X	X	X		

A.1/3.62  	Suché chemické práškové hasiace systémy	—	pr. II-2/1	—	pr. II-2/1
—	rez. IMO MSC.5(48)-(IGC kódex) 11	—	IMO MSC.1/obež. 1315		X	X	X			
A.1/3.63 
	Hlásne dymové systémy s odberom vzorky	—	pr. II-2/7
—	pr. II-2/19
—	pr. II-2/20	—	pr. II-2/7
—	pr. II-2/19
—	pr. II-2/20
—	rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10	—	rez. IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 10 
a pre: 
Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach: 
— technická norma37) 
napájacie zariadenia:
 — technická norma38) 
nasávacie dymové hlásiče: — technická norma56) 
podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: 
— technická norma46) 
podľa potreby pre výbušné atmosféry: 
— technická norma57)		X	X	X			
A.1/3.64 
	Deliace plochy triedy C	—	pr. II-2/3	—	pr. II-2/3
—	pr. II-2/9	—	rez. IMO MSC.307(88)- (kódex FTP 2010)		X	X	X			
A.1/3.65 	Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov	—	pr. II-2/4	—	pr. II-2/4
—	rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16
—	IMO MSC.1/obež. 1370	—	IMO MSC.1/obež. 1370
—	technická norma58)
		X	X	X			
A.1/3.66 	Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov	—	pr. II-2/13	—	pr. II-2/13
—	IMO MSC.1/obež. 1168	—	IMO MSC.1/obež. 1168		X	X	X			
A.1/3.67
Pozri poznámku b) v tejto prílohe A.1	Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka	—	pr. II-2/18	—	pr. II-2/18
—	IMO MSC.1/obež.1431	—	technická norma59)		X	X	X			
A.1/3.68 
ex
A.2/3.22	Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň	—	nar. II-2/9	—	nar. II-2/9	—	technická norma37)		X	X	X			

4.	Navigačné zariadenia
Stĺpec 4: Navigačné zariadenia sú v príslušných prípadoch v súlade so zodpovedajúcimi časťami rezolúcie zhromaždenia IMO A.1021(26) ‚Kódex pre výstražné signály a ukazovatele, 2009‘ a rezolúcie MSC.302(87) ‚Prijatie technických noriem výkonnosti pre systém umožňujúci spracovanie výstražných signálov z mostíka‘.

Stĺpec 5: 

Súbor podľa technickej normy60) odkazuje na referenčné normy61) pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania.

Položka číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/4.1	Magnetický kompas
trieda A pre lode	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.382(X)
—	rez. IMO A.694(17)
—	rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13	—	technická norma62)
		X	X	X	X		
A.1/4.2	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	—	pr. V/18
—	pr. V/19
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.116 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma63)		X	X	X	X		
A.1/4.3	Gyrokompas	—	pr. V/18	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.424 (XI)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma64)		X	X	X	X		
A.1/4.4	Radarové zariadenie	presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36	
A.1/4.5	Automatický radarový
zakresľovací prístroj
(ARPA)	presunuté do A.1/4.34	
A.1/4.6	Akustický hĺbkomer	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.224 (VII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma65)
		X	X	X	X		
A.1/4.7	Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME)	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.824 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma66)
		X	X	X	X		
A.1/4.8	Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej  vrtule	presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22	
A.1/4.9
	Indikátor rýchlosti zatáčania	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.526 (13)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma67)
	
	X
	X
	X
	X

A.1/4.10	Rádiogoniometer	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/4.11	Zariadenie Loran-C 	presunuté dp A.2/4.38									
A.1/4.12	Zariadenie Chayka	presunuté do A.2/4.39									
A.1/4.13	Navigačné zariadenie
Decca	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/4.14	Zariadenie GPS	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694(17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.112 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma68)
		X	X	X	X		
A.1/4.15	Zariadenie GLONASS	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.113 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma69)		X	X	X	X		
A.1/4.16	Systém regulácie kurzu (HCS) 
	—	pr. V/18	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.342 (IX)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma70)		X	X	X	X		
A.1/4.17	Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie
lodivoda	presunuté do A.1/1.40	
A.1/4.18	Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): Radarový transpondér 9 GHz (SART)	—	pr. III/4
—	pr. IV/14
—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. III/6
—	pr. III/26
—	pr. IV/7
—	rez. IMO A.530 (13)
—	rez. IMO A.802 (19)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14
—	ITU-R M.628-3 (11/93)	—	technická norma71)
		X	X	X	X		
A.1/4.19	Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.37
	
A.1/4.20
	Prístroj udávajúci polohu kormidla	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
 
	—	technická norma72)
	
	X
	X
	X
	X

A.1/4.21
	Otáčkomer  vrtule
	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma73)		X	X	X	X		
A.1/4.22
	Indikátor stúpania lodnej vrtule
	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73) (kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma74)		X	X	X
	X		
A.1/4.23	Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny	—	pr. III/4
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)  13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. III/34
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 13	—	technická norma75)

		X	X	X	X		
A.1/4.24	Automatický radarový
zakresľovací
prostriedok (ARPA)
pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.37	
A.1/4.25	Automatický zakresľovací
prostriedok (ATA)	presunuté do A.1/4.35	
A.1/4.26	Automatický zakresľovací
prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.38	
A.1/4.27	Elektronický zakresľovací
prostriedok (EPA)	presunuté do A.1/4.36	
A.1/4.28	Integrovaný mostíkový systém	presunuté do A.2/4.30	
A.1/4.29

	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)
	—	pr. V/18
—	pr. V/20
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/20
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.333(90)	—	technická norma76)		X	X	X	X		
A.1/4.30	Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS) 
	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.232 (82)
—	IMO SN.1/obež. 266
 [Záloha ECDIS a RCDS sa dajú
aplikovať, len ak je táto 
funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].	—	technická norma77)
		X	X	X	X		
A.1/4.31	Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá
	—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.821 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma78)		X	X	X	X		
A.1/4.32	Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)	—	pr.V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.74 (69)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	ITU-R M. 1371- 4 (2010)

Poznámka: ITU-R M. 1371- 5
(2014) sa aplikuje len
v súlade s požiadavkami IMO
Res.MSC.74 (69)	—	technická norma79)

		X	X	X	X		
A.1/4.33	Systém riadenia dráhy
(funguje pri rýchlostiach
lode od minimálnej
manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)	—	pr. V/18
	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.74 (69)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma80)
		X	X	X	X		
A.1/4.34	Radarové zariadenie CAT 1	—	pr. V/18	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.823 (19)
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 1177-4(04/11)	—	technická norma81)		X	X	X	X		
A.1/4.35

	Radarové zariadenie CAT 2

	—	pr. V/18
	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 1177-4(04/11)	—	technická norma81)		X	X	X	X		
A.1/4.36	Radarové zariadenie CAT 3	—	pr. V/18
	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 1177-4(04/11)	—	technická norma81)
		X	X	X	X		
A.1/4.37	Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H)	—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 1177-4(04/11)	—	technická norma81)
		X	X	X	X		
A.1/4.38	Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu:
a)	CAT 1C
b)	CAT 2C
c)	CAT 1HC pre HSC 
d)	CAT 2HC pre HSC 	—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.278 (VIII)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.192 (79)
—	ITU-R M. 1177-4(04/11)	—	technická norma81)
		X	X	X	X		
A.1/4.39	Radarový odrážač – pasívny typ	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.164 (78)	—	technická norma82)
		X	X	X	X		
A.1/4.40	Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá	—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.822 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
     (kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
	—	technická norma83)		X	X	X	X		
A.1/4.41	Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.116 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma84)		X	X	X	X		
A.1/4.42
	Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné plavidlá	—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- 
(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	technická norma85)
		X	X	X	X		
A.1/4.43

	Prístroj pre nočné
videnie pre
vysokorýchlostné
plavidlá	—	pr. X/3 
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.94 (72)
—	rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191(79)	—	technická norma86)		X	X	X	X		
A.1/4.44
	Diferenciálny prijímač
signálneho zdroja:
DGPS a 
DGLONASS 	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17))
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC. 114 (73)	—	technická norma87)		X	X	X	X		
A.1/4.45
	Mapové príslušenstvo
pre lodný radar	presunuté do A.1/4.38	
A.1/4.46
	Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda)	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.116 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma88)		X	X	X	X		
A.1./4.47
	Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)	—	pr. V/20	—	pr. V/20
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.163 (78)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma89)
		X	X	X	X		
A.1/4.48
	Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie  lodivoda	zámerne sa nevypĺňa (keďže v rez. IMO MSC.308(88) platnej od 1. júla 2012 sa uvádza: „Mechanické zdvíhacie zariadenia na nalodenie  lodivoda sa nesmú používať“)
	
A.1/4.49
	Lodivodský rebrík	—	pr. V/23
—	pr. X/3	—	pr. V/23
—	rez. IMO A.1045(27)
—	IMO MSC/obež. 1428	—	rez. IMO A.1045(27)
—	technická norma90)		X	X	X	X	

A.1/4.50
	Vybavenie DGPS	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.112 (73)
—	rez. IMO MSC.114 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma91)		X	X	X	X	

	
A.1/4.51
	Vybavenie DGLONASS	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.113 (73)
—	rez. IMO MSC.114 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma92)		X	X	X	X	

	
A.1/4.52	Denné signalizačné svetlomety	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.95 (72)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	technická norma93)		X	X	X		

	
A.1/4.53
	Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)  13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.164 (78)
—	ITU-R M 1176-1(02/13)	—	technická norma94)		X	X	X	X	

	
A.1/4.54	Námerník (Bearing Device)	—	pr. V/18	—	pr. V/19	—	technická norma95)		X	X	X	X	

A.1/4.55	Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD): 
Zariadenie AIS SART	—	pr. III/4
—	pr. IV/14	—	pr. III/6
—	pr. III/26
—	pr. IV/7
—	rez. IMO MSC.246 (83)
—	rez. IMO MSC.256 (84)
—	ITU-R M. 1371- 4 (2010)	—	technická norma96)		X	X	X	X	

	
A.1/4.56	Prijímač Galileo	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.813 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191 (79)
—	rez. IMO MSC.233 (82)	—	technická norma97)		X	X	X	X	

	
A.1/4.57	Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)	—	pr. V/18	—	rez. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.128 (75)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma98)		X	X	X	X	
	
A.1/4.58
Platí poznámka b) tejto prílohy.	Zariadenie na príjem zvukových signálov	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694(17)
—	rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.86(70)
—	rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.191(79)	—	technická norma99)		X	X	X	X		
A.1/4.59
Platí poznámka c) tejto prílohy.	Integrovaný navigačný systém	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694(17)
—	rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
—	rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
—	rez. IMO MSC.191(79)
—	rez. IMO MSC.252(83)
—	rez. IMO MSC.302(83) – systém umožňujúci spracovanie výstražných signálov z mostíka (Bridge Alert Management, BAM)	—	technická norma100)		X	X	X	X		
5.	Rádiokomunikačné zariadenia
Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami pre výrobok, uprednostnia sa požiadavky IMO MSC/obež. 862.

Súbor podľa technickej normy60) odkazuje na referenčné normy61) pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/5.1	VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/7
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.385 (X)
—	rez. IMO A.524 (13)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.803 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32
—	IMO MSC.1/obež. 1460
—	ITU-R M.489-2 (10/95)
—	ITU-R M.493-13 (10/09)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)
—	ITU-R M.689-2 (09/94)	—	IMO MSC/obež. 862
—	technická norma101)
		X	X	X			
A.1/5.2	VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/7
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.803 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.489-2 (10/95)
—	ITU-R M.493-13 (10/09)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)	—	technická norma102)		X	X	X			
A.1/5.3	Prijímač NAVTEX	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/7
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	rez. IMO MSC.148 (77)
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.540-2 (06/90)
—	ITU-R M.625-3 (10/95)	—	technická norma103)		X	X	X			
A.1/5.4	Prijímač pozície EGC	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/7
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.570 (14)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	rez. IMO MSC.306(87)
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma104)
		X	X	X			

A.1/5.5

	HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/7
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.699 (17)
—	rez. IMO A.700 (17)
—	rez. IMO A.806 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC.1/obež. 1460
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.492-6 (10/95)
—	ITU-R M.540-2 (06/90)
—	ITU-R M.625-3 (10/95)
—	ITU-R M.688 (06/90)	—	technická norma105)		X	X	X			
A.1/5.6	406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/7
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.662 (16)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.696 (17)
—	rez. IMO A.810 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.633-4 (12/10)
—	ITU-R M.690-2 (03/12)	—	technická norma106)
—	IMO MSC/obež. 862

Poznámka:
IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB		X	X	X			
A.1/5.7	L-pásmový EPIRB
 (Inmarsat)	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/5.8	MF DSC prijímač
	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/5.9	Generátor dvojtónového
poplachového
signálu	zámerne sa nevypĺňa	
A.1/5.10	MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu

Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na H3E.	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/9
—	pr. IV/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.804 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC.1/obež. 1460
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.493-13 (10/09)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)	—	technická norma107)
—	IMO MSC/obež. 862		X	X	X			
A.1/5.11	MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/9
—	pr. IV/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.804 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.493-13 (10/09)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)
—	ITU-R M.1173 (10/95)	—	technická norma108)

		X	X	X			
A.1/5.12	Inmarsat-B SES

Poznámka: Služba sa prestane poskytovať 31. decembra 2016.	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.570 (14)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.808 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma109)
—	IMO MSC/obež. 862
		X	X	X			
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.570 (14)
—	rez. IMO A.664 (16) 
(uplatniteľné len, ak
Inmarsat-C SES obsahuje
funkcie EGC)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.807 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	rez. IMO MSC.306(87)
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma110)
—	IMO MSC/obež. 862
		X	X	X			
A.1/5.14	MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu

Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na A3H.	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14 

	—	pr. IV/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.806 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO MSC.1/obež. 1460
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.476-5 (10/95)
—	ITU-R M.492-6 (10/95)
—	ITU-R M.493-13 (10/09)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)
—	ITU-R M.625-4 (03/12)
—	ITU-R M.1173-1 (03/12)	—	technická norma111)
—	IMO MSC/obež. 862
		X	X	X			
A.1/5.15	MF/HF DSC strážny prijímač	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.806 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14
—	IMO COMSAR obež. 32
—	ITU-R M.493-13 (10/09)
—	ITU-R M.541-9 (05/04)	—	technická norma112)
		X	X	X			
A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj	presunuté do A.2/5.8	
A.1/5.17	Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. III/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.809 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
—	rez. IMO MSC.149 (77)
—	ITU-R M.489-2 (10/95)	—	technická norma113)
		X	X	X			
A.1/5.18

	Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. III/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.809 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14
—	ITU-R M.489-2 (10/95)	—	technická norma114)
		X	X	X			
A1/5.19
	Inmarsat-F77	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-
(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/10
—	rez. IMO A.570 (14)
—	rez. IMO A.808 (19)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma115)
—	IMO MSC/obež. 862		X	X	X			
6.	Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72 

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG 
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/6.1
	Navigačné svetlá	—	COLREG 
príloha I/14	—	COLREG príloha I/14
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.253 (83)	—	technická norma116)
		X	X	X	X		

7.	Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Žiadne položky v prílohe A.1.

8.	Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia
Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.1/8.1	Detektory výšky vodnej hladiny	—	pr. II-1/22-1
—	pr. II-1/25
—	pr. XII/12
	—	pr. II-1/25
—	pr. XII/12
—	rez. IMO A.1021(26)
—	rez. IMO MSC.188 (79)
—	IMO MSC.1/obež. 1464 rev. 1	—	technická norma117)
—	rez. IMO MSC.188 (79)
—	IMO MSC.1/obež. 1291
		X	X	X			

ČASŤ  A.2
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
1.	Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 sa uplatňuje okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, 
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/1.1	Radarové odrážače  pre záchranné plte	—	pr. III/4
—	pr. III/34
—	pr. X/3	—	rez. IMO MSC.48 (66)-
(kódex  LSA)								
A.2/1.2	Materiál na vodovzdorné ochranné odevy	zámerne sa nevypĺňa	
A.2/1.3
	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá	zámerne nevyplnené	
A.2./1.4	Naloďovacie rebríky	presunuté do A.1/1.29	
A.2/1.5
	Lodný rozhlas a základný pohotovostný poplachový systém
(pri použití ako
požiarny poplachový
systém sa uplatňuje
A.1/3.53)	—	pr. III/6	—	rez. IMO A.1021 (26)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	IMO MSC/obež. 808								

2.	Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora
Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL
73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/2.1	NOx analyzátor chemoluminiscenčného detektora (CLD) alebo vyhrievaného chemoluminiscenčného detektora (HCLD) na použitie pri priamom meraní na palube	presunuté do A.1/2.8	
A.2/2.2	Palubné čistiace systémy výfukových plynov	presunuté do A.1/2.10	
A.2/2.3	Vybavenie používajúce ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx 	—	príloha VI, pr. 4	—	príloha VI, pr. 4								
A.2/2.4	Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx	—	rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)
—	rez. IMO MEPC.184(59)	—	rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI k MARPOL, pr. 4)								
A.2/2.5
	Palubný snímač NOx
s použitím inej metódy, ako je metóda priameho merania a monitorovania NOx z technického kódexu z roku 2008	Zámerne nevyplnené, keďže tento druh vybavenia je zahrnutý do A.1/2.8.	
3.	Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení zmien a doplnení,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/3.1	Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje	presunuté do A.1/3.52	
A.2/3.2	Dýzy pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro,
priestory ro-ro
a priestory pre vozidlá	presunuté do A.1/3.49	
A.2/3.3	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	presunuté do A.2/8.1	
A.2/3.4	Viacúčelové dýzy
(rozprašovacie/prúdové)	presunuté do A.1/3.55	
A.2/3.5	Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.6	Indikátory dymu	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.7	Indikátory teploty (nadmernej) 	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.8	Elektrické bezpečnostné svietidlo	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.98 (73)-
(kódex FSS) 3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	—	technická norma118)							
A.2/3.9
	Ochranný odev
odolný proti chemikáliám	—	pr. II-2/19	—	pr. II-2/19
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	—	technická norma119)
—	IMO MSC/obež. 1120							
A.2/3.10	Nízko umiestnené
bezpečnostné osvetľovacie
systémy	presunuté do A.1/3.40	
A.2/3.11	Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne	presunuté do A.1/3.10	
A.2/3.12	Ekvivalentné pevne
zabudované plynové
hasiace prístroje do
strojovní a nákladových
čerpadlových priestorov	presunuté do A.1/3.45

	
A.2/3.13	Dýchací prístroj so
stlačeným vzduchom
(vysokorýchlostné
plavidlo)	položka sa vypúšťa	
A.2/3.14	Požiarne hadice (na bubnoch)	presunuté do A.1/3.56	
A.2/3.15	Hlásne dymové systémy s odberom vzorky	presunuté do A.1/3.63	
A.2/3.16	Indikátory plameňa	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.17	Ručne obsluhované hlásne miesta	presunuté do A.1/3.51	
A.2/3.18	Poplachové zariadenia	presunuté do A.1/3.53	
A.2/3.19	Komponenty pevných
lokálnych hasiacich
systémov na vodnom
základe na použitie
v strojovniach kategórie
„A“	presunuté do A.1/3.48	
A.2/3.20	Čalúnený nábytok	presunuté do A.1/3.20	
A.2/3.21	Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny	—	pr. II-2/10	—	pr. II-2/10
—	IMO MSC.1/obež. 1239								
A.2/3.22	Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň	presunuté do A.1/3.68	
A.2/3.23	Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka	presunuté do A.1/3.67	
A.2/3.24	Jednotky prenosného penového aplikátora 	—	pr. II-2/10
—	pr. II-2/20
—	pr. X/3	—	pr. II-2/10
—	pr. II-2/20
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4
—	IMO MSC.1/obež. 1239
—	IMO MSC.1/obež. 1313								
A.2/3.25	Deliace plochy triedy „C“	presunuté do A.1/3.64	
A.2/3.26	Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)	—	pr. II-2/4	—	pr. II-2/4
—	IMO MSC.1/obež. 1276								

A.2/3.27	Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2)	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3	—	pr. II-2/10
—	pr. II-2/20
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7
—	rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7
—	IMO MSC.1/obež. 1313
—	IMO MSC.1/obež. 1318
—	IMO MSC.1/obež. 1456	—	elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma120)
—	neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma121)
—	ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia – technická norma122)
—	kontajnerové úplné ventily  a ich akčné mechanizmy – technická norma123)
—	vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy – technická norma124)
—	neelektrické blokovacie zariadenia – technická norma125)
—	dýzy pre systémy CO2 – technická norma126)
—	konektory – technická norma127)
—	manometre a tlakové spínače – technická norma128)
—	mechanické váhové zariadenia – technická norma129)
—	ovládacie ventily a jednosmerné ventily – technická norma130)
—	odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO – technická norma131)							
A.2/3.28	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí	presunuté do A.1/3.57	
A.2/3.29	Komponenty pevných
nízkoexpanzných
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
tankových lodí	presunuté do A.1/3.58	
A.2/3.30

	Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode	presunuté do A.1/3.59	
A2/3.31
	Ručne ovládaný vodný
rozprašovací prístroj	—	pr. II-2/10
—	pr. II-2/19	—	pr. II-2/10
—	pr. II-2/19								
A.2/3.32
	Suché chemické práškové hasiace systémy	presunuté do A.1/3.62	
A.2/3.33
Nová položka	Požiarne hadice s priemerom > 52 mm	—	pr. II-2/10
—	pr. X/3	—	pr. II-2/10
—	rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7
—	rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7								

4.            Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.

Stĺpec 4: Navigačné zariadenia sú v príslušných prípadoch v súlade so zodpovedajúcimi časťami rezolúcie zhromaždenia IMO A.1021(26) ‚Kódex pre výstražné signály a ukazovatele, 2009‘ a rezolúcie MSC.302(87) ‚Prijatie technických noriem výkonnosti pre systém umožňujúci spracovanie výstražných signálov z mostíka‘.

Stĺpec 5:
Súbor  podľa technickej normy60) odkazuje na referenčné normy61) pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania.

Číslo	Názov položky	Dohovor SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/4.1	Gyrokompas pre
vysokorýchlostné
plavidlá	presunuté do A.1/4.31	
A.2/4.2	Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie)	presunuté do A.1/4.40

	
A.2/4.3	Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)	presunuté do A.1/4.41	
A.2/4.4	Denné signalizačné
svetlomety	presunuté do A.1/4.52	
A.2/4.5	Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.42	
A.2/4.6	Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.43

A.2/4.7	Systém riadenia dráhy	presunuté do A.1/4.33	
A.2/4.8	Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS)	presunuté do A.1/4.30	
A.2/4.9	Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému ECDIS)	presunuté do A.1/4.30

	

A.2/4.10	Rastrový mapový displejový systém (RCDS)	presunuté do A.1/4.30
	
A.2/4.11

	Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.115 (73)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma132)

A.2/4.12	Zariadenie DGPS a DGLONASS 	presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51
	
A.2/4.13	Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31

A.2/4.14	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	presunuté do A.1/4.29

A.2/4.15	Integrovaný navigačný systém	presunuté do A.1/4.59	
A.2/4.16	Integrovaný mostíkový systém	zámerne sa nevypĺňa
	
A.2/4.17	Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo. 	presunuté doA.1/4.53

	
A.2/4.18	Zariadenie na príjem zvukových signálov	presunuté do A.1/4.58	

A.2/4.19	Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá	—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000	—	rez. IMO A.382 (X)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	technická norma133)
							
A.2/4.20	Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá	—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma134)

A.2/4.21	Mapové príslušenstvo pre lodný radar	presunuté do A.1/4.45
	
A.2/4.22	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)	presunuté do A.1/4.46

A.2/4.23	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	presunuté do A.1/4.2	
A.2/4.24	Indikátor ťahu	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-
   (kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.191 (79)	—	technická norma135)							

A.2/4.25	Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania	—	pr. V/18
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	pr. V/19
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	rez. IMO MSC.191(79)	—	technická norma134)							
A.2/4.26
	Indikátor rýchlosti zatáčania	presunuté do A.1/4.9	
A.2/4.27	Prístroj udávajúci polohu kormidla	presunuté do A.1/4.20
	
A.2/4.28	Otáčkomer vrtule 	presunuté do A.1/4.21	
A.2/4.29	Indikátor stúpania lodnej vrtule	presunuté do A.1/4.22	
A.2/4.30
	Integrovaný mostíkový systém	zámerne sa nevypĺňa
	
A.2/4.31
	Námerník (Bearing Device)	presunuté do A.1/4.54	
A.2/4.32
	Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)	presunuté do A.1/4.57	
A.2/4.33 	Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)	zámerne sa nevypĺňa	
A.2/4.34
	Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT)	zámerne sa nevypĺňa	
A.2/4.35
	Prijímač Galileo	presunuté do A.1/4.56	
A.2/4.36
	Vybavenie AIS SART	presunuté do A.1/4.55
	
A.2/4.37 (nová položka)	Elektronický inklinometer	— nar. V/18-7	— rez. IMO A.694(17) 
— rez. IMO MSC.191(79) 
— rez. IMO MSC.363(92) 
— IMO MSC.1/obež. 982 
— IMO MSC.1/obež. 1228	—	technická norma136)							
A.2/4.38 ex A.1/4.11	Zariadenie Loran-C	— nar. V/18 
— nar. X/3 
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 
— rez. IMO A.694(17) 
— rez. IMO A.818(19) 
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 
— rez. IMO MSC.191(79)	—	technická norma134)							
A.2/4.39 ex A.1/4.12	Zariadenie Chayka	— nar. V/18 
— nar. X/3 
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 
— rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 
— rez. IMO A.694 (17) 
— rez. IMO A.818 (19) 
— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
 — rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 
— rez. IMO MSC.191(79)	—	technická norma134)							

5.	Rádiokomunikačné vybavenie

Stĺpec 5:

Súbor podľa technickej normy60) odkazuje na referenčné normy61) pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/5.1	VHF EPIRB	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000	—	pr. IV/8
—	rez. IMO A.662 (16)
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.805 (19)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	ITU-R M.489-2 (10/95)
—	ITU-R M.693 (06/90)	—	technická norma109)							
A.2/5.2	Náhradný zdroj energie pre  rádiové zariadenie	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—	 rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	pr. IV/13
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO A.702(17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 
—	IMO COMSAR obež. 16
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma109)
							
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	—	presunuté do A.1/5.19	
A.2/5.4	Núdzový riadiaci panel	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	—	pr. IV/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická norma109)							

A.2/5.5	Núdzový riadiaci alebo výstražný panel	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	—	pr. IV/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)
—	IMO MSC/obež. 862
—	IMO COMSAR obež. 32	—	technická  norma109)

A.2/5.6
	L-pásmový EPIRB (INMARSAT)	zámerne sa nevypĺňa	
A.2/5.7
	Lodný výstražný bezpečnostný systém		—	pr. XI-2/6
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.147 (77)
—	IMO MSC/obež. 1072	—	technická norma136)							
A.2/5.8
Ex. A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj	—	pr. IV/14
—	pr. X/3
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	—	pr. IV/7
—	rez. IMO A.694 (17)
—	rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 14
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14
—	rez. IMO MSC.80 (70)
—	IMO COMSAR obež. 32
—	dohovor ICAO, príloha 10, rádiokomunikačné predpisy	—	technická norma137)

6.	Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/6.1	Navigačné svetlá	presunuté do A.1/6.1	
A.2/6.2	Zvukové signálne 
zariadenia	—	COLREG 72 príloha III/3	—	COLREG 72 príloha III/3
—	rez. IMO A.694 (17)	—	technická norma109)
—	píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
—	zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)							

7.	Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné  normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/7.1	Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe	—	pr. XII/11
—	rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	—	pr. XII/11
—	rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	—	IMO MSC.1/obež. 1229							
A.2/7.2
	Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu	položka sa vypúšťa

	

8.            Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné  normy	Moduly posudzovania zhody	
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h	
1	2	3	4	5	6	
A.2/8.1	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	—	pr. II-1/44
—	pr. X/3	—	pr. II-1/44
—	rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 12
—	rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 12
—	IMO MSC.1/obež. 1464 rev. 1								
“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 137 znejú:
„6) Článok 1.3 STN EN 62388 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6778).
7) ISO 15372 (2000).
8) ISO 5489 (2008).
9) ISO 8729-1 (2010), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
10) STN EN 3-7+A1 (2008) Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, požiadavky na vlastnosti a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) (92 0501), STN EN 3-8 (2007) Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší (92 0501) + STN EN 3-8/AC (2008) (92 0501), STN EN 3-9 (2007) Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2 (92 0501) + STN EN 3-9/AC (2008) (92 0501), STN EN 3-10 (2010) Prenosné hasiace prístroje. Časť 10: Ustanovenia o posudzovaní zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3-7 (92 0501).
11) STN EN 469 (2006) Ochranný odev pre hasičov. Požiadavky na vlastnosti ochranného odevu na zdolávanie požiaru (83 2756) + STN EN 469/A1 (2007) + STN EN 469/AC (2007) (83 2756).
12) STN EN 1486 (2008) Ochranné odevy pre hasičov. Skúšobné metódy a požiadavky na reflexný odev na špeciálne hasenie ohňa (83 2747).
13) ISO 15538 (2001) úroveň 2.
14) STN EN 15090 (2012) Obuv pre hasičov (83 2514).
15)STN EN 659+A1 (2008) Ochranné rukavice pre hasičov (Konsolidovaný text) (83 2327) + STN EN 659+A1/AC (2009) (83 2327).
16) STN EN 443 (2008) Prilby pre hasičov na zdolávanie požiarov v budovách a v iných stavbách (92 1003).
17) STN EN 136 (2001) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky. Požiadavky, skúšanie, označovanie (83 2210) + STN EN 136/AC (2010) (83 2210), STN EN 137 (2007) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2218).
18) ISO 23269-3 (2011).
19)STN EN 14593-1 (2005) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 1: Prístroje s celotvárovou maskou. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2275), STN EN 14593-2 (2005) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s pľúcnou automatikou. Časť 2: Prístroje s polmaskou s pretlakom. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2275), STN EN 14594 (2006) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Hadicový dýchací prístroj na stlačený vzduch s kontinuálnym prietokom vzduchu. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2207).
20) EN ISO 16852 (2011) Poistné armatúry proti prenosu plameňa. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich používaní (ISO 16852: 2008 + Cor 1: 2008 + Cor 2: 2009) (38 9671), ISO 15364 (2007).
21) pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.
22) STN EN ISO 10497 (2010) Skúšky armatúr. Požiadavky na typovú skúšku požiarnej odolnosti (ISO 10497: 2010) (13 0105).
23) STN EN ISO 15540 (2002) Lode a námorná technológia. Požiarna odolnosť hadicových zostáv. Skúšobné metódy (ISO 15540: 1999) (32 3207), STN EN ISO 15541 (2002) Lode a námorná technológia. Požiarna odolnosť hadicových zostáv. Požiadavky na skúšobnú lavicu (ISO 15541: 1999) (32 6714).
24) ISO 19921 (2005), ISO 19922 (2005).
25) ISO 6182-1 (2004).
26) STN EN 12259-1+A1 (2003) Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery (92 0407) + STN EN 12259-1+A1/A2 (2004) (92 0407) + STN EN 12259-1+A1/A3 (2006) (92 0407).
27) STN EN 14540+A1 (2007) Požiarne hadice. Nepresakujúce ploché hadice do nástenných hydrantov (Konsolidovaný text) (92 0412).
28) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
29) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320).
30) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320), STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320) + STN EN 60079-0/A11 (2014) (33 2320) STN EN 60079-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d" (33 2320), STN EN 60079-10-1 (2009) Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (33 2320), STN EN 60079-11 (2012) Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou "i" (33 2320), STN EN 60079-15 (2011) Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n" (33 2320), STN EN 60079-26 (2007) Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga (33 2320).
31) ISO 15370 (2010).
32) ISO 23269-1 (2008).
33) STN EN 402 (2004) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s tvárovou maskou alebo náustkovým spojením. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2272).
34) STN EN 1146 (2006) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou. Požiadavky, skúšanie a označovanie (83 2283).
35) STN EN 13794 (2004) Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom. Požiadavky, skúšanie, označovanie (83 2270).
36) ISO 15371 (2009).
37) STN EN 54-2+AC (2001) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie (92 0404) + STN EN 54-2+AC/A1 (2007) (92 0404).
38) STN EN 54-4+AC (2001) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia (92 0404) + STN EN 54-4+AC/A1 (2003) (92 0404) +  STN EN 54-4+AC/A2 (2007) (92 0404).
39) STN EN 54-5 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové hlásiče (92 0404) + STN EN 54-5/A1 (2003) (92 0404).
40) STN EN 54-7 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu (92 0404) +  STN EN 54-7/A1 (2003) (92 0404) +  STN EN 54-7/A2 (2007) (92 0404).
41) STN EN 54-10 (2003) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče (92 0404) +  STN EN 54-10/A1 (2006) (92 0404).
42) STN EN 54-11 (2002) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru (92 0404) + STN EN 54-11/A1 (2006) (92 0404).
43) STN EN 54-17 (2006) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Oddeľovacie prvky proti skratu (92 0404).
44) STN EN 54-18 (2006) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu +  STN EN 54-18/AC (2007) (92 0404).
45) STN EN 60332-1-2 (2005) Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň (34 7101), IEC 60092-376 (2003).
46) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
47) STN EN 1866-1 (2008) Pojazdné hasiace prístroje. Časť 1: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy (92 0510). STN EN 1866-3 (2013)  Pojazdné hasiace prístroje. Časť 3: Požiadavky na zostavu, konštrukciu a odolnosť proti tlaku hasiacich prístrojov CO2 v súlade s požiadavkami EN 1866-1 (92 0510).
48) ISO 11601 (2008).
49) STN EN 54-3 (2003) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru (92 0404)  + STN EN 54-3/A1 (2003) (92 0404) +  STN EN 54-3/A2 (2007) (92 0404),  IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
50) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
51) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330).
52) STN EN 50104 (2011) Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy (37 8330), STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320), STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320).
53) STN EN 15182-1+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) (92 0630), STN EN 15182-2+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 2: Kombinované prúdnice PN 16 (Konsolidovaný text) (92 0630).
54) STN EN 15182-1+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Konsolidovaný text) (92 0630), STN EN 15182-3+A1 (2010) Ručné prúdnice pre hasičské jednotky. Časť 3: Prúdnice PN 16 s plným prúdom a (alebo) s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku (Konsolidovaný text) (92 0630).
55) STN EN 671-1 (2002) Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia. Časť 1: Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou (92 0403).
56) STN EN 54-20 (2007) Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče (92 0404) + STN EN 54-20/AC (2010) (92 0404).
57) STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320).
58) STN EN 60079-0 (2013) Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (33 2320) + STN EN 60079-0/A11 (2014) (33 2320),  STN EN 60079-29-1 (2008) Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov (33 2320), IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1 IEC 60092-504 (2011), IEC 60533 (1999).
59) STN EN 13565-1+A1 (2008)  Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty (Konsolidovaný text) (92 0409).
60) STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790)
61) STN EN 61162-1 (2011) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov (32 6790), STN EN 61162-2 (2001) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou (32 6781),  STN EN 61162-3 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790),  STN EN 61162-3/A1 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje (32 6790), STN EN 61162-450 (2011) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie (32 6790).
62) STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník (32 3003), ISO 25862 (2009),  STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
63) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 22090-2 (2004) + oprava 1 (2005), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
64) STN EN ISO 8728 (2001) Lode a námorná technológia. Námorné gyrokompasy (ISO 8728: 1997) (32 6712), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
65) STN EN ISO 9875 (2001) Lode a námorná technológia. Námorné hydroakustické zariadenie (ISO 9875: 2000) (32 6720) + STN EN ISO 9875/AC (2011) (32 6720), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
66) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61023 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Námorné zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6722), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
67) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 20672 (2007), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
68) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
69) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
70) ISO 11674 (2006), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
71) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61097-1 (2008) Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 1: Radarový odpovedač na vyhľadávanie a záchranu na mori (SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6785).
72) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 20673 (2007), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
73) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 22554 (2007), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
74) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), ISO 22555 (2007), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
75) STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník (32 3003), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigacné a rádiokomunikacné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
76) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61996-1 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 1: Záznamník údajov o plavbe (VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok (32 6791), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
77) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61174 (2009) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Elektronické zobrazovanie máp a informačný systém (ECDIS). Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6786), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
78) ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
79) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61993-2 (2002) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatické identifikačné systémy (AIS). Časť 2: Prístroje triedy A univerzálneho automatického identifikačného systému (AIS) pre lode. Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť, skúšobné postupy a požadované výsledky skúšok (32 6787), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
80) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62065 (2002) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systémy riadenia dráhy. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Metódy merania a vyžadované výsledky skúšok (32 6792), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
81) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), STN EN 62388 (2008) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6778).
82) ISO 8729-1 (2010), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
83) ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162  Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
84) ISO 22090-3 (2004) vrátane opravy 1 (2005), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
85) ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
86) ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003)  Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
87) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790).
88) ISO 22090-1 (2002) vrátane opravy 1 (2005), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
89) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 61996-2 (2009) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 2: Zjednodušený záznamník údajov o plavbe (S-VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok (32 6791), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
90) ISO 799 (2004).
91) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162  Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
92) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), STN EN 61108-4 (2005) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
93) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), ISO 25861 (2007).
94) ISO 8729-2 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
95) ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
96) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61097-14 (2010) Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 14: AIS vysielač na vyhľadávanie a záchranu (AIS-SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6785), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790).
97) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 61108-3 (2010) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 3: Galileo. Prijímacie zariadenia. Požiadavky na prevádzku, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).)
98) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), STN EN 62616 (2010) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Palubný navigačný strážny poplašný systém (BNWAS) (32 6794).
99) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), ISO 14859 (2012).
100) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777)  vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755), STN EN 61924 (2007) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrované navigačné systémy. Prevádzkové a výkonové požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6780).
101) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF (87 1843), STN EN 301 925 V1.4.1 (2013) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Rádiotelefónne vysielače a prijímače pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF. Technické charakteristiky a metódy merania (87 1925).
102) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 033 V1.4.1 (2011) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF) (87 1033), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF (87 1843).
103) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 065-1 V1.2.1 (2009) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Úzkopásmové telegrafné zariadenia s priamou tlačou určené na príjem meteorologických a navigačných informácií (NAVTEX). Časť 1: Technické charakteristiky a metódy merania (87 0065), STN EN 301 843-4 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 4: Osobitné podmienky na úzkopásmové priamotlačiace (NBDP) prijímače NAVTEX (87 1843).
104) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN ETS 300 460 (2000) Družicové zemské stanice a systémy (SES). Námorné pohyblivé zemské stanice (MMESs) pracujúce v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDCs) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS). Technické vlastnosti a metódy merania (87 0460) + STN ETS 300 460/A1 (2000) (87 0460), STN EN 300 829 V.1.1.1 (2000) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námorných pohyblivých zemských staníc (MMES) pracujúcich v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS) (87 0829), STN EN 301 843-1 V1.3.1 (2013) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky (87 1843).
105) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN ETS 300 067 (1994) Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania (87 0067) + STN ETS 300 067/A1 (1994) (87 0067).
106) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 066 V1.3.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Voľne plávajúce námorné družicové núdzové rádiomajáky polohy (EPIRB) určené na použitie v pásme od 406,0 MHz do 406,1 MHz. Technické vlastnosti a metódy merania (87 0066).
107) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), NAMIESTO: - STN EN 300 373-1 V1.4.1 (2014) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy (87 0373), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).
108) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010)  Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 033 V1.4.1 (2014) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF (87 1033), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).
109) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
110) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN ETS 300 460 (2000) Družicové zemské stanice a systémy (SES). Námorné pohyblivé zemské stanice (MMESs) pracujúce v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúce prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDCs) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS). Technické vlastnosti a metódy merania (87 0460) + STN ETS 300 460/A1 (2000) (87 0460), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) námorných pohyblivých zemských staníc (MMES) pracujúcich v pásmach 1,5/1,6 GHz, umožňujúcich prenos dát nízkou prenosovou rýchlosťou (LBRDC) pre globálny námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS) (87 0829), STN EN 301 843-1 V1.3.1 (2013) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 1: Spoločné technické požiadavky (87 1843).
111) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN ETS 300 067 (1994) Rádiové zariadenia a systémy (RES). Rádiové zariadenia pracujúce v námornej službe na MF/HF. Technické vlastnosti a metódy merania (87 0067) + STN ETS 300 067/A1 (1994) (87 0067), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 300 373-1 V1.4.1 (2014) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Plavebné pohyblivé vysielače a prijímače prevádzkované v pásmach MF a HF. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy (87 0373), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).
112) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 300 338-1 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 1: Spoločné požiadavky (87 0338), STN EN 300 338-2 V1.3.1 (2010) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania zariadení na generovanie, vysielanie a príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v námornej pohyblivej službe v pásmach MF, MF/HF a/alebo VHF. Časť 2: Trieda A/B DSC (87 0338), STN EN 301 033 V1.4.1 (2014) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania lodných strážnych prijímačov na príjem digitálneho selektívneho volania (DSC) v plavebných pásmach MF, MF/HF a VHF (87 1033), STN EN 301 843-5 V1.1.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 5: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače MF/HF (87 1843).
113) STN EN 60945 (2003)  Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 300 225 V1.4.1 (2005) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania prenosných rádiotelefónnych prístrojov na VKV pre záchranné plavidlá (87 0225), STN EN 301 843-2 V1.2.1 (2004) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Norma na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) námorných rádiových zariadení a služieb. Časť 2: Osobitné podmienky na rádiotelefónne vysielače a prijímače VHF (87 1843).
114) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 301 466 V1.1.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické charakteristiky a metódy merania na dvojcestných radiotelefónnych VHF prístrojoch určených na pevné zabudovanie do záchranných plavidiel (87 1466).
115) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), IEC 61097-13 (2003).
116) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777)  vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 14744 (2006)  Lode vnútrozemskej plavby a námorné lode. Navigačné svetlá (32 6721) + STN EN 14744/AC (2007) (32 6721).
117) IEC 60092-504 (2001) vrátane opravy 1  (2011), IEC 60529 (2001).
118) Súbor STN EN 60079 Výbušné atmosféry (33 2320).
119) STN EN 943-1 (2003) Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované, plynotesné (typ 1) a neplynotesné (typ 2) protichemické ochranné obleky (83 2742) + STN EN 943-1/AC (2010) (83 2742), STN EN 943-2 (2003) Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 2: Funkčné požiadavky na plynotesné (typ 1) protichemické ochranné obleky pre záchranné zbory (ET) (83 2742), STN EN ISO 6529 (2002) Ochranné odevy. Ochrana proti chemikáliám. Zisťovanie odolnosti materiálov ochranných odevov proti permeácii kvapalín a plynov (ISO 6529: 2001) (83 2730), STN EN ISO 6530 (2005)  Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Metóda skúšania odolnosti materiálov proti prieniku kvapalín (ISO 6530: 2005) (83 2732), STN EN 14605+A1 (2009) Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text) (83 2736).
120) STN EN 12094-1 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia (92 0406).  
121) STN EN 12094-2 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia (92 0406).
122) STN EN 12094-3 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie (92 0406).
123) STN EN 12094-4 (2005) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby (92 0406).
124)  STN EN 12094-5 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a ich ovládače (92 0406).
125) STN EN 12094-6 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia (92 0406).
126) STN EN 12094-7 (2002)  Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO2 (92 0406) + STN EN 12094-7/A1 (2005) (92 0406).
127) STN EN 12094-8 (2006) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na prípojky (92 0406).
128) STN EN 12094-10 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 10: Požiadavky a skúšobné metódy na manometre a tlakové spínače (92 0406).
129) STN EN 12094-11 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 11: Požiadavky a skúšobné metódy na mechanické vážiace zariadenia (92 0406).
130) STN EN 12094-13 (2003) Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily (92 0406).
131) STN EN 12094-16 (2004) Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 16: Požiadavky a skúšobné metódy na odorizačné zariadenia v nízkotlakových zariadeniach na CO2 (92 0406).
132) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777)  vrátane opravy 1 k IEC 60945 (2008), STN EN 61108-1 (2004) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), STN EN 61108-2 (2000) Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6780), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
133) STN ISO 1069 (1997) Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník (32 3003), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008).
134) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790), STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
135) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790). STN EN 62288 (2015) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok (32 6755).
136) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), súbor STN EN 61162 Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie (32 6790).
137) STN EN 60945 (2003) Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok (32 6777) vrátane opravy 1 IEC 60945 (2008), STN EN 301 688 V1.1.1 (2001) Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Technické vlastnosti a metódy merania pevných a prenosných zariadení VHF prevádzkovaných v pásmach 121,5 MHz a 123,1 MHz (87 1688).“.

3.	Príloha č. 5 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. Smernica Komisie 2015/559/EÚ z 9. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 95, 10.4.2015).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. apríla 2016.