TABUĽKA  ZHODY
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
	
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013)	
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013)	Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č. .../2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) 

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Článok
(Č, O, V, P)

	Text

	Spôsob transpozície
(N, O, D, n.a.)
	Číslo predpisu

	Článok
(Č, §, O, V, P)

	Text

	Zhoda

	Poznámky

	
Č:1
O:1	V tejto smernici, ktorá je 20. samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikami pre ich zdravie a bezpečnosť, ktoré vznikajú alebo by mohli vzniknúť z vystavenia elektromagnetickým poliam pri ich práci.	N	návrh NV SR	§1
O:1	Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz na pracovisku (ďalej len „expozícia elektromagnetickému poľu“) a na predchádzanie rizikám, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu.	Ú		
Č:1
O:2	Táto smernica sa týka všetkých známych priamych biofyzických účinkov a nepriamych účinkov zapríčinených elektromagnetickými poľami.	N	návrh NV SR	§1
O:2	Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na priame a nepriame účinky krátkodobej expozície elektromagnetickému poľu na ľudský organizmus.
	Ú		
Č:1
O:3	Limitné hodnoty vystavenia (LHV) stanovené v tejto smernici sa týkajú iba vedecky potvrdených vzťahov medzi krátkodobými priamymi biofyzickými účinkami a vystavením elektromagnetickým poliam.	N	návrh NV SR	§1
O:2
V:1	Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na priame a nepriame účinky krátkodobej expozície elektromagnetickému poľu na ľudský organizmus.
	Ú		
Č:1
O:4
	Táto smernica sa netýka predpokladaných dlhodobých účinkov.	N	návrh NV SR	§1
O:2
V:2	Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády  sa netýkajú  účinkov v dôsledku ich dlhodobého pôsobenia ani rizík, ktoré môžu vznikať pri kontakte s neizolovaným vodičom.	Ú		
Č:1
O:4	Komisia prehodnocuje najnovší vedecký vývoj. Ak sa nájde vedecky potvrdený dôkaz o predpokladaných dlhodobých účinkoch, Komisia zváži vhodnú politickú reakciu vrátane, ak je to vhodné, predloženia legislatívneho návrhu na riešenie takýchto účinkov. Komisia prostredníctvom svojej správy uvedenej v článku 15 informuje Európsky parlament a Radu v tomto ohľade	n.a.						
Č:1
O:5	Táto smernica sa netýka rizík vyplývajúcich z kontaktu so živými vodičmi.	N	návrh NV SR	§1
O:2
V:2	Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády  sa netýkajú  účinkov v dôsledku ich dlhodobého pôsobenia ani rizík, ktoré môžu vznikať pri kontakte s neizolovaným vodičom.
	Ú		
Č:1
O:6	Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie alebo špecifickejšie ustanovenia tejto smernice, smernica 89/391/EHS sa naďalej v plnom rozsahu uplatňuje na celú oblasť uvedenú v odseku 1.	N	návrh NV SR	§1
O:3	Týmto nariadením vlády nie sú dotknuté opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.)
	Ú		
Č:2
O:1

P: a

P: b

P: c)

P: d)

P: e)

P: f)

P: g)

	Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „elektromagnetické polia“ sú statické elektrické, statické magnetické a časovo premenné elektrické, magnetické a elektromagnetické polia s frekvenciami až do 300 GHz;
 
b) „priame biofyzické účinky“ sú účinky priamo spôsobené ľudskému telu jeho prítomnosťou v elektromagnetickom poli, vrátane:

   i) tepelných účinkov, ako napríklad prehriatie tkaniva absorpciou energie z elektromagnetických polí v tkanive;
 
   ii) netepelné účinky, ako napríklad stimulácia svalov, nervov alebo zmyslových orgánov. Tieto účinky môžu mať škodlivý vplyv na duševné a fyzické zdravie vystavených pracovníkov. Okrem toho môže stimulácia zmyslových orgánov viesť k prechodným symptómom, ako sú závrate alebo fosfény. Tieto účinky môžu spôsobiť dočasné podráždenie alebo ovplyvniť kognitívne alebo iné mozgové alebo svalové funkcie, čo môže mať vplyv na schopnosť pracovníka pracovať bezpečne, t. j. bezpečnostné riziká, a
 
   iii) končatinové prúdy;
 
 c) „nepriame účinky“ sú účinky spôsobené prítomnosťou predmetu v elektromagnetickom poli, čo môže byť príčinou ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia, ako napríklad:

   i) interferencia so zdravotníckymi elektronickými zariadeniami a prístrojmi, vrátane kardiostimulátorov a iných implantátov alebo zdravotníckych prístrojov nosených na tele);
 
   ii) riziko vymrštenia feromagnetických objektov v statických magnetických poliach;
 
   iii) iniciácia elektroexplozívnych zariadení (detonátory);
 
   iv) požiare a explózie v dôsledku zapálenia horľavých materiálov iskrami spôsobenými indukovanými poľami, kontaktnými prúdmi alebo iskrovými výbojmi, a
 
   v) kontaktný prúd;
  
d) „limitné hodnoty vystavenia (LHV)“ sú hodnoty stanovené na základe biofyzických a biologických faktorov, najmä na základe vedecky potvrdených krátkodobých a akútnych priamych účinkov, t. j. tepelných účinkov a elektrickej stimulácie tkanív;
 
e) „LHV pre zdravotné účinky“ sú také LHV, pri ktorých prekročení sa u pracovníkov môžu vyskytnúť škodlivé účinky na zdravie, ako napríklad prehriatie alebo stimulácia nervových a svalových tkanív;
 
f) „LHV pre zmyslové účinky“ sú také LHV, pri ktorých prekročení môže u pracovníkov dôjsť k prechodne narušenému zmyslovému vnímaniu a miernym zmenám mozgových funkcií;
 
g) „akčné úrovne (AÚ)“ sú prevádzkové úrovne stanovené na účely zjednodušenia preukazovania dodržiavania príslušných LHV, prípadne na účely prijatia príslušných ochranných alebo preventívnych opatrení ustanovených v tejto smernici.

V prílohe II sa používajú tieto pojmy AÚ:

   i) pre elektrické polia, „dolné AÚ“ a „horné AÚ“ sú úrovne súvisiace s konkrétnymi ochrannými alebo preventívnymi opatreniami ustanovenými v tejto smernici a
 
   ii) pre magnetické polia, „nízke AÚ“ sú úrovne súvisiace s LHV pre zmyslové účinky a „vysoké AÚ“ sú úrovne súvisiace s LHV pre zdravotné účinky. 	N	návrh NV SR	§1
O:4

Príloha č. 1
O:1

Príloha č. 1
O:2

Príloha č. 1
O:3

Príloha č. 1
O:4

Príloha č.1
O:5

Príloha č. 1
O:6

Príloha č.1
O:7

Príloha č. 1
O:8

Príloha č. 1
O:9	Definície pojmov na účely tohto nariadenia sú  uvedené v prílohe č. 1

Elektromagnetické pole je statické elektrické, statické magnetické a časovo premenné elektrické, magnetické a elektromagnetické pole s frekvenciou do 300 GHz.

Priame biofyzikálne účinky sú účinky priamo spôsobené ľudskému organizmu jeho prítomnosťou v elektromagnetickom poli. Medzi priame účinky patria

a.	tepelné účinky, ako sú prehriatie tkaniva absorpciou energie z elektromagnetického poľa v tkanive,

b.	netepelné účinky, ako sú stimulácia svalov, nervov alebo zmyslových orgánov, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na duševné a telesné zdravie zamestnanca; stimulácia zmyslových orgánov môže vyvolať aj prechodné symptómy, ako závrate alebo fosfény, ktoré môžu spôsobiť dočasné podráždenie alebo inak ovplyvniť duševné alebo telesné schopnosti zamestnanca, čo následne môže mať vplyv na bezpečnosť pri práci.

c.	končatinové elektrické prúdy

Nepriame účinky sú účinky spôsobené prítomnosťou predmetu v elektromagnetickom poli, čo môže byť príčinou ohrozenia bezpečnosti alebo zdravia. Medzi nepriame účinky patrí najmä

a.	vzájomná interferencia s lekárskym elektronickým zariadením alebo prístrojmi vrátane kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov a lekárskych zariadení nosených na tele,

b.	riziko vymršťovania feromagnetických objektov v statickom magnetickom poli,

c.	iniciácia elektroexplozívnych zariadení (detonátorov), 

d.	požiare a explózie, ktoré sú výsledkom vznietenia horľavých materiálov iskrami pôsobenými indukovanými poľami, kontaktnými prúdmi alebo výbojmi,

e.	kontaktný elektrický prúd.

Limitná hodnota expozície (LHE) je hodnota expozície stanovená na základe biofyzikálnych a biologických porovnávaní, najmä na základe dokázaných krátkodobých a akútnych priamych účinkov, ako sú tepelné účinky alebo elektrická stimulácia tkanív.

Limitná hodnota expozície (LHE) pre zdravotné účinky je hodnota expozície, pri prekročení ktorej sa u zamestnancov môžu vyskytnúť škodlivé účinky na zdravie, akými sú  prehriate, stimulácia nervových a svalových tkanív a iné.

Limitná hodnota expozície (LHE) pre zmyslové účinky je hodnota expozície, pri prekročení ktorej sa u zamestnancov môžu vyskytnúť prechodné zmeny zmyslového vnímanie a mierne zmeny mozgových funkcií.

Akčná hodnota expozície (AHE) je hodnota expozície stanovená na účely zjednodušeného preukazovania dodržiavania príslušných limitných hodnôt expozície (LHE), alebo na prijatie príslušných ochranných alebo preventívnych opatrení tak, ako ich ustanovuje toto nariadenie vlády.

Pre elektrické pole sú stanovené dolná akčná hodnota expozície (AHE) a horná akčná hodnota expozície (AHE) ako úrovne, súvisiace s konkrétnymi ochrannými opatreniami alebo preventívnymi opatrenia, špecifikovanými v tomto nariadení vlády.

Pre magnetické pole je stanovená dolná akčná hodnota expozície (AHE) ako úroveň súvisiaca s limitnými hodnotami expozície (LHE) pre zmyslové účinky a horná akčná hodnota expozície (AHE) ako úroveň súvisiaca s limitnými hodnotami expozície (LHE) pre zdravotné účinky.	Ú		
Č:3
O:1	Fyzikálne veličiny týkajúce sa vystavenia elektromagnetickým poliam sú stanovené v prílohe I. 

LHV pre zdravotné účinky, LHV pre zmyslové účinky a AÚ sú stanovené v prílohách II a III.	N	návrh NV SR	§1
O:4

§2
O:1	Definície pojmov na účely tohto nariadenia sú  uvedené v prílohe č. 1.

Limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky, limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky a akčné úrovne expozície (AHE) sú uvedené v prílohách č. 2 a 3.	Ú		
Č:3
O:2	Členské štáty požadujú od zamestnávateľov, aby zabezpečili obmedzenie vystavenia pracovníkov elektromagnetickým poliam na LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky, stanovené v prílohe II pre netepelné účinky a v prílohe III pre tepelné účinky. Dodržiavane LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky sa musí preukázať pomocou príslušných postupov posudzovania vystavenia uvedených v článku 4. Ak vystavenie pracovníkov elektromagnetickým poliam prekročí LHV, zamestnávateľ prijme bezodkladne opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 8.	N	návrh NV SR	§2
O:2	Zamestnávateľ zabezpečí obmedzenie expozície zamestnancov elektromagnetickému poľu na limitné hodnoty expozície (LHE) uvedené v prílohách č. 2 a 3, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Dodržiavanie limitných hodnôt expozície (LHE) sa preukazuje postupmi na posudzovanie rizík, ktoré sú uvedené v § 3. Ak expozícia zamestnancov elektromagnetickému poľu prekročí limitné hodnoty expozície (LHE), zamestnávateľ bezodkladne prijme opatrenia v súlade s § 4 ods. 8.	Ú		
Č:3
O:3	Na účely tejto smernice, ak sa preukáže, že nie sú presiahnuté príslušné AÚ stanovené v prílohe II a III, má sa za to, že zamestnávateľ spĺňa LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky. Ak vystavenie presiahne AÚ, zamestnávateľ postupuje v súlade s článkom 5 ods. 2, pokiaľ posúdenie vykonané v súlade s článkom 4 ods. 1, 2 a 3 nepreukáže, že nie sú presiahnuté príslušné LHV a že bezpečnostné riziká možno vylúčiť.	N	návrh NV SR	§2
O:3	Ak sa preukáže, že nie sú prekročené príslušné akčné úrovne (AHE) uvedené v prílohách č. 2 a 3, predpokladá sa, že sú splnené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky a limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky. Ak expozícia prekročí príslušné akčné úrovne (AHE), zamestnávateľ vykoná opatrenia podľa § 4 ods. 2, pokiaľ posúdenie rizík podľa § 3 nepreukáže, že nie sú prekročené príslušné limitné hodnoty expozície (LHE) a že riziká pre zdravie a bezpečnosť je možné vylúčiť.	Ú		

P:a)	Bez ohľadu na prvý pododsek, vystavenie môže presiahnuť:

a)  dolné AÚ pre elektrické polia (príloha II, tabuľka B1), ak je to odôvodnené praxou alebo procesom a ak nie sú prekročené ani LHV pre zmyslové účinky (príloha II, tabuľka A3), alebo

   i)  nie sú prekročené LHV pre zdravotné účinky (príloha II, tabuľka A2);

   ii)  ak sa nadmerným iskrovým výbojom a kontaktným prúdom (príloha II, tabuľka B3) zabraňuje špecifickými ochrannými opatreniami stanovenými v článku 5 ods. 6, a
 
   iii) pracovníkom sa poskytli informácie na situácie uvedené v článku 6 písm. f);

b) dolné AÚ pre magnetické polia (príloha II, tabuľka B2), ak je to odôvodnené praxou alebo procesom, vrátane na hlave a trupe, počas zmeny, ak nie sú prekročené ani LHV pre zmyslové účinky (príloha II, tabuľka A3), alebo

   i)   LHV pre zmyslové účinky sú prekročené len dočasne;
 
   ii)  LHV pre zdravotné účinky (príloha II, tabuľka A2) nie sú prekročené;

   iii) sa prijmú opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 9 v prípade prechodných symptómov podľa písmena a) v uvedenom odseku, a
 
   iv)  pracovníkom sa poskytli informácie na situácie uvedené v článku 6 písm. f).			§2
O:4	Expozícia zamestnancov môže prekročiť

a)	dolné akčné hodnoty expozície (AHE) pre elektrické polia (príloha č. 2, tabuľka B1), ak je to odôvodené praxou alebo technologickým procesom a ak nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky (príloha č. 2, tabuľka A3), alebo ak

1.	nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky (príloha č. 2, tabuľka A2),

2.	vzniku nadmerných elektrických výbojov a kontaktných prúdov (príloha č. 2, tabuľka B3) sa predchádza opatreniami podľa § 4 ods. 6, 

3.	zamestnancom sú poskytnuté informácie podľa § 5 ods. 2 písm. f);

b)	dolné akčné hodnoty expozície (AHE) pre magnetické polia (príloha č. 2, tabuľka B2) vrátane hlavy a trupu, ak je to odôvodnené praxou alebo technologickým procesom a ak nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zmyslové účinky (príloha č. 2, tabuľka A3) alebo 

1.	limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zmyslové účinky sú prekročené len dočasne,

2.	nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE) pre zdravotné účinky (príloha č. 2, tabuľka A2),

3.	pri výskyte prechodných príznakov podľa § 4 ods. 9 sa prijmú  opatrenia v súlade s týmto odsekom, 

4.	zamestnancom sú poskytnuté informácie podľa § 5 ods. 2 písm. f);			
Č:3
O:4

P: a

P: b

	4.   Bez ohľadu na odseky 2 a 3, môže vystavenie prekročiť:

a)  LHV pre zmyslové účinky (príloha II, tabuľka A1) počas zmeny, ak je to odôvodnené praxou alebo procesom a ak:

    i)   je prekročenie len dočasné;
  
   ii)  LHV pre zdravotné účinky (príloha II, tabuľka A1) nie sú prekročené;
 
   iii) sa prijali osobitné ochranné opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 7;
 
   iv)  sa prijmú opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 9 v prípade prechodných symptómov podľa písmena b) uvedeného odseku, a
 
   v)  ak sa pracovníkom poskytli informácie na situácie uvedené v článku 6 písm. f);

b) LHV pre zmyslové účinky (príloha II, tabuľka A3 a príloha III, tabuľka A2) počas zmeny, ak je to odôvodnené praxou alebo procesom a ak:

   i)   je prekročenie len dočasné;
 
   ii)  LHV (príloha II, tabuľka A2 a príloha III, tabuľka A1 a tabuľka A3) pre zdravotné účinky nie sú prekročené;
 
   iii) sa prijmú opatrenia v súlade s článkom 5 ods. 9 v prípade prechodných symptómov podľa písmena a) v uvedenom odseku, a
 
   iv)  sa pracovníkom poskytli informácie na situácie uvedené v článku 6 písm. f).	N	návrh NV SR	§2
O:5	Expozícia zamestnancov môže prekročiť

a)	limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zmyslové účinky (príloha č. 2, tabuľka A1), ak je to odôvodené praxou alebo technologickým procesom a ak

1.	prekročenie je len dočasné,

2.	nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zdravotné účinky (príloha č. 2, tabuľka A1),
3.	prijali sa opatrenia v súlade s § 4 ods. 7,

4.	pri výskyte prechodných príznakov podľa § 4 ods. 9 sa prijmú opatrenia v súlade s týmto odsekom, 
5.	zamestnancom sú poskytnuté informácie podľa § 5 ods. 2 písm. f);

b)	limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zmyslové účinky (príloha č. 2, tabuľka A3 a príloha č. 3, tabuľka A2), ak je to odôvodené praxou alebo technologickým procesom a ak
1.	prekročenie je len dočasné,

2.	nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zdravotné účinky (príloha č. 2, tabuľka A2 a príloha č. 3, tabuľka A1 a A3),

3.	pri výskyte prechodných príznakov podľa § 4 ods. 9 sa prijmú opatrenia v súlade s týmto odsekom,

4.	zamestnancom sú poskytnuté informácie podľa § 5 ods. 2 písm. f);	Ú		
Č:4
O:1	Zamestnávateľ pri plnení povinností ustanovených v článku 6 ods. 3 a v článku 9 ods. 1 smernice 89/391/EHS posudzuje všetky riziká pre pracovníkov vyplývajúce z elektromagnetických polí na pracovisku a v prípade potreby meria alebo vypočítava úrovne elektromagnetických polí, ktorým sú pracovníci vystavení.

  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS a článok 6 tejto smernice, sa uvedené posúdenie môže na požiadanie zverejniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Najmä v prípade spracúvania osobných údajov zamestnancov v priebehu takéhoto posudzovania musia byť všetky zverejnené dokumenty v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajova s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, ktorými sa uvedená smernica vykonáva. Okrem prípadu, keď by zverejnenie bolo v prevažujúcom verejnom záujme, verejné orgány, ktoré majú k dispozícii kópiu posúdenia, môžu odmietnuť žiadosť o prístup k nemu alebo žiadosť o jeho zverejnenie, ak by takéto zverejnenie narušilo ochranu obchodných záujmov zamestnávateľa, vrátane takých, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva. Zamestnávatelia môžu odmietnuť poskytnutie alebo zverejnenie posúdenia za rovnakých podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi.	N	návrh NV SR

Zákon č. 513/1991 Z.z.

Zákon č. 211/2000 Z. z.

Zákon č. 122/2013 Z. z.	§3
O:1

	Pri plnení povinností ustanovených v osobitných predpisoch1) zamestnávateľ posúdi všetky riziká vyplývajúce pre zamestnancov z expozície elektromagnetickému poľu, a ak je to potrebné, zabezpečí zmeranie alebo výpočet úrovne expozície elektromagnetickému poľu.

	Ú		
Č:4
O:2	Na účely posúdenia ustanoveného v odseku 1 tohto článku zamestnávateľ identifikuje a posudzuje elektromagnetické polia na pracovisku, pričom zohľadňuje príslušné pokyny uvedené v článku 14 a iné relevantné normy alebo usmernenia poskytnuté dotknutými členskými štátmi vrátane expozičných databáz. Bez ohľadu na povinnosti zamestnávateľov podľa tohto článku, je zamestnávateľ taktiež oprávnený, ak je to vhodné, zohľadniť úrovne emisií a iné príslušné bezpečnostné údaje, ktoré k zariadeniu poskytol výrobca alebo distribútor v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie, vrátane posúdenia rizík, ak sa vzťahuje na podmienky vystavenia na pracovisku alebo mieste inštalácie.	N	návrh NV SR	§3
O:2	Na posúdenie rizík zamestnávateľ identifikuje a posudzuje elektromagnetické polia na pracovisku, pričom zohľadňuje príslušné normy, postupy a odborné usmernenia. Tam, kde je to opodstatnené, sa posudzovanie expozície elektromagnetickému poľu môže vykonať s použitím údajov o úrovniach emisií a ďalších bezpečnostných údajov poskytovaných výrobcom zariadenia alebo distribútorom zariadenia v súlade s osobitnými predpismi), vrátane posúdenia rizík, ak sa vzťahuje na podmienky expozície na pracovisku alebo mieste inštalácie zariadenia.	Ú		
Č:4
O:3	Ak dodržiavanie LHV nemožno spoľahlivo určiť na základe ľahko dostupných informácií, vystavenie sa posúdi na základe meraní alebo výpočtov. V takom prípade sa pri posudzovaní zohľadní miera nepresnosti týkajúca sa meraní alebo výpočtov, ako napríklad numerické chyby, zdrojové modelovanie, fantómová geometria a elektrické vlastnosti tkanív a materiálov, určená v súlade s príslušným osvedčeným postupom	N	návrh NV SR	§3
O:3	Ak dodržiavanie limitných hodnôt expozície (LHE)  nie je možné preukázať na základe dostupných informácií, expozícia zamestnancov sa posúdi na základe meraní alebo výpočtov. Výsledky merania sa doplnia údajom o neistote merania v súlade s metrologickou praxou.	Ú		
Č:4
O:4	Posúdenie, meranie a výpočty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku plánujú a vykonávajú príslušné útvary alebo osoby vo vhodných intervaloch, pričom zohľadňujú usmernenia stanovené v tejto smernici a predovšetkým ustanovenia článkov 7 a 11 smernice 89/391/EHS týkajúce sa nevyhnutných príslušných útvarov alebo osôb a konzultácií s pracovníkmi a ich účasti. Údaje získané z posúdenia, merania alebo výpočtov úrovne vystavenia sa uchovávajú vo vhodnej vystopovateľnej forme, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnuť, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.	N	návrh NV SR	§3
O:4	Posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu vykonávajú právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú pre túto činnosť vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti.) Údaje o úrovni expozície elektromagnetickému poľu získané na základe posudzovania, merania alebo výpočtu sa uchovávajú v písomnej forme po dobu 20 rokov od skončenia práce na pracovisku s expozíciou elektromagnetickému poľu.	Ú		
Č:4
O:5

P:a

P:b

P:c

P:d

P:e

P:f

P:g

P:h

P:i

P:j

P:k

	Pri vykonávaní posudzovania rizika podľa článku 6 ods. 3 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ venuje osobitnú pozornosť:

a)  LHV pre zdravotné účinky, LHV pre zmyslové účinky a AÚ uvedeným v článku 3 a prílohách II a III k tejto smernici;
 
b) frekvencii, úrovni, trvaniu a druhu vystavenia vrátane rozloženia po tele pracovníka a v priestore pracoviska;
 
c) akýmkoľvek priamym biofyzickým účinkom;
 
d) akýmkoľvek účinkom na zdravie a bezpečnosť osobitne ohrozených pracovníkov, najmä pracovníkov, ktorí nosia aktívne alebo pasívne implantované zdravotnícke pomôcky, ako napríklad kardiostimulátory, pracovníkov, ktorí na tele nosia zdravotnícku pomôcku, ako napríklad inzulínové pumpy a tehotných žien;
 
e) akýmkoľvek nepriamym účinkom;
 
f) existencii náhradného zariadenia navrhnutého tak, aby znižovalo úroveň vystavenia elektromagnetickým poliam;
 
g) primeraným informáciám získaným z vykonávania zdravotného dozoru uvedeného v článku 8;
 
h) informáciám poskytnutým výrobcom zariadenia;
 
i) iným relevantným informáciám týkajúcim sa zdravia a bezpečnosti;
 
j) viacnásobným zdrojom vystavenia;
 
k) súčasným vystaveniam účinkom polí s viacerými frekvenciami. 	N	návrh NV SR	§3
O:5	Pri posudzovaní rizík expozície elektromagnetickému poľu zamestnávateľ zohľadňuje najmä

b) limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zdravotné účinky, limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zmyslové účinky a akčné hodnoty expozície (AHE) podľa § 2 a príloh č. 2 a 3,

a) úroveň, frekvenčné spektrum, trvanie a  druh expozície elektromagnetickému poľu vrátane  jeho pôsobenia na telo zamestnanca a rozloženia poľa na pracovisku,

c)  priame biofyzikálne účinky,

d) vplyv na zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov, najmä 
1.zamestnancov, ktorí majú implantované pasívne a aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky ako napríklad kardiostimulátory a iné,
2.zamestnancov, ktorí nosia na tele zdravotnícke pomôcky ako napríklad inzulínové pumpy a iné, 
3.tehotné ženy a mladistvých,

e) nepriame účinky,

f) doplnkové vybavenie navrhnuté na zníženie úrovne expozície elektromagnetickému poľu,

g) príslušné informácie získané výkonom zdravotného dohľadu podľa § 7,

h) informácie poskytnuté výrobcom zariadenia, 

i) ďalšie relevantné informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti, 

j) viaceré zdroje expozície elektromagnetickému poľu,

k) súčasnú expozíciu elektromagnetickým poliam s viacerými frekvenciami.	Ú		
Č:4
O:6	Na pracoviskách otvorených verejnosti nie je nevyhnutné vykonávať posúdenie vystavenia v prípade, ak sa už vykonalo hodnotenie v súlade s ustanoveniami o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam, ak sú dodržané obmedzenia týkajúce sa pracovníkov špecifikované v týchto ustanoveniach a ak sú vylúčené zdravotné a bezpečnostné riziká. Ak sa zariadenie určené pre verejnosť používa určeným spôsobom a je v súlade s právom Únie o výrobkoch, ktorými sa ustanovujú prísnejšie bezpečnostné úrovne ako úrovne ustanovené touto smernicou a nepoužíva sa žiadne iné zariadenie, tieto podmienky sa považujú za splnené.	N	návrh NV SR	§3
O:6	Posúdenie, meranie alebo výpočet hodnôt expozície elektromagnetickému poľu sa nemusí vykonať na pracovných miestach, na ktorých sú zariadenia prístupné pre verejnosť, ak bolo vykonané posúdenie, meranie alebo výpočet expozície elektromagnetickému poľu podľa osobitného predpisu) a ak sú vylúčené zdravotné a bezpečnostné riziká. Ak sa zariadenie pre verejnosť používa predpísaným spôsobom a je v súlade so všeobecne záväznými predpismi, ktoré ustanovujú prísnejšie bezpečnostné úrovne ako úrovne ustanovené týmto nariadením a ak sa nepoužíva iné zariadenie, je možné považovať požiadavky nariadenia za plnené.	Ú		
Č:4
O:7	Zamestnávateľ má k dispozícii posúdenie rizík v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) smernice 89/391/EHS a určuje, aké opatrenia sa musia prijať v súlade s článkom 5 tejto smernice. Posúdenie rizík môže obsahovať zdôvodnenie, prečo sa zamestnávateľ domnieva, že vzhľadom na druh a rozsah rizík súvisiacich s elektromagnetickými poľami nie je potrebné ďalšie podrobné posúdenie rizika. 
Posúdenie rizika sa pravidelne aktualizuje, najmä ak došlo k významným zmenám, ktoré by spôsobili jeho neaktuálnosť, alebo keď sa na základe výsledkov zdravotného dozoru uvedeného v článku 8 ukáže, že je to nevyhnutné.	N	návrh NV SR	§3
O:7

§3
O:8	Zamestnávateľ vypracuje posudok o riziku) a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 4. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisiaceho s elektromagnetickým poľom nie je potrebné ďalšie posúdenie rizík, zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v posudku o riziku spolu s odôvodnením.

Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť neaktuálnosť tohto posudku, alebo ak výsledky zdravotného dohľadu ukázali, že je to potrebné.	Ú		
Č:5
O:1	Vzhľadom na technický pokrok a dostupnosť opatrení na kontrolu produkcie elektromagnetických polí pri zdroji prijme zamestnávateľ opatrenia potrebné na to, aby sa riziká vyplývajúce z elektromagnetických polí na pracovisku odstránili alebo znížili na minimum.

Zníženie rizík vznikajúcich vystavením elektromagnetickým poliam sa zakladá na všeobecných zásadách prevencie stanovených v článku 6 ods. 2 smernice 89/391/EHS.	N	Zákon č. 355/2007 Z.z.

Návrh NV SR	§34

§4
O:1	Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického žiarenia, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom41) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov.

Riziká vyplývajúce z expozície elektromagnetickému poľu zamestnávateľ odstráni alebo zníži na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň predovšetkým pri zdroji elektromagnetického poľa. Prihliada pritom na technický pokrok a dostupnosť opatrení na odstránenie alebo zníženie expozície elektromagnetickému poľu. Zníženie rizík vyplývajúcich z expozície elektromagnetickému poľu je založené na všeobecných zásadách prevencie uvedených v osobitných predpisoch.)	Ú		
Č:5
O:2

P:a

P:b

P:c

P:d

P:e

P:f

P:g

P:h

P:i
	Na základe posúdenia rizika uvedeného v článku 4, ak sú prekročené príslušné AÚ uvedené v článku 3 a v prílohách II a III a ak sa posúdením vykonaným v súlade s článkom 4 ods. 1, 2 a 3 nepreukáže, že nie sú prekročené príslušné LHV a že sa dajú vylúčiť bezpečnostné riziká, zamestnávateľ vypracúva a realizuje akčný plán, ktorý obsahuje technické a/alebo organizačné opatrenia určené na prevenciu vystavenia presahujúceho LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky, pričom berie do úvahy najmä:

a) iné pracovné metódy, ktoré majú za následok nižšie vystavenie účinkom elektromagnetických polí;
 
b) výber zariadenia emitujúceho menej intenzívne elektromagnetické polia, pričom sa prihliada na prácu, ktorá sa má vykonať;
 
c) technické opatrenia na zníženie emisií elektromagnetických polí, v prípade potreby vrátane použitia zabezpečovacích, tieniacich alebo iných podobných mechanizmov na ochranu zdravia;
 
d) vhodné opatrenia na ohraničenie a zabránenie prístupu, ako napríklad signály, značky, označenia na podlahe, prekážky, s cieľom obmedziť alebo kontrolovať prístup;
 
e) v prípade vystavenia elektrickým poliam opatrenia a postupy na zvládanie iskrových výbojov a kontaktných prúdov technickými prostriedkami a odbornou prípravou pracovníkov;
 
f) príslušné programy údržby pracovného zariadenia, pracovísk a systémov pracovných stanovíšť;
 
g) návrh a dispozičné riešenie pracovísk a pracovných stanovíšť;
 
h) obmedzenie dĺžky trvania a intenzity vystavenia, a
 
i) dostupnosť vhodných osobných ochranných prostriedkov.	N	návrh NV SR	§4
O:2	Ak posúdenie rizík preukáže prekročenie akčných hodnôt expozície (AHE) pre expozíciu elektromagnetickému poľu, uvedenú v § 2 a v prílohách č. 2 a 3, pričom limitné hodnoty expozície (LHE)  nie sú prekročené a bezpečnostné riziká je možné vylúčiť, zamestnávateľ zostaví a realizuje program technických opatrení alebo organizačných opatrení s cieľom predísť prekročeniu limitných hodnôt expozície (LHE). Pritom zohľadňuje najmä 

a)	iné metódy práce, ktoré sú spojené s nižšou expozíciou elektromagnetickému poľu,

b)	výber zariadenia emitujúceho slabšie elektromagnetické pole, 

c)	technické opatrenia na zníženie emisií elektromagnetického poľa; medzi takéto opatrenia patrí používanie kontaktných spínačov, štítov, tienení a ďalších podobných mechanizmov a zariadení na ochranu zdravia,

d)	vhodné opatrenia na obmedzenie alebo zabránenie prístupu ako sú signály, značky, označenia, prekážky a iné,

e)	opatrenia a postupy na zvládnutie elektrických výbojov a kontaktných prúdov technickými prostriedkami a odbornou prípravou zamestnancov,

f)	vhodné spôsoby údržby pracovných prostriedkov, pracoviska a zariadení na pracovisku,

g)	stavebné a priestorové riešenie pracoviska,

h)	obmedzenie trvania a úrovne expozície elektromagnetickému poľu,

i)	dostupnosť účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov.	Ú		
Č:5
O:3	Na základe posúdenia rizika uvedeného v článku 4 zamestnávateľ vypracúva a realizuje akčný plán, ktorý obsahuje technické a/alebo organizačné opatrenia určené na prevenciu akýchkoľvek rizík, ktorým by mohli byť vystavení osobitne ohrození pracovníci, a akýchkoľvek rizík súvisiacich s nepriamymi účinkami uvedenými v článku 4.	N	návrh NV SR	§4
O:3	Na základe posúdenia rizík podľa § 3 zamestnávateľ zostaví a vykoná program technických opatrení alebo organizačných opatrení na prevenciu rizík pre zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov a rizík súvisiacich s nepriamymi účinkami.	Ú		
Č:5
O:4	Okrem poskytovania informácií stanovených v článku 6 tejto smernice, zamestnávateľ podľa článku 15 smernice 89/391/EHS prispôsobí opatrenia uvedené v tomto článku požiadavkám osobitne ohrozených pracovníkov a, v prípade potreby, jednotlivým posúdeniam rizík, najmä pokiaľ ide o pracovníkov, ktorí nahlásili, že používajú aktívne alebo pasívne implantované zdravotnícke pomôcky, ako napríklad kardiostimulátory alebo používajú zdravotnícke pomôcky na tele, ako napríklad inzulínové pumpy alebo tehotné ženy, ktoré informovali svojho zamestnávateľa o svojom stave.	N	návrh NV SR	§4
O:4	Zamestnávateľ prispôsobí opatrenia podľa § 4 požiadavkám  osobitných skupín zamestnancov a ak je to potrebné, aj jednotlivým posúdeniam rizík, týkajúcim sa najmä zamestnancov, ktorí zamestnávateľovi ohlásili používanie implantovaných alebo inak používaných zdravotníckych pomôcok podľa § 3 ods. 5 písm. d), a tehotných žien, ktoré informovali zamestnávateľa o svojom tehotenstve.	Ú		
Č:5
O:5	Na základe posúdenia rizika uvedeného v článku 4 sa pracoviská, v prípade ktorých je pravdepodobné, že pracovníci sú vystavení účinkom elektromagnetických polí, ktoré presahujú AÚ, označujú vhodnými označeniami v súlade s prílohami II a III a so smernicou Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (9. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS). V prípade potreby sa identifikujú príslušné priestory a prístup k nim sa obmedzuje. Ak je prístup do týchto priestorov vhodne obmedzený z iných dôvodov a pracovníci sú informovaní o rizikách súvisiacich s elektromagnetickými poľami, nevyžadujú sa označenia a obmedzenia prístupu špecifické pre elektromagnetické polia.	N	návrh NV SR	§4
O:5	Na základe posúdenia rizík podľa § 3 zamestnávateľ určí pracoviská alebo pracovné miesta, na ktorých sú zamestnanci exponovaní elektromagnetickému poľu presahujúcemu akčné hodnoty expozície (AHE) alebo na ktorých to možno predpokladať. Tieto pracoviská alebo pracovné miesta sa podľa príloh č. 2 a 3 vymedzia, označia bezpečnostnými a zdravotnými označeniami a použijú sa výstražné značky;) prístup na ne sa obmedzí, ak je to technicky uskutočniteľné. Ak je prístup do týchto priestorov obmedzený z iných dôvodov a zamestnanci sú informovaní o rizikách súvisiacich s expozíciou elektromagnetickému poľu, nie je potrebné používať označenia a obmedzenia prístupu špecifické pre elektromagnetické pole.	Ú		
Č:5
O:6	V prípade uplatňovania článku 3 ods. 3 písm. a) sa prijmú osobitné ochranné opatrenia, ako napríklad odborná príprava pracovníkov v súlade s článkom 6 a používanie technických prostriedkov a osobnej ochrany, napríklad uzemnenia pracovných predmetov, vyrovnávania potenciálu, prípadne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) smernice Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), použitie izolačných topánok, rukavíc a ochranného oblečenia.	N	návrh NV SR	§4
O:6
	Ak sa uplatňuje § 2 ods. 4 písm. a), zamestnávateľ prijme osobitné ochranné opatrenia, akými sú najmä praktický výcvik zamestnancov podľa § 5, používanie technických prostriedkov na uzemnenie alebo vyrovnávanie potenciálu, alebo používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ako sú izolačné topánky, rukavice, oblečenie a iné.	Ú		
Č:5
O:7	V prípade uplatňovania článku 3 ods. 4 písm. a) sa prijmú osobitné ochranné opatrenia, ako napríklad kontrola pohybov	N	návrh NV SR	§4
O:7	Ak sa uplatňuje § 2 ods. 5 písm. a) zamestnávateľ prijme osobitné ochranné opatrenia jako je kontrola pohybov zamestnancov a informovanie zamestnancov.	Ú		
Č:5
O:8	Vystavenie pracovníkov nesmie prekročiť LHV pre zmyslové účinky a LHV pre zdravotné účinky, pokiaľ nie sú splnené podmienky buď podľa článku 10 ods. 1 písm. a) alebo písm. c), alebo v článku 3 ods. 3 alebo ods. 4. Ak sú aj napriek opatreniam, ktoré prijal zamestnávateľ prekročené LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky, zamestnávateľ bezodkladne prijme opatrenia na zníženie vystavenia pod tieto LHV. Zamestnávateľ identifikuje a zaznamená dôvody, z ktorých boli LHV pre zdravotné účinky a LHV pre zmyslové účinky prekročené, a zodpovedajúcim spôsobom zmení ochranné a preventívne opatrenia s cieľom predísť ich opätovnému prekročeniu. Zmenené ochranné a preventívne opatrenia sa uchovávajú vo vhodnej vystopovateľnej forme, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnuť, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.	N	návrh NV SR	§4
O:8	1.	Expozícia zamestnancov elektrickému poľu nesmie prekročiť limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zmyslové účinky a limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zdravotné účinky, ak nie sú splnené podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo písm. c), alebo podľa § 2 ods. 4 alebo ods. 5. Ak aj napriek realizovaným opatreniam dôjde k prekročeniu limitných hodnôt expozície (LHE), zamestnávateľ bezodkladne vykoná opatrenia na zníženie expozície elektromagnetickému poľu pod limitné hodnoty expozície (LHE) a zmení alebo doplní preventívne opatrenia a ochranné opatrenia tak, aby nedošlo k jej opätovnému prekročeniu. Záznamy o zmenách ochranných a preventívnych opatrení zamestnávateľ  uchováva v písomnej forme.	Ú		
Č:5
O:9

P:a

P:b	Ak sa uplatňuje článok 3 ods. 3 a ods. 4 a ak pracovník nahlási výskyt prechodných symptómov, zamestnávateľ v prípade potreby aktualizuje posúdenie rizika a preventívne opatrenia. Prechodné symptómy môžu obsahovať:

a) zmyslové vnímanie a účinky na fungovanie centrálnej nervovej sústavy v hlave spôsobenými časovo premenlivými magnetickými poľami, a
 
b) účinky statických magnetických polí, ako sú závrate či nevoľnosť.	N	návrh NV SR	§4
O:9

O:10	Ak sa uplatňuje § 2 ods. 4 a 5  a ak zamestnanec ohlási výskyt prechodných príznakov, zamestnávateľ, ak je to potrebné, aktualizuje posudok o riziku a preventívne opatrenia. Prechodné príznaky môžu zahŕňať

a)	zmyslové vnemy a pôsobenie na činnosť centrálneho nervového systému hlavy spôsobené časovo premennými magnetickými poľami, a

b)	účinky statických magnetických polí, napríklad závrate, nevoľnosť a iné.	Ú		
Č:6
O:1

P:a

P:b

P:c

P:d

P:e

P:f

P:g

P:h

P:i

	Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 12 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ zabezpečuje, aby sa pracovníkom, ktorí sú pri práci pravdepodobne vystavení rizikám z elektromagnetických polí, a/alebo ich zástupcom poskytli všetky potrebné informácie a odborná príprava súvisiace s výsledkami posúdenia rizika uvedeného v článku 4 tejto smernice, týkajúce sa najmä:

a) opatrení prijatých na vykonávanie tejto smernice;
 
b) hodnôt a koncepcií LHV a AÚ, súvisiacich možných rizík a prijatých preventívnych opatrení;

c) možných nepriamych účinkov vystavenia;

d) výsledkov posúdenia, merania alebo výpočtov úrovní vystavenia elektromagnetickým poliam vykonaných v súlade s článkom 4 tejto smernice;
 
e) spôsobov zistenia nepriaznivých účinkov vystavenia na zdravie a spôsobov ich oznamovania;
 
f) možnosti prechodných symptómov a pocitov súvisiacich s účinkami na centrálnu alebo periférnu nervovú sústavu;

g) okolností, za ktorých majú pracovníci právo na zdravotný dozor;
 
h) bezpečných pracovných postupov s cieľom minimalizovať riziká vyplývajúce z vystavenia;
 
i) osobitne ohrozených pracovníkov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 5 písm. d) a v článku 5 ods. 3 a 4 tejto smernice.	N	návrh NV SR	§5
O:1

§5
O:2	Zamestnávateľ zabezpečí podľa osobitného predpisu,) aby zamestnanci, ktorí sú pravdepodobne vystavení rizikám z expozície elektromagnetickému poľu, a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“) dostali primerané informácie a praktický výcvik súvisiaci s výsledkami posúdenia rizika z expozície elektromagnetickému poľu.

Informácie a praktický výcvik podľa odseku 1 sa týkajú najmä
a)	opatrení vykonaných podľa § 4, 

b)	limitných hodnôt expozície (LHE)  a akčných hodnôt expozície (AHE), súvisiacich rizík a prijatých preventívnych opatrení,

c)	možných nepriamych účinkov expozície elektromagnetickému poľu,

d)	výsledkov posúdenia, merania alebo výpočtu úrovne expozície elektromagnetickému poľu vykonaných podľa § 3, 

e)	rozpoznania príznakov možných nepriaznivých účinkov na zdravie a spôsobu ich ohlasovania, 

f)	možnosti vzniku prechodných príznakov a vnemov, súvisiacich s pôsobením elektromagnetického poľa na centrálnu nervovú sústavu alebo periférnu nervovú sústavu, 

g)	podmienok, za ktorých majú zamestnanci nárok na lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci,

h)	bezpečných pracovných postupov znižujúcich riziko v dôsledku expozície elektromagnetickému poľu na najnižšiu možnú mieru,
i)	osobitných skupín zamestnancov podľa § 3 ods. 5 písm. d) a § 4 ods. 3 a 4.	Ú		
Č:7
O:1	Konzultácie s pracovníkmi a/alebo s ich zástupcami a ich účasť prebieha v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS.	N	návrh NV SR	§6
	Konzultácie a účasť zamestnancov a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť pri riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s expozíciou elektromagnetickému poľu sa vykonávajú podľa osobitného predpisu. )	Ú		
Č:8
O:1
V:1

V:2	S cieľom predísť akýmkoľvek nepriaznivým zdravotným účinkom spôsobeným vystavením elektromagnetickým poliam a včas ich zistiť sa v súlade s článkom 14 smernice 89/391/EHS vykonáva primeraný zdravotný dozor. 
Zdravotné záznamy a ich dostupnosť sa zabezpečujú v súlade s vnútroštátnym právnymi poriadkom a/alebo praxou.	N	zákon č. 355/2007 Z.z.

Zákon č. 355/2007 Z.z.

návrh NV SR
	§30
O:1
P:c)

§ 30f
O:1

§7
O:2	Zamestnávateľ je povinný
c)	zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30a a 30d.

Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do svojej zdravotnej dokumentácie a vypracuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Zdravotná dokumentácia) sa uchováva po dobu 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície elektromagnetickému poľu. Zamestnanec má na požiadanie prístup k svojej zdravotnej dokumentácii.13)	Ú		
Č:8
O:2

P:1

P:2

	V súlade s vnútroštátnymi právnym poriadkom a praxou sa výsledky zdravotného dozoru uchovávajú vo vhodnej forme, ktorá umožňuje, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnuť, pod podmienkou, že sú splnené požiadavky týkajúce sa dôvernosti. Jednotliví pracovníci majú na požiadanie prístup k svojim osobným zdravotným záznamom.

Ak pracovník ohlási akýkoľvek nežiaduci alebo neočakávaný účinok na zdravie alebo v každom prípade, keď sa zistí vystavenie nad LHV, zamestnávateľ zabezpečí, aby dotknutý pracovník (dotknutí pracovníci) dostal(-i) primeranú lekársku pomoc alebo individuálny lekársky dozor v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a praxou.

Takéto vyšetrenie alebo dozor sa umožní v čase, ktorý si vyberie zamestnanec, a žiadne náklady s ním spojené nenesie zamestnanec.	N	návrh NV SR

Zákon č. 355/2007 Z.z.	§7
O:2

§7
O:1

§30e
O:16

	Zdravotná dokumentácia11)  sa uchováva po dobu 20 rokov od skončenia práce v riziku expozície elektromagnetickému poľu. Zamestnanec má na požiadanie prístup k svojej zdravotnej dokumentácii.

Ak sa zistí prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE)  elektromagnetickému poľu alebo ak zamestnanec ohlási akýkoľvek nežiaduci alebo neočakávaný vplyv na zdravie, zamestnávateľ zabezpečí mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci v súlade s osobitným predpisom.) 

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 7 písm. e), uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak osobitný
predpis neustanovuje inak.	Ú		
Č:9
O:1	Členské štáty stanovujú sankcie uplatniteľné v prípade porušenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.	N	Zákon č. 355/2007 Z.z.	§57
O:22

§57
O:27	Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a) nezabezpečí opatrenia podľa § 30 ods. 1 písm. a),
b) nezabezpečí pre svojich  zamestnancov zdravotný dohľad podľa § 30 ods. 1 písm. b),
c) nezabezpečí pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30 ods. 1 písm. c),
d) nepredloží lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. d),
e) neuchová lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov podľa § 30 ods. 1 písm. e),
f) nezabezpečí hodnotenie zdravotného rizika, nezabezpečí vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizika posudku o riziku podľa § 30 ods.1 písm. f),
g)nevypracuje prevádzkový poriadok podľa § 30 ods. 1 písm. g),
h)nezabezpečí pre zamestnancov hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík podľa § 30 ods. 1 písm. h),
i)nevedie evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác podľa § 30 ods.1 písm. i),
j)nepredloží príslušnému orgánu  verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods. 1 písm. j),
k)po prehodnotení zdravotného rizika neoznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva zmenu podmienok výkonu práce zaradenej do druhej kategórie, ktorá by mohla mať vplyv na jej zaradenie do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa § 30 ods.1 písm. k),
l)nevypracuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a nepredloží každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci podľa § 30 ods.1 písm. l),
m)nevedie záznamy, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch, pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia podľa § 30 ods. 1 písm. m),
p)nezabezpečí zamestnancom mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci nariadenú úradom verejného zdravotníctva alebo príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa § 30e ods. 12.

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa alebo prevádzkuje zdroje elektromagnetického žiarenia, ak nezabezpečí technické, organizačné alebo iné opatrenia podľa § 34.	Ú		
Č:10
O:1

P:a

P:b

P:c
	Odchylne od povinností podľa článku 3 a bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a) vystavenie môže prekročiť LHV, ak vystavenie súvisí s inštaláciou, testovaním, používaním, vývojom, údržbou alebo výskumom týkajúcich sa zariadení určených na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI) pre pacientov v zdravotníctve, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i) posúdenie rizika vykonané v súlade s článkom 4 preukázalo prekročenie LHV;
 
ii) prijali sa všetky najmodernejšie technické a/alebo organizačné opatrenia;
 
iii) okolnosti náležite odôvodňujú prekročenie LHV;
 
iv) zohľadnili sa charakteristiky pracoviska, pracovného vybavenia alebo pracovných postupov a

v) zamestnávateľ preukáže, že pracovníci sú ešte chránení proti nepriaznivým účinkom na zdravie a bezpečnostným rizikám, pričom zabezpečí dodržiavanie pokynov na bezpečné používanie, ktoré poskytol výrobca v súlade so smernicou Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (12);
 
b) členské štáty môžu umožniť uplatňovanie rovnocenného alebo špecifickejšieho systému ochrany personálu, ktorý pracuje v operačných vojenských zariadeniach alebo sa zúčastňuje na vojenských činnostiach vrátane spoločných medzinárodných vojenských cvičení, ak je zabezpečená ochrana voči nepriaznivým účinkom na zdravie a bezpečnostným rizikám;
 
c) členské štáty môžu za náležite odôvodnených okolností, a len pokým okolnosti zostávajú náležite odôvodnené, umožniť, aby sa LHV dočasne prekročili v určitých odvetviach a určitých činnostiach, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti odsekov písm. a) a b). Na účely tohto písmena sú „náležité odôvodnené okolnosti“ také, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

i) posúdenie rizika vykonané v súlade s článkom 4 preukázalo prekročenie LHV;
 
ii) prijali sa všetky najmodernejšie technické a/alebo organizačné opatrenia;
 
iii) zohľadnili sa charakteristiky pracoviska, pracovného vybavenia alebo pracovných postupov a

iv) zamestnávateľ preukáže, že pracovníci sú stále chránení proti nepriaznivým účinkom na zdravie a bezpečnostným rizikám, okrem iného pomocou porovnateľných, špecifickejších a medzinárodne uznávaných noriem a usmernení.	N	návrh NV SR	§8

O:a

O:b

O:c

	Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ustanovené v § 3, výnimky z ustanovenia § 2 je možné uplatňovať, ak v

a) limitné hodnoty expozície (LHE)  môžu byť prekročené, ak expozícia súvisí s inštaláciou, testovaním, používaním, vývojom, údržbou alebo výskumom zariadení určených na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie pre pacientov v zdravotníctve; prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE) je prípustné za podmienky, že

1.	posúdenie rizík vykonané podľa § 3 preukázalo prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE),

2.	prijali sa najmodernejšie technické alebo organizačné opatrenia,

3.	okolnosti náležite odôvodňujú prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE),

4.	zohľadnila sa charakteristika pracoviska, pracovného vybavenia alebo pracovných postupov a
5.	zamestnávateľ preukáže, že zamestnanci sú dostatočne chránení pred nepriaznivými účinkami na zdravie a proti bezpečnostným rizikám, pričom zabezpečí dodržiavanie pokynov na bezpečné používanie zariadenia, ktoré výrobca poskytol podľa osobitného predpisu);

b) rovnocenný alebo špecifickejší systém ochrany personálu, ktorý pracuje v operačných vojenských zariadeniach alebo sa zúčastňuje na vojenských činnostiach vrátane spoločných medzinárodných vojenských cvičení, je možné uplatňovať, ak je zabezpečená ochrana voči nepriaznivým účinkom na zdravie a pred bezpečnostnými rizikami; 

c) za odôvodnených okolností, a len ak tieto okolnosti zostávajú náležite odôvodnené, v určitých odvetviach a pri určitých činnostiach, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti § 8 ods. 1 písmen a) a b) je možné povoliť dočasné prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE); za náležite odôvodnené okolnosti sa považujú také, ktoré spĺňajú tieto podmienky

1.	posúdenie rizík vykonané podľa § 3 preukázalo prekročenie limitných hodnôt expozície (LHE),

2.	prijali sa najmodernejšie technické alebo organizačné opatrenia,

3.	zohľadnila sa charakteristika pracoviska, prístrojového vybavenia alebo pracovných postupov a 

4.	zamestnávateľ preukázal, že zamestnanci sú dostatočne chránení pred nepriaznivými účinkami na zdravie a  bezpečnostnými rizikami, okrem iného pomocou porovnateľných, špecifickejších a medzinárodne uznávaných noriem a usmernení.	Ú		
Č:10
O:2	Členské štáty informujú Komisiu o každej výnimke podľa písm. b) a c) odseku 1 a uvedú dôvody pre tieto výnimky v správe uvedenej v článku 15.	N	návrh NV SR	§9	Informácia o výnimkách podľa ods. 1 písm. b) a c) sa zasiela Európskej komisii podľa osobitného predpisu.)
	Ú		
Č:11
O:1

P:a

P:b

P:c	1.   Komisia je oprávnená prijímať delegované právne akty v súlade s článkom 12, ktoré výhradne technickým spôsobom menia prílohy, aby sa:

a) zohľadnilo prijatie nariadení a smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie so zreteľom na návrh, stavbu, výrobu alebo konštrukciu pracovných zariadení alebo pracovísk;
 
b) zohľadnil technický pokrok, zmeny najrelevantnejších noriem alebo špecifikácií a nové vedecké zistenia týkajúce sa elektromagnetických polí;
 
c) prispôsobili AÚ v prípade, ak existujú nové vedecké dôkazy za predpokladu, že zamestnávatelia sú naďalej viazaní existujúcimi LHV stanovené v prílohách II a III;	n.a.						
Č:11
O:2	Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 12 na účel vloženia usmernení Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) pre limitné vystavenie elektrickým poliam spôsobených pohybom ľudského tela v statickom magnetickom poli a časovo premenlivými magnetickými poľami s kmitočtom menším ako 1 Hz do prílohy II, len čo budú k dispozícii	n.a.						
Č:11
O:3	Ak sa to v prípade zmien uvedených v odsekoch 1 a 2 vyžaduje zo závažných naliehavých dôvodov, uplatňuje sa na delegované právne akty prijaté podľa tohto článku postup stanovený v článku 13.	n.a.						
Č:12
O:1	Právomoc prijímať delegované právne akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.	n.a.						
Č:12
O:2	Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 29. júna 2013. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.	n.a.						
Č:12
O:3	Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.	n.a.						
Č:12
O:4	Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.	n.a.						
Č:12:
O5	 Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.	n.a.						
Č:13
O:1	Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady, ktoré súvisia so zdravím a ochranou pracovníkov.	n.a.						
Č:13
O:2	 Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.	n.a.						
Č:14
O:1

P:a

P:b

P:c

P:d

P:e

P:f

P:g

P:h	S cieľom uľahčiť vykonávanie tejto smernice Komisia sprístupní nezáväzné praktické pokyny najneskôr šesť mesiacov pred 1. júlom 2016. Tieto praktické pokyny sa týkajú najmä týchto otázkach:

a)  určenie vystavenia s ohľadom na príslušné európske alebo medzinárodné normy, čo zahŕňa:

— metódy výpočtu na posúdenie LHV,
 
— priestorové spriemerovanie vonkajších elektrických a magnetických polí,
 
— usmernenia pre riešenie nepresnosti v súvislosti s meraniami a výpočtami,

b) usmernenia na preukazovanie súladu pri osobitných druhoch nejednotného vystavenia v špecifických situáciách na základe zavedenej dozimetrie;
 
c) opis „metódy váženej špičky“ pre nízkofrekvenčné polia a „súčtu multifrekvenčných polí“ pre vysokofrekvenčné polia;
 
d) posudzovanie rizík a pokiaľ možno poskytovanie zjednodušených techník najmä s ohľadom na potreby MSP;
 
e) opatrenia zamerané na odstránenie alebo zníženie rizík vrátane osobitných preventívnych opatrení, ktoré závisia od úrovne vystavenia a charakteristík pracoviska;
 
f) zavedenie dokumentovaných pracovných postupov, ako aj osobitných informačných a školiacich opatrení pre pracovníkov, ktorí sú vystavovaní elektromagnetickým poliam počas činností súvisiacich s MRI podľa článku 10 ods. 1 písm. a);
 
g) hodnotenie vystavenia v rozsahu frekvencie od 100 kHz do 10 MHz, keď je potrebné zvážiť tepelné i netepelné účinky;
 
h) usmernenie o lekárskom vyšetrení a zdravotnom dozore, ktoré sa má poskytnúť zamestnancovi v súlade s článkom 8 ods. 2.
 
Komisia úzko spolupracuje s Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Európsky parlament musí byť aj naďalej informovaný.	n.a.	

Nezáväzná príručka osvedče-ných postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam

Odborné usmernenie MZ SR o náplni lekárskych preventív-nych
prehliadok vo vzťahu k práci	

				
Č:15
O:1	S prihliadnutím na článok 1 ods. 4 sa v súlade s článkom 17a smernice 89/391/EHS vypracuje správa o vykonávaní tejto smernice v praxi.	N	návrh NV SR	§10
	Správa o praktickom uplatňovaní tohto nariadenia vlády sa zasiela Európskej komisii každých 5 rokov.)			
Č:16
O:1	Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.	N	návrh NV SR	§13

§11	Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2016

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
	Ú		
Č:16
O:2	Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.	N	Zákon č. 575/2001 Z. z. 	§ 37
O:7	Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.	Ú		
Č:17
O:1	Smernica 2004/40/ES sa zrušuje od 29. júna 2013.	N	návrh NV SR	§12	Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.	Ú		
Č:17
O:2	Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.	n.a.						
Č:18
O:1	Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.	n.a.						
	PRÍLOHA I				Príloha č. 1			
	Na opísanie vystavenia elektromagnetickým poliam sa používajú tieto fyzikálne veličiny:

Intenzita elektrického poľa (E) je vektorová veličina, ktorá zodpovedá sile pôsobiacej na nabitú časticu bez ohľadu na jej pohyb v priestore. Vyjadruje sa vo voltoch na meter (V/m–1). 

Treba rozlišovať medzi E okolitého elektrického poľa a E elektrického poľa, ktoré sa nachádza v tele (in situ) v dôsledku vystavenia okolitému elektrickému poľu.

 	
Končatinový prúd (IL) je prúd v končatinách osoby vystavenej elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom rozsahu od 10 MHz do 110 MHz v dôsledku kontaktu s predmetom v elektromagnetickom poli alebo prúdenia kapacitných prúdov indukovaných vo vystavenom tele. Vyjadruje sa v ampéroch (A).

 	
Kontaktný prúd (IC) je prúd, ktorý vzniká pri kontakte osoby s predmetom v elektromagnetickom poli. Vyjadruje sa v ampéroch (A). Ustálený kontaktný prúd vznikne, keď je osoba v stálom kontakte s predmetom v elektromagnetickom poli. Pri vzniku takéhoto kontaktu môže prísť k iskrovému výboju so súvisiacimi prechodovými prúdmi.

	

Elektrický náboj (Q) je príslušná veličina iskrového výboja a vyjadruje sa v coulomboch (C).	

Intenzita magnetického poľa (H) je vektorová veličina, ktorá spolu s hustotou magnetického toku špecifikuje magnetické pole v ľubovoľnom bode v priestore. Vyjadruje sa v ampéroch na meter (A/m–1).

 	

Hustota magnetického toku (B) je vektorová veličina, ktorá má za následok silu pôsobiacu na pohyblivé náboje, vyjadrená v jednotkách tesla (T). 

Vo voľnom priestore a v biologických materiáloch sa hustota magnetického toku a intenzita magnetického poľa môžu vzájomne zamieňať s použitím ekvivalencie intenzity magnetického poľa H = 1 A/m–1 s hustotou magnetického toku T (približne 1,25 mikrotesla).

 	
Hustota výkonu (S) je príslušná veličina používaná pri veľmi vysokých frekvenciách, kde je hĺbka prieniku do tela nízka. Ide o žiarivý tok energie dopadajúci kolmo na povrch, vydelený plochou povrchu. Vyjadruje sa vo wattoch na meter štvorcový (W/m–2).	

Špecifická absorpcia energie (SA) je energia absorbovaná jednotkovou hmotnosťou biologického tkaniva vyjadrená v jouloch na kilogram (J/kg–1). V tejto smernici sa používa na stanovenie limitov pre účinky impulzového mikrovlnového žiarenia.	

Špecifická rýchlosť absorpcie energie (SAR) spriemerovaná na celé telo alebo časti tela je rýchlosť, ktorou je energia absorbovaná jednotkovou hmotnosťou telesného tkaniva; vyjadruje sa vo wattoch na kilogram (W/kg–1). SAR celého tela predstavuje široko akceptovanú veličinu na vytvorenie vzťahu medzi nepriaznivými tepelnými účinkami a vystavením rádiovej frekvencii (RF). Okrem celkovej priemernej telesnej SAR sú potrebné lokálne hodnoty SAR na vyhodnotenie a obmedzenie nadmerného ukladania energie v malých častiach tela v dôsledku osobitných podmienok vystavenia. K príkladom takýchto podmienok patria: osoba vystavená RF v nízkom pásme MHz (napríklad z dielektrických ohrievačov) a osoby vystavené poľu v blízkosti antény.	

Z týchto veličín sa dajú priamo merať hustota magnetického toku (B), kontaktný prúd (IC), končatinový prúd (IL), intenzita elektrického poľa (E), intenzita magnetického poľa (H) a hustota výkonu (S).	N	návrh NV SR	

Príloha č.1
O:10

Poznám-ka
O:3

Príloha č.1
O:14

Príloha č.1
O:15

Príloha č.1
O:11

Príloha č.1
O:13

Príloha č.1
O:12

Príloha č. 1
O:17

Príloha č.1
O:18

Príloha č.1
O:19

	

Intenzita elektrického poľa E je vektorová veličina.
Intenzita elektrického poľa E je rovná vektoru sily F elektrického poľa sily pôsobiacej na bodový elektrický náboj Q delenému veľkosťou q tohto náboja:
E = F/Q
Symbol:	E
Jednotka SI:	volt na meter (V/m)

Je potrebné rozlišovať medzi intenzitou okolitého elektrického poľa Eo a intenzitou elektrického poľa Ei, ktoré sa nachádza v tele (in situ) v dôsledku expozície okolitému elektrickému poľu.

Končatinový elektrický prúd IL je prúd v končatinách osoby vystavenej elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom rozsahu od 10 MHz do 110 MHz v dôsledku kontaktu s predmetom v elektromagnetickom poli alebo prúdenia kapacitných prúdov indukovaných vo vystavenom tele. 
Symbol:	IL
Jednotka SI:	ampér (A)

Kontaktný elektrický prúd Ic je prúd tečúci telom pri kontakte človeka s vodivým predmetom, ktorý je v elektrickom alebo striedavom magnetickom poli. 
Symbol:	Ic
Jednotka SI:	ampér (A)

POZNÁMKA: ustálený kontaktný prúd vznikne, ak je osoba v stálom kontakte s predmetom v elektromagnetickom poli. Pri vzniku takéhoto kontaktu môže prísť k iskrovému výboju so súvisiacimi prechodovými prúdmi.

Elektrický náboj Q je príslušná veličina iskrového výboja
Elektrický náboj Q, elektrické množstvo, je časový integrál elektrického prúdu (striedavého).
Symbol:	Q
Jednotka SI:	coulomb (C)

Intenzita magnetického poľa H je vektorová veličina.
Intenzita magnetického poľa H je rovná vektoru hustoty magnetického toku B delenému permeabilitou prostredia μ:
H = B/μ
Symbol:	H
Jednotka SI:	ampér na meter (A/m)

Magnetická indukcia B je vektorová veličina.
Magnetická indukcia B, je vektorová veličina popisujúca pole, ktoré na elektrický náboj (Q) pohybujúci sa rýchlosťou v pôsobí silou F rovnou:
F = Q . (v x B)
Symbol:	B
Jednotka SI:	tesla (T)

Vo voľnom priestore a v biologických materiáloch sa magnetická indukcia a intenzita magnetického poľa môžu vzájomne zamieňať s použitím ekvivalencie intenzity magnetického poľa H = 1 A/m s magnetickou indukciou B = 4π · 10-7  T (približne 1,25 mikrotesla).

Pointingov vektor S je vektorový súčin intenzity elektrického poľa E a intenzity magnetického poľa H.
Veľkosť Pointingovho vektora je hustotou toku výkonu, t. j. ide o výkon prenášaný elektromagnetickou vlnou cez jednotkovú plochu kolmú na smer šírenia vlny:
                            S = E x H
Symbol:	S
Jednotka SI:	watt na meter štvorcový (W/m2)

Hmotnostná absorbovaná energia SA je energia absorbovaná jednotkovou hmotnosťou biologického tkaniva
Hmotnostná absorbovaná energia je podiel diferenciálneho množstva energie dW a diferenciálneho množstva látky dm obsiahnutého v objemovom elemente dV s hustotou látky ρ
                                                                  
dW        1     dW 
                 SA =  –––– = ––– ––––
dm        ρ     dV
Symbol:	SA
Jednotka SI:	joule na kilogram (J/kg)

POZNÁMKA: V tejto smernici sa používa na stanovenie limitov pre účinky impulzného mikrovlnného žiarenia.

Hmotnostný absorbovaný výkon SAR je časová derivácia podielu diferenciálneho množstva energie dW a diferenciálneho množstva látky dm obsiahnutej v objemovom elemente dV s hustotou látky ρ

                 d                      d                         
SAR = –– (dW/dm) = –– (1/ρ).(dW/dV)
                dt                     dt     
Symbol:	SAR

Merný absorbovaný výkon je možné vyčísliť podľa týchto rovnocenných vzorcov:

SAR = (σ.Ei2)/ρ			(1)
SAR = ci.(dTúdt)			(2)
SAR = J2/(ρ.σ)		              (3)
kde
Ei – intenzita elektrického poľa vo vnútri telesného tkaniva vo voltoch na meter (V/m),
σ – elektrická vodivosť tkaniva tela v siemensoch na meter (S/m)
ci – merná tepelná kapacita telesného tkaniva v jouleoch na kilogram na stupeň celsia    (J/kg.ºC)
(dT/dt) – časová derivácia teploty v telesnom tkanive v stupňoch celsia za sekundu (ºC/s)
J – indukovaná prúdová hustota v telesnom tkanive v ampéroch na meter štvorcový (A/m2)

POZNÁMKA: Vzťahy (1) a (2) sa používajú pre vyššie frekvencie (f > 10 MHz). Pri vyšších frekvenciách je potrebné vziať do úvahy tiež priamy (netepelný) vplyv indukovanej prúdovej hustoty J na procesy v tkanive a pri porovnávaní expozície s limitnou hodnotou prípadne započítať súčasne SAR a indukovanú prúdovú hustotu.
Hmotnostný absorbovaný výkon spriemerovaný na celé telo alebo časti tela je rýchlosť, ktorou je energia absorbovaná jednotkovou hmotnosťou telesného tkaniva; vyjadruje sa vo wattoch na kilogram (W.kg–1). SAR celého tela predstavuje široko akceptovanú veličinu na vytvorenie vzťahu medzi nepriaznivými tepelnými účinkami a vystavením rádiovej frekvencii RF. Okrem celkovej priemernej telesnej SAR sú potrebné lokálne hodnoty SAR na vyhodnotenie a obmedzenie nadmerného ukladania energie v malých častiach tela v dôsledku osobitných podmienok vystavenia. K príkladom takýchto podmienok patria: osoba vystavená RF v nízkom pásme MHz (napríklad z dielektrických ohrievačov) a osoby vystavené poľu v blízkosti antény.	Ú		
	PRÍLOHA 2				Príloha č. 2			
	NETEPELNÉ ÚČINKY 

LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA A AKČNÉ ÚROVNE VO FREKVENČNOM PÁSME OD 0 Hz PO 10 MHz 	N	návrh NV SR	Príloha č.2	NETEPELNÉ ÚČINKY
 
Limitné hodnoty expozície a akčné hodnoty expozície  vo frekvenčnom pásme od 0 Hz  do 10 MHz
	Ú		
	A.   LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA (LHV)

LHV nižšie ako 1Hz (tabuľka A1) sú limitmi pre statické magnetické pole, ktoré nie je ovplyvnené telesným tkanivom.

LHV pre frekvencie od 1 Hz do 10 MHz (tabuľka A2) sú limitmi pre elektrické polia, ktoré sa indukujú v tele v dôsledku vystavenia časovo premenlivým elektrickým a magnetickým poliam.

LHV pri hustote vonkajšieho magnetického toku od 0 do 1 Hz

LHV pre zmyslové účinky je LHV pre bežné pracovné podmienky (tabuľka A1) a súvisí so závratmi a inými fyziologickými účinkami vyvolanými podráždením rovnovážneho orgánu človeka najmä v dôsledku pohybu v statickom magnetickom poli.

LHV pre zdravotné účinky, určené pre kontrolované pracovné podmienky (tabuľka A1), sa uplatňuje dočasne počas zmeny, keď si to vyžaduje prax alebo proces, ak sa prijali preventívne opatrenia, ako je kontrola pohybov a informovanie pracovníkov.				A. Limitné hodnoty expozície 

Limitné hodnoty expozície (LHE)  pre frekvencie nižšie ako 1 Hz (tabuľka A1) sú limitné hodnoty expozície pre statické magnetické pole, ktoré nie je ovplyvnené telesným tkanivom. 

Limitné hodnoty expozície (LHE)  pre frekvencie od 1 Hz do 10 MHz (tabuľka A2) sú limitné hodnoty expozície pre elektrické polia, ktoré sú indukované v tele v dôsledku expozície časovo premenným elektrickým a magnetickým poliam.

1. Limitné hodnoty magnetickej indukcie B0, vonkajšieho statického magnetického poľa od 0 do 1 Hz 

1.1.Llimitné hodnoty expozície magnetickej indukcie B0,L vonkajšieho statického magnetického poľa  pre zmyslové účinky sú limitné hodnoty  pre bežné pracovné podmienky (tabuľka A1) a súvisia so závratmi a inými fyziologickými účinkami vyvolanými podráždením rovnovážneho orgánu človeka najmä v dôsledku pohybu v statickom magnetickom poli.

1.2.Limitné hodnoty expozície magnetickej indukcie B0,L vonkajšieho statického magnetického poľa pre zdravotné účinky, určené pre kontrolované pracovné podmienky (tabuľka A1), sa uplatňujú dočasne počas pracovnej zmeny, keď si to vyžaduje prax alebo pracovný proces, ak sa prijali preventívne opatrenia, ako napríklad kontrola pohybov a informovanie pracovníkov.			
Tabuľka A1	LHV pri hustote vonkajšieho magnetického toku (B0) od 0 do 1 Hz 
 	
LHV pre zmyslové účinky	

Bežné pracovné podmienky	
2 T	

Lokálne vystavenie končatín	
8 T	

LHV pre zdravotné účinky	

Kontrolované pracovné podmienky	
8 T	

.	N	návrh NV SR	Tabuľka A1	Limitné hodnoty magnetickej indukcie B0,L vonkajšieho statického magnetického poľa od 0 do 1 Hz
P           Pracovné podmienky /          miestna expozícia	
B0,L [T]	

P           pre zmyslové účinky	
pre zdravotné účinky	

B      Bežné pracovné podmienky	
2	
-	

             Miestna expozícia končatín	
8	
-	

K         Kontrolované   pra- pracovné podmienky	
-	
8	

	Ú		
	LHV pre zdravotné účinky pri intenzite vnútorného elektrického poľa 1 Hz až 10 MHz

LHV pre zdravotné účinky (tabuľka A2) súvisia s elektrickou stimuláciou všetkých tkanív periférnej a centrálnej nervovej sústavy v tele vrátane hlavy	N	návrh NV SR	Príloha č.2	2.Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zdravotné účinky od 1 Hz do 10 MHz

Limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zdravotné účinky (tabuľka A2) súvisia s elektrickou stimuláciou všetkých tkanív periférnej a centrálnej nervovej sústavy vrátane hlavy.	Ú		
Tabuľka A2	LHV pre zdravotné účinky pri intenzite vnútorného elektrického poľa od 1 Hz až do 10 MHz 
Frekvenčné pásmo	
LHV pre zdravotné účinky	

1 Hz ≤ f < 3 kHz	
1,1 V/m–1 (špička)	

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz	
3,8 ×10–4 f V/m–1 (špička)	

Poznámka A2 – 1:
 f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).
 
Poznámka A2 – 2:
 LHV pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli sú priestorové špičkové hodnoty v celom tele vystavenej osoby.
 
Poznámka A2 – 3:
 LHV sú špičkové hodnoty v čase, ktoré sa v prípade sínusových polí rovnajú efektívnym hodnotám vynásobeným √2. V prípade nesínusových polí vychádza hodnotenie vystavenia vykonávané v súlade s článkom 4 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v praktických pokynoch uvedených v článku 14, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia vystavenia, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.	N	návrh NV SR	Tabuľka A2	Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zdravotné účinky od 1 Hz do 10 MHz
Frekvenčné pásmo	
Ei,L [V/m]	

1 Hz ≤ f < 3 kHz	
1,1 (špička)	

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz	
3,8 x 10-4 f (špička)	

Poznámky:
1.	f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz)

2.	Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa Ei,L pre zdravotné účinky pre vnútorné elektrické pole sú priestorové špičkové hodnoty v celom tele exponovanej osoby.

3.	Limitné hodnoty expozície (LHE)  sú špičkové hodnoty v čase, ktoré sa pri sínusových poliach rovnajú efektívnym hodnotám vynásobeným √2. Pri nesínusových poliach vychádza hodnotenie expozície, vykonávané podľa § 3, z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia expozície, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.
	Ú		
	LHV pre zmyslové účinky pri intenzite vnútorného elektrického poľa od 1 Hz do 400 Hz

LHV pre zmyslové účinky (tabuľka A3) súvisia s účinkami elektrického poľa na centrálnu nervovú sústavu v hlave, t. j. sietnicový fosfén a menšie prechodné zmeny niektorých mozgových funkcií.	N	návrh NV SR		3. Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa Ei,L  pre zmyslové účinky od 1 Hz do 400 Hz

Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa Ei,L)  pre zmyslové účinky (tabuľka A3) súvisia s účinkami elektrického poľa na centrálnu nervovú sústavu v hlave, t. j.so sietnicovým fosfénom a menšími dočasnými zmenami niektorých mozgových funkcií.	Ú		
Tabuľka A3	LHV pre zmyslové účinky pri intenzite vnútorného elektrického poľa od 1 Hz do 400 Hz 
Frekvenčné pásmo	
LHV pre zmyslové účinky	

1 Hz ≤ f < 10 Hz	
0,7/f V/m–1 (špička)	

10 Hz ≤ f < 25 Hz	
0,07/f V/m–1 (špička)	

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz	
0,0028/f V/m–1 (špička)	

Poznámka A3 – 1:
 f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).
 
Poznámka A3 – 2:
 LHV pre zmyslové účinky pri vnútornom elektrickom poli sú priestorové špičkové hodnoty v hlave vystavenej osoby.
 
Poznámka A3 – 3:
 LHV sú špičkové hodnoty v čase, ktoré sa v prípade sínusových polí rovnajú efektívnym hodnotám vynásobeným √2. V prípade nesínusových polí vychádza hodnotenie vystavenia vykonávané v súlade s článkom 4 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v praktických pokynoch uvedených v článku 14, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia vystavenia, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.	N	návrh NV SR	Tabuľka A3	Limitné hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L pre zmyslové účinky od 1 Hz do 400 Hz
Frekvenčné pásmo	
Ei,L [V/m]	

1 Hz ≤ f < 10 Hz	
0,7/f  (špička)	

10 Hz ≤ f < 25 Hz	
0,07  (špička)	

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz	
0,0028 f  (špička)	

Poznámky:
1.	f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz).

2.	limitné hodnoty expozície intenzity vnútorného elektrického poľa  Ei,L  pre zmyslové účinky pre vnútorné elektrické pole sú priestorové špičkové hodnoty v hlave exponovanej osoby.

3.	limitné hodnoty sú špičkové hodnoty v čase, ktoré sa pri sínusových poliach rovnajú efektívnym hodnotám vynásobeným √2. Pri nesínusových poliach vychádza hodnotenie expozície, vykonávané v súlade s § 3, z metódy váženej špičky(časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia expozície, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.
	Ú		
	B.   AKČNÉ ÚROVNE (AÚ)

Na špecifikovanie akčných úrovní (AÚ), ktorých výška je stanovená tak, aby sa pri zjednodušenom posudzovaní zabezpečilo dodržiavanie príslušných LHV, alebo pri ktorých dosiahnutí sa musia prijať príslušné ochranné alebo preventívne opatrenia uvedené v článku 5, sa používajú tieto fyzikálne veličiny a hodnoty:

— dolné AÚ(E) a horné AÚ(E) pre intenzitu elektrického poľa E časovo premenlivých elektrických polí, ako sa uvádza v tabuľke B1,

— dolné AÚ(B) a horné AÚ(B) pre hustotu magnetického toku B časovo premenlivých magnetických polí, ako sa uvádza v tabuľke B2;

— AÚ(IC) pre kontaktný prúd, ako sa uvádza v tabuľke B3;

— AÚ(B0) pre hustotu magnetického toku statických magnetických polí, ako sa uvádza v tabuľke B4.

AÚ zodpovedajú vypočítaným alebo nameraným hodnotám elektrického a magnetického poľa na pracovisku v neprítomnosti pracovníka.	N	návrh NV SR		B. Akčné hodnoty expozície 

Na určenie akčných hodnôt expozície (AHE), ktorých výška je stanovená tak, aby sa pri zjednodušenom posudzovaní zabezpečilo dodržiavanie príslušných limitných hodnôt expozície (LHE), alebo pri ktorých dosiahnutí sa musia prijať príslušné ochranné alebo preventívne opatrenia podľa § 4, sa používajú tieto fyzikálne veličiny a hodnoty:

a)	pre časovo premenné elektrické polia sú stanovené dolné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,d a horné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,h,  uvedené v tabuľke B1,

b)	 pre časovo premenné magnetické polia sú stanovené dolné akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba,d a horné akčné hodnoty hodnoty magnetickej indukcie Ba,h, uvedené v tabuľke B2,

c)	pre ustálený kontaktný elektrický prúd sú stanovené akčné hodnoty elektrického prúdu Ic,a, uvedené v tabuľke B3,

d)	pre statické magnetické polia sú stanovené akčné hodnoty magnetickej indukcie B0,a uvedené v tabuľke B4.

Uvedené akčné hodnoty expozície pre elektrické pole a magnetické pole platia pre hodnoty namerané alebo vypočítané na pracovnom mieste v neprítomnosti zamestnanca alebo iných osôb.	Ú		
	Akčné úrovne (AÚ) vystavenia elektrickým poliam

Dolné AÚ (tabuľka B1) pre vonkajšie elektrické pole sú založené na obmedzení vnútorného elektrického poľa pod LHV (tabuľky A2 a A3) a na obmedzení iskrových výbojov v pracovnom prostredí.

Pod hornými AÚ vnútorné elektrické pole neprekračuje LHV (tabuľky A2 a A3) a zabraňuje sa rušivým iskrovým výbojom, ak sú prijaté ochranné opatrenia uvedené v článku 5 ods. 6	N	návrh NV SR		1. Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea pre expozíciu elektrickým poliam

1.1.	Dolné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,d (tabuľka B1) pre vonkajšie elektrické pole sú založené na obmedzení vnútorného elektrického poľa pod hodnotou limitných hodnôt expozície (LHE) (tabuľky A2 a A3) a na obmedzení iskrových výbojov v pracovnom prostredí.
1.2.	Ak sa prijmú ochranné opatrenia podľa § 4 ods. 6, vnútorné elektrické pole pod hodnotami horných akčných hodnôt intenzity elektrického poľa Ea,d neprekračuje limitné hodnoty expozície (LHE)  a zabraňuje vzniku  rušivých iskrových výbojov.
			
Tabuľka B1	AÚ vystavenia elektrickým poliam od 1 Hz do 10 MHz 
Frekvenčné pásmo	
Nízke AÚ pre intenzitu elektrického poľa (E) [V/m–1] (efektívne hodnoty)	
Vysoké AÚ pre intenzitu elektrického poľa (E) [V/m–1] (efektívne hodnoty)	

1 ≤ f < 25 Hz	
2,0 × 104 	
2,0 × 104 	

25 ≤ f < 50 Hz	
5,0 × 105/f	
2,0 × 104 	

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz	
5,0 × 105/f	
1,0 × 106/f	

1,64 ≤ f < 3 kHz	
5,0 × 105/f	
6,1 × 102 	

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz	
1,7 × 102 	
6,1 × 102 	

Poznámka B1 – 1:
 f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).
 
Poznámka B1 – 2:
 Dolné AÚ (E) a horné AÚ (E) sú efektívnymi hodnotami intenzity elektrického poľa, ktoré sa v prípade sínusových polí rovnajú špičkovým hodnotám vydeleným √2. V prípade nesínusových polí vychádza hodnotenie vystavenia vykonávané v súlade s článkom 4 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v praktických pokynoch uvedených v článku 14, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia vystavenia, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.
 
Poznámka B1 – 3:
AÚ predstavujú maximálne vypočítané alebo namerané hodnoty na mieste činnosti pracovníka. Výsledkom je konzervatívne posúdenie vystavenia a automatické splnenie LHV vo všetkých nejednotných podmienkach vystavenia. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania LHV vykonávaného v súlade s článkom 4 v špecifických nejednotných podmienkach sa v praktických pokynoch uvedených v článku 14 stanovia kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa indukované elektrické pole určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.	N	návrh NV SR	Tabuľka B1	Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,d od 1 Hz do 10 MHz
Frekvenčné pásmo	
Ea,d [V/m]
(efektívne hodnoty)	
Ea,d [V/m]
(efektívne 
hodnoty)	

1 Hz ≤ f < 25 Hz	
2,0 x 104	
2,0 x 104	

25 Hz ≤ f < 50 Hz	
5,0 x 105 /f	
2,0 x 104	

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz	
5,0 x 105 /f	
1,0 x 106 /f	

1,64 kHz ≤ f < 3 kHz	
5,0 x 105 /f	
6,1 x 102	

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz	
1,7 x 102 	
6,1 x 102	

1.	f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz).

2.	Dolné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,d  a horné akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea,h  sú efektívne hodnoty intenzity elektrického poľa, ktoré sa pri sínusových poliach rovnajú špičkovým hodnotám vydeleným √2. Pri nesínusových poliach vychádza hodnotenie expozície vykonávané podľa § 3 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia expozície, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

3.	Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa predstavujú maximálne vypočítané alebo namerané hodnoty na mieste činnosti zamestnanca. Výsledkom je konzervatívne posúdenie expozície a automatické splnenie limitných hodnôt expozície (LHE) vo všetkých nejednotných podmienkach expozície. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania limitných hodnôt expozície vykonávaného podľa § 3 v špecifických nejednotných podmienkach sa v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou stanovujú kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa indukované elektrické pole určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.
	Ú		
	Akčné úrovne (AÚ) vystavenia magnetickým poliam

Dolné AÚ (tabuľka B2) sú pri frekvencii pod 400 Hz odvodené od LHV pre zmyslové účinky (tabuľka A3) a pri frekvencii nad 400 Hz od LHV pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli (tabuľka A2).

Horné AÚ (tabuľka B2) sú odvodené od LHV pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli súvisiacom s elektrickou stimuláciou periférnych a autonómnych nervových tkanív v hlave a trupe (tabuľka A2). Dodržiavanie horných AÚ zabezpečuje, že sa nepresahujú LHV pre zdravotné účinky, ale účinky súvisiace so sietnicovými fosfénmi a menšími prechodnými zmenami v mozgovej činnosti sú možné, ak vystavenie hlavy presiahne dolné AÚ pre vystavenia do 400 Hz. V takomto prípade sa uplatňuje článok 5 ods. 6.

AÚ pre vystavenie končatín sú odvodené od LHV pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli súvisiace s elektrickou stimuláciou tkanív v končatinách, pričom sa zohľadňuje, že magnetické pole pôsobí na končatiny slabšie ako na celé telo.	N	návrh NV SR		2.Akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba pre expozíciu magnetickým poliam

2.1 Dolné akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba,d (tabuľka B2) sú pri frekvencii nižšej ako 400 Hz odvodené od limitných hodnôt expozície (LHE) pre zmyslové účinky (tabuľka A3) a pri frekvencii vyššej ako 400 Hz od limitných hodnôt expozície (LHE) pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli (tabuľka A2).

2.2.Horné akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba,h (tabuľka B2) sú odvodené od limitných hodnôt expozície (LHE) pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli súvisiacom s elektrickou stimuláciou periférnych a autonómnych nervových tkanív v hlave a trupe (tabuľka A2). Dodržiavanie horných akčných hodnôt magnetickej indukcie Ba,h zabezpečuje, že nie sú prekročené limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zdravotné účinky, ale môžu sa vyskytnúť účinky súvisiace so sietnicovými fosfénmi a menšími dočasnými zmenami v mozgovej činnosti, ak expozícia hlavy presiahne dolné akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba,d pre expozície do 400 Hz. V takomto prípade sa uplatňuje § 4 ods. 6.

2.3. Akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba pre expozíciu končatín sú odvodené od limitných hodnôt expozície (LHE) pre zdravotné účinky pri vnútornom elektrickom poli súvisiace s elektrickou stimuláciou tkanív v končatinách, pričom sa zohľadňuje, že magnetické pole pôsobí na končatiny slabšie ako na celé telo.	Ú		
Tabuľka B2	AÚ vystavenia magnetickým poliam od 1Hz do 10 MHz 
Frekvenčné pásmo	
Dolné AÚ pre hustotu magnetického toku(B) [μT] (efektívne hodnoty)	
Horné AÚ pre hustotu magnetického toku (B)[μT] (efektívne hodnoty)	
AÚ hustoty magnetického toku pre vystavenie končatín lokálnemu magnetickému poľu) [μT] (efektívne hodnoty)	

1 ≤ f < 8 Hz	
2,0 × 105/f2 	
3,0 × 105/f	
9,0 × 105/f	

8 ≤ f < 25 Hz	
2,5 × 104/f	
3,0 × 105/f	
9,0 × 105/f	

25 ≤ f < 300 Hz	
1,0 × 103 	
3,0 × 105/f	
9,0 × 105/f	

300 Hz ≤ f < 3 kHz	
3,0 × 105/f	
3,0 × 105/f	
9,0 × 105/f	

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz	
1,0 × 102 	
1,0 × 102 	
3,0 × 102 	

	

Poznámka B2 – 1:
 f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).
 
Poznámka B2 – 2:
 Dolné AÚ a horné AÚ sú efektívnymi hodnotami intenzity, ktoré sa v prípade sínusových polí rovnajú špičkovým hodnotám vydeleným √2. V prípade nesínusových polí vychádza hodnotenie vystavenia vykonávané v súlade s článkom 4 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v praktických pokynoch uvedených v článku 14, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia vystavenia, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.
 
Poznámka B2 – 3:
 AÚ pre vystavenie magnetickým poliam predstavujú maximálne hodnoty na mieste činnosti pracovníka. Výsledkom je konzervatívne posúdenie vystavenia a automatické splnenie LHV vo všetkých nejednotných podmienkach vystavenia. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania LHV vykonávaného v súlade s článkom 4 v špecifických nejednotných podmienkach sa v praktických pokynoch uvedených v článku 14 stanovia kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa indukované elektrické pole určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.	N	návrh NV SR	Tabuľka B2	Akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba od 1 Hz do 10 MHz
Frekvenčné pásmo	
Ba,d [μT]
(efektívne hodnoty)	
B a,h [μT]
(efektívne hodnoty)	
B a [μT] (efektívne hodnoty)	

1 Hz ≤ f < 8 Hz	
2,0 x 105 /f2	
3,0 x 105 /f	
9,0 x 105 /f	

8 Hz ≤ f < 25 Hz	
2,5 x 104 /f	
3,0 x 105 /f	
9,0 x 105 /f	

25 Hz ≤ f < 300 Hz	
1,0 x 103	
3,0 x 105 /f	
9,0 x 105 /f	

300 Hz ≤ f < 3 kHz	
3,0 x 105 /f	
3,0 x 105 /f	
9,0 x 105 /f	

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz	
1,0 x 102 	
1,0 x 102	
3,0 x 102 	

Poznámky:
1.f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz).

2. Dolné akčné hodnoty expozície a horné akčné hodnoty expozície sú efektívne hodnoty magnetickej indukcie B poľa, ktoré sa pri sínusových magnetických poliach rovnajú špičkovým hodnotám vydeleným √2. Pri nesínusových poliach vychádza hodnotenie expozície vykonávané podľa § 3 z metódy váženej špičky (časové filtrovanie), ktorá je vysvetlená v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, ale je možné uplatniť aj iné vedecky dokázané a potvrdené postupy hodnotenia expozície, ak vedú k približne rovnakým a porovnateľným výsledkom.

3. Akčné hodnoty magnetickej indukcie B pre expozíciu magnetickým poliam predstavujú maximálne vypočítané alebo namerané hodnoty na mieste činnosti zamestnanca. Výsledkom je konzervatívne posúdenie expozície a automatické splnenie limitných hodnôt expozície vo všetkých nejednotných podmienkach expozície.  V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania limitných hodnôt expozície vykonávaného podľa § 3 v špecifických nejednotných podmienkach sa v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou stanovujú kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa indukované elektrické pole určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.	Ú		
Tabuľka B3	AÚ pre kontaktný prúd IC 
Frekvencia	
AÚ (IC) pre ustálený kontaktný prúd [mA] (efektívne hodnoty)	

do 2,5 kHz	
1,0	

2,5 ≤ f < 100 kHz	
0,4 f	

100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz	
40	

Poznámka B3 – 1:	
 f je frekvencia vyjadrená v kilohertzoch (kHz).	

	N	návrh NV SR	Tabuľka B3	Akčné hodnoty kontaktného elektrického prúdu Ic,a pre ustálený elektrický prúd
Frekvencia	
Ic,a [mA]
(efektívne hodnoty)	

do 2,5 kHz	
1,0	

2,5 kHz ≤ f < 100 kHz	
0,4 f	

100 kHz ≤ f ≤ 10 000 kHz	
40	

1.	f je frekvencia vyjadrená kilohertzoch (kHz).
	Ú		
Tabuľka B4	AÚ pre hustotu magnetického toku statických magnetických polí 
Riziká	
AÚ(B0)	

Interferencia s aktívnymi implantovanými pomôckami, napríklad kardiostimulátormi	
0,5 mT	

Riziko pritiahnutia a vymrštenia v poli pôsobnosti intenzívnych silových zdrojov (> 100 mT)	
3 mT	

	N	návrh NV SR	Tabuľka B4	Akčné hodnoty magnetickej indukcie B0,a statických magnetických polí
Riziká	
B0,a [mT[	

Interferencia s aktívnymi implantovanými pomôckami, napríklad kardiostimulátormi	
0,5	

Riziko pritiahnutia a vymrštenia v poli pôsobnosti intenzívnych silových zdrojov (> 100 mT)	
3	

	Ú		
	PRÍLOHA III				Príloha č. 3			
	TEPELNÉ ÚČINKY 

LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA A AKČNÉ ÚROVNE VO FREKVENČNOM PÁSME OD 100 kHz DO 300 GHz 	N	návrh NV SR		TEPELNÉ ÚČINKY
 
Limitné hodnoty expozície  a akčné hodnoty expozície  vo frekvenčnom pásme od 100 kHz do 300 GHz
	Ú		
	A.   LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA (LHV)
LHV pre zdravotné účinky pri frekvenciách od 100 kHz do 6 GHz (tabuľka A1) sú limitné hodnoty energie a výkonu, ktoré sa absorbujú na jednotku hmotnosti telesného tkaniva v dôsledku vystavenia elektrickým a magnetickým poliam.

LHV pre zmyslové účinky pri frekvenciách od 0,3 do 6 GHz (tabuľka A2) sú limitné hodnoty energie absorbovanej malým množstvom tkaniva v hlave v dôsledku vystavenia elektromagnetickým poliam.

LHV pre zdravotné účinky pri frekvenciách nad 6 GHz (tabuľka A3) sú limitné hodnoty hustoty výkonu pri dopade elektromagnetických vĺn na povrch tela.	N	návrh NV SR		A. Limitné hodnoty expozície 
Limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zdravotné účinky pri frekvenciách od 100 kHz do 6 GHz (tabuľka A1) sú limitné hodnoty absorbovaného výkonu SAR pre energiu a výkon, ktoré sa absorbujú na jednotku hmotnosti telesného tkaniva v dôsledku expozície elektrickým a magnetickým poliam. 

Limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zmyslové účinky pri frekvenciách od 0,3 GHz do 6 GHz (tabuľka A2) sú limitné hodnoty hmotnostnej absorbovanej energie SA, absorbovanej malým množstvom tkaniva v hlave v dôsledku expozície elektromagnetickým poliam. 

Limitné hodnoty expozície (LHE)  pre zdravotné účinky pri frekvenciách nad 6 GHz (tabuľka A3) sú limitné hodnoty výkonovej hustoty S pri dopade elektromagnetických vĺn na povrch tela.	Ú		
Tabuľka A1	LHV pre zdravotné účinky pri vystavení elektromagnetickým poliam od 100 kHz do 6 GHz 
LHV pre zdravotné účinky	
Hodnoty SAR spriemerované za šesťminútový interval	

LHV súvisiace s tepelným stresom celého tela, vyjadrené ako priemerná SAR celého tela	
0,4 W/kg–1 	

LHV súvisiace s lokalizovaným tepelným stresom v hlave a trupe, vyjadrené ako lokalizovaná SAR v tele	
10 W/kg–1 	

LHV súvisiace s lokalizovaným tepelným stresom v končatinách, vyjadrené ako lokalizovaná SAR v končatinách	
20 W/kg–1 	

Poznámka A1 – 1:
 spriemerovanou hmotnosťou pri lokalizovanej SAR je 10 g súvislého tkaniva; takto získaná maximálna SAR predstavuje hodnotu používanú na odhadovanie vystavenia. Toto 10 g tkanivo je určené ako hmotnosť súvislého tkaniva s takmer homogénnymi elektrickými vlastnosťami. Pri určovaní súvislej hmotnosti tkaniva sa uznáva, že tento pojem sa môže používať v počítačovej dozimetrii, môže však predstavovať ťažkosti pri priamych fyzikálnych meraniach. Môže sa použiť jednoduchá geometria, ako je objemová alebo sférická hmotnosť tkaniva. 

	N	návrh NV SR	Tabuľka A1	Limitné hodnoty SARL  pre zdravotné účinky pri expozícii elektromagnetickým poliam od 100 kHz do 6 GHz
Zdravotné účinky	
SARL	

Tepelná záťaž celého tela, vyjadrená ako priemerný SAR celého tela	
0,4 W.kg-1	

Lokalizovaná tepelná záťaž v hlave a trupe, vyjadrená ako lokalizovaný SAR v tele	
10 W.kg-1	

Lokalizovaná tepelná záťaž v končatinách, vyjadrená ako lokalizovaný SAR v končatinách	
20 W.kg-1	

Poznámka:
Spriemerovanou hmotnosťou pri lokalizovanej SAR je 10 g súvislého tkaniva; takto získaný maximálny hmotnostný absorbovaný výkon SAR predstavuje hodnotu používanú na odhadovanie expozície. Toto 10 g tkanivo je určené ako hmotnosť súvislého tkaniva s takmer homogénnymi elektrickými vlastnosťami. Pri určovaní súvislej hmotnosti tkaniva sa uznáva, že tento pojem sa môže používať v počítačovej dozimetrii, môže však predstavovať ťažkosti pri priamych fyzikálnych meraniach. Môže sa použiť jednoduchá geometria, ako je objemová hmotnosť alebo sférická hmotnosť tkaniva.	Ú		
	LHV pre zmyslové účinky pri 0,3 GHz až 6 GHz

Táto LHV pre zmyslové účinky (tabuľka A2) súvisí so zabránením sluchovým účinkom spôsobeným vystavením hlavy impulznému mikrovlnnému žiareniu.	N	návrh NV SR		2. Limitná hodnota SAL pre zmyslové účinky pri frekvenciách od 0,3 GHz do 6 GHz

Limitná hodnota SAL (tabuľka A2) je stanovená na ochranu pred sluchovými účinkami v dôsledku expozície hlavy impulznému mikrovlnnému žiareniu.	Ú		
Tabuľka A2	LHV pre zmyslové účinky pri vystavení elektromagnetickým poliam od 0,3 do 6 GHz 
Frekvenčné pásmo	
Lokalizovaná špecifická absorpcia energie (SA)	

0,3 ≤ f ≤ 6 GHz	
10 mJ/kg–1 	

Poznámka A2 – 1:
 spriemerovanou hmotnosťou pri lokalizovanej SA je 10 g tkaniva.	N	návrh NV SR	Tabuľka A2	Limitná hodnota expozície SAL pre zmyslové účinky pri expozícii elektromagnetickým poliam od 0,3 GHz do 6 GHz
Frekvenčné pásmo	
SAL	

0,3 GHz ≤ f ≤ 6 GHz	
10 mJ/kg	

Poznámka:
Spriemerovanou hmotnosťou pri lokalizovanej hmotnostnej absorbovanej energii SA je 10 g tkaniva	Ú		
Tabuľka A3	LHV pre zdravotné účinky pri vystavení elektromagnetickým poliam od 6 GHz do 300 GHz 
Frekvenčné pásmo	
LHV pre zdravotné účinky súvisiace s hustotou výkonu	

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz	
50 W/m–2 	

Poznámka A3 – 1:
 Hustota výkonu sa spriemeruje na každých 20 cm2 vystavenej plochy. Priestorové maximálne hustoty výkonu spriemerované na 1 cm2 nesmú prekročiť 20-násobok hodnoty 50 W/m–2. Hustota výkonu od 6 do 10 GHz sa spriemeruje za interval akýchkoľvek 6 minút. Nad 10 GHz sa hustota výkonu spriemeruje za akýkoľvek interval trvajúci 68/f1,05 minút (pričom f je frekvencia v GHz), aby sa kompenzovala progresívne menšia hĺbka penetrácie s rastúcou frekvenciou.	N	návrh NV SR	Tabuľka A3	Frekvenčné pásmo	
SL [W/m]	

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz	
50 	

Poznámka:
Výkonová hustota S sa spriemeruje na každých 20 cm2 exponovanej plochy. Priestorové maximálne výkonové hustoty spriemerované na 1 cm2 nesmú prekročiť 20-násobok hodnoty 50 W/m. Výkonová hustota od 6 do 10 GHz sa spriemeruje za interval akýchkoľvek šesť minút. Nad 10 GHz sa výkonová hustota spriemeruje za akýkoľvek interval trvajúci 68/f 1,05 minút (pričom f je frekvencia v GHz), aby sa kompenzovala progresívne menšia hĺbka penetrácie s rastúcou frekvenciou.
	Ú		
	B.   AKČNÉ ÚROVNE (AÚ)
Na špecifikovanie akčných úrovní (AÚ), ktorých výška je stanovená tak, aby sa pri zjednodušenom posudzovaní zabezpečilo dodržiavanie príslušných LHV, alebo pri ktorých dosiahnutí sa musia prijať príslušné ochranné alebo preventívne opatrenia uvedené v článku 5, sa používajú tieto fyzikálne veličiny a hodnoty:
—	
AÚ(E) pre intenzitu elektrického poľa E časovo premenlivého elektrického poľa, ako sa uvádza v tabuľke B1,	

—	
AÚ(B) pre hustotu magnetického toku B časovo premenlivého magnetického poľa, ako sa uvádza v tabuľke B1,	

—	
AÚ(S) pre hustotu výkonu elektromagnetických vĺn, ako sa uvádza v tabuľke B1,

—	
AÚ(IC) pre kontaktný prúd, ako sa uvádza v tabuľke B2,

—	
AÚ(IL) pre končatinový prúd, ako sa uvádza v tabuľke B2.	

AÚ zodpovedajú vypočítaným alebo nameraným hodnotám poľa na pracovisku v neprítomnosti pracovníka, a to ako maximálne hodnoty na mieste pracovníka alebo určenej časti tela.	N	návrh NV SR		B. Akčné úrovne
Na určenie akčných hodnôt expozície (AHE), ktorých výška je stanovená tak, aby sa pri zjednodušenom posudzovaní zabezpečilo dodržiavanie príslušných limitných hodnôt expozície (LHE), alebo pri ktorých dosiahnutí sa musia prijať príslušné ochranné opatrenia alebo preventívne opatrenia podľa § 4, sa používajú tieto fyzikálne veličiny a hodnoty:

a)	pre časovo premenné elektrické polia sú stanovené akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea, uvedené v tabuľke B1,
b)	pre časovo premenné magnetické polia sú stanovené akčné hodnoty magnetickej indukcie Ba, uvedené v tabuľke B1,
c)	pre hustotu toku výkonu elektromagnetických vĺn sú stanovené akčné hodnoty Sa, uvedené v tabuľke B1,
d)	pre ustálený kontaktný elektrický prúd  sú stanovené akčné hodnoty kontaktného prúdu Ic,a, uvedené v tabuľke B2,
e)	pre elektrický prúd v končatinách sú stanovené akčné hodnoty indukovaného elektrického prúdu IL,a, uvedené v tabuľke B2.

Akčné hodnoty expozície (AHE) zodpovedajú vypočítaným alebo nameraným hodnotám poľa na pracovnom mieste v neprítomnosti zamestnanca a iných osôb ako maximálne hodnoty na mieste pracovníka alebo určenej časti tela.	Ú		
	Akčné úrovne (AÚ) vystavenia elektrickým a magnetickým poliam

AÚ(E) a AÚ(B) sú odvodené od hodnôt SAR alebo LHV hustoty výkonu (tabuľky A1 a A3) založených na prahoch, ktoré súvisia s vnútornými tepelnými účinkami spôsobenými vystavením (vonkajším) elektrickým a magnetickým poliam.	N	návrh NV SR		1. Akčné hodnoty expozície pre expozíciu elektrickým poliam a magnetickým poliam

Akčné hodnoty expozície (AHE) pre expozíciu elektrickým poliam a magnetickým poliam sú odvodené od limitných hodnôt hmotnostného absorbovaného výkonu SAR alebo od limitných hodnôt expozície hustoty toku výkonu S (tabuľky A1 a A3); sú založené na prahoch, ktoré súvisia s vnútornými tepelnými účinkami spôsobenými expozíciou (vonkajším) elektrickým a magnetickým poliam.	Ú		
Tabuľka B1	AÚ vystavenia elektrickým a magnetickým poliam od 100 kHz do 300 GHz 
Frekvenčné pásmo	
AÚ pre intenzitu elektrického poľa (E) [V/m–1] (efektívne hodnoty)	
AÚ pre intenzitu magnetického poľa (B) [μT] (efektívne hodnoty)	
AÚ hustoty výkonu (S) [W/m–2]	

100 kHz ≤ f < 1 MHz	
6,1 × 102 	
2,0 × 106/f	
—	

1 ≤ f < 10 MHz	
6,1 × 108/f	
2,0 × 106/f	
—	

10 ≤ f < 400 MHz	
61	
0,2	
—	

400 MHz ≤ f < 2 GHz	
3 × 10–3 f½ 	
1,0 × 10–5 f½ 	
—	

2 ≤ f < 6 GHz	
1,4 × 102 	
4,5 × 10–1 	
—	

6 ≤ f ≤ 300 GHz	
1,4 × 102 	
4,5 × 10–1 	
50	

Poznámka B1 – 1:
 f je frekvencia vyjadrená v hertzoch (Hz).
 
Poznámka B1 – 2:
 [AÚ(E)]2 a [AÚ(B)]2 sa priemerujú za šesťminútový interval. Pokiaľ ide o impulzy RF, špičková hustota výkonu spriemerovaná za šírku impulzu neprekročí 1 000-násobok príslušnej hodnoty AÚ(S). Pri multifrekvenčných poliach analýza vychádza zo súčtu, ako sa vysvetľuje v praktických pokynoch uvedených v článku 14.

 
Poznámka B1 – 3:
 AÚ(E) a AÚ(B) predstavujú maximálne vypočítané alebo namerané hodnoty na mieste pracovníka. Výsledkom je konzervatívne posúdenie vystavenia a automatické splnenie LHV vo všetkých nejednotných podmienkach vystavenia. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania LHV vykonávaného v súlade s článkom 4 v špecifických nejednotných podmienkach sa v praktických pokynoch uvedených v článku 14 stanovia kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa dodržiavanie LHV určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.

Poznámka B1 – 4:
 Hustota výkonu sa spriemeruje na každých 20 cm2 vystavenej plochy. Priestorové maximálne hustoty výkonu spriemerované na 1 cm2 nesmú prekročiť 20–násobok hodnoty 50 W/m–2. Hustota výkonu od 6 do 10 GHz sa spriemeruje za interval 6 minút. Nad 10 GHz sa hustota výkonu spriemeruje za akýkoľvek interval trvajúci 68/f1,05 minút (pričom f je frekvencia v GHz), aby sa kompenzovala progresívne menšia hĺbka penetrácie s rastúcou frekvenciou.	N	návrh NV SR	Tabuľka B1	Frekvenčné pásmo	
Ea [V/m ] (efektívne hodnoty)	
Ba [μT] (efektívne hodnoty)	
Sa
[V/m ]  	

100 kHz ≤ f < 1 MHz	
6,1  x 102	
2,0 x 106 /f	
-	

1 MHz ≤ f < 10 MHz	
6,1 x 108 /f	
2,0 x 106 /f	
-	

10 MHz ≤ f < 400 MHz	
61	
0,2	
-	

400 MHz ≤ f < 2 GHz	
3 x 10-3 f1/2	
1,0 x 10-5 f1/2	
-	

2 GHz ≤ f < 6 GHz	
1,4 x 102	
4,5 x 10-1	
-	

6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz	
1,4 x 102	
4,5 x 10-1	
50	

Poznámky:
1.	f je frekvencia vyjadrená hertzoch (Hz).

2.	Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea2 a magnetickej indukcie Ba2 zodpovedajú šesťminútovému intervalu. Pokiaľ ide o impulzy rádiovej frekvencie RF, špičková hustota toku výkonu spriemerovaná za šírku impulzu neprekročí 1 000-násobok príslušnej akčnej hodnoty expozície Sa. Pri multifrekvenčných poliach analýza vychádza zo súčtu, ako je vysvetlené v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou.

3.	Akčné hodnoty intenzity elektrického poľa Ea a magnetickej indukcie Ba predstavujú maximálne vypočítané alebo namerané hodnoty na mieste činnosti zamestnanca. Výsledkom je konzervatívne posúdenie expozície a automatické splnenie limitných hodnôt expozície (LHE) vo všetkých nejednotných podmienkach expozície. V záujme zjednodušenia posudzovania dodržania limitných hodnôt expozície vykonávaného v súlade s § 3 v špecifických nejednotných podmienkach sa v nezáväznej príručke osvedčených postupov pri expozícii elektromagnetickým poliam, vydanej Európskou komisiou, stanovujú kritériá priestorového spriemerovania meraných polí založené na zavedenej dozimetrii. V prípade veľmi lokalizovaného zdroja vzdialeného niekoľko centimetrov od tela sa dodržiavanie limitných hodnôt expozície určí dozimetricky, a to od prípadu k prípadu.

4.	Hustota toku výkonu sa spriemeruje na každých 20 cm2 exponovanej plochy. Priestorové maximálne hustoty toku výkonu spriemerované na 1 cm2 nesmú prekročiť 20–násobok hodnoty 50 W.m–2. 
5.	Pri posudzovaní zhody s akčnou hodnotou hustoty toku výkonu S od 6 do 10 GHz sa zistená hodnota hustoty toku  výkonu spriemeruje za interval šesť minút. Nad 10 GHz sa hustota toku výkonu spriemeruje za akýkoľvek interval trvajúci 68/f1,05 minút (pričom f je frekvencia v GHz), aby sa kompenzovala progresívne menšia hĺbka penetrácie s rastúcou frekvenciou.	Ú		
Tabuľka B2	AÚ pre ustálené kontaktné prúdy a indukované končatinové prúdy 
Frekvenčné pásmo	
AÚ pre ustálený kontaktný prúd (IC) [mA] (efektívne hodnoty)	
AÚ pre indukovaný končatinový prúd v akejkoľvek končatine (IL) [mA] (efektívne hodnoty)	

100 kHz ≤ f < 10 MHz	
40	
—	

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz	
40	
100	

Poznámka B2 – 1:
 [AÚ(IL)]2 sa priemeruje za šesťminútový interval	N	návrh NV SR		Akčné hodnoty kontaktného elektrického prúdu Ic,a a indukovaného elektrického prúdu IL,a v ktorejkoľvek končatine
Frekvenčné pásmo	
Ic,a [mA]
(efektívne hodnoty)	
IL,a [mA]
(efektívne hodnoty)	

100 kHz ≤ f < 10 MHz	
40	
-	

10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz	
40	
100	

Poznámka:
Akčná hodnota indukovaného elektrického prúdu IL,a v končatinách zodpovedá šesťminútovému intervalu expozície.
	Ú