Title: Výsledky pripomienkového konania
Author: Juraj Oravec
Last saved by: spano
Company: VUS

V Y H O D N O T E N I E 

medzirezortného konferenčného pripomienkového konania

	Materiál „Návrh zmien Národnej tabuľky frekvenčného spektra“ bol v rámci medzirezortného konferenčného pripomienkového konania prerokovaný na MO SR, MV SR, SIS, TÚ SR a Rade SR pre vysielanie a retransmisiu.  Všetky pripomienky mali všeobecný charakter (neboli zásadné). Všetky akceptované pripomienky boli zapracované do NTFS. Neakceptované pripomienky boli prekonzultované a vysvetlené.
	
Materiál sa predkladá na rokovanie vlády SR bez rozporov.

Výsledky pripomienkového konania
rozdielovej slovenskej verejnej verzie NTFS 
Organizácia | Pripomienky | Stanovisko zhotoviteľa | Odôvodnenie / poznámka

TÚ SR
(E-mail zo dňa 21.5.03)

Spoločným textom k celej rozdielovej verzii uviesť:
a)	Vo všetkých poznámkach RR sa vypúšťa písmeno S (napr. 5.55 namiesto S5.55).
b)	Výraz „námorný“ sa nahrádza výrazom „plavebný“.
c)	Názvy zložiek, ktoré majú v NTFS vymedzené frekvencie, sa uvádzajú do súladu s aktuálnym stavom.

A

A
A

zapracované do ntfs

zapracované do ntfs
zapracované do ntfs
(napr. miesto „ŽSR“ je v NTFS uvedené „železničná dopravy“; miesto „Dunajplavba“ je „plavba po Dunaji“; miesto „Zbor požiarnej ochrany“ je „Hasičský a záchranný zbor“ atď.

TÚ SR | V tabuľke je vo všetkých úsekoch pridelených pre zariadenia LPD, krytých všeobecným povolením VPR – 05/2001, vynechané označenie „nešpecifikované“. Toto je ale oficiálny výraz (pozri prílohu č. 1 ERC/REC 70-03, na ktorej je uvedené VPR založené), preto ho odporúčame ponechať. | A | zapracované do ntfs
| V úseku 68,0 - 74,8 MHz je duplicitne uvedené PMR. | A | duplicita odstránená
| V úseku 156,8375 – 174 MHz vynechať poznámku. Toto pridelenie je v kompetencii regulátora, nie je potrebné uvádzať v NTFS. | A | po vyjasnení si pripomienky so zástupcom TÚ SR je vynechané: „170,475 a 172,00 MHz, bezdrôtový obecný rozhlas“

V prípade, kde pre terminálové stanice je všeobecné povolenie (NMT 450, GSM900, DCS 1800, R-GSM, FWA v pásmach 3,5, 10, 26 a 29 GHz), nie je možné toto uvádzať obecne aj v úseku pre základňové stanice.

A

zapracované do ntfs
(terminológia je zosúladená so všeobecnými povoleniami)

| Ostatné pripomienky ku konkrétnym  položkám tabuľky sú vyznačené v priložených častiach tabuľky, spolu na 30-tich stranách. | A | zapracované do ntfs