SMERNICA RADY 92/42/EHS
z 21. mája 1992
o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá
	Návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č.433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2002 Z. z.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Člá-nok	Text	Spôsob harmo-nizácie	Čís-lo	Člá-nok	Text	Zhoda	Adminis-tratívna infraštruk-túra	Pozn.	
1	Táto smernica, ktorá vychádza z programu SAVE na podporu úspor energie v spoločenstve, stanovuje požiadavky účinnosti nových teplovodných kotlov na tekuté alebo plynné palivo s menovitým výkonom od 4 kW do 400 kW, ďalej len „kotly“.
	N		§1 ods.1,2	           (1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 6
 (2)Toto nariadenie sa vzťahuje na teplovodné kotly, ktorými sa rozumejú kombinované tepelné jednotky, ktoré sa skladajú z kotlového telesa a horáka, určené na ohrev vody tepelnou energiou získanou spaľovaním kvapalných palív alebo plynných palív s výkonom 4 až 400 kW vrátane (ďalej len „kotol“) a na horáky a kotlové telesá určené na montáž do kotlov, ak sú samostatne uvádzané na trh (ďalej len „základné komponenty“).
	Ú			
2	V zmysle tejto smernice sú:
- kotol: zariadenie na výrobu tepla, skladajúce sa z kotla a horáka, slúžiace na prenos uvoľneného tepla spaľovaním na vodu;
- prístroje:
- kotol, ktorý treba vybaviť horákom,
- horák určený pre vybavenie kotla;
- menovitý výkon v kW: určený výrobcom, ako dodržať sa majúci garantovaný najväčší tepelný výkon pri zohľadnení stupňa účinnosti dodaného výrobcom;
- stupeň účinnosti v %: pomer medzi teplom odovzdaným kotlovej vode a produktom zo spodnej výhrevnosti (pri konštantnom tlaku) paliva krát množstvo paliva spotrebované na časovú jednotku;
- čiastočné zaťaženie v %: pomer medzi užitočným výkonom kotla prevádzkovaného prerušovane alebo s výkonom pod menovitý výkon a týmto menovitým výkonom;
- priemerná teplota kotla: stredná teplota vody na vstupe a výstupe z kotla;
- bežný kotol: kotol, u ktorého sa priemerná prevádzková teplota môže obmedziť jeho vyložením;
- spätný kotol: kotol na zásobovanie zariadenia ústredného kúrenia a na inštaláciu v otvorenom komíne (fire-place recess) ako časť zariadenia skladajúceho sa zo spätného kotla (back-boiler) a spaľovania plynu;
- kotol s nízkou teplotou: kotol, ktorý môže fungovať nepretržite so vstupnou teplotou 35-400 C a v ktorom za určitých okolností môže prísť ku kondenzácii. Sem patria aj kotle na tekuté palivo;
- spaľovací kotol: kotol konštruovaný na permanentnú kondenzáciu veľkej časti vodnej pary obsiahnutej v odpadovom plyne;
- kotol na inštaláciu v obytnom priestore: kotol s menovitým výkonom menším ako 37 kW, dimenzovaný na vykurovanie priestoru, v ktorom je inštalovaný; teplo je vyžarované stenami kotla, má otvorenú expanznú nádrž, prítok vody je zabezpečený prirodzenou gravitačnou cirkuláciou; na vonkajšej strane má kotol vytlačený pokyn, že sa musí namontovať v obytnom priestore.
	N		§ 2	Do skupiny určených výrobkov „teplovodné kotly“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria kotly a základné komponenty, pričom na účely tohto nariadenia sa:
a) štandardným kotlom rozumie kotol, pre ktorý môže byť stredná hodnota teploty vody obmedzená jeho konštrukciou,
b) nízkoteplotným kotlom rozumie kotol, ktorý môže trvalo pracovať s teplotou dodávanej vody 35 až 40 °C, v ktorom môže za určitých podmienok dochádzať ku kondenzácii ( rozumie sa tým aj kondenzačný kotol na tekuté palivo),
c) kondenzačným kotlom na plynné palivá rozumie kotol, v ktorom dochádza k trvalej kondenzácii veľkej časti vodných pár obsiahnutých v spalinách,
d) menovitým výkonom (vyjadreným v kW) rozumie tepelný výkon stanovený a zaručovaný výrobcom alebo splnomocnencom, ktorý je možné dosiahnuť počas ustálenej prevádzky kotla a pri účinnosti udávanej výrobcom alebo splnomocnencom,
e) účinnosťou vyjadrenou v percentách rozumie pomer medzi tepelným výkonom odovzdaným vode v kotle a zodpovedajúcim tepelným príkonom, ktorý je súčinom výhrevnosti paliva pri konštantnom pretlaku a spotreby paliva za jednotku času,
f) čiastočným výkonom vyjadreným v percentách rozumie pomer medzi výkonom kotla a menovitým výkonom, ak kotol pracuje prerušovane alebo s výkonom nižším ako je menovitý výkon,
g) strednou hodnotou teploty vody kotla rozumie aritmetický priemer medzi teplotou vody na vstupe a výstupe z kotla,
h) podporným kotlom je kotol určený na zásobovanie systému ústredného kúrenia, ktorý má byť inštalovaný v priestore odťahu spalín ako časť sústavy podporného kotla a kúreniska na plynné palivo.“
i) kotlom určeným na inštaláciu v obytnom priestore rozumie kotol s najvyšším menovitým tepelným výkonom 37 kW konštruovaný tak, že sálaním tepla zo spotrebiča s otvorenou expanznou nádobkou sa odovzdáva teplo do tej časti obytného priestoru, v ktorom je kotol inštalovaný a na dodávku teplej vody sa využíva samotiažny obeh, pričom takéto kotly majú na svojom plášti jednoznačne uvedené, že sú určené na inštaláciu v obytnom priestore.	Ú			
3	(1) Táto smernica sa nevzťahuje na:
- teplovodné kotle na rôzne palivo, medzi iným aj na tuhé palivo;
- zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody;
- kotle určené na používanie palív, ktorých vlastnosti sa značne odchyľujú od bežne obchodovaných tekutých a plynných palív (zvyškový priemyselný plyn, bioplyn atď.);
- kuchynské sporáky a prístroje určené hlavne na vykurovanie priestorov, v ktorých sú inštalované, ale aj na dodávku teplej vody pre ústredné kúrenie a úžitkové účely;
- prístroje s menovitým výkonom pod 6 kW na zásobovanie akumulačného systému teplej vody s gravitačnou cirkuláciou;
- jednotlivo vyrábané kotle;

(2) Pri kotloch s dvojitou funkciou - vykurovanie priestoru a príprava teplej vody - sa požiadavky na stupeň účinnosti podľa článku 5 (1) týkajú iba funkcie vykurovania.
	N		§ 3	Toto nariadenie sa nevzťahuje na:
a) teplovodné kotly, ktoré môžu spaľovať iné ako kvapalné palivá alebo plynné palivá, vrátane teplovodných kotlov spaľujúcich pevné palivá,
b) zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody (prietokové ohrievače),
c) kotly určené na palivá, ktorých vlastnosti sa podstatne líšia od vlastností bežne distribuovaných kvapalných palív alebo plynných palív, ako je napríklad priemyselný odpadový plyn, bioplyn a pod.,
d) sporáky a spotrebiče určené najmä na vykurovanie priestoru, v ktorom sú inštalované, ktorých vedľajšou funkciou je aj dodávka teplej vody na ústredné kúrenie a dodávka teplej úžitkovej vody,
e) spotrebiče s menovitým výkonom nižším ako 6 kW so samotiažovým obehom, ktoré sú určené iba na prípravu zásobnej teplej úžitkovej vody,
f) kotly vyrábané jednotlivo.	Ú			
4	(1) Členské štáty nesmú na svojom území zakázať, obmedzovať alebo zabraňovať zavádzaniu na trh a uvádzaniu do prevádzky prístrojov a kotlov zodpovedajúcich požiadavkám tejto smernice, ak nie je v zmluvách alebo v iných smerniciach, alebo v právnych predpisoch spoločenstva uvedené niečo iné.
(2) Členské štáty musia urobiť potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli byť prevádzkované len kotle zodpovedajúce požiadavkám na stupeň účinnosti podľa článku 5 (1) a podmienkam na uvedenie do prevádzky, ktoré sa stanovia podľa miestnych klimatických daností ako aj energetických znakov a znakov používania budovy.
(3) Členské štáty, kde sa v dobe prijatia tejto smernice značne rozširujú spätné kotly (back-boilers) a/alebo kotle na inštaláciu v obytnom priestore dovolia ich uvádzanie do prevádzky, pokiaľ stupeň účinnosti ako pri menovitom výkone ako aj pri čiastočnom zaťažení 30% nie je o viac ako 4% pod požiadavkami stanovenými v článku 5 (1) pre bežné kotle.
(4) Účinky ustanovení odsekov 2 a 3 bude komisia trvale kontrolovať a skúmať v rámci správy, ktorá sa má predkladať podľa článku 10. Na tento účel posielajú členské štáty komisii potrebné informácie, aby táto mohla predkladať rade návrhy na zmeny a doplnky predpokladané v článku 10, ktorými sa každopádne zabezpečí v spoločenstve efektívne využívanie energie a voľný obchod s kotlami.	N			Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a §12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje (ďalej pokračuje text návrhu nariadenia vlády):	Ú			
5	(1) Kotle musia zodpovedať určitým požiadavkám stupňa účinnosti:
- pri menovitom výkone, t.j. za prevádzky, pri ktorej menovitý výkon Pn vyjadrený v kW a pri priemernej teplote vody v kotle 70°C
a
- pri čiastočnom zaťažení, t.j. v prevádzke pri 30% zaťažení a priemernej teplote vody v kotle odlišnej podľa typu kotla.
Nasledujúca tabuľka ukazuje stupeň účinnosti, ktorý treba vždy dodržať.
.....tabuľka č.1 je pod tabuľkou.........

(2) V zosúladených normách vypracovaných na objednávku komisie v súlade so smernicou 83/189/EHS a smernicou 88/182/EHS) týkajúcich sa požiadaviek tejto smernice sú zvlášť stanovené skúšobné metódy pre výrobu a meranie. Do požiadaviek stupňa účinnosti sa musia začleniť primerané tolerancie
	N

N	

	§4 ods.1

  § 4 ods.2

§ 4 ods.3	(1)	Technické požiadavky na účinnosť kotlov, ktoré kotly spĺňajú pri
a)	menovitom výkone, t.j. prevádzke pri menovitom výkone Pn vyjadrenom v kW, a pri priemernej teplote vody kotla 70 °C a
b)	čiastočnom výkone, t.j. prevádzke pri 30 % čiastočnom výkone pri priemernej teplote vody kotla, ktorá sa líši v závislosti od typu kotla, sú uvedené v tejto tabuľke

........tabuľka č. 1 je pod tabuľkou......

(2)	Pre kombinované kotly, t. j. kotly určené na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody sa technické požiadavky podľa odseku 1 týkajú iba funkcie vykurovania.
(3)	Podporné kotly a kotly určené na inštaláciu v obytnom priestore spĺňajú technické požiadavky tak pri menovitom výkone, ako aj pri 30% čiastočnom výkone podľa odseku 1 pre štandardné kotly znížené o 4%.
(4)	Základné komponenty majú také vlastnosti, aby z nich zostavený kotol spĺňal technické požiadavky na účinnosť podľa odseku 1.
(5)	Metódy overovania účinnosti kotlov sú uvedené v harmonizovaných slovenských technických normách podľa § 5 ods. 5 zákona.
(6)	Ak vlastnosti  kotlov sú v  súlade s  harmonizovanoou slovenskou  technickou  normou, ktorá sa týka účinnosti kotlov, spĺňajú technické požiadavky podľa odseku 1.	Ú

	

		
6	(1) Členské štáty sa môžu rozhodnúť používať špecifický systém značiek podľa postupu článku 7, z ktorého jasne vynikne príslušná efektívnosť energie kotla. Tento systém platí pre kotle s výkonnosťou nad požiadavkami účinnosti uvedenými v článku 5 (1) pre bežné kotle.
Ak je stupeň účinnosti pri menovitom výkone a stupeň účinnosti pri čiastočnom zaťažení rovnaký alebo väčší ako zodpovedajúce hodnoty pre bežné kotle, dostane kotol označenie „*“ podľa vzoru uvedeného v prílohe I oddiel 2.
Ak je stupeň účinnosti pri menovitom výkone a stupeň účinnosti pri čiastočnom zaťažení o tri alebo o viac bodov nad príslušnými hodnotami určenými pre bežný kotol, dostane tento kotol označenie „**“.
Pri každom ďalšom prekročení o tri body pri menovitom výkone a pri čiastočnom zaťažení možno pridať ďalšie označenie „*“ podľa vyobrazenia v prílohe II.
(2) Členské štáty nesmú povoliť žiadne iné označenie, ktoré by sa mohlo zameniť s označením uvedeným v odseku 1.
	N		§ 7	Výrobca alebo jeho splnomocnenec je oprávnený označiť kotol symbolom účinnosti uvedeným v prílohe č. 1, alebo symbolmi podľa prílohy č. 2, ak sa pri posudzovaní zhody postupmi uvedenými v § 5 preukáže dosiahnutie účinnosti zodpovedajúcej technickým požiadavkám alebo dosiahnutie vyššej účinnosti takto:
a) ak je účinnosť kotla pri menovitom výkone a tiež pri čiastočnom výkone rovná alebo vyššia ako príslušné hodnoty pre štandardný kotol, môže byť kotol označený symbolom „“ (jednou päťcípou čiernou hviezdičkou),
b) ak je účinnosť kotla pri menovitom výkone a tiež pri čiastočnom výkone o tri alebo viac percent vyššia ako príslušné hodnoty pre štandardný kotol, môže byť kotol označený symbolom „“ (dvoma päťcípymi čiernymi hviezdičkami),
c) každé ďalšie trojpercentné zvýšenie účinnosti pri menovitom výkone a tiež pri čiastočnom výkone umožňuje použitie ďalšieho symbolu „“.
	Ú			
7	(1) Členské štáty vychádzajú z toho, že kotle spĺňajú základné požiadavky stupňa účinnosti podľa článku 5 (1), keď zodpovedajú zosúladeným normám, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a pre ktoré členské štáty uverejnili referenčné čísla svojich noriem.
Tieto kotle musia byť vybavené označením CE podľa prílohy I oddiel 1 a prehlásením ES o zhode.
(2) Zhoda sériovo vyrobených kotlov sa osvedčí nasledovne:
- skúškou stupňa účinnosti vzorového kotla podľa modulu B uvedeného v prílohe III,

- prehlásením o zhode so schváleným typom podľa modulov C, D alebo E podľa prílohy IV.
Pri plynových kotloch zodpovedajú postupy vyhodnocovania zhody stupňa účinnosti postupom vyhodnocovania zhody s požiadavkami na bezpečnosť v rámci smernice 90/396/EHS.
(3) Pred zavedením na trh sa musia samostatne označené prístroje opatriť značkou CE a prehlásením ES o zhode, v ktorom sú stanovené parametre, ktoré po ich zmontovaní umožňujú dosiahnuť stupeň účinnosti stanovený v článku 5 (1).
(4) Označenie CE na potvrdenie zhody s požiadavkami tejto smernice a ostatnými ustanoveniami pre udelenie označenia CE, ako aj nápisy podľa prílohy I sa majú na kotloch a prístrojoch urobiť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Na týchto prístrojoch sa nesmú urobiť žiadne iné značky, znaky alebo údaje, ktorých význam alebo grafická úprava by sa dali zameniť s označením CE.
	N

	

	§ 5

§ 6 	(1)	Pred uvedením sériovo vyrábaných kotlov a základných komponentov na trh zabezpečuje výrobca alebo splnomocnenec posúdenie zhody s technickými požiadavkami tohto nariadenia preskúšaním typu podľa prílohy č. 3 a ďalej potom podľa svojej voľby týmito postupmi posudzovania zhody podľa § 12 ods. 3 zákona:
a)	overovaním zhody výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 4 bod I,
b)	posudzovaním systému kvality výroby podľa prílohy č. 4 bod II,
c)	posudzovaním systému výstupnej kontroly kvality výrobkov podľa prílohy č. 4. bod III.

(2) Pri kotloch a základných komponentoch, ktoré sa uvádzajú na trh samostatne, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu pojem "skúška typu" nahrádza pojmom "ES skúška typu" a pojmom "certifikát typu" sa nahrádza pojmom "ES certifikát typu".    

(2)	Na kotly spaľujúce plynné palivá a ich základné komponenty sa použijú postupy posudzovania zhody, ktoré sú uvedené v technickom predpise.
(3)	Doklady o použitom postupe posudzovania zhody podľa § 13 ods. 3 zákona zahŕňajú technickú dokumentáciu podľa bodu 3 prílohy č. 3, dokumenty a certifikáty vydané pri posudzovaní zhody autorizovanou osobou.	Ú		

	
8	(1) Každý členský štát oznámi komisii a iným členským štátom miesta, ktoré určil na vykonanie úloh v rámci postupu článku 7 (ďalej len „vymenované miesta“).
Komisia pridelí týmto miestam poznávacie číslo a upovedomí o tom členské štáty. 
Zoznamy vymenovaných miest uverejní rada v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a budú sa priebežne dopĺňať.
(2) Členské štáty používajú pri vymenovaní miest minimálne kritériá stanovené v prílohe V. 
Miesta, ktoré spĺňajú kritériá v príslušných zosúladených normách, spĺňajú aj kritériá tejto prílohy.
(3) Členský štát, ktorý vymenoval jedno miesto, musí vziať vymenovanie späť, keď zistí, že toto miesto už nezodpovedá kritériám uvedeným v odseku 2. Okamžite o tom upovedomí ostatné členské štáty a komisiu a vymenovanie vezme späť.
	N			§ 11 a § 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,	Ú			
9	(1) Členské štáty prijmú a uverejnia potrebné predpisy k 1. januáru 1993, aby urobili zadosť tejto smernici. Ihneď o tom upovedomia komisiu.
Tieto predpisy budú používať od 1. januára 1994.
Keď členské štáty vydajú predpisy podľa odseku 1, odvolajú sa na túto smernicu v samotných predpisoch alebo urobia odkaz na túto smernicu pri ich úradnom uverejnení. Spôsob odkazu stanovia členské štáty samy.
(2) Členské štáty do 31. decembra 1997 dovolia, aby boli uvedené na trh a do prevádzky prístroje, ktoré zodpovedajú predpisom a normám na ich území platným v dobe prijatia tejto smernice.	N		§ 9

§ 10	Kotly a základné komponenty, ktoré budú uvedené na trh po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, môžu namiesto technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením spĺňať požiadavky na ich vlastnosti ustanovené doterajšími predpismi, najdlhšie do 31. decembra 2002.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
	Ú			
10	Tri roky po nadobudnutí platnosti tejto smernice predloží komisia Európskemu parlamentu a rade správu o dosiahnutých výsledkoch. K správe sa pripoja návrhy na zmeny tejto smernice, ktoré treba vykonať na základe týchto výsledkov a dosiahnutého technického pokroku.
	n.a							
11	Táto smernica je adresovaná členským štátom.
V Bruseli 21. mája 1992
 
                               Za radu predsedu
                             Luis MIRA AMARAL

	n.a.							

Prílo-ha I	PRÍLOHA 1
OZNAČENIA ZHODY A ĎALŠIE ŠPECIFICKÉ OZNAČENIA

1. Označenie zhody
Označenie zhody sa skladá z písmen CE podľa vyobrazeného symbolu a dvoch posledných číslic roka, v ktorom bola značka pripojená.

2. Ďalšie špecifické označenia
Značka energetickej účinnosti priznaná podľa článku 6 tejto smernice zodpovedá nasledujúcemu symbolu: 

	N	

	

Prí-loha 1	

§ 21 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
SYMBOL ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
Symbol energetickej účinnosti podľa § 7 má túto grafickú podobu:

	Ú			
Prílo-ha II	PRÍLOHA II
PRIZNANIE ZNAČKY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
Požiadavky na účinnosť, ktoré sa musia splniť pri menovitom  zaťažení aj pri čiastočnom zaťažení 0,3 Pn
......tabuľka č.2 je pod tabuľkou.......
	N		Prí-loha 2	
OZNAČOVANIE KOTLOV PODĽA ICH ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
Symboly, ktorými možno podľa § 7 označovať kotol, ak spĺňa zodpovedajúce technické požiadavky na účinnosť pri menovitom a tiež pri čiastočnom výkone:
.....tabuľka č 2 je pod tabuľkou........	Ú			
Prílo-ha III	PRÍLOHA III
Modul B: typová skúška ES
1. Tento modul opisuje časť postupu, v ktorom vymenované miesto preskúša a potvrdí, že vzor reprezentujúci príslušnú výrobu zodpovedá príslušným predpisom tejto smernice.
2. Návrh na preskúšanie modulu ES podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec v spoločenstve podľa svojho výberu niektorému vymenovanému miestu.
Návrh musí obsahovať:
- meno a adresu výrobcu a keď návrh podáva splnomocnenec, aj jeho meno a adresu;
- písomné prehlásenie, že ten istý návrh nebol podaný na žiadne iné vymenované miesto;
- technické podklady podľa oddielu 3.
Navrhovateľ dá vymenovanému miestu k dispozícii reprezentatívnu vzorku za príslušnú výrobu (ďalej len „typ“). Vymenované miesto si môže vyžiadať ďalšie vzorky, ak ich potrebuje na vykonanie skúšobného programu.
3. Technické podklady musia umožňovať vyhodnotenie súladu výrobku s požiadavkami tejto smernice. Musia obsahovať pre vyhodnotenie v potrebnom rozsahu návrh, výrobu a činnosť výrobku a ďalej musia obsahovať nasledujúce, pokiaľ je to pre vyhodnotenie potrebné:
- všeobecný opis typu;
- návrhy, výrobné výkresy a plány konštrukčných dielov, montážne podskupiny, spínacie obvody atď.;
- opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov a plánov ako aj spôsobu funkcie výrobku;
- zoznam celkom alebo čiastočne použitých noriem, uvedených v článku 5 (2), ako aj opis zvolených riešení na splnenie základných požiadaviek, pokiaľ nie sú použité v normách uvedených v článku 5;
- výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok atď.;
- správy o vykonaní skúšok.
4. Vymenované miesto
4.1. preskúša technické podklady, preverí, či bol typ vyrobený v súlade s technickými podkladmi a zistí, ktoré konštrukčné diely boli navrhnuté podľa príslušných ustanovení noriem vymenovaných v článku 5 (2) a ktoré podľa týchto noriem navrhnuté neboli;
4.2. vykonáva príslušné skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať, aby sa zistilo, či riešenia zvolené výrobcom spĺňajú základné požiadavky tejto smernice, pokiaľ sa nepoužili normy uvedené v článku 5 (2);
4.3. vykonáva zodpovedajúce skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať na zistenie, či boli príslušné normy použité správne, pokiaľ sa výrobca rozhodol ich použiť;
4.4. dohodne s navrhovateľom miesto, na ktorom sa majú vykonať skúmania a potrebné skúšky.
5. Keď typ zodpovedá ustanoveniam tejto smernice, vystaví vymenované miesto navrhovateľovi osvedčenie o vykonaní typovej skúšky ES. Toto osvedčenie obsahuje meno a adresu výrobcu, výsledky skúšky, prípadné podmienky pre platnosť osvedčenia a údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu.
K osvedčeniu je priložený zoznam dôležitých technických údajov, ktorého kópia je uschovaná na vymenovanom mieste.
Ak vymenované miesto odmietne vystaviť výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi v spoločenstve osvedčenie o typovej skúške, toto odmietnutie riadne zdôvodní.
Musí sa vypracovať doložka pre odvolacie konanie.
6. Navrhovateľ upovedomí vymenované miesto, ktorému zaslal technické podklady na osvedčenie typovej skúšky ES o všetkých zmenách na schválenom výrobku, ktoré potrebujú nové schválenie, pokiaľ tieto zmeny môžu vplývať na súlad so základnými požiadavkami, alebo predpísanými podmienkami pre používanie produktu. Tento nový súhlas sa udelí vo forme doplnenia pôvodného osvedčenia o typovej skúške ES.
7. Každé vymenované miesto zasiela ostatným vymenovaným miestam príslušné údaje o osvedčeniach o typovej skúške ES a vystavených resp. odobratých doplnkoch.
8. Ostatné vymenované miesta môžu dostať kópie osvedčení o typových skúškach ES a/alebo doplnky. Ostatným vymenovaným miestam sa dajú k dispozícii aj prílohy osvedčení.
9. Výrobca alebo jeho splnomocnenec v spoločenstve uschová spolu s technickými podkladmi kópiu osvedčenia o typovej skúške ES aj s doplnkami minimálne po dobu 10 rokov po vyrobení posledného výrobku. Ak nie je v spoločenstve usadený ani výrobca ani jeho splnomocnenec, pripadne povinnosť úschovy technických podkladov osobe zodpovednej za zavedenie výrobku na trh spoločenstva.

	N		Príloha 3	PRESKÚŠANIE TYPU
1.	Preskúšanie typu je postup, pri ktorom autorizovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že vzorka kotla alebo základného komponentu predstavujúca predpokladanú výrobu alebo dovoz  spĺňa príslušné ustanovenia tohto nariadenia.
2.	Výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytuje autorizovanej osobe, ktorú si  vyberie:
2.1	Identifikačné údaje, v prípade splnomocnenca aj identifikačné údaje o výrobcovi..
2.2	Písomné vyhlásenie, že zmluva o vykonaní preskúšania typu nebola uzatvorená s inou autorizovanou osobou.
2.3	Technickú dokumentáciu, ktorej obsah je uvedený v bode 3.
2.4	Reprezentatívnu vzorku predpokladanej výroby alebo dovozu (ďalej iba „typ“). Autorizovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky, ak je to potrebné na vykonanie skúšok.
3.	Technická dokumentácia zahŕňa údaje vzťahujúce sa na návrh, výrobu a prevádzku kotla nevyhnutné pre posúdenie zhody kotla s požiadavkami tohto nariadenia a obsahuje:
a) všeobecný opis typu,
b) koncepčný návrh, výrobné výkresy, výkresy zostáv, podzostáv a obvodov, nevyhnutné na posúdenie zhody,
c) opisy a vysvetlenia nevyhnutné na porozumenie výkresom a grafom a prevádzke (činnosti) kotla,
d) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem použitých úplne alebo čiastočne a opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek tam, kde uvedené normy neboli použité,
e) výsledky vykonaných návrhových výpočtov alebo skúšok,
f) protokoly o preskúšaní.
4.	Autorizovaná osoba
4.1	Preskúma technickú dokumentáciu, overí, či bol typ vyrobený v súlade s touto dokumentáciou a identifikuje prvky, ktoré boli navrhnuté podľa príslušných ustanovení harmonizovaných slovenských technických noriem, ako aj súčasti, ktoré boli navrhnuté bez použitia príslušných ustanovení týchto noriem.
4.2	Vykoná alebo nechá vykonať príslušné overenia a nevyhnutné skúšky na zistenie, či tam, kde sa nepoužili harmonizované slovenské technické normy, riešenie prijaté výrobcom spĺňa základné požiadavky.
4.3	Vykoná alebo nechá vykonať príslušné overenia a nevyhnutné skúšky na zistenie, či tam, kde sa  zvolilo použitie príslušných harmonizovaných slovenských technických noriem, sa tieto skutočne použili.
4.4	Odsúhlasí s výrobcom alebo splnomocnencom, kde sa majú overenia a potrebné skúšky vykonať.
4.5	Ak typ spĺňa príslušné ustanovenia tohto nariadenia, autorizovaná osoba vystaví  výrobcovi alebo splnomocnencovi  certifikát typu. Certifikát typu obsahuje identifikačné údaje o výrobcovi alebo splnomocnencovi, závery skúšok a nevyhnutné údaje na identifikáciu certifikovaného typu. K certifikátu typu sa prikladá zoznam príslušnej časti technickej dokumentácie, ktorej jedna kópia zostáva uložená u autorizovanej osoby. Ak autorizovaná osoba odmietne výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi vystaviť certifikát typu, uvedie podrobné dôvody takého odmietnutia v správe, ktorú mu odovzdá.
5.	Výrobca kotla  alebo základného komponentu alebo jeho splnomocnenec, ktorý vlastní uvedenú technickú dokumentáciu k certifikovanému typu, informuje autorizovanú osobu o akejkoľvek zmene certifikovaného typu. Ak takéto zmeny môžu ovplyvniť zhodu so základnými požiadavkami alebo výrobcom či splnomocnencom určené podmienky na použitie kotla, autorizovaná osoba vykoná dodatočné zistenia, ktorých výsledky uvedie v dodatku k certifikátu typu.
6.	Autorizovaná osoba musí oznámiť dôležité  informácie týkajúce sa vydaných a zrušených certifikátov skúšky typu a dodatkov k certifikátom   iným autorizovaným osobám .
7.	Autorizovaná osoba môžu dostať kópie certifikátov typu alebo jeho dodatkov. Dodatky k certifikátom musia byť k dispozícii všetkým  autorizovaným osobám.  

	Ú			
Prílo-ha IV	PRÍLOHA IV
Modul C: Zhoda s typom
1. Tento modul opisuje časť postupu, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec v spoločenstve zisťuje a prehlasuje, že príslušné prístroje zodpovedajú typu ES a spĺňajú požiadavky smernice, ktorá pre ne platí. Výrobca dá na každý prístroj značku CE a vystaví prehlásenie o zhode.
2. Výrobca urobí všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zaručoval súlad vyrobených produktov so spôsobom konštrukcie opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a s príslušnými platnými požiadavkami tejto smernice.
3. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu prehlásenia o súlade minimálne po dobu 10 rokov po vyrobení posledného výrobku.
Ak ani výrobca ani jeho splnomocnenec v spoločenstve nesídli pripadne táto povinnosť zachovania technických podkladov osobe zodpovednej za zavedenie výrobku na trh spoločenstva.
4. Miesto vybrané výrobcom vykonáva v ľubovoľných intervaloch neočakávané skúšky výrobku alebo nechá tieto skúšky urobiť. Preskúma sa vhodná vzorka vyrábaných produktov vybraná na mieste niektorým vymenovaným miestom. Ďalej sa vykonajú vhodné skúšky podľa príslušných noriem vymenovaných v článku 5 (2), aby sa preskúšal súlad výrobkov s požiadavkami príslušnej smernice. Ak nesúhlasí jeden alebo viac skúšaných výrobkov s týmito normami, vymenované miesto urobí vhodné opatrenia.

Modul D: Zabezpečenie kvality výroby
1. Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca plniaci povinnosti podľa oddielu 2, zabezpečuje a prehlasuje, že príslušné prístroje zodpovedajú typu opísanému v osvedčení o typovej skúške ES a spĺňajú požiadavky tejto smernice. Výrobca opatrí každý prístroj značkou CE a vystaví prehlásenie o zhode. K značke CE sa pripojí identifikačný symbol vymenovaného miesta zodpovedného za kontrolu podľa oddielu 4.
2. Výrobca udržuje schválený systém zabezpečovania kvality pre výrobu, konečný odber a skúšku podľa oddielu 3 a podlieha kontrole podľa oddielu 4.

3. Systém zabezpečovania kvality
3.1. Výrobca navrhne niektorému z vymenovaných miest podľa svojej voľby vyhodnotenie svojho systému zabezpečovania kvality pre príslušné prístroje.
Takýto návrh obsahuje:
- všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii prístrojov;
- podklady pre systém zabezpečovania kvality;
- technické podklady schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovej skúške ES.
3.2. Systém zabezpečenia kvality musí zaručovať súlad prístrojov s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške ES a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.
Všetky výrobcom zohľadnené podklady, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto podklady pre systém zabezpečovania kvality majú zabezpečiť, aby programy zabezpečovania kvality, plány, príručky a správy boli vypracovávané jednotne. Zvlášť musia obsahovať primeraný opis nasledujúcich bodov:
- kvalitatívnych cieľov, organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite prístrojov;
- výrobných postupov, kontroly kvality a techniky zabezpečovania kvality a iných systematických opatrení;
- kontroly a skúšok, ktoré sa vykonajú pred-, počas- a po skončení výroby (s uvedením frekvencie ich vykonania);
- podkladov zabezpečovania kvality, ako sú kontrolné správy, skúšobné a ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.;
- prostriedkov, ktorými možno kontrolovať vykonávanie systému kvality.

3.3. Vymenované miesto vyhodnotí systém zabezpečovania kvality, aby zistilo, či sú splnené požiadavky uvedené v oddieli 3.2. Pri systémoch zabezpečenia kvality používajúcich príslušné zladené normy sa vychádza zo splnenia týchto požiadaviek. Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny má mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej prístrojovej techniky. Hodnotiaci proces zahŕňa aj kontrolnú prehliadku u výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia.
3.4. Výrobca sa zaväzuje splniť schválenou formou povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečenia kvality a postarať sa o odbornú a efektívnu funkciu zabezpečenia kvality.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje vymenované miesto, ktoré schválilo systém zabezpečovania kvality, o každej plánovanej zmene systému zabezpečovania kvality.
Vymenované miesto preskúma plánované zmeny a rozhodne, či zmenený systém zabezpečovania kvality zodpovedá ešte požiadavkám uvedeným v oddieli 3.2. alebo či bude treba nové vyhodnotenie.
Rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia.
4. Kontrola v pôsobnosti vymenovaného miesta 
4.1. Kontrola má zabezpečiť, aby výrobca plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.2. Výrobca musí umožniť vymenovanému miestu na účely inšpekcie prístup k výrobným, kontrolovaným, skúšobným a skladovacím priestorom a poskytne mu všetky potrebné podklady. Sem patria zvlášť:
- podklady systému kvality;
- záznamy o kvalite, napríklad skúšobné správy,  skúšobné údaje, údaje o ciachovaní, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď. 
4.3. Vymenované miesto vykonáva pravidelné preskúšanie na zistenie, či výrobca dodržiava a správne používa systém zabezpečenia kvality a podáva mu správy o preskúšaní. 
4.4. Navyše môže vymenované miesto vykonávať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže vymenované miesto v prípady potreby vykonať kontrolné skúšky riadnej funkcie systému zabezpečenia kvality alebo ich nechať vykonať. Vymenované miesto dá výrobcovi správu o návšteve a v prípade skúšky správu o skúške.
5. Výrobca zachová minimálne 10 rokov po výrobe posledného prístroja nasledujúce podklady pre úrady jednotlivých štátov:
- podklady podľa druhej zarážky bodu 3.1.;
- zmeny podľa bodu 3.4. druhý odsek;
- rozhodnutia a správy vymenovaného miesta podľa posledného odseku bodov 3.4., 4.3. a 4.4.
6. Každé vymenované miesto oznámi iným vymenovaným miestam príslušné údaje o vystavených resp. odobratých povoleniach týkajúcich sa systémov zabezpečenia kvality.
Modul E: Zabezpečenie kvality výrobku
1. Tento modul opisuje postup, v ktorom výrobca plní povinnosti podľa oddielu 2, zabezpečuje a prehlasuje, že kotle a zariadenia zodpovedajú typu opísanému v osvedčení o typovej skúške ES. Výrobca opatrí každý kotol a prístroj značkou CE a vystaví prehlásenie o zhode. K značke CE pridá značku vymenovaného miesta príslušného pre kontrolu ES podľa oddielu 4.
2. Výrobca vykonáva kontrolu schváleného systému zabezpečovania kvality konečných výrobkov a prístrojov, ako aj skúšky podľa oddielu 3. Podlieha kontrole podľa oddielu 4. 

3. Systém zabezpečovania kvality
3.1. Výrobca navrhne u vymenovaného miesta podľa svojej voľby vyhodnotenie svojho systému zabezpečovania kvality pre príslušné kotle a prístroje.
Tento návrh obsahuje:
- všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii kotla alebo prístroja;
- podklady o systéme zabezpečenia kvality;
- technické podklady schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovej skúške ES.
3.2. V rámci systému zabezpečenia kvality sa preskúša každý kotol a každý prístroj. Skúšky sa vykonajú podľa noriem uvedených v článku 5, alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky na zaručenie súladu so smerodajnými požiadavkami tejto smernice. Všetky podklady zohľadnené výrobcom, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto podklady pre systém zabezpečenia kvality majú zabezpečiť jednotné vypracovanie programov zabezpečenia kvality, plánov, príručiek a správ. Zvlášť musia obsahovať primeraný opis nasledujúcich bodov:
- kvalitatívnych cieľov ako aj organizačnej skladby, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite výrobku;
- šetrenia a skúšok vykonaných po výrobe;
- prostriedkov na sledovanie účinného vykonávania systému kvality;
- záznamov o kvalite, napríklad skúšobných správ, skúšobných údajov, ciachovacích údajov, správ o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.
3.3. Vymenované miesto vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistilo, či spĺňa požiadavky uvedené v oddieli 3.2. U systémov zabezpečenia kvality používajúcich príslušné zosúladené normy sa predpokladá splnenie týchto požiadaviek. 
Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny má mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup zahrňuje aj návštevu u výrobcu. 
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia. 
3.4. Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti plynúce zo systému zabezpečenia kvality v schválenej forme a starať sa o to, aby systém pracoval odborne a efektívne. 
Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje vymenované miesto, ktoré systém zabezpečenia schválilo, o všetkých plánovaných zmenách systému zabezpečenia kvality.
Vymenované miesto plánované zmeny zhodnotí a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia zodpovedá ešte požiadavkám vymenovaným v odseku 3.2. alebo či je potrebné nové vyhodnotenie.
Výrobcovi oznámi svoje rozhodnutie. Toto oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.
4. Kontrola v pôsobnosti vymenovaného miesta
4.1. Kontrola má zaručiť plnenie schváleného systému zabezpečenia kvality výrobcom.
4.2. Výrobca umožní vymenovanému miestu na účely inšpekcie prístup do kontrolovaných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné podklady. Sem patria zvlášť:
- podklady o systéme zabezpečenia kvality;
- technické podklady;
- záznamy o kvalite, ako sú správy o skúšaní, skúšobné údaje, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.
4.3. Vymenované miesto vykonáva pravidelné kontroly, aby zistilo, či výrobca zachováva a používa systém zabezpečenia kvality a podáva výrobcovi správy o výsledku týchto kontrol.
4.4. Vymenované miesto môže vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže vymenované miesto vykonať potrebné skúšky na kontrolu správnosti funkcie systému zabezpečenia kvality, alebo môže tieto skúšky nechať vykonať. Výrobcovi zašle správu o návšteve a v prípade skúšky správu o skúške.
5. Výrobca zachováva minimálne po dobu 10 rokov po výrobe posledného kotla alebo prístroja nasledujúce podklady pre úrady jednotlivých štátov:
- podklady podľa tretej zarážky bodu 3.1.;
- zmeny podľa druhého odseku bodu 3.4.;
- rozhodnutia a správy vymenovaného miesta podľa posledného odseku bodu 3.4., 4.3. a 4.4.
6. Každé vymenované miesto oznámi iným vymenovaným miestam príslušné údaje o vystavených alebo odobratých schváleniach systému zabezpečenia kvality.	 N		Prí-loha 4	I. OVEROVANIE ZHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPOM
[§5 ods. 1 písm. a)]
1.	Overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom je postup, ktorým sa výrobca alebo jeho splnomocnenec presvedčuje a vyhlasuje, že kotly alebo základné komponenty sú v súlade s typom popísaným v certifikáte typu a spĺňajú príslušné požiadavky tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vydáva písomné vyhlásenie o zhode.

2.	Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečuje všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby výrobný postup zabezpečoval zhodu vyrábaných kotlov alebo základných komponentov s typom popísaným v certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.	Autorizovaná osoba, zvolená výrobcom alebo jeho splnomocnencom, vykonáva alebo necháva vykonať v náhodných intervaloch skúšky výrobku. Autorizovaná osoba odoberie vhodnú vzorku hotových výrobkov na mieste, vykoná skúšky definované v príslušných harmonizovaných slovenských technických normách, alebo ekvivalentné skúšky a overí zhodu výrobku s požiadavkami príslušného  nariadenia. Ak jedna alebo viac vzoriek preskúšaných výrobkov nevyhovuje, odovzdá o tom autorizovaná osoba správu výrobcovi alebo splnomocnencovi, aby sa zabránilo uvedeniu týchto výrobkov na trh.
II. POSUDZOVANIE SYSTÉMU KVALITY VÝROBY
[§5 ods. 1 písm. b)]
1.	Posudzovanie systému kvality výroby je postup, ktorým sa výrobca alebo splnomocnenec spĺňajúci ustanovenie bodu 2 presvedčuje  a vyhlasuje, že kotly alebo ich základné komponenty sú v zhode s typom opísaným v certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec  vypracuje písomné vyhlásenie o zhode.  
2.	Výrobca uplatňuje systém kvality výroby podľa bodu 3, ktorý sa podrobuje dohľadu podľa bodu 4.
3.	Systém kvality
3.1	:  Výrobca alebo jeho dovozca poskytuje autorizovanej osobe:
a) všetky potrebné informácie o kotloch a základných komponentoch,
b) dokumentáciu o systéme kvality výroby, 
c) technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa na certifikovaný typ a kópiu certifikátu typu.
3.2	Systém kvality výroby zabezpečuje zhodu kotlov alebo základných komponentov s typom popísaným v certifikáte typu a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú. Všetky opatrenia prijaté výrobcom sú systematickým a riadnym spôsobom zdokumentované vo forme inštrukcií, postupov a pokynov. Dokumentácia o systéme kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis:
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry,  zodpovednosti a právomoci manažmentu vo vzťahu ku kvalite zariadení, 
b) výroby, kontroly kvality a zabezpečovania technickej  kvality, ďalších používaných procesov a systematických činností,
c) preskúšania a skúšok, ktoré sú vykonávané v predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etape   vrátane ich počtu,
d) záznamov o kvalite, ako sú kontrolné protokoly a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.,
e) prostriedkov, ktoré umožňujú monitorovať dosiahnutie  požadovanej kvality zariadení  a účinné fungovanie systému kvality.
3.3	Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený pri  systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslušnej harmonizovanej slovenskej technickej norme. Postup zahŕňa aj posudzovanie na pracoviskách výrobcu. Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi správu. Správa obsahuje výsledky posudzovania vzťahujúce sa na kotly a na základné komponenty, ktorých sa týka, s odôvodneným rozhodnutím.
3.4	Výrobca kotla alebo základného komponentu zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z posúdeného systému kvality a udržuje ho tak, aby bol stále primeraný a účinný. Výrobca alebo jeho splnomocnenec  informuje autorizovanú osobu, ktorá posudzovala systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality, napr. v dôsledku nových technológií a koncepcie kvality. Autorizovaná osoba posúdi zamýšľané zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude aj naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či treba vykonať nové posudzovanie. Svoje rozhodnutie oznamuje výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi. Toto oznámenie obsahuje zdôvodnený záver skúšky a dôkladné posúdenia.
4.	Dohľad nad systémom kvality
4.1	Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky vyplývajúce zo systému kvality.
4.2	Na účely dohľadu výrobca umožňuje autorizovanej osobe prístup do priestorov výroby, kontroly, skúšania a skladovania zariadení  a poskytuje jej nevyhnutné podklady, najmä:
a) dokumentáciu o systéme kvality,
b) podklady o kvalite, napr. správy o kontrolách a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, údaje o kvalifikácii príslušných zamestnancov a pod.
4.3	Autorizovaná osoba vykonáva pravidelný dohľad, aby sa ubezpečila, že výrobca kotlov alebo základných komponentov udržuje a používa systém kvality, a výrobcovi o výsledkoch dohľadu odovzdáva správu.
4.4	Autorizovaná osoba môže naviac vykonávať neohlásený dohľad u výrobcu. Pri neohlásenom dohľade môže autorizovaná osoba vykonávať skúšky alebo ich nechať vykonať na overenie správnej funkcie systému kvality. Autorizovaná osoba poskytuje výrobcovi správu o výsledkoch dohľadu a ak vykonala skúšky, tak aj správu o skúškach.

III. POSUDZOVANIE SYSTÉMU KVALITY VÝROBKOV
[§ 5 ods. 1 písm. c)]
1.	Posudzovanie systému kvality výrobkov je postup, ktorým sa výrobca alebo jeho splnomocnenec spĺňajúci ustanovenia bodu 2 presvedčuje a vyhlasuje, že kotol alebo základné komponenty sú v zhode s typom popísaným v certifikáte typu a spĺňajú požiadavky tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec  vydáva písomné vyhlásenie o zhode. 
2.	Výrobca uplatňuje systém kvality výrobkov podľa bodu 3, ktorý sa podrobuje dohľadu podľa bodu 4.
3.	Systém kvality výrobkov
3.1	 Výrobca alebo jeho splnomocnenec  poskytuje autorizovanej osobe:
a) všetky potrebné informácie o kotloch alebo základných komponentoch,
b) dokumentáciu o systéme kvality výrobkov,
c) technickú dokumentáciu vzťahujúcu sa na certifikovaný typ a kópiu certifikátu typu.
3.2	V rámci systému kvality výrobkov sa skúša každý kotol alebo základný komponent podľa harmonizovaných slovenských technických noriem , alebo sa vykonajú ekvivalentné skúšky za účelom zistenia zhody so základnými požiadavkami. Všetky opatrenia prijaté výrobcom sú systematickým a riadnym spôsobom zdokumentované vo forme inštrukcií, postupov a písomných pokynov. Dokumentácia o systéme kvality výrobkov umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis:
a) cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vo vzťahu ku kvalite zariadení,
b) výroby, postupov riadenia   kvality a zabezpečovania kvality, ďalších používaných procesov a systematických činností,
c) preskúšaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať v predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etape, vrátane ich počtu,
d) záznamov o kvalite, ako sú kontrolné protokoly a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.
3.3	Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality výrobkov, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený pri  systémoch  kvality výrobkov, ktoré zodpovedajú harmonizovanej slovenskej technickej norme. Postup zahŕňa aj  posudzovanie na pracoviskách výrobcu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec dostane správu. Správa obsahuje výsledky posudzovania s ich vyhodnotením vzťahujúce sa na kotly alebo základné komponenty, ktorých sa týka.
3.4	Výrobca kotla alebo základného komponentu zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z posúdeného systému kvality výrobkov a udržuje ho tak, aby bol stále primeraný a účinný. Výrobca alebo alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá posudzovala systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality výrobkov, napr. v dôsledku nových technológií alebo koncepcie kvality. Autorizovaná osoba posúdi zamýšľané zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude i naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo treba vykonať nové posudzovanie. Svoje rozhodnutie oznamuje výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi. Správa obsahuje výsledky posudzovania a odôvodnené rozhodnutie.
4.	Dohľad nad systémom kvality výrobkov
4.1	Účelom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil záväzky vyplývajúce zo systému kvality výrobkov.
4.2	Na účely dohľadu výrobca umožňuje autorizovanej osobe prístup do priestorov výroby, kontroly, skúšania a skladovania zariadení a poskytuje jej nevyhnutné podklady, najmä:
a) dokumentáciu o systéme kvality výrobkov,
b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy o kvalite, napr. kontrolné protokoly, údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslušných zamestnancov a pod.
4.3	Autorizovaná osoba vykonáva pravidelný dohľad, aby sa ubezpečila, že výrobca kotlov alebo základných komponentov udržuje a používa systém kvality výrobkov a výrobcovi o výsledkoch dohľadu odovzdáva správu.
4.4	Naviac môže autorizovaná osoba vykonávať neohlásený dohľad u výrobcu. Pri neohlásenom dohľade môže autorizovaná osoba vykonávať skúšky alebo ich nechať vykonať na overenie správnej funkcie systému kvality výrobkov. Autorizovaná osoba poskytuje výrobcovi správu o výsledkoch dohľadu a ak vykonala skúšky, tak aj správu o skúškach.
	Ú			

Prí-loha V	PRÍLOHA V.
Minimálne kritériá pre vymenovanie miest, ktoré členské štáty musia vziať do úvahy
1. Miesto, jeho vedúci a pracovníci poverení vykonaním skúšky, nesmú byť totožní s autorom návrhu, výrobcom, dodávateľom alebo montérom zariadení, ktoré sa majú preskúšať, ani splnomocnencom niektorej z týchto osôb. Nesmú sa podieľať na plánovaní, výrobe a prevádzke alebo údržbe takých kotlov a prístrojov ani bezprostredne, ani ako splnomocnenci. Tým sa nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a miestom.
2. Miesto a pracovníci poverení skúškou musia skúšku vykonať čo najodbornejšie, technicky čo najzodpovednejšie a nezávisle od každého vplyvu - predovšetkým finančného - na posúdenie alebo výsledok skúšky, zvlášť od vplyvov zo strany osôb a skupín osôb zainteresovaných na výsledkoch skúšky.
3. Vymenované miesto musí mať pracovníkov a prostriedky potrebné na primerané plnenie technických a administratívnych úloh spojených s vykonaním skúšok; musí mať aj prístup k prístrojom potrebným na vykonanie mimoriadnych skúšok.
4. Personál poverený vykonávaním skúšok musí mať:
- dobré technické a odborné vzdelanie;
- dostatočné znalosti požiadaviek vykonávaných skúšok a primerané praktické skúsenosti v tejto oblasti;
- potrebné schopnosti na vypracovanie osvedčení, protokolov a správ, v ktorých sa majú zachytiť vykonané skúšky.
5. Je nutné zaručiť nezávislosť osôb poverených vykonaním skúšok. Ich odmena sa nesmie určovať v závislosti od počtu vykonaných skúšok ani výsledkov týchto skúšok.
6. Vymenované miesta musia uzavrieť poistenie povinného ručenia, pokiaľ táto povinnosť neprináleží štátu na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo pokiaľ za skúšky nezodpovedá priamo členský štát.
7. Pracovníci vymenovaného miesta sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo podľa tejto smernice (okrem kompetentných úradov štátu, v ktorých vykonávajú svoje činnosti) alebo podľa iného vnútroštátneho predpisu, ktorý sa naň vzťahuje.
	   N			MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÉ OSOBY
1. Autorizovaná osoba, jej zamestnanci, riaditeľ ani osoby zodpovedné za vykonávanie skúšok nesmú byť konštruktérmi, výrobcami, dodávateľmi ani inštalatérmi kotlov alebo základných komponentov, na ktorých vykonávajú kontrolu, ani ich splnomocnencom. Nemôžu byť zainteresovaní priamo alebo ako splnomocnenec na návrhu, konštrukcii, predaji alebo údržbe týchto kotlov alebo základných komponentov. To nebráni možnosti
výmeny technických informácií medzi výrobcom a autorizovanou osobou.
2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci musia kontrolovať a skúšať na úrovni najvyššej profesionality a technickej kvalifikácie a nesmú byť pod nijakým nátlakom a stimulom, osobitne finančným, ktorý môže ovplyvniť ich posudzovanie výsledkov kontroly, hlavne od osôb alebo skupiny osôb, ktoré majú záujem na výsledkoch
kontroly.
3. Autorizovaná osoba musí mať k dispozícii potrebný personál a vybavenie, ktoré jej umožnia riadne vykonávať administratívne a technické úlohy, ktoré sú spojené s kontrolovaním. Musí mať tiež prístup k zariadeniam, ktoré sú požadované pri špeciálnych kontrolách.
4. Osoby zodpovedné za inšpekciu musia mať
a) technické a profesionálne zaškolenie,
b) dostatočnú znalosť požiadaviek na vykonávané skúšky a primeranú prax pri vykonávaní týchto skúšok,
c) schopnosť vypracúvať certifikáty, záznamy a správy požadované na overenie vykonávania testov.
5. Nestrannosť autorizovanej osoby musí byť zaručená. Odmeňovanie zamestnancov nesmie závisieť od počtu vykonaných skúšok ani od ich výsledkov.
6. Autorizovaná osoba musí mať poistenie zodpovednosti za škodu podľa osobitných predpisov, ak takéto poistenie
nie je priamo zabezpečené štátom.
7. Zamestnanci autorizovanej osoby musia byť viazaní povinnosťou mlčanlivosti (s výnimkou zodpovedných správnych štátnych orgánov) v rámci tohto nariadenia alebo akýchkoľvek opatrení vyplývajúcich z národného práva, ktoré majú na ňu vplyv.
	  Ú			
					ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponujú nasledujúce smernice:
1. Smernica Rady č. 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na
kvapalné palivá alebo plynné palivá.
2. Smernica Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice č. 87/404/EHS (jednoduché
tlakové nádoby), č. 88/378/EHS (bezpečnosť hračiek), č. 89/106/EHS (stavebné výrobky), č. 89/336/EHS
(elektromagnetická kompatibilita), č. 89/392/EHS (strojové zariadenie), č. 89/686/EHS (osobné ochranné
prostriedky), č. 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činnosťou), č. 90/385/EHS (implantovateľné zdravotnícke
pomôcky), č. 90/396/EHS (spotrebiče plynných palív), č. 91/263/EHS (telekomunikačné zariadenia),
č. 92/42/EHS (nové teplovodné kotly spaľujúce kvapalné palivo alebo plynné palivo) a č. 73/23/EHS (elektrické
zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia).
3. Revidovaný preklad Smernice Rady č. 92/42/EHS a Smernice Rady č. 93/68/EHS sa nachádza v Centrálnej
prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.				

Tabuľka č. 1

Typ kotla	Výkonové intervaly	Stupeň účinnosti pri menovitom výkone	Stupeň účinnosti pri čiastočnom zaťažení	
	kW	Priemerná teplota vody kotla (v° C)	Vzorec požiadavky stupňa účinnosti (v %)	Priemerná teplota vody kotla (v° C)	Vzorec požiadavky stupňa účinnosti (v %)	
Bežný kotol	4 - 400	70	≥ 84 + 2
log Pn	≥ 50	≥ 80 + 3
log Pn	
Kotol s nízkou teplotou (*)	4 - 400	70	≥ 87,5 + 1,5
log Pn	40	≥ 87,5 + 1,5
log Pn	
Spaľovací kotol	4 - 400	70	≥ 91 + 1
log Pn	30 (**)	≥ 97 + 1
log Pn	
(*) vrátane spaľovacieho kotla na tekuté palivo
(**) vstupná teplota kotla (teplota spätného toku)	

Typ kotla	Rozsah výkonu [kW]	Účinnosť pri menovitom výkone	Účinnosť pri čiastočnom výkone	
		Stredná hodnota teploty vody kotla [°C]	Požadovaná účinnosť vyjadrená v percentách	Stredná hodnota teploty vody kotla [°C]	Požadovaná účinnosť vyjadrená v percentách	
Štandardné kotly	4 až 400	70	≥ 84 + 2 log Pn	≥ 50	≥ 80 + 3 log Pn	
Nízkoteplotné kotly*)	4 až 400	70	≥ 87,5 + 1,5 log Pn	40	≥ 87,5 + 1,5 log Pn	
Kondenzačné kotly na plynné palivá	4 až 400	70	≥ 91 + 1 log Pn	30**)	≥ 97 + 1 log Pn	
*)   vrátane kondenzačných kotlov na kvapalné palivá
**) teplota vratnej vody dodávanej kotlom	

Tabuľka č.2
Značka	Stupeň účinnosti pri menovitom zaťažení Pn a priemernej teplote vody v kotle 70° C	Stupeň účinnosti pri čiastočnom zaťažení 0,3 Pn a priemernej teplote vody v kotle ≥ 50°C	
	
≥ 84 + 2 log Pn	≥ 80 + 3 log Pn	
	
≥ 87 + 2 log Pn	≥ 83 + 3 log Pn	
	
≥ 90 + 2 log Pn	≥ 86 + 3 log Pn	
	
≥ 93 + 2 log Pn	≥ 89 + 3 log Pn	

Symbol	Požadovaná účinnosť pri menovitom výkone Pn a pri strednej teplote vody kotla 70 °C
[%]	Požadovaná účinnosť pri čiastočnom zaťažení 0,3 Pn a pri strednej teplote vody kotla ≥ 50 °C
[%]	
	≥ 84 + 2 log Pn	≥ 80 + 3 log Pn	
	≥ 87 + 2 log Pn	≥ 83 + 3 log Pn	
	≥ 90 + 2 log Pn	≥ 86 + 3 log Pn	
	≥ 93 + 2 log Pn	≥ 89 + 3 log Pn