Title: Lokalita
Author: WAGNER
Last saved by: Konecna

Príloha 1

Lokalita

Stupeň
dôležitosti

Monitorovacie merania v roku 2006

Zhodnotenie stavu
lokality v roku 2006

Odporúčania
pre rok 2007

Typ
merania

Monitorovacie
objekty

Frekvencia
meraní

Najdôležitejšie výsledky meraní

1. Veľká Čausa

III.

Geodetické
(GD)

20 meracích
bodov

1 meranie:
26. 6. 2006

Väčší pohyb bol zaznamenaný len v bodoch, ktoré sa nachádzajú severozápadne od aktívnej časti zosuvu (P-2 posuv 33,24 mm a P-11 pokles 24,00 mm za cca 13 mesiacov).

Najvýznamnejšie prejavy pohybovej aktivity boli zaznamenané v západnej časti zosuvného územia (inklinometrické merania vo vrtoch VČ-8, VE-4 a VČ-1). Merania PEE ako aj RN však naznačujú možnú pohybovú aktivizáciu zosuvných hmôt i v okolí odlučnej oblasti vo východnej časti zosuvu. Napriek tomu, že rok 2006 bol v porovnaní s rokom 2005 suchší, priemerná hĺbka hladiny podzemnej vody stúpla a stúpla i priemerná výdatnosť odvodňova-cích vrtov. Vzhľadom na to, že sa nevykonala dôsledná rekultivácia územia a údržba sanačných zariadení, morfológia terénu sa vyvíja nepriaznivo – prehlbujú sa bezodtokové depresie v ktorých je trvalo sústredená voda.

Vzhľadom na  celospoločenskú dôležitosť lokality a jej aktuálny stav ponechať rozsah i frekvenciu monitorovania na rovnakej úrovni. Opätovne upozorniť orgány miestnej samosprávy na nepriaznivý vývoj morfológie zosuvného terénu a nevyhnutnosť vykonania nápravných opatrení. Na základe výsledkov skúšobnej prevádzky nastaviť v priebehu roku 2007 limitnú úroveň hpv pre varovné signalizačné zariadenie inštalované vo vrte AH-1.

Povrchových
rezid. napätí
(RN)

10 odskúšaných
bodov

1 meranie:
22. 9. 2006

V strednej časti zosuvného územia prevládajú tlakové napätia (prevažne menšie ako v predchádzajúcom roku),  vo viacerých bodoch sa namerala zmena tlakových na ťahové napätia  (RN-30, RN-35).

Inklinometrické
(IN)

10 vrtov

1 meranie:
21.9.2006

Najväčšie deformácie (nad 5 mm) boli zaznamenané vo vrtoch VČ-8 (12,39 mm, resp. 9,39 mm/rok v hĺbke 2,7 m), VE-4 (6,2 mm, resp. 4,59 mm/rok v hĺbke 4 m) a VČ-1 (5,18 mm, resp. 3,81 mm/rok v hĺbke 5,8).

Pulz. elektromag.
emisií (PEE)

10 vrtov

2 merania:
4.5. a 14.09.2006

Na jar celkovo zvýšená aktivita v spodných častiach vrtov VČ-12, 11 a 4.

Hĺbky hladiny
podz. vody
(HPV)

11 objektov

týždenné merania
(celkom 49)

Maximálny rozkyv hladiny podzemnej vody (hpv) bol nameraný vo vrte M-14 (8,63 m). Priemerná hĺbka hpv oproti roku 2005 stúpla o 85 cm vyššie.
Hladinomer VČ-2 zaznamenal najvyššiu úroveň hpv koncom marca a najnižšiu na konci decembra pri celkovom rozkyve cca 2 m; hladinomer VČ-8 zaznamenal najvyššiu úroveň v prvej polovici januára a najnižšiu na konci októbra (rozkyv viac ako 3,5 m)

2 vrty:
VČ-2, VČ-8

automat. hladin.
(hodin. záznam)

1 vrt (AH-1)

varovný systém
inštal. 12.10.05

Hladina podzemnej vody dosiahla maximálnu úroveň na začiatku apríla (2,24 m od povrchu terénu). Od júna hpv až do konca roku rovnomerne klesala.

Výdatnosti
(Q)

7 objektov

týždenné merania
(celkom 49)

Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov stúpla oproti r. 2005 o 12,31 l.min^-1 a bola 21,23 l.min^-1

Zrážkových úhrnov
(ZU) – stan. SHMÚ

Prievidza (30120)
Ráztočno (30100)

denné zrážkové úhrny (d.z.ú.)

Ročné zrážkové úhrny sa porovnávajú na všetkých staniciach s dlhodobým priemerom za 12 rokov (od 1.1.1993 do 31.12.2004, ktorý je na stanici Prievidza - PD 660,9 mm a na stanici Ráztočno – RA 759,1 mm).
rok 2005: PD: 799,9 mm (121,0 %), RA: 889,6 mm
                 (117,2 %) – vlhký rok;
rok 2006: PD: 565,9  mm (85,58% ), RA: 722,6 mm
                 (95,2%) – suchý, resp. normálny rok

2. Malá Čausa

I.

HPV

9 objektov

meranie s 2-týžd.
intervalom (24)

Max. rozkyv hpv bol nameraný vo vrte Z-6 (4,30 m). Priemerná hĺbka hpv oproti r. 2005 poklesla o 43 cm.

Spodná časť svahu zostáva trvalo zamokrená a pretrváva pomalé dotvarovanie morfológie zosuvného svahu. Úroveň hpv v roku 2006 poklesla.

Zosuvné pohyby priamo neohrozujú objekty technosféry. Ďalší postup pozorovaní prerokovať s orgánmi miestnej. samosprávy.

| | Q | 2 objekty | meranie s 2-týžd. intervalom (24) | Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov stúpla oproti r. 2005 o 1,13 l.min^-1 a bola 4,78 l.min^-1 | |
| | ZU | Pozri lokalita Veľká Čausa | |

3. Handlová – Morovnianske sídlisko

III.

HPV

7 starších objektov

35 nových objektov
(označenie P)

týždenné merania
(celkom 52)
merania 2x za mesiac (20)

V skupine novších vrtov bol najväčší rozkyv zaznamenaný vo vrte P-15 (15,05 m). Priem. hĺbka hpv oproti roku 2005 stúpla (o 1,17 m). 
Maximálna hpv v hladinomeroch bola zaznamenaná v druhej polovici marca (voda sa nachádzala na úrovni terénu). Od začiatku júna nastal postupný pokles hpv.

Meraniami bolo zaznamenané mierne stúpnutie hladiny podzemnej vody i priemernej výdatnosti odvodňovacích zariadení. Významné bolo stúpnutie hpv v jarných mesiacoch (zaznamenané hladinomermi), pri ktorom došlo i k lokálnym pohybom (napr. vychýlenie pažnice vrtu P-10 od osi o 6 cm).

Okrem zachovania doterajšej náplne a frekvencie meraní, v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy posúdiť možnosti obnovenia geodetických meraní aspoň na vybraných problémových častiach zosuvného územia.

2 vrty:
P-19, P-17

aut.hladinomery.
(hodin. záznam)

Q

14 objektov

týždenné merania
(celkom 52),
vo vrtoch HV-101 a 102 meran. 2x za mesiac (20)

Sumárna priemerná výdatnosť všetkých meraných objektov na lokalite stúpla oproti r. 2005 o 36,8 l.min^-1 a predstavovala 316,74 l.min^-1

ZU – stan. SHMÚ

Handlová (30080)

denné zrážkové úhrny

Rok 2005: 913,9 mm (112,1 %) – vlhký rok;
Rok 2006: 707,4 mm (86,77 %) – suchý rok

4. Handlová – Kunešovská cesta

II.

GD

5 meracích bodov

1 meranie:
17.5.2006

Najväčšie polohové zmeny boli zaznamenané v bode 45 (62,39 mm) a výškové v bode 3=1 (32,00 mm) za obdobie pol roka

Merania potvrdili i v roku 2006 stabilizovaný stav svahu po uskutočnených sanačných opatreniach. Určité prejavy pohybovej aktivity boli zaznamenané nad odlučnou hranou zosuvu v okolí vrtu JK-1. Premiestnenia bodov, zaznamenané geodetickými meraniami sú pravdepodobne ovplyvnené spôsobom ich stabilizácie.

Monitorovacími meraniami rovnakého rozsahu i frekvencie je potrebné naďalej overovať stav zosuvného svahu po uskutočnených sanačných opatreniach a tým overiť i ich dlhodobú efektívnosť. Prehodnotiť spôsob a výsledky geodetických meraní.

IN

5 vrtov

1 meranie:
4.7.2006

Stabilizovaný stav. Najväčšie deformácie zaznamenané vo vrte JK-1 nad odlučnou hranou zosuvu (2,21 mm, resp. 1,91mm/rok v hĺbke 1,5 m).

PEE

6 vrtov

2 merania:
22.4. a 15.9.2006

Pole PEE vo vrtoch JK-2 a 3 je ovplyvnené odvodňov. horiz. vrtmi. Vyššie hodnoty poľa boli zaznamenané pri oboch meraniach vo vrte JK-1 pod hpv. V jeseni celkový pokles poľa PEE vo všetkých vrtoch

HPV

10 objektov

týždenné merania
(celkom 52)

Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte MK-8 (3,93 m). Priem. hĺbka hpv je približne rovnaká ako v roku 2005 (stúpnutie o 8 cm).

Q

4 objekty

týždenné merania
(celkom 52)

Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov stúpla oproti r. 2005 o 4,64 l.min^-1 a bola 13,57 l.min^-1.

ZU – stan. SHMÚ:

Handlová (30080)

d. z. ú

Pozri lokalita Handlová – Morovnianske sídlisko.
Priemerný dlhodobý úhrn na stanici Handlová- totalizátor je 995,9 mm (za roky 1993 až 2004). V roku 2005 bol 1142 mm (114,6 % - vlhký rok). V roku 2006 bol zrážkový úhrn do konca septembra 548 mm.

| | | Handlová-totalizátor | mesačné zrážk. úhrny (m. z. ú.) | | |

5. Handlová – zosuv  z rokov 1960 / 1961

I.

IN

5 vrtov

1 meranie:
13.09.2006

Najväčšie deformácie boli zaznamenané vo vrtoch GI-1 (8,78 mm, resp. 6,58 mm/rok v hĺbke 16,5 m) a GI-4 (5,98 mm, resp. 4,57 mm/rok v hĺbke 4,5 m).

Inklinometrickými meraniami i meraniami poľa PEE bola potvrdená pokračujúca pohybová aktivita v okolí odlučnej oblasti zosuvu (predovšetkým vo vrte GI-1). Pokračuje proces zhoršovania stavu sanačných zariadení na zosuvnom svahu.

Zachovať doterajšiu náplň i frekvenciu monitorovacích pozorovaní. Nevyhnutné je vykonať údržbu odvodňovacích zariadení (prečistenie povrchových rigolov a úpravy ústia odvodňovacích vrtov predovšetkým v stredisku VI.).

PEE

6 vrtov

2 merania:
4.5. a 14. 9. 2006

Stredný stupeň aktivity poľa bol opakovane zazname-naný vo vrtoch GI-1 (15 až 27 m) a GI-3 (12 a 28  m).

HPV

7 objektov

2 merania:
4.5. a 14. 9. 2006

Kontrolné merania preukázali približne rovnakú úroveň hpv ako v predchádzajúcom roku. Hpv výrazne poklesla pri jesennom meraní vo vrte GI-4.

Q

19 objektov

2 merania:
4.5. a 14. 9. 2006

Počas meraní poľa PEE a hpv sa vykonala obhliadka funkčnosti odvodňovacích zariadení. Výrazne sa zhoršuje technický stav odvedenia vody zo strediska VI.

ZU – stan. SHMÚ:

Handlová (30080)
Handlová-totalizátor

d. z. ú.
m. z. ú.

Pozri lokalita Handlová – Kunešovská cesta.

6. Dolná Mičiná

II.

IN

4 vrty

1 meranie:
4. 10. 2006

Najväčšia deformácia bola nameraná vo vrte JM-14 v hĺbke 3 m (6,02 mm za 30 mesiacov). Z meraní nevyplývajú významné prejavy pohybovej aktivity.

Monitorovacie merania (predovšetkým merania presnej inklinometrie) preukázali stabilný stav sanovaného zosuvného svahu. Merania poľa PEE naznačujú zvýšenú koncentráciu napätí v okolí niektorých vrtov. Veľmi výrazné kolísanie hpv zaznamenali obidva hladinomery, pričom zo stabilitného hľadiska je veľmi nepriaznivá rýchlosť stúpnutia hladiny.  Sumárna priemerná výdatnosť bola najnižšia za celé pozorovacie obdobie.

Zvýšiť frekvenciu režimových meraní (5 až 6 ročne). V spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy je potrebné riešiť problematiku výrazných eróznych javov, intenzívne sa rozvíjajúcich  v materiále násypu. Obnoviť by sa mala i funkčnosť niektorých horizontálnych vrtov.

PEE

10 vrtov

2 merania:
22.4. a 15. 9.2006

Na jar bola zvýšená aktivita poľa PEE vo vrtoch JM-15, 16 (v hĺbke 17 m), a v transportnej zóne vo vrte JM-7 (v hĺbke do 16 m) a JM-14. Na jeseň aktivita nezmenená.

HPV

12 vrtov

3 merania: 16.5., 25.7., 10.10.2006

Maximálny rozkyv bol zaznamenaný vo vrte JM-2 (2,7 m). Priemerná hpv približne rovnaká ako v roku 2005 (poklesla o 0,06 m). Vrt JM-10 je od 16.5.2006 upchatý.
Rozkyv hpv dosiahol vo vrte JM-6 hodnotu 9,28 m a vo vrte JM-19 až 11,98 m. Zaznamenanú max. hpv sprevádzalo veľmi prudké stúpnutie hladiny (prelom mesiacov marec – apríl; v JM-6 dosiahla hladina hĺbku 6,86 m a v JM-19 iba 1,72 m pod terénom).

JM-6, JM-19

aut. hladinomery
(hodin. záznam)

| | Q | 5 objektov | 3 merania: 16.5., 25.7., 10.10.2006 | Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov poklesla oproti r. 2004 o 3,31 l.min^-1 a bola 13,22 l.min^-1. | |

ZU – stan. SHMÚ

Banská Bystrica (34300)

denné zrážkové úhrny

Rok 2005: 830 mm (97,9 %) – normálny rok;
Rok 2006: 658,3 mm (77,6 %) – veľmi suchý rok

7. Ľubietová

II.

GD

32 meracích bodov

1. meranie:
15. 8. 2006

Najvýraznejšie pohyby boli zaznamenané v bodoch P-8A (25,1 mm za cca 2 roky), P-9A (32 mm) a P-21 (26,4 mm za rovnaké obdobie). Ide o body v centrálnej časti transportnej oblasti zosuvu.

Najväčšie pohyby, zaznamenané geodetickými meraniami po prepočte na obdobie 1 roka nepredstavujú významnejší prejav pohybovej aktivity zosuvu. Režimové pozorovania nepreukázali žiadnu významnú zmenu oproti roku 2005.

Zvýšiť frekvenciu režimových meraní (5 až 6 ročne). Upozorniť orgány miestnej samosprávy na nevyhovujúci stav odvodňovacích zariadení (predovšetkým povrchových rigolov).

| | HPV | 8 vrtov | 3 merania: 16.5., 25.7., 10.10.2006 | Maximálny rozkyv bol zaznamenaný vo vrte V-8 (2,4 m). Priemerná hpv poklesla oproti roku 2005 o 1,06 m. | |
| | Q | 9 objektov | 3 merania: 16.5., 25.7., 10.10.2006 | Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov stúpla oproti r. 2005 o 3,30 l.min^-1 a predstavovala 8,65 l.min^-1. | |

ZU – stan. SHMÚ:

Ľubietová (34100)

mesačné zrážkové úhrny

Rok 2005: 789,9 (108,6 %) – normálny rok,
Rok 2006: 566,0 (77,8 %) – veľmi suchý rok

8. Fintice

III.

GD

5 meracích bodov

1 meranie:
21.6.2006

Najvýraznejšie polohové zmeny boli zaznamenané na bode P-5 (113,95 mm, resp. 117,16 mm/rok).

Z monitorovacích meraní vyplýva pokračujúci pohyb v akumulačnej časti zosuvu (výrazný posuv bodu P-5, presahujúci až hodnotu 10 cm). Žiaľ, po ustrihnutí vrtu K-2B chýbajú z tejto najaktívnejšej časti zosuvu ďalšie informácie.
Merania hladinomerov zaznamenali nepriaznivý stav hpv v jarných mesiacoch. Horná časť akumulačnej oblasti zosuvu sa nachádza v relatívne stabilnom stave.

V roku 2007 pokra-čovať v meraniach s rovnakým rozsa-hom i frekvenciou. V spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy posúdiť optimálne možnosti sanácie zosuvu, resp. návrh preložky cesty, ktorá je trvalo ohrozovaná aktívnym pohybom v akumulačnej časti zosuvu, ako aj preložky elektrického vedenia.

IN

2 vrty

1 meranie:
21.7.2006

Najväčšia deformácia bola zaznamenaná vo vrte K-5 v hĺbke 11 m (2,52 mm za 14 mesiacov). Deformácie vo vrte K-3 boli do 2 mm a vrt K-4 bol neprístupný.

PEE

6 vrtov

1 meranie:
20.10. 2006

Mierne aktívne pole PEE bolo zaznamenané v hornej časti transportnej oblasti zosuvu (vrt K-4).

HPV

10 vrtov

6.meraní: 28.4., 9.6., 26.7., 23.9., 20.10., 5.12.2006

Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte K-1 (6,05m). Priem. hĺbka hpv oproti roku 2005 mierne klesla o 0,69 m.
Po max. úrovniach hpv (K-1A 4,54 m pod terénom a K-2A 1,59 m pod terénom) zaznamenaných  počas apríla až júna nastalo postupné klesanie úrovne hladiny, ktoré pokračovalo až do konca roku.

2 vrty:
K-1A a K-2A

aut. hladinomery
(hodin. záznam)

ZU – stan. SHMÚ:

Kapušany (59220)
Prešov-planetárium
(59160)

mesačné zrážkové úhrny

Rok 2005: Kapušany: 916,8 mm (142,2 %) – mimoriadne vlhký rok, Prešov: 851,3 mm (139,4 %) – veľmi vlhký rok
Rok 2006: Kapušany: 592,4 mm (91,8 %) –normálny rok
Prešov: 544,6 mm (89,1 %) – suchý rok

9. Slanec | II. | HPV | 11 vrtov | 7 meraní: 26.1., 28.4., 9.6., 27.7., 23.9., 18.10., 1.12.2006 | Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte J-4 (3,72 m). Priem. hĺbka hpv oproti r. 2005 mierne poklesla (o 0,66 m). | Zaznamenaný bol pokračujúci pokles výdatnosti odvod. zariadení, čo môže byť spôsobené nielen menším zrážkovým úhrnom oproti predchádzajúcemu roku, ale i starnutím odvodňovacích vrtov. | Pokračovať v reži-mových pozoro-vaniach s intervalom meraní cca 1 mesiac. Podrobnejšie zdokumentovať stav a funkčnosť odvodňovacích zariadení.
| | Q | 20 objektov | 7 meraní v rov-nakých termínoch ako merania hpv | Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov oproti r. 2005 klesla (o 5,20 l.min^-1) a bola 19,63 l.min^-1. | |

ZU – stan. SHMÚ:

Slanská Huta (51160)

mesačné zrážkové úhrny

Rok 2005: 803,7 (113,1 %) – vlhký rok,
Rok 2006: 636,1 (89,5 %) – suchý rok

10. Bojnice

II.

GD

20 meracích bodov

1 meranie:
21.6.2006

Najväčší posuv bol zaznamenaný v bode 10 (36,12 mm, resp. 33,55 mm/rok). Ďalšie posuvy nad 30 mm boli namerané v bodoch B, B1 a B3, nachádzajúcich sa vo východnej časti zosuvu.

Posuvy geodetických bodov 10, B, B-1 a B-3, väčšie ako 30 mm za rok, indikujú pohybovú aktivitu vo východnej časti zosuvu. Pravdepodobne naďalej pokračuje nepriaznivý vplyv únikov vody zo splaškovej kanalizácie.

Pokračovať v meraniach v rovnakým rozsa-hom i frekvenciou. O nevyhnutnosti utesnenia kanalizácie  informovať orgány miestnej samosprávy.

IN

2 vrty

1 meranie:
26.5.2006

Výraznejšia deformácia bola nameraná len vo vrte JB-2 (2,28 mm, resp. 2,15 mm/rok) v hĺbke 2,60 m.

HPV

8 objektov

týždenné merania
(celkom 48)

Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte B-4 (2,93 m). Priem. hĺbka hpv oproti roku 2004 nepatrne klesla (iba o 0,09 m).

ZU – stan. SHMÚ:

Prievidza (30120)

denné zrážkové úhrny

Rok 2005: 799,9 mm (121,0 % - veľmi vlhký rok.
Rok 2006: 565,9 mm (85,85% ) – suchý rok.

11. Okoličné

III.

GD

27 meracích bodov

1 meranie:
23.6.2006

Najvýraznejšie posuny boli zaznamenané v bodoch 111 (48,38 mm, resp. 41,36 mm/rok) a P-17 (44,15 mm, resp. 37,74 mm/rok). Vo vertikálnom smere došlo k najväčšej zmene v bode 133 (zdvih 116,00 mm, resp. 99,16 mm/rok), čo predstavuje najväčší vertikálny pohyb, zaznamenaný za obdobie od roku 1971.

Merania preukázali významnú pohybovú aktivitu zosuvných hmôt predovšetkým v čele zosuvnej akumulácie. Zdvih bodu 133 predstavuje najvýraznejší vertikálny pohyb, zaznamenaný za celú dobu pozorovania. Merania presnej inklinometrie i poľa PEE zasa preukázali určitú aktivitu v centrálnej časti transportnej zóny zosuvu. Významné bolo i stúpnutie hpv v jarných mesiacoch, pričom už dlhodobejšie je najväčší rozkyv hpv pozorovaný vo vrtoch, nachádzajúcich sa v čele zosuvu. Na základe výsledkov pozorovaní možno stav svahu v roku 2006 považovať zo stabilitného hľadiska za veľmi nepriaznivý.

Zachovať doterajší rozsah a frekvenciu meraní, prípadne i v spolupráci so ŽSR frekvenciu meraní zvýšiť. Opätovne upozorniť orgány miestnej samosprávy a ŽSR na nepriaznivý stav zosuvu.
Na základe výsledkov skúšobnej prevádzky nastaviť limitnú úroveň hpv pre varovné signalizačné zariadenie, nainštalované vo vrte AH-2.

RN

8 odskúšaných bodov

1 meranie:
19.9.2006

Celkový mierny pokles tlakových napätí a zmeny tlakových napätí na ťahové (body RN-06, 07) v centrálnom úseku transportnej časti zosuvu.

IN

4 vrty

1 meranie:
27.7.2006

Najvýraznejšie deformácie boli namerané vo vrte JO-1 (6,72 mm, resp. 5,49 mm/rok v hĺbke 1,55 m a 2,45 mm resp. 2 mm/rok v hĺbke 12,55 m).

HPV

8 objektov

týždenné merania
(celkom 41)

Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte JP-44 (11,96 m). Priemerná hĺbka hpv oproti r. 2005 stúpla o 0,21 m. 
Hladinomer preukázal výrazné stúpnutie úrovne hpv začiatkom mája a minimálnu úroveň koncom decembra, pri celkovom rozkyve počas roka 3,3 m

J-1

aut. hladinomer
(hodin. záznam)

1 vrt (AH-2)

varovný systém
inštal. 13. 10.05

Zaznamenaná max. úroveň hpv  (0,77 m pod terénom) z prelomu mesiacov marec - apríl bola sprevádzaná extrémnym stúpnutím (o 2,21 m počas 6 dní). Od apríla má hladina klesajúci trend.

| | Q | 12 objektov | týždenné merania (41 meraní) | Sumárna priem. výdatnosť meraných objektov oproti r. 2005 klesla o 2,71 l.min^-1 a predstavuje 45,06 l.min^-1. | |

ZU – stan. SHMÚ:

Lipt. Mikuláš (21060)
Lipt. Mikuláš –Ondrášová (21130)

denné zrážkové úhrny

Rok 2005: L. Mikuláš: 681,7 mm (106,3 %) – norm. rok,
L. Mikuláš – Ondrášová: 788,2 mm (125,1%)– veľmi vlhký rok;
Rok 2006: L. Mikuláš: 402,1 mm (bez zrážok v auguste),
L. Mikuláš – Ondrášová: 564,2 mm (86,1 % ) – suchý rok

12. Liptovská Mara

II.

GD

12 pozorovacích bodov, 4 pevné body

1 meranie:
júl 2006

Meranie opakovane preukázalo pohyb pevných bodov siete, je preto nevyhnutné upraviť sieť a zmeniť metodiku merania

Pozorovania v roku 2006 preukázali výraznejšie zmeny parametrov, ovplyvňujúcich stabilitný stav zosuvného územia, 
predovšetkým  hpv vo vrtoch J-19 a J-3B, ktoré zaznamenali najvyššiu úroveň hpv za celé obdobie merania! Trvalým problémom je úprava geodetickej siete i systému meraní polohových zmien bodov.

Interval meraní zhustiť na 1x za týždeň .
Zrekokonštruovať  
sieť geodet. bodov a upraviť ústie niektorých horizont. vrtov. S TBD vod. diela prerokovať možnosť vybudovania aspoň 3 inklinometrických vrtov v charakteristickom profile.

| | HPV | 24 objektov | meranie s 2-týžd. intervalom (28) od 13.9.2006 1x týždenne | Priemerná úroveň hpv vo väčšine pozorovaných objektov  v roku 2006 výrazne stúpla oproti stavu z roku 2005. Merania hladinomermi preukázali podobný trend ako pri ručne meraných piezometroch. Bolo zaznamenané 1 výrazné maximum hpv (dňa 1.4. vo vrte J-19 až 0,10 m pod úrovňou terénu). Hpv vo vrte J-3B a J-19 dosiahla najvyššiu úroveň od roku 1991 Od apríla do decembra mala hpv klesajúci trend. | |

2 piezometre
J-10, J-19

aut. hladinomery inštal. 14. 5. 2003

| | Q | 28 horizontálnych vrtov | meranie s 2-týžd. intervalom (28) | Celková priemerná výdatnosť odvodňovacích zariadení v roku 2006 bola vyššia oproti predchádzajúcemu roku. | |
| | ZU – lokálna zrážkom. stanica | Zrážk. stanica na hrádzi L. Mara | denné zrážkové úhrny | K dispozícii boli údaje iba do septembra 2006 – vysoko nad normálom bol mesiac jún, hlboko pod normálom  júl a september | |
| | Hladina vody v nádrži | Autom. kontinuálny zapisovač | denné minimá a maximá | Maximálna hladina v nádrži sa udržovala celý mesiac (8.5.-8.6) 2006 na priemernej hodnote (564,2 m.n.m). V období 29.4. až 20.5. bola hladina vody v nádrži krátkodobo vyššie (0,5 m) ako hladina podzemnej vody vo vrte J-5 na zosuve. | |

13. Kvašov

II.

IN

1 vrt

1 meranie:
10.4.2006

Výrazné deformácie vo vrte KHI-1 boli namerané v hĺbke 2 až 3,5 m od povrchu terénu (13,46 mm za 16 mesiacov).

Merania preukazujú postupné dotváranie svahu po vykonaných sanačných opatreniach. Kolísanie hpv  má charakteristický priebeh – po kulminácii v jarných mesiacoch nastáva postupný pokles úrovne až do novembra, v ktorom opäť začína stúpanie hpv.

Pokračovať v hodnotení aktuálnej stability zosuvného svahu po uskutočnení sanačných opatrení. Rozšíriť pozorovania o meranie výdatnosti odvodňovacieho drénu.

HPV

1 vrt

Merania 2x za týždeň 
(83 meraní)

Maximálna úroveň hpv nameraná začiatkom apríla (4,82 m pod úrovňou povrchu) a minimálna začiatkom novembra (5,74 m pod terénom), rozkyv bol 0,92 m.

ZU – stan. SHMÚ:

Horná Maríková (26220)
Lazy pod Makytou
(26260)

mesačné zrážkové úhrny

Rok 2005: Horná Maríková: 1052,1 mm; Lazy pod Makytou: 955,1 mm; Rok 2006: Horná Maríková: 1013,2 mm, Lazy pod Makytou: 906,6 mm. Dlhodobý priemer (za roky 1995 až 2005) zo stanice Lazy p.M. je 892,9 mm, potom v roku 2005 ide o 106,9 % a v roku 2006 o 101,5 %, teda v oboch prípadoch o normálny rok.

14. Hlohovec – Posádka

I.

GD

16 meracích bodov

1 meranie:
15.9.2006

Najväčší posun bol nameraný v bode PB-124 (29,8 mm za obdobie 25 mesiacov) v severnej časti územia.

Merania poľa PEE preukázali väčšie koncentrácie napätí v severnej časti územia. Geodetické merania túto skutočnosť potvrdili avšak s veľkým rozpty-lom vektorov pohybu.

Pokračovať v monitorovacích meraniach s rovna-kým rozsahom i frekvenciou. Výsledky doplniť orientačným zhod-notením zmien hpv.

PEE

12 vrtov

3 merania:
2.2., 16.6.  a 29.9.06

Veľký rozptyl  úrovní poľa PEE v jeseni vo vrtoch v severnej časti územia (HSJ-25, 26, 32 a 33). Vo vrte HSJ-37 trvalý pokles vody až o 16 m a prejavy aktivity.

ZU

Stanica SHMÚ:
Siladice (18540)

mesačné zrážkové úhrny

Rok 2005: 645,6 mm (110,5 %) – normálny rok
Rok 2006: 452,2 mm (77,4 %) – veľmi suchý rok)

15. Vištuk

I.

PEE

16 vrtov

2 merania:
9.4. a 12.9. 2006

Stredná hodnota aktivity poľa PEE bola zaznamenaná vo vrte J-26 (staršia šmyková plocha), výrazný nárast poľa napätí vo vrtoch J-21, J-22 a J-25

Určité náznaky aktivity v hlbších polohách masívu zodpovedajúcich starším šmykovým plochám.

Hodnoty poľa PEE  porovnať s dlhodobejšími záznamami zmien hpv.

ZU – stan. SHMÚ:

Modra (18060)

mesačné zrážkové úhrny

Rok 2005: 810,0 mm (119 %) – vlhký rok;
Rok 2006: 673,5 mm (98,95 % ) – normálny rok

16. Veľká Izra

I.

Dilatometrické
TM-71

2 prístroje:
Veľká Izra – 1 
(VI-1 horný)
Veľká Izra – 2 
(VI-2 dolný)

4 merania:
13.4., 27.7, 18.10., 
1.12. 2006

Kým v roku 2006 pokračovala stagnácia rozširovania trhliny medzi skalným masívom a sadajúcim blokom (VI-1), šírka trhliny medzi okrajovým a susedným blokom sa zväčšila na takmer 11 mm (VI-2 ). Znamená to, že okrajový blok sa stále odkláňa od susedného bloku. Mierny pokles oboch blokov pokračoval aj v roku 2006.

Dilatometrom VI-2 bol potvrdený doterajší trend rozširovania trhliny (viac než 2 mm za rok 2006). Prístroj bolo treba 3x prestaviť.

Pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne. Dôležité bude overiť pokračujúci pohyb okrajového bloku.

| | ZU – stan. SHMÚ: | Slanská Huta (51160) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2005 bol 803,7 mm, v roku 2006 klesol na 636,1 mm. | |

17. Sokoľ

I.

Dilatometrický
TM-71

1 prístroj:
Sokoľ – 1

3 merania:
27.7., 18.10., 1.12. 2006

Po stagnácii v predošlých dvoch rokoch sa trhlina opäť začala rozširovať (nárast o cca 1 mm). Celková hodnota rozšírenia od roku 1990 dosiahla 9 mm.

V roku 2006 dilatometer preukázal obnovenie trendu rozširovania trhliny a stagnáciu pohybu vo vertikálnej i šmykovej zložke.

Pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.

ZU – stan. SHMÚ:

Stanica SHMÚ:
Dargov (50040)

Mesačné zrážkové úhrny

Ročný zrážkový úhrn v roku 2005 728,3 mm, v roku 2006 klesol na 414,4 mm.

18. Košický Klečenov

I.

Dilatometrický
TM-71

2 prístroje:
K. Klečenov – 1 
(KK-1 dolný) 
K. Klečenov – 2 
(KK-2 horný)

4 merania:
13.4., 27.7., 
18.10.,
1.12. 2006

Dlhodobý vertikálny zdvih oboch skalných blokov v roku 2006 pokračoval. Oba TM-71 potvrdili jeho zrýchlenie (cca 1 mm KK-2 a 0,75 mm KK-1). V prípade okrajového bloku (KK-1) pokračoval laterálny posun a rozširovanie trhliny (celkovo 3,5 mm). Pri vyššom bloku (KK-2) došlo k zrýchleniu šmykovej zložky pohybu.

Pokračujúci nárast vertikálneho pohybu horninových blokov potvrdený oboma dilatometrami.

Pokračovať v pravidelnom odčítavaní hodnôt na inštalovaných dilatometroch aspoň 4-krát ročne.

ZU – stan. SHMÚ:

Stanica SHMÚ:
Herľany (60060)

Mesačné zrážkové úhrny

Ročný zrážkový úhrn v roku 2005 bol 744,4 mm, v roku 2006 klesol na 679 mm.

19. Banská Štiavnica

II.

Digitálna fotogrametria
(DF)

8 vertikálnych profilov PF1 až PF8

1 meranie:
2.10. 2006

Diferencie medzi profilmi meranými v rokoch 2004 až 2006 sú v medziach presnosti merania polohy profilových bodov v referenčnom súradnicovom systéme metódou digitálnej fotogrametrie. Stredná chyba určenia polohy profilového bodu v smere osi záberu a v smere osi Z referenčného súradnicového systému je 3 až 5 cm.

Na základe výsledkov fotogrametrických meraní boli rozdiely medzi pozorovanými profilmi i premiestne-niami vybraných blokov  v porovnaní s predchádzajúcim rokom minimálne.  Podľa výsledkov časového radu dilatometrických pozorovaní sa prejavuje trend pomalých posunov monitorovaných blokov, ktoré však v súčasnosti neohrozujú stabilitnú situáciu pozorovanej časti masívu

Pokračovať v dilatometrických i fotogrametrických meraniach metódou digitálnej fotogrametrie, s rovnakou frekvenciou. Po overení metódy merania posunov konvergentným snímkovaním  použiť ju na pozorovanie vybraných skalných blokov.

Dilatometrické  Somet (DS)

Stanovisko 1 (3 body)
Stanovisko 2 (2 body)

2 merania:
27. 4., 11. 9. 2006

Pohyb monitorovaných horninových blokov neprekročil na oboch meraných stanoviskách 1,2 mm.

Dilatometrické mer.posuvov (DP)

Stanovisko 1 (2 body)
Stanovisko 2 (2 body)

2 merania:
27. 4., 11. 9. 2006

Zaznamenané posuvy na meraných stanoviskách boli  minimálne a nepresiahli 1 mm

Mikronivelačné zmeny (MZ)

Stanovisko MZ

2 merania:
1. 6., 11.9. 2006

Zaznamenaná zmena reliéfu steny dosiahla až 88 mm v časti meraného profilu.

| | ZU – stan. SHMÚ: | Banská Štiavnica (40260) | Mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2005 bol 890,2 mm, v roku 2006 stúpol na 954,0 mm. | |

Počet mrazových dní  (MD) - SHMÚ

Banská Štiavnica
(11901)

počet dní s (T_min<0,0°C)

Zima 2004/2005: 117 dní
Zima 2005/2006: 129 dní

20. Demjata

II.

DF

5 vertikálnych profilov PF1 až PF5

1 meranie:
3.10. 2006

Diferencie medzi profilmi meranými v rokoch 2004 až 2006 sú v medziach presnosti merania polohy profilových bodov v referenčnom súradnicovom systéme metódou digitálnej fotogrametrie. Stredná chyba určenia polohy profilového bodu v smere osi záberu a v smere osi Z referenčného súradnicového systému je 3 až 5 cm.

V profiloch meraných digit. fotogrametriou sa neprejavili žiadne významné zmeny. Dilatometrické merania nepreukázali významné rozdiely oproti minulému roku okrem deštrukcie monitorovacích bodov, umiestnených v aktívnej-ších polohách rozvoľňo-vania masívu. Od počiat-ku dilatomet. merania je možné sledovať trend uvoľňovania niektorých horninových blokov.
Lokalita bola skenovaná pozemným skenerom Callidus 3200 za účelom porovnania presnosti zberu 3D údajov rôznymi metódami.

Pokračovať v fotogrametrických i dilatometrických meraniach s rovnakou frekvenciou. Po overení metódy merania posuvov konvergentným snímkovaním  použiť ju na pozorovanie vybraných skalných  blokov. Vyhodnotiť výsledky meraní vykonaných laserovým skenerom a digitálnou fotogrametriou.

DS

Stanovisko 3 (4 body) Stanovisko 4 (2 body)

2 merania:
27.4., 13.9. 2006

Rozdiely medzi jednotlivými meraniami nepresiahli hodnotu 1 mm.

DP

Stanovisko 3 (5 bod.)
Sanovisko 2 (zrútené)
Stanovisko 1 (2 body)

2 merania:
27.4., 13.9. 2006

Na stanovisku 2 došlo k zrúteniu horninového bloku s inštalovaným monitorovacím bodom. Hodnota posuvov na stanovisku 1 a 3 od predchádzajúceho merania nepresiahla 2 mm, od počiatočného merania v roku 2003 dosiahla hodnotu 3,8 mm na stanovisku 1 a 5,38 mm na okrajovom bloku stanoviska 3.

| | ZU – stan. SHMÚ | Kapušany (59220) | Mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2005 bol 842,4 mm, v roku 2006 sa znížil na 592,4 mm. | |

MD – stan. SHMÚ:

Bardejov (11962)
Prešov-vojsko (11955)

počet dní s (T_min<0,0°C)

Zima 2004/2005: 132 (Bardejov), resp. 138 dní (Prešov);
Zima 2005/2006: 129 (Bardejov), resp. 128 dní (Prešov)

21. Harmanec

II.

DF

15 horizontálnych profilov

1 meranie
2.10.2005

Prehlbovanie eróznej ryhy je najvýraznejšie na PF-23.5,  PF-18.5 a PF-16.5. Rozširovanie oblasti odnosu pokračuje v najvyššej polohe (PF-25.0). Rozdiely medzi meraniami v rokoch 2004 až 2006 sú v rámci presnosti merania  (1 až 2 cm).

Merania zaznamenali pokračujúci vývoj eróznej ryhy, pričom najintenzívnejšie sa prehlbuje jej horná časť. Zmeny pozdĺž tektonickej poruchy, merané dilatometrom, boli minimálne.

Pokračovať v meraniach  metódou digitálnej fotogrametrie. Pokračovať i v dilatometrických meraniach a doplniť ich o sledovanie mikronivelačných zmien povrchu horninového masívu

DS

Stanovisko 1 (2 body)

2 merania
27.4., 14.9. 2006

Neboli zaznamenané žiadne významnejšie zmeny v polohe meracích bodov.

| | ZU – stan. SHMÚ | Dolný Harmanec (34160) | mesačné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2005 bol 1163,1 mm, v roku 2006 sa znížil na 954 mm. | |

MD – stan. SHMÚ

Banská Bystrica – Zelená (11898)

počet dní s (T_min<0,0°C)

Zima 2004/2005: 121 dní;
Zima 2005/2006: 122 dní

22. Slovenský raj – Suchá Belá

III.

DF

Konvergentné snímkovanie so všeobecnou orientáciou osi záberu,
cca 40 bodov na skalnom bloku

1 meranie
3.10. 2006

Vykonané bolo základné meranie polohy skalného bloku nad turistickým chodníkom. 
Presnosť posunu meraného bodu v smere osí referenčného súradnicového systému by mala byť pri opakovaných meraniach okolo 1 mm a priestorová presnosť okolo 1,7 mm.

Skalný blok je od masívu odčlenený priebežnou diskontinuitou. Jeho stabilitný stav sa overí opakovanými meraniami, nadväzujúcimi na vyko-nané základné meranie

Ďalšie meranie treba vykonať v apríli, resp. máji 2007. O výsledkoch  informovať orgány miestnej samosprávy.

23. Slov. raj – prielom Hornádu

III.

DS

Stanovisko 1 (3 body)
Stanovisko 2 (2 body)

1 meranie:
4.10.2006

Vybudovanie 2 meracích stanovísk na skalnom bloku, ohrozujúcom turistický chodník na lokalite Pod večným dažďom:
-	Stanovisko 1: nad turistickým chodníkom;
-	Stanovisko 2: v hornej časti bloku. 
Vykonané základné meranie vzdialenosti medzi osadenými bodmi.

Skalný blok je od masívu odčlenený viacerými diskontinuitami. Jeho stabilitný stav sa bude overovať opakovanými dilatometrickými meraniami

Meranie treba vykonať na jar a na jeseň roku 2007. O výsledkoch  informovať orgány miestnej samosprávy.

24. Ipeľ – priestor projekt. PVE | II. | Terénna obhliadka (TO) | pochôdzkovanie v priestore projektovaného diela | 3x ročne | Počas terénnych obhliadok neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali zmeny stability svahu. | Na základe výsledkov terénnych obhliadok neboli zistené žiadne indikácie zmien stabilitného stavu svahu. | Pokračovať v 2 až 3 ročnom cykle geodetických meraní priestoru prečerpávacej vodnej elektrárne.
| | ZU – stan. SHMÚ | Málinec | denné zrážkové úhrny | Ročný zrážkový úhrn v roku 2005 bol 766,7 mm., v roku 2006 klesol na 633,2 mm. | |

25. Stabilizačný násyp - Handlová

III.

GD – meranie pohybov prekrytia

7 indikačných bodov

1 meranie: 
november 2006

Oproti minulosti došlo k výraznejším poklesom na výškovom bode v šachte OŠ-1. Približne dvojnásobný pokles oproti ročným poklesom v minulých rokoch bol zaznamenaný na indikačnom bode umiestnenom na výtokovom objekte.

Monitorovacie merania preukázali výraznejší pokles niektorých indikačných bodov. V deformáciách potrubia nedošlo k výraznejším anomáliám. Vzhľadom na vznik nových trhlín v strope potrubia boli v ňom osadené v pravidelných intervaloch výškové značky, ktoré sa budú pravidelne premeriavať.

Pokračovať v meraniach, ktoré zodpovedá tretej kategórii stavby v súlade s vyhláškou 524/2002 Z.z. Ide o meranie pohybov prekrytia i meranie priečnych rozmerových zmien potrubia. Upozorniť orgány miestnej samosprávy na nefunkčnosť odvodnenia východnej časti SN.

GD – Merania konvergencie (priečnych rozmerových zmien potrubia)

48 meracích staníc

1 meranie: 
november 2006

Namerané zmeny priemeru potrubia zodpovedajú prognózovaným hodnotám deformácií z roku 2005, teda, v priečnych deformáciách nedošlo k výraznejším anomáliám. Pri prehliadke potrubia boli zistené nové trhliny v stropnej časti

HPV

51 vrtov

týždenné merania (54 meraní)
mesačné merania (11 meraní)

Maximálny rozkyv hpv bol nameraný vo vrte PV-19A (7,96 m). Priemerná hĺbka hpv sa nachádza na úrovni 10,04 pod priemernou úrovňou terénu. Oproti roku 2005 vystúpila priemerná hpv o 0,52 m.

| | Q | Hlavný drén | týždenné merania (36 meraní) | Meraný od apríla po vykonaní technickej úpravy.  Priemerná výdatnosť za 9 mesiacov predstavuje 6,3  l.min^-1. | |

ZU – stan. SHMÚ:

Handlová (30080)

denné zrážkové úhrny

Rok 2005: 913,9 mm (112,1 %) – vlhký rok;
Rok 2006: 707,4 mm (86,77 %) – suchý rok