Plány frekvenčných vyhradení pre DVB-T na Slovensku
Tab. 1 - Konečný stav frekvenčného plánu Slovenska pre DVB-T podľa GE06
Vrstva	Číslo a skratka oblasti frekvenčného vyhradenia	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	BL	TN	ZA	BBVK	NO	BJ	RS	MIKE	NI	PP	
		2a
TNS	2b
TNW	2c
TNE	2d
TNN		4a
BB	4b
VK				8a
MI	8b
KE			
1	27	23	30	--	46	22	21	21	24	
2	37	69	32	51	32	47	47	25	28	38	
3	39	----	39	33	44	40	27	23	31	39	
4	44	--	38	43	--	61	65	26	37	52	30	37	45	41	
5	54	57	35	49	29	49	57	50	48	42	
6	56	--	--	52	67	59	54	59	50	55	
7	66	--	55	53	--	68	*	60	68	62	61	64	---	66	
8	6	--	--	8	9	8	5	9	5	6	9	

Pozn.:  Kanály v rôznych oblastiach frekvenčných vyhradení, ktoré sú zvýraznené farebne, musia pracovať ako jedna SFN.
Plán vyhradení TV kanálov po konverzii na frekvenčné prídely umožní zabezpečiť 1 celoplošné pokrytie v pásme VHF a 7 celoplošných pokrytí v pásme UHF, okrem oblastí frekvenčných vyhradení Trenčín, Nitra, Veľký Krtíš a Banská Bystrica, kde sa uvažuje len so 6 pokrytiami. Pre oblasť Banskej Bystrice však plán GE06 obsahuje niekoľko frekvenčných prídelov na kanáli K40, ktoré umožnia dosiahnuť siedme pokrytie.

Tab. 2 – Frekvenčný plán pre vysielanie prvých 3 multiplexov DVB-T podľa opatrenia TÚ SR č. O-17/2008
MUX	Číslo a skratka oblasti frekvenčného vyhradenia	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	BL	TN	ZA	BBVK	NO	BJ	RS	MIKE	NI	PP	
		2a
TNS	2b
TNW	2c
TNE	2d
TNN		4a
BB	4b
VK				8a
MI	8b
KE			
1	66	69	68	65	68	62	61	64	--	--	
2	56	--	--	52	51	60	59	40	27	59	21	55	
verejnoprávny	27	57	32	33	26	54	54	25	48	24	

Pozn.:  Kanály v rôznych oblastiach frekvenčných vyhradení, ktoré sú zvýraznené farebne, musia pracovať ako jedna SFN.

Obr. 1 – Názvy a tvary oblastí frekvenčných vyhradení frekvenčného plánu SR v pásme UHF