N	T	F	S	
Á	A	R	P	
R	B	E	E	
O	U	K	K	
D	Ľ	V	T	
N	K	E	R	
Á	A	N	A	
		Č		
		N		
		É		
		H		
		O		

© Výskumný ústav spojov
Banská Bystrica
2007

Stav k  júlu 2007

NTFS schválená na 677. rokovaní vlády dňa 9.8. 2006

Vysvetlenie:
Tento dokument obsahuje časti NTFS, ktoré sú zmenené a doplnené voči zneniu NTFS, schválenému vládou SR dňa 9. augusta 2006.
Vykonané zmeny vyplývajú zo zmeny prideľovania a využívania frekvečných pásiem v SR, ovplyvnených najmä technologickým vývojom, z postupnej harmonizácie využívania pásiem s tzv. Európskou tabuľkou pridelenia frekvenčných pásiem (tzv. ECA – pozri ERC Report 025), z nových dokumentov ERC a z harmonizácie terminológie so zásadami EFIS.
Spoločné opravy: 
a) Nové vložené časti textu sú červené a sú podčiarknuté bodkočiarkovane. 
b) Vypustené časti textu sú prečiarknuté a slabo fialové.
c)	Vzhľadom na pripomienky Európskej komisie, vyjadrené v procese notifikácie NTFS v EK oznamom podpresedu EK p. Güntera Verheugena zn. 2004/428/SK, boli zo stĺpca „Využitie v SR“ vypustené všetky odkazy na dokumenty TÚ SR (všeobecné povolenia VPR; špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní RR) a na dokumenty ERC a ECC. Táto skutočnosť však nemá vplyv na platnosť týchto dokumentov, ktoré podliehajú procesu schvaľovania v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Smernice 98/34/EC. Uvedené dokumenty, ktorá majú informatívny charakter, budú súčasťou elektronických informačných systémov o NTFS, a to ako na národnej úrovni (www.vus.sk), tak aj na úrovni CEPT v rámci systému EFIS (www.efis.dk).  

Skratky
Dopĺňajú a menia sa tieto skratky:

BMA	zariadenie na analýzu stavebných materiálov (Building Material Analysis)	
BWA	systémy širokopásmového bezdrôtového prístupu (Broadband Wireless Access)	
CGC	doplnkové zemské komponenty (Complementary Ground Components)	
COSPAS/SARSAT	medzinárodný družicový vyhľadávací  pátrací a záchranný systém	
GPR/WPR	radary na sondovanie terénu a múrov (Ground - and Wall - Probing Radar)	
LEST	koncové stanice družíc s nízkym EIRP (Low e.i.r.p. Satellite Terminals)	
MLS	mikrovlnový mikrovlnný pristávací systém (Microwave Landing System)	
MMDS	mikrovlnový mikrovlnný distribučný systém (Microwave Multipoint Distribution System)	
MVDS	mikrovlnový mikrovlnný televízny distribučný systém (Microwave Video Distribution System)	
(OR)	použitie služby pre komunikácie mimo národných a medzinárodných civilných leteckých trás tratí (Outside Routes)	
(R)	použitie služby pozdĺž národných a medzinárodných civilných leteckých trás tratí (Along Routes)	
TFTS	pozemský letecký telekomunikačný systém poskytujúci verejné telekomunikačné služby pre pasažierov cestujúcich letadiel (Terrestrial Flight Telecommunications System)	

Radiokom. poriadok	Frekvenčné pásmo 	Pridelenie v SR	Civ. / mil	Využitie v SR	Poznámka	
Frekvenčné pásmo	Pridelenie v Regióne 1						
20,05 kHz –70 kHz

 
	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ  
         5.57

5.56 5.58

	20,05 – 24,5 kHz	PEVNÁ	civ.						Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy						civ.	Induktívne aplikácie
	všeobecné povolenie 	
		24,5 – 25,5 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 25 kHz				Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
		25,5 – 49,5 kHz	PEVNÁ	civ.						Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil. 	Obranné systémy					Pohyblivá
	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
					Lekárske implantáty	všeobecné povolenie 	
		49,5 – 50,5 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 50 kHz	
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 			50,5 –- 65,6 kHzPEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 					mil.	Obranné systémy				65,6 –- 67,6 kHz	FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	frekvenčný normál 66,666 kHz	
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 			67,6 – 70 kHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
72 – 84 kHz	PEVNÁ
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ 
          5.57
RÁDIONAVIGÁCIA
                  5.60

5.56	72 – 84 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			FREKVENČNÉ NORMÁLY A ČASOVÉ SIGNÁLY	civ.	Frekvenčné normály a časové signály	DCF časový signál 77,5 kHz	
			PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Induktívne aplikácie	všeobecné povolenie 					mil.	Obranné systémy		315 – 325 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
PLAVEBNÁ RÁDIONAVIGÁCIA 
        5.73

5.72 5.75	315 – 325 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
Lekárske implantáty	315-600 kHz implantáty pre zvieratá
(všeobecné povolenie);	
325 – 405 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.72	325 – 405 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
			Letecká rádionavigácia	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
Lekárske implantáty	315-600 kHz implantáty pre zvieratá
(všeobecné povolenie);	
405 – 415 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA
                   5.76

5.72	405 – 415 kHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
Lekárske implantáty	315-600 kHz implantáty pre zvieratá
(všeobecné povolenie);	
415 – 435 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
           5.79

5.72	415 – 435 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
Lekárske implantáty	315-600 kHz implantáty pre zvieratá
(všeobecné povolenie);	
435 – 495 KHz
	PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
5.79 5.79A
Letecká rádionavigácia

5.72 5.82	435 – 490 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohybliváciv. 	Vyhľadávanie obetí lavín
	457 kHz	
					Zariadenia krátkeho dosahu
Lekárske implantáty	315-600 kHz implantáty pre zvieratá
(všeobecné povolenie);	
				mil.	Obranné systémy		
		490 – 495 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
				civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
Lekárske implantáty	315-600 kHz implantáty pre zvieratá
(všeobecné povolenie);	
495 – 505 kHz	POHYBLIVÁ (TIESEŇ A VOLANIE)                           5.83	495 – 505 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
			POHYBLIVÁ (TIESEŇ A VOLANIE)	civ.	GMDSS	tiesňová rádiotelegrafná frekvencia 500 kHz, ochrana  ±5 kHz	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
Lekárske implantáty	315-600 kHz implantáty pre zvieratá
(všeobecné povolenie);	
505,0 – 526,5 KHz
	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
PLAVEBNÁ POHYBLIVÁ
5.79 5.79A 5.84	505 – 510 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB	
		510,0 – 526,5 kHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.	Letecké majáky	NDB 
do 526 kHz 	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
Lekárske implantáty	315-600 kHz implantáty pre zvieratá
(všeobecné povolenie);	
526,5 – 1606,5 kHz
	ROZHLASOVÁ

5.87 5.87A	526,5 – 1 300,0 kHz 	ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová
	531-1602 kHz rozhlasové pásmo SV, frekvenčný plán Ženeva 1975  	
			Letecká rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
Lekárske implantáty	315-600 kHz implantáty pre zvieratá
(všeobecné povolenie);	
		1300,0 – 1606,5 kHz	ROZHLASOVÁ	civ.	Pozemská rozhlasová
	531-1602 kHz rozhlasové pásmo SV, frekvenčný plán Ženeva 1975  	
2300 – 2498 kHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)
ROZHLASOVÁ 
                      5.113

5.103	2300 – 2498 kHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	Detekcia pohybu	všeobecné povolenie	
			ROZHLASOVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
4750 –4850 kHz	PEVNÁ
LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)
POZEMNÁ POHYBLIVÁ
ROZHLASOVÁ 
                         5.113  	4750 – 4850 kHz	LETECKÁ  POHYBLIVÁ (OR)	civ..			
			Pevná 	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá  	mil.	Obranné systémy		
30,01 – 37,50 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ	30,01 – 32,8625 MHz	POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	PMR	5 frekvencií používaných hasičskými útvarmi 	
					Bezšnúrové telefóny	CT0 
 (všeobecné povolenie);  	
		32,8625 – 35 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Lekárske implantáty	33,0 – 37,5 MHz
(všeobecné povolenie)  	
					Riadenie leteckých modelov	všeobecné povolenie  	
					PMR		
		35 – 37,5 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria 	36,1 - 36,4 MHz 	
			POHYBLIVÁ	civ.	Lekárske implantáty
	33,0 – 37,5 MHz
(všeobecné povolenie)  	
					Telemetria 	36,1 - 36,4 MHz 	
					Riadenie leteckých modelov	všeobecné povolenie  	
					Bezšnúrové mikrofóny	všeobecné povolenie 	
74,8 – 75,2 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.180 5.181	74,8 – 75,2 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	mil.	Obranné systémy		
				civ.	ILS	75,0 MHz - VHF traťové návestidlo VHF	
			Pohyblivá
	mil.	Obranné systémy		
108 – 117,975 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
5.197 5.197A	108 – 117,975 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA
	civ.	VOR	VHF všesmerové rádiomajáky; 	
					ILS	lokalizačný signál (kurzový rádiomaják), väzba na 328,6-335 MHz; 	
				mil.	Obranné systémy		
148,0 – 149,9 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                                       5.209

5.218 5.219 5.221	148,0 – 149,9 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Bezšnúrové mikrofóny	všeobecné povolenie  	
					PMR
	Okrem pásma 149 - 149,3625 MHz určeného pre diaľkové ovládanie. 
Od 1.1.2008 len 12,5 kHz raster. 	
			PEVNÁ	civ.	Telemetria		
							
149,9 – 150,05 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                 5.209 5.224A 
DRUŽICOVÁ
RÁDIONAVIGÁCIA
                5.224B

5.220 5.222 5.223	149,9 – 150,05 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)	civ.			
			DRUŽICOVÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
154 – 156,7625 MHz
 	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.226 5.227	154 – 155,5125 MHz	POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		155,5125 – 156 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
		
			Rádiolokácia 	mil.	Obranné systémy		
		156 – 156,7625 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách
	156,025-157,425 MHz plavba po Dunaji duplex (+4,6 MHz) podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; od 1.1.2005
výlučne modulácia G3E 	
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
156,7625 – 156,8375 MHz	NÁMORNÁ POHYBLIVÁ (tieseň a volanie)

5.111 5.226	156,7625 – 156,8375 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách	156,025-157,425 MHz plavba po Dunaji duplex (+4,6 MHz) podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; od 1.1.2005
výlučne modulácia G3E 	
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
156,8375 MHz –

- 174 MHz

	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)
5.226 5.229

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej (R)

5.226 5.229	156,8375 – 158,3875 MHz 	Pohyblivá 	civ..	PMR	157,45-158,3875 MHz železničná doprava 	
		158,3875 – 160,6375 MHz 	PEVNÁ
	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		160,6375 – 162,5 MHz 	POHYBLIVÁ
	civ.	Komunikácia na vnútrozemských vodných cestách	160,625-162,025 MHz plavba po Dunaji duplex (-4,6 MHz) podľa Dodatku č. 18 RR a Dohody o plavbe vo vnútrozemských vodách; od 1.1.2005
výlučne modulácia G3E 	
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		162,5 – 164,4875 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		164,4875 – 165,5125 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		165,5125 – 170,4875 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR	pre Hasičský a záchranný zbor frekvencie pre celé územie : 169,175 MHz 169,225 MHz a 169,325 MHz;
pre oblastné použitie: 169 MHz; 169,025 MHz; 169,050 MHz; 169,200 MHz; 169,250 MHz; 169,275 MHz; 169,300 MHz a 169,350 MHz;
169,5 – 170,4875 MHz od 1.1.2008 len 12,5 kHz raster  
169,4 – 169,8125 MHz využitie podľa smernice EK č. 2005/82/ES 	
					Sociálne poplachové zariadenia	169,48125 MHz, 169,59375 MHz;
(všeobecné povolenie)						Zariadenia krátkeho dosahu
	Kanály pre načúvacie prístroje pre sluchovo postihnutých;
(všeobecné povolenie)
Kanály pre monitorovacie syst.;
(všeobecné povolenie)
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		170,4875 – 172,5125 MHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
		172,5125 – 174 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	172,5125 – 174 MHz, spoločné frekvencie 172,825  172,725  172,975 a 173,05 MHz od 1.1.2008 len 12,5 kHz raster  	
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
174 – 223 MHz	ROZHLASOVÁ

5.235 5.237 5.243 	174 – 223 MHz	ROZHLASOVÁ
	civ.	TV analógová (pozemská)
	frekvenčný plán III. TV pásma, kanály R6 – R11 (8 MHz raster) (norma CCIR – B1);  	
					DVB-T	Plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá (frekvenčný plán GE06). 	
					T-DAB	Plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá (frekvenčný plán GE06). 	
			Pohyblivá 	civ.	Bezšnúrové mikrofóny	všeobecné povolenie  	
223 – 230 MHz	ROZHLASOVÁ
Pevná
Pohyblivá

5.243 5.246 5.247	223 – 230 MHz	ROZHLASOVÁ	civ.	TV analógová (pozemská) 
	frekvenčný plán III. TV pásma (TV norma CCIR – B1) – kanál R12;  	
					T-DAB	Plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá. Frekvenčný plán Wiesbaden 1995, revidovaný v Maastrichte r. 2002, resp. frekvenčný plán GE06. 	
273 – 312 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254	273 – 300 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
		300,0 – 303,5 MHz	PEVNÁ

	civ.	Telemetria	300-303,5 MHz širokopásmová telemetria, max. ERP 1 W, 25 kHz raster; 
301,525 – 303,5 MHz, 1 W úzkopásmová telemetria;
300-303,5 MHz do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ
	civ.	Telemetria	300-303,5 MHz širokopásmová telemetria, max. ERP 1 W, 25 kHz raster; 
301,525 – 303,5 MHz, 1 W úzkopásmová telemetria;	
					PMR	300,525 – 301,5 MHz železničná doprava 	
			LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
		303,5 – 312,0 MHz	PEVNÁ	civ.	Telemetria	303,5 – 307,5 MHz úzkopásmová telemetria do 31. 12. 2008. 	
			POHYBLIVÁ
	civ.	PMR
	spoločné frekvencie
304; 304,125 a 340 MHz
do 31.12.2008	
			LETECKÁ POHYBLIVÁ
	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy	307,5-315,0125 MHz	
328,6 – 335,4 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA

5.258 5.259	328,6 – 335,4 MHz	LETECKÁ RÁDIONAVIGÁCIA	civ. 	ILS	zostupnový signál (zostupný rádiomaják), väzba na 108 – 117,975 MHz	
				mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy	

	
335,4 – 387 MHz	 PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254

	335,4 – 336,0 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
		336,0 – 339,5 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	civ.	Telemetria	336-339,5 MHz širokopásmová telemetria, max. ERP 1 W, 25 kHz raster; 
337,525 – 339,5 MHz (do 1 W) úzkopásmová telemetria 
do 31.12.2010	
			POHYBLIVÁ
	civ.	PMR	336,525 – 337,5 MHz železničná doprava (do 0,1 W) 	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		339,5 – 351,0125 MHz

	PEVNÁ	civ.	Telemetria	len v pásme 339,500 ÷ 343,475 MHz, a to len do 31.12.2008	
			POHYBLIVÁ	civ.	PMR	340 MHz spoločná frekvencia	
			Pevná	mil.	Obranné systémy	343,500 ÷ 351,0125 MHz	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
		351,0125 – 380 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	civ.	Privátne pevné siete
	352 – 380 MHz pridelené pre videoprenosy na veľmi krátke vzdialenosti (ochrana budov), max. ERP 100 mW 	
		380 – 385 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.	DMO
	digitálne pozemné pohyblivé systémy pre bezpečnostné účely štátu pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu;  	
					TETRAPOL	párovaný s pásmom 390 –395 MHz; 	
					AGA civilná komunikácia
	384,8 – 385,0 MHz digitálne pozemné systémy pre bezpečnostné účely štátu	
		385 – 387 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
390,0 – 399,9 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.254	390 – 395 MHz	POHYBLIVÁ
	civ.	DMO
	digitálne pozemné pohyblivé systémy pre bezpečnostné účely štátu pre národnú prevádzku aj pre prevádzku presahujúcu hranice štátu  	
					AGA civilná komunikácia
	394,8 – 395,0 MHz digitálne pohyblivé pozemné systémy pre bezpečnostné účely štátu	
					TETRAPOL	párovaný s pásmom 380 – 385 MHz 	
			Pevná	civ.	Bod – bod		
		395,0 – 399,9 MHz	LETECKÁ POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.			
401 – 402 MHz	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
KOZMICKÁ PREVÁDZKA (zostup)
Družicový prieskum Zeme (vzostup)
Pevná
Družicová meteorologická (vzostup)
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	401 – 402 MHz	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty	všeobecné povolenie	
				mil.	Obranné systémy	

	
403 – 406 MHz
	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej	403 – 405 MHz	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ. 	Lekárske implantáty	všeobecné povolenie 	
				mil.	Obranné systémy		
		405 – 406 MHz	PEVNÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	civ.	Lekárske implantáty	všeobecné povolenie	
				mil.	Obranné systémy		
410 – 420 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Kozmický výskum (medzidružicová) 
5.268	410 – 420 MHz 	POHYBLIVÁ	civ.	Trunková rádiová	duplex 10 MHz 	
			Pevná Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
420 – 430 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia

5.269  5.270  5.271	420 – 430 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Trunková rádiová		
			Pevná Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
440 – 450 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286	440 – 441,025 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		441,025 – 445 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	441,475 MHz BOR (všeobecné povolenie)	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		445 – 448 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR 446
	 446,0 – 446,1 MHz 
(všeobecné povolenie); 
446,1 – 446,2 MHz`;
digitálne PMR (všeobecné povolenie); 	
					PMR

	447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz BOR
(všeobecné povolenie); 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
		448 – 450 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR

	448,070 MHz; 448,170 MHz – všeobecné povolenie (telemetria);
spoločné frekvencie 448,49; 448,57; 448,61; 448,63; 449,51 MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy	

	
450 – 455 MHz
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E	450,0 – 451,31 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	450,0-451,3 MHz duplex +10 MHz	
		451,31 – 455,0 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Analógové bunkové
	verejné siete
 451,31 – 455,73 MHz
NMT 450, duplex +10 MHz (všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
					Digitálne bunkové
	verejné siete 
451,31 – 455,73 MHz,
duplex +10 MHz
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			Pevná Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
455 – 456 MHz
	PEVNÁ	455,0 – 455,73 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Analógové bunkové
	verejné siete
 451,31 – 455,73 MHz
NMT 450, duplex +10 MHz (všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
					Digitálne bunkové 
	verejné siete 
451,31 – 455,73 MHz,
duplex +10 MHz
(všeobecné povolenie pre koncové stanice)	
			Pevná Pohyblivá	mil	Obranné systémy		
		455,73 – 456,0 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	457,39 – 458,47 MHz železničná doprava duplex +10 MHz, raster 25 kHz	
			Pevná Pohyblivá	mil	Obranné systémy		
456 – 459 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
5.271 5.287 5.288	456 – 459 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	457,39 – 458,47 MHz železničná doprava duplex +10 MHz, raster 25 kHz	
			Pevná Pohyblivá	mil	Obranné systémy		
459 – 460 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ

5.271 5.286A  5.286B 5.286C 5.286E	459 – 460 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR
	duplex – +10MHz
			Pevná Pohyblivá	mil	Obranné systémy		
460 – 470 MHz 
	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicová meteorologická (zostup)

5.287 5.288 5.289 5.290	460 – 461,31 MHz 	POHYBLIVÁ	civ.	PMR	duplex –10MHz
			Pevná Pohyblivá	mil	Obranné systémy		
		461,31 – 465,73 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Analogové bunkové
	verejné siete 
461,31 – 4605,73 MHz; NMT 450, duplex –10 MHz; 
(všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
					Digitálne bunkové
	verejné siete 
461,31 –  465,73 MHz, duplex    –10 MHz; (všeobecné povolenie pre koncové stanice) 	
			Pevná Pohyblivá	mil	Obranné systémy		
		465,73 – 470 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	PMR

	467,39 –  468,47 MHz železničná doprava, duplex –10 MHz, raster 25 kHz
			Pevná Pohyblivá	mil	Obranné systémy		
862 MHz –

– 890 MHz
 	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
                            5.317A
ROZHLASOVÁ 
                       5.322

5.319 5.323

PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej 
                            5.317A
ROZHLASOVÁ 
                       5.322

5.319 5.323  	862 – 864 MHz	Pohyblivá	civ.	Bezdrôtové audio aplikácie	863-865 MHz, max. vyžiarený výkon 10 mW
(všeobecné povolenie);  	
					Bezšnúrové mikrofóny
	863-865 MHz , max. vyžiarený výkon 10 mW (všeobecné povolenie);	
		864 – 868 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	Bezdrôtové audio aplikácie
	863-865 MHz, max. vyžiarený výkon 10 mW (všeobecné povolenie);  	
					Zariadenia krátkeho dosahu
RFID
	865-868, 865,6-867,6, 865,6-868 MHz Identifikačné zariadenia
(všeobecné povolenie);

	
		868 – 885 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	GSM-R
	876-880 MHz 
(všeobecné povolenie pre koncové stanice);	
					GSM
	880-890 MHz – E-GSM
(všeobecné povolenie pre koncové stanice);  	
					Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu   	868-870 MHz, (všeobecné povolenie);	
					Zariadenia krátkeho dosahu
Poplachové zariadenia
	868-870 MHz zariadenia krátkeho dosahu pre poplachové hlásenie, max. vyžiarený výkon 10 mW 
(všeobecné povolenie); 	
					PAMR
	870 – 876 MHz digitálne širikopásmové siete; plánovaná služba	
							
		885 -  890MHz	POHYBLIVÁ	civ.		  	
1427 – 1429 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA
(vzostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.341	1427– 1429 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	od 1427 – 1451 MHz IRT 2000,  2 MHz raster; duplex +65,5 MHz 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
1429 – 1452 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.339A 5.341 5.342	1429– 1452 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	od 1427 – 1451 MHz IRT 2000,  2 MHz raster; duplex +65,5 MHz	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
1452 – 1492 MHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVA
5.345 5.347 5.347A
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
ROZHLASOVÁ                5.345 5.347

5.341 5.342	1452 – 1492 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	1492.5-1516,5 MHz IRT 2000, 2 MHz raster; duplex –65,5 MHz 	
			ROZHLASOVÁ
	civ.	T-DAB	Plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá. 1452 – 1479,5 MHz , frekvenčný plán Wiesbaden 1995 revidovaný v Maastrichte r. 2002 	
					Družicová rozhlasová 	1479,5-1492 MHz S-DAB  	
1492 – 1518 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.341 5.342	1492– 1518 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	1492.5-1516,5 IRT 2000, 2 MHz raster; duplex –65,5 MHz 	
			ROZHLASOVÁ
	civ.	T-DAB	plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá. 1452 – 1479,5 MHz , frekvenčný plán Wiesbaden 1995 revidovaný v Maastrichte r. 2002 	
					Družicová rozhlasová 	1479,5-1492 MHz S-DAB  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
1518 – 1525 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(vzostup) 5.348 5.348A 5.348B 5.348C

5.341 5.342	1518– 1525 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(vzostup)	civ.	Zemské stanice pre MSS
		
			PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	1492.5-1516,5 IRT 2000, 2 MHz raster; duplex –65,5 MHz 	
			ROZHLASOVÁ
	civ.	T-DAB	Plánovaná služba, v súčasnosti nevyužitá. 1452 – 1479,5 MHz , frekvenčný plán Wiesbaden 1995 revidovaný v Maastrichte r. 2002 	
					Družicová rozhlasová 	1479,5-1492 MHz S-DAB  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
1535 MHz –

– 1559 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 
 5.347A 5.351A 

5.341 5.351 5.351A 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A

DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 
 5.347A 5.351A 

5.341 5.351 5.351A 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A

	1535  – 1544 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 
	civ.	INMARSAT
	koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M
(všeobecné povolenie);  	
					Zemské stanice pre MSS
	koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS (všeobecné povolenie)  	
					S-PCS
	koncové stanice systému Thuraya 
(všeobecné povolenie);  	
			PEVNÁ	civ.	SIT/SUT	SUT  (všeobecné povolenie);  	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.	Obranné systémy		
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy	
	
		1544 – 1545 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup) 	civ.			
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy		
		1545 – 1559 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)	civ.	INMARSAT
	koncové stanice systému INMARSAT B, C, D, M, mini M  (všeobecné povolenie);  	
					Zemské stanice pre MSS
	koncové stanice systému EMS-PRODAT, EMS-MSSAT a Space Checker S-SMS (všeobecné povolenie);	
					S-PCS
	koncové stanice systému Thuraya 
(všeobecné povolenie);  	
			PEVNÁ	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Družicová pohyblivá (zostup) 	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
1660,5 – 1668 MHz	KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny) 
RÁDIOASTRONÓMIA
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

5.149 5.341 5.379 5.379A	1660,5 – 1668 MHz	PEVNÁ Pevná	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.Obranné systémy		
1668 – 1668,4 MHz	KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

5.149 5.341 5.379 5.379A 5.379D	1668 – 1668,4 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
1668,4 – 1670 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)   5.348C 5.379B 5.379C
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149 5.341 5.379D 5.379E	1668,4 – 1670 MHz	PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
1670 – 1675 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)             5.348C 5.379B 
POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
PEVNÁ
POHYBLIVÁ 
                          5.380
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup)

5.341 5.379D 5.379E 5.380A	1670 – 1675 MHz	DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(vzostup)	civ.	Zemské stanice pre MSS
		
			PEVNÁ	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
1690 – 1700 MHz	POMOCNÁ METEOROLOGICKÁ
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup)
Pevná
Pohyblivá okrem leteckej pohyblivej

5.289 5.341 5.382	1690 – 1700 MHz	PEVNÁ Pevná	civ.			
			POHYBLIVÁ	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.			
			METEOROLOGICKÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
1980 – 2010 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)   
                                  5.351A

5.388 5.389A 5.389B 5.389F	1980 – 2010 MHz	PEVNÁ	civ.	Družicové prvky systému IMT-2000	1980 – 2010 MHz aplikácie družicových komponentov UMTS;	
			POHYBLIVÁ DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)   	civ.	S-PCS MSS
	1980 – 2010 MHz vzostup, párované s 2170 – 2200 MHz duplex +190 MHz, CGC	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
2025 – 2110 MHz	KOZMICKÁ PREVÁDZKA (vzostup+ medzidružicová)
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (vzostup+ medzidružicová)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ    
                       5.391

KOZMICKÝ VÝSKUM (vzostup + medzidružicová)

5.392	2025 – 2110 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	2025 – 2105 MHz dočasné pevné spoje na dožitie;
2100 – 2110 MHz distribučné systémy MMDS do 31.12.2007, na dožitie, žiadne nové prídely;
2080-2100 MHz frekvencie pre spätný kanál MMDS;
2100 – 2110 MHz frekvencie pre spätný kanál MMDS od 1.1.2008	
				mil.	Obranné systémy	2025-2070 MHz 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
2170 – 2200 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (vzostup)                         5.351A
 
5.388 5.389A 5.389F 5.392A	2170 – 2200 MHz	POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS
	2110 – 2200 MHz pozemské aplikácie UMTS
(všeobecné povolenie);   	
			DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ (zostup)   	civ	Družicové prvky systému IMT-2000 MSS
	2170 – 2200 MHz aplikácie družicových komponentov UMTS; duplex –190 MHz; CGC	
2450 – 2483,5 MHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ  
Rádiolokácia

5.150 5.397	2450 – 2483,5 MHz	PEVNÁ	civ.	SAP/SAB
	2300 – 2400 MHz	
			POHYBLIVÁ	civ.	Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu	2400-2483,5 MHz  
(všeobecné povolenie) 	
					Detekcia pohybu
	2400-2483,5 MHz  
(všeobecné povolenie)  	
					Rádiové LAN systémy
	2400-2483,5 MHz  RLAN s rozprestretým (spread) spektrom (všeobecné povolenie)  	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2500 – 2520 MHz	PEVNÁ            5.409 5.410 5.411
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                       5.384A
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ
(zostup)                  5.351A 5.403

 5.405 5.407 5.412 5.414	2500 – 2520 MHz	PEVNÁ Pevná	civ.	Pevné spoje		
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS	plánovaná služba	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2520 – 2655 MHz	PEVNÁ           5.409 5.410 5.411
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                       5.384A
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
5.413 5.416

5.339 5.403 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C	2520 – 2655 MHz	PEVNÁ Pevná	civ.	Pevné spoje	2520 – 2670 MHz systém MMDS do 31.12.2007 8. Žiadne nové prídely. 	
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS	plánovaná služba	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2655 – 2670 MHz	PEVNÁ            5.409 5.410 5.411
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                             5.384A
DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
5.347A 5.413 5.416
Družicový prieskum Země (pasívna)
Rádioastronómia
Kozmický výskum (pasívna)

5.149 5.420	2655 – 2670 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	2520 – 2670 MHz systém MMDS do 31.12.2007 8. Žiadne nové prídely.
	
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS	plánovaná služba	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
2670 – 2690 MHz	PEVNÁ            5.409 5.410 5.411
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                        5.384A
DRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ  (vzostup)                         5.351A
Družicový prieskum Země (pasívna)
Rádioastronómia
Kozmický výskum (pasívna)

5.149 5.412 5.419 5.420	2670 – 2690 MHz	PEVNÁ Pevná 	civ.
	Pevné spoje		
			POHYBLIVÁ	civ.	IMT-2000/UMTS	plánovaná služba	
			Pevná
	mil.
	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
3400 – 3600 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)
Pohyblivá
Rádiolokácia

5.341	3400 – 3600 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	koncové stanice (všeobecné povolenie)  	
			Amatérska	civ.	Amatérska	3400 – 3410 MHz 	
			Pevná	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu	Systémy BWA;	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu	Systémy BWA; 	
3600 – 4200 MHz	PEVNÁ
DRUŽICOVÁ  PEVNÁ (zostup)
Pohyblivá	3600 – 4200 MHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	3600 – 3800 MHz  	
			Pevná	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu	3600 – 3800 MHz;  Systémy BWA;	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu	3600 – 3800 MHz;  Systémy BWA; 	
5250 – 5255 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívna)
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM            5.447D
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej                  5.446A 5 .447F

5.447E 5.448 5.448A  	5250 – 5255 MHz	POHYBLIVÁ	civ. 	 HIPERLAN	5150-5350 MHz
(všeobecné povolenie)	
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.	Rádiolokácia	5250 – 5275 MHz 	
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
			Kozmický výskum	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia 	mil.	Obranné systémy		
5255 – 5350 MHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívna)
RÁDIOLOKÁCIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívna)
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
5.446A 5.447F

5.447E 5.448 5.448A 	5255 – 5350 MHz	POHYBLIVÁ	mil. 	Obranné systémy		
				civ. 	HIPERLAN
	5150-5350 MHz
(všeobecné povolenie)	
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.	Rádiolokácia	5250 – 5275 MHz 	
			Kozmický výskum	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia 	mil.	Obranné systémy		
5470 – 5570 MHz	NÁMORNÁ  RÁDIONAVIGÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej             5.446A 5.450A
DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (aktívna)
KOZMICKÝ VÝSKUM (aktívna)
RÁDIOLOKÁCIA                   5.450B

5.448B 5.450 5.451 5.452	5470 – 5570 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ. 			
			Pevná	mil.Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ
	civ. 	HIPERLAN	5470 – 5725 MHz (všeobecné povolenie)	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia 	mil.	Obranné systémy		
5570 – 5650 MHz	NÁMORNÁ RÁDIONAVIGÁCIA
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblive              5.446A 5.450A
RÁDIOLOKÁCIA             5.450B

5.450 5.451 5.452	5570 – 5650 MHz	RÁDIONAVIGÁCIA	civ.			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ. 			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ
	civ. 	HIPERLAN
	5470 – 5725 MHz (všeobecné povolenie)	
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádionavigácia	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia 	mil.	Obranné systémy		
7450 – 7550 MHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)
DRUŽICOVÁ METEOROLOGICKÁ (zostup)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.461A	7450 – 7550 MHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	7425 – 7725 MHz rr spoje malej a strednej kapacity 3,5 a 7 MHz raster;
7450 – 7544 MHz dočasné rr spoje (max výstupný výkon 1 W);
7732 – 7750 MHz rr spoje malej a strednej kapacity;	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Rádiolokácia	mil.	Obranné systémy		
10,00 – 10,45 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska

5.479  
 	10,0 – 10,3 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
	10,15 – 10,30 GHz pre (všeobecné povolenie pre koncové stanice)  	
				mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	civ.			
			RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska	
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
		10,30 – 10,45 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	10,3-10,5 GHz rr spoje pre jednosmerný digitálny a analógový prenos R a TV signálov	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Amatérska	civ.	Amatérska	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
10,45 – 10,50 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Amatérska družicová

5.481	10,45 – 10,50 GHz	PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	10,3 – 10,5 GHz rr spoje pre jednosmerný digitálny a analógový prenos R a TV signálov;	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
			Amatérska	civ.	Amatérska		
10,50 – 10,55 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Rádiolokácia	10,50 – 10,55 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	10,5 – 10,65 GHz  	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
10,55 – 10,60 GHz	PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Rádiolokácia	10,55 – 10,6 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	10,5 – 10,65 GHz  	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
10,60 – 10,68 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)
Rádiolokácia

5.149 5.482  	10,60 – 10,68 GHz	PEVNÁ	civ.	Bod-multibod	10,5 – 10,65 GHz  	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
10,68 – 10,70 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)

5.340 5.483  	10,68 – 10,70 GHz	POHYBLIVÁ	civ.			
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá	mil.	Obranné systémy		
10,7 GHz – 11.7GHz

	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(zostup)                  5.441 5.484A
(vzostup)                            5.484 
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

	10,7 – 11,45 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)	civ	VSAT

 	všeobecné povolenie; výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW;
plánované využitie	
					Letecká komunikácia	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia	plánované využitie	
			DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ.			
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje
	rr spoje s vysokou kapacitou; 10,711 – 11,449 GHz dočasné rr spoje;  	
			POHYBLIVÁ	civ.	Zemské stanice pre MSS
	pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie); 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
			Pohyblivá 	mil.	Obranné systémy		
		11,45 – 11,7 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (zostup)	civ	VSAT
	všeobecné povolenie; výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW;
plánované využitie	
					Letecká komunikácia	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia	plánované využitie	
			DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ.			
			PEVNÁ	civ.	Pevné spoje	rr spoje s vysokou kapacitou; 	
			POHYBLIVÁ	civ.	Zemské stanice pre MSS
	11,45 – 11,7 GHz stanice ARCANET (zostup) (všeobecné povolenie);10,7 – 11,7 GHz pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie)  	
11,7 – 12,5 GHz
	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
ROZHLASOVÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej

5.487 5.487A 5.492	11,7 – 12,1 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ	SIT/SUT
	10,7 – 12,5 GHz SIT (všeobecné povolenie); 11,7-12,5 MHz výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW ;
plánované využitie	
					Družicová TV	 	
			Pevná	civ.	Pevné spoje	11,7 – 12,5 GHz lokálne distribučné systémy MMVDS	
		12,1  – 12,5 GHz	DRUŽICOVÁ ROZHLASOVÁ	civ	Družicová TV
	11,7-12,5 MHz výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW;
plánované využitie	
			PEVNÁ Pevná	civ.	Pevné spoje	11,7 – 12,5 GHz lokálne distribučné systémy MMVDS	
12,50  – 12,75 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(zostup)                           5.484A
(vzostup)

5.494 5.495 5.496	12,50  – 12,75 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(zostup) (vzostup)	civ.	VSAT
	všeobecné povolenie; výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW ;
plánované využitie 	
					Zemské stanice pre MSS
	stanice ARCANET (zostup) (všeobecné povolenie);
pohyblivé pozemné stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS (zostup) (všeobecné povolenie)  	
					Letecká komunikácia	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia	plánované využitie	
14,00 – 14,25 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)   5.457A 5.457B 5.484A
5.506 5.506B
RÁDIONAVIGÁCIA            5.504
Družicová pohyblivá
(vzostup)              5.504C 5.506A
Kozmický výskum

5.504A 5.505	14,00 – 14,25 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)	civ.	VSAT
	všeobecné povolenie; výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW;
plánované využitie	
					Letecká komunikácia	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia	plánované využitie	
			RÁDIONAVIGÁCIA	civ			
			Družicová pohyblivá (vzostup)	civ	Zemské stanice pre MSS
	Stanice ARCANET, vzostup (všeobecné povolenie).
Pozemné pohyblivé stanice OMNITRACS pracujúce v systéme EUTELTRACS, vzostup (všeobecné povolenie)  	
			Kozmický výskum	civ			
14,25 – 14,30 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ (vzostup)
5.457A 5.457B 5.484A
5.506 5.506B
RÁDIONAVIGÁCIA            5.504
Družicová pohyblivá
(vzostup)         5.508A 5.506A
Kozmický výskum
5.504A 5.505.508 5.509	14,25 – 14,30 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)
	civ.	VSAT
	14,25 – 14,5 GHz  
(všeobecné povolenie);
plánované využitie	
					Letecká komunikácia	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia	plánované využitie	
			Družicová pohyblivá
(vzostup)	civ.	SNG	14,25 – 14,5 GHz 	
14,3 – 14,4 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)           5.457A 5.457B 5.484A
5.506 5.506B
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Družicová pohyblivá
(vzostup)                       5.506A 5.509A
Družicová rádionavigačná

5.504A	14,3 – 14,4 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)
	civ.	VSAT	14,25 – 14,5 GHz  
(všeobecné povolenie);	
					Letecká komunikácia	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia		
			Družicová pohyblivá
(vzostup)	civ.	SNG
	14,25 – 14,5 GHz 	
14,40 – 14, 47GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)   5.457A 5.457B 5.484A
5.506 5.506B
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Družicová pohyblivá
(vzostup)              5.506A 5.509A
Kozmický výskum 

5.504A	14,40 – 14,47GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)	civ.	VSAT	14,25 – 14,5 GHz  	
					Letecká komunikácia	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia	plánované využitie	
			Družicová pohyblivá
(vzostup)	civ.	SNG
	14,25 – 14,5 GHz  	
14,47 – 14,50 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)   5.457A 5.457B 5.484A
5.506 5.506B
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
Družicová pohyblivá
(vzostup)   5.504B 5.506A 5.509A
Rádioastronómia 

5.149 5.504A	14,47 – 14,50 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ
(vzostup)	civ.	VSAT	14,25 – 14,5 GHz  	
					Letecká komunikácia	plánované využitie	
					Plavebná komunikácia	plánované využitie	
			Družicová pohyblivá
(vzostup)	civ.	SNG
	14,25 – 14,5 GHz  	
19,7 – 20,1 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ 
(zostup)                5.484A 5.516B
Družicová pohyblivá (zostup)

5.524	19,7 – 20,1 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ 
(zostup)
	civ.	SIT/SUT
	všeobecné povolenie; výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW;
plánované využitie	
			Družicová pohyblivá (zostup)	civ.			
20,1 – 20,2 GHz	DRUŽICOVÁ PEVNÁ 
(zostup)                5.484A 5.516B
DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(zostup)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528	20,1 – 20,2 GHz	Družicová pevná (zostup)
	civ.	SIT/SUT
	všeobecné povolenie; výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW;
plánované využitie	
			Družicová pohyblivá (zostup)	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
23,6 – 24,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)
RÁDIOASTRONÓMIA
KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)

5.340	23,6 – 24,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (pasívny)	civ.			
			RÁDIOASTRONÓMIA	civ.	Rádioastronómia	21,21 – 22,26 GHz 	
			KOZMICKÝ VÝSKUM (pasívny)	civ.		
			Pohyblivá	civ.Zariadenia krátkeho dosahu	SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu 	
24,05 – 24,25 GHz	RÁDIOLOKÁCIA
Amatérska
Družicový prieskum Zeme (aktívny)

5.150	24,05 – 24,25 GHz	RÁDIOLOKÁCIA	civ.			
				mil.	Obranné systémy		
			Amatérska	civ.	Amatérska	
			Pohyblivá	civ.	Zariadenia krátkeho dosahu
	24,0-24,25 GHz nešpecifikované zariadenia  krátkeho dosahu 
24,05-24,25 GHz zariadenia krátkeho dosahu na detekciu pohybu;  (všeobecné povolenie)
SRR - vozidlové radary krátkeho dosahu 	
					Nešpecifikované zariadenia krátkeho dosahu	24,0-24,25 GHz 
(všeobecné povolenie) 	
					Detekcia pohybu
	24,0-24,25 GHz 
(všeobecné povolenie) 	
25,5 – 27,0 GHz	DRUŽICOVÝ PRIESKUM ZEME (zostup)
5.536A 5.536B
PEVNÁ
MEDZIDRUŽICOVÁ          5.536
POHYBLIVÁ
KOZMICKÝ VÝSKUM (zostup)
5.536A 5.536C
Družicová – frekvenčné normály a časové signály (vzostup)	25,5 – 26,5 GHz	PEVNÁ
	civ.	Bod-multibod
	25,557 – 26,061 GHz s duplexom 24,594 – 25,053 GHz systémy FWA, raster 28 MHz 
(všeobecné povolenie pre koncové stanice);	
					Bod-bod
	26,061 80 – 26,453 GHz rr spoje nízkej malej, strednej a vysokej kapacity, 	
			Pevná	mil.	Obranné systémy		
		26,5 – 27,0 GHz	PEVNÁ	mil.	Obranné systémy		
			POHYBLIVÁ	mil.	Obranné systémy		
27,5 – 28,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)      5.484A 5.516B 5.539
PEVNÁ                            5.537A
POHYBLIVÁ

5.538 5.540	27,5 – 28,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
	civ.	Zemské stanice pre FSS
	27,5 – 27,8285 GHz nekoordinované stanice FSS;
28,444 5 – 28,8365 GHz nekoordinované stanice FSS; 	
			PEVNÁ	civ.	Bod-bod
	27,9405 – 28,4445 GHz  s duplexom 28,9485 – 29,4525 GHz	
					Bod-multibod
 	27,9405 – 28,4445 GHz  s duplexom 28,9485 – 29,4525 GHz	
28,5 – 29,1 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
5.484A 5.516B 5.523A 5.539
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicový prieskum Zeme (vzostup)                              5.541

 5.540	28,5 – 29,1 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)	civ.	Zemské stanice pre FSS
	28,4445 – 28,8365 GHz nekoordinované stanice FSS 	
			PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
 	28,9485 -  29,4525 GHz s duplexom 27,9405 – 28,4445 GHz  
(všeobecné povolenie pre koncové stanice);  	
					Bod-bod
	27,9405 – 28,4445 GHz  s duplexom 28,9485 – 29,4525 GHz	
			Družicový prieskum Zeme (vzostup)	civ.			
29,1 – 29,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A
PEVNÁ
POHYBLIVÁ
Družicový prieskum Zeme (vzostup)                               5.541

 5.540	29,1 – 29,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
	civ.	Zemské stanice pre FSS
	29,4525 - 29,5 GHz nekoordinované stanice FSS  	
			PEVNÁ	civ.	Bod-multibod
	28,9485 - 29,4525 GHz 
(všeobecné povolenie pre koncové stanice);  	
					Bod-bod
	27,9405 – 28,4445 GHz  s duplexom 28,9485 – 29,4525 GHz	
			POHYBLIVÁ	civ.			
			Družicový prieskum Zeme (vzostup)	civ.			
29,5 – 29,9 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)      5.484A 5.516B 5.539

Družicový prieskum Zeme (vzostup)
                                             5.541

Družicová pohyblivá
(vzostup)

 5.540 5.542	29,5 – 29,9 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)	civ.	SIT/SUT
	29,5 - 30 GHz (všeobecné povolenie); výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW	
			Družicový prieskum Zeme (vzostup)	civ.			
			Družicová pohyblivá
(vzostup)	civ.			
29,9 – 30,0 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)      5.484A 5.516B 5.539

DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)
Družicový prieskum Zeme (vzostup)                 5.541 5.543

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542	29,9 – 30,0 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(vzostup)
	civ.	SIT/SUT
	29,5 - 30 GHz (všeobecné povolenie); výnimka z individuálnej licencie pre LEST s EIRP  34 dBW	
			DRUŽICOVÁ  POHYBLIVÁ
(vzostup)
	civ.			
			Družicový prieskum Zeme (vzostup)	civ.			
40,5 – 41,0 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(zostup)
DRUŽICOVÁ  ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
ROZHLASOVÁ
Pohyblivá

5.547	40,5 – 41,0 GHz	PEVNÁ	civ.	MWS
	vrátane MVDS a FWA 	
			ROZHLASOVÁ	civ. 			
41,0 – 42,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(zostup)                           5.516B
DRUŽICOVÁ  ROZHLASOVÁ
PEVNÁ
ROZHLASOVÁ
Pohyblivá

5.547 5.551F 5.551H  5.551I	41,0 – 42,5 GHz	PEVNÁ	civ.	MWS
	vrátane MVDS a FWA 	
			ROZHLASOVÁ	civ.			
42,5 – 43,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(zostup)                                5.552
PEVNÁ
POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej
RÁDIOASTRONÓMIA

5.149 5.547	42,5 – 43,5 GHz	DRUŽICOVÁ  PEVNÁ
(zostup)	civ.	MWS
		
			PEVNÁ	civ.	MWS	vrátane MVDS a FWA 	
			POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej				
			RÁDIOASTRONÓMIA				
9 kHz – 275 GHz	Pohyblivá	9 kHz – 40 GHz	pohyblivá	civ
	Zariadenia krátkeho dosahu
 	UWB systémy-BMA;
GPR/WPR systémy
(všeobecné povolenie)