Title: Príloha
Author: Ing. Branislav Hajdučko
Last saved by: jost
Company: MDPT

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. …/2006 Z. z.
Požiadavky na zhodu výroby
Výrobné modely spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády, ak na základe technických požiadaviek uvedených v bodoch 2.3.1 až 2.3.6 prílohy smernice je vzťah medzi rýchlosťou V_1, odčítanou na tachometri, a skutočnou rýchlosťou nasledovný:
0 ≤ (V_1 — V_2) ≤ 0,1. V_2 + 4 km.h^-1 pre malé motocykle,
a
0 ≤ (V_1 — V_2) ≤ 0,1. V_2 + 8 km.h^-1 pre motocykle a motorové trojkolky.