Prvok		inhalácia	ingescia	
      Nuklid	doba
polpremeny	typ	 f1	           hinh   [Sv/Bq]	   f1	  hing   [Sv/Bq]	
				dama=1 µm	dama=5 µm			
Vodík	 							
  H-3 
  (tríciovaná voda)	12,3  r	Pozri tabuľku č. 13 pre dávky inhaláciou	1	1,8.10-11	
  organicky viazané   trícium	12,3  r	Pozri tabuľku č. 13 pre dávky inhaláciou	1	4,2.10-11	
Berýlium	 							
  Be-7	53,3 d	M	0,005	4,8.10-11	4,3.10-11	0,005	2,8.10-11	
		S	0,005	5,2.10-11	4,6.10-11			
  Be-10	1,60 106  r	M	0,005	9,1.10-9	6,7.10-9	0,005	1,1.10-9	
		S	0,005	3,2.10-8	1,9.10-8			
uhlík	 							
  C-11	0,340 h	Pozri tabuľku č. 13 pre dávky inhaláciou	1	2,4.10-11	
  C-14	5,73 103  r	Pozri tabuľku č. 13 pre dávky inhaláciou	1	5,8.10-10	
fluór	 							
  F-18	1,83 h	F	1	3,0.10-11	5,4.10-11	1	4,9.10-11	
  		M	1	5,7.10-11	8,9.10-11			
  		S	1	6,0.10-11	9,3.10-11			
sodík	 							
  Na-22	2,60  r	F	1	1,3.10-9	2,0.10-9	1	3,2.10-9	
  Na-24	15,0 h	F	1	2,9.10-10	5,3.10-10	1	4,3.10-10	
horčík	 							
  Mg-28	20,9 h	F	0,5	6,4.10-10	1,1.10-9	0,5	2,2.10-9	
  		M	0,5	1,2.10-9	1,7.10-9			
hliník	 							
  Al-26	7,16 105  r	F	0,01	1,1.10-8	1,4.10-8	0,01	3,5.10-9	
  		M	0,01	1,8.10-8	1,2.10-8			
kremík	 							
  Si-31	2,62 h	F	0,01	2,9.10-11	5,1.10-11	0,01	1,6.10-10	
  		M	0,01	7,5.10-11	1,1.10-10			
  		S	0,01	8,0.10-11	1,1.10-10			
  Si-32	4,50 102  r	F	0,01	3,2.10-9	3,7.10-9	0,01	5,6.10-10	
  		M	0,01	1,5.10-8	9,6.10-9			
  		S	0,01	1,1.10-7	5,5.10-8			
fosfor	 							
  P-32	14,3 d	F	0,8	8,0.10-10	1,1.10-9	0,8	2,4.10-9	
  		M	0,8	3,2.10-9	2,9.10-9			
  P-33	25,4 d	F	0,8	9,6.10-11	1,4.10-10	0,8	2,4.10-10	
  		M	0,8	1,4.10-9	1,3.10-9			
síra	 							
  S-35 (anorganická)	87,4 d	F	0,8	5,3.10-11	8,0.10-11	0,8	1,4.10-10	
  		M	0,8	1,3.10-9	1,1.10-9	0,1	1,9.10-10	
  S-35 (organická)	87,4 d	Pozri tabuľku č. 13 pre dávky inhaláciou	1	7,7.10-10	
chlór	 							
  Cl-36	3,01 105  r	F	1	3,4.10-10	4,9.10-10	1	9,3.10-10	
  		M	1	6,9.10-9	5,1.10-9			
  Cl-38	0,620 h	F	1	2,7.10-11	4,6.10-11	1	1,2.10-10	
  		M	1	4,7.10-11	7,3.10-11			
  Cl-39	0,927 h	F	1	2,7.10-11	4,8.10-11	1	8,5.10-11	
  		M	1	4,8.10-11	7,6.10-11			
draslík	 							
  K-40	1,28 109  r	F	1	2,1.10-9	3,0.10-9	1	6,2.10-9	
  K-42	12,4 h	F	1	1,3.10-10	2,0.10-10	1	4,3.10-10	
  K-43	22,6 h	F	1	1,5.10-10	2,6.10-10	1	2,5.10-10	
  K-44	0,369 h	F	1	2,1.10-11	3,7.10-11	1	8,4.10-11	
  K-45	0,333 h	F	1	1,6.10-11	2,8.10-11	1	5,4.10-11	
vápnik	 							
  Ca-41	1,40 105  r	M	0,3	1,7.10-10	1,9.10-10	0,3	2,9.10-10	
  Ca-45	163 d	M	0,3	2,7.10-9	2,3.10-9	0,3	7,6.10-10	
  Ca-47	4,53 d	M	0,3	1,8.10-9	2,1.10-9	0,3	1,6.10-9	
skandium	 							
  Sc-43	3,89 h	S	1,0.10-4	1,2.10-10	1,8.10-10	1,0.10-4	1,9.10-10	
  Sc-44	3,93 h	S	1,0.10-4	1,9.10-10	3,0.10-10	1,0.10-4	3,5.10-10	
  Sc-44m	2,44 d	S	1,0.10-4	1,5.10-9	2,0.10-9	1,0.10-4	2,4.10-9	
  Sc-46	83,8 d	S	1,0.10-4	6,4.10-9	4,8.10-9	1,0.10-4	1,5.10-9	
  Sc-47	3,35 d	S	1,0.10-4	7,0.10-10	7,3.10-10	1,0.10-4	5,4.10-10	
  Sc-48	1,82 d	S	1,0.10-4	1,1.10-9	1,6.10-9	1,0.10-4	1,7.10-9	
  Sc-49	0,956 h	S	1,0.10-4	4,1.10-11	6,1.10-11	1,0.10-4	8,2.10-11	
titán	 							
  Ti-44	47,3  r	F	0,01	6,1.10-8	7,2.10-8	0,01	5,8.10-9	
  		M	0,01	4,0.10-8	2,7.10-8			
  		S	0,01	1,2.10-7	6,2.10-8			
  Ti-45	3,08 h	F	0,01	4,6.10-11	8,3.10-11	0,01	1,5.10-10	
  		M	0,01	9,1.10-11	1,4.10-10			
  		S	0,01	9,6.10-11	1,5.10-10			
vanád	 							
  V-47	0,543 h	F	0,01	1,9.10-11	3,2.10-11	0,01	6,3.10-11	
  		M	0,01	3,1.10-11	5,0.10-11			
  V-48	16,2 d	F	0,01	1,1.10-9	1,7.10-9	0,01	2,0.10-9	
  		M	0,01	2,3.10-9	2,7.10-9			
  V-49	330 d	F	0,01	2,1.10-11	2,6.10-11	0,01	1,8.10-11	
  		M	0,01	3,2.10-11	2,3.10-11			
chróm								
  Cr-48	23,0 h	F	0,1	1,0.10-10	1,7.10-10	0,1	2,0.10-10	
  		M	0,1	2,0.10-10	2,3.10-10	0,01	2,0.10-10	
  		S	0,1	2,2.10-10	2,5.10-10			
  Cr-49	0,702 h	F	0,1	2,0.10-11	3,5.10-11	0,1	6,1.10-11	
  		M	0,1	3,5.10-11	5,6.10-11	0,01	6,1.10-11	
  		S	0,1	3,7.10-11	5,9.10-11			
  Cr-51	27,7 d	F	0,1	2,1.10-11	3,0.10-11	0,1	3,8.10-11	
  		M	0,1	3,1.10-11	3,4.10-11	0,01	3,7.10-11	
  		S	0,1	3,6.10-11	3,6.10-11			
mangán								
  Mn-51	0,770 h	F	0,1	2,4.10-11	4,2.10-11	0,1	9,3.10-11	
  		M	0,1	4,3.10-11	6,8.10-11			
  Mn-52	5,59 d	F	0,1	9,9.10-10	1,6.10-9	0,1	1,8.10-9	
  		M	0,1	1,4.10-9	1,8.10-9			
  Mn-52m	0,352 h	F	0,1	2,0.10-11	3,5.10-11	0,1	6,9.10-11	
  		M	0,1	3,0.10-11	5,0.10-11			
  Mn-53	3,70 106  r	F	0,1	2,9.10-11	3,6.10-11	0,1	3,0.10-11	
  		M	0,1	5,2.10-11	3,6.10-11			
  Mn-54	312 d	F	0,1	8,7.10-10	1,1.10-9	0,1	7,1.10-10	
  		M	0,1	1,5.10-9	1,2.10-9			
  Mn-56	2,58 h	F	0,1	6,9.10-11	1,2.10-10	0,1	2,5.10-10	
  		M	0,1	1,3.10-10	2,0.10-10			
železo								
  Fe-52	8,28 h	F	0,1	4,1.10-10	6,9.10-10	0,1	1,4.10-9	
  		M	0,1	6,3.10-10	9,5.10-10			
  Fe-55	2,70  r	F	0,1	7,7.10-10	9,2.10-10	0,1	3,3.10-10	
  		M	0,1	3,7.10-10	3,3.10-10			
  Fe-59	44,5 d	F	0,1	2,2.10-9	3,0.10-9	0,1	1,8.10-9	
  		M	0,1	3,5.10-9	3,2.10-9			
  Fe-60	1,00 105  r	F	0,1	2,8.10-7	3,3.10-7	0,1	1,1.10-7	
  		M	0,1	1,3.10-7	1,2.10-7			
kobalt								
  Co-55	17,5 h	M	0,1	5,1.10-10	7,8.10-10	0,1	1,0.10-9	
  		S	0,05	5,5.10-10	8,3.10-10	0,05	1,1.10-9	
  Co-56	78,7 d	M	0,1	4,6.10-9	4,0.10-9	0,1	2,5.10-9	
  		S	0,05	6,3.10-9	4,9.10-9	0,05	2,3.10-9	
  Co-57	271 d	M	0,1	5,2.10-10	3,9.10-10	0,1	2,1.10-10	
  		S	0,05	9,4.10-10	6,0.10-10	0,05	1,9.10-10	
  Co-58	70,8 d	M	0,1	1,5.10-9	1,4.10-9	0,1	7,4.10-10	
  		S	0,05	2,0.10-9	1,7.10-9	0,05	7,0.10-10	
  Co-58m	9,15 h	M	0,1	1,3.10-11	1,5.10-11	0,1	2,4.10-11	
  		S	0,05	1,6.10-11	1,7.10-11	0,05	2,4.10-11	
  Co-60	5,27  r	M	0,1	9,6.10-9	7,1.10-9	0,1	3,4.10-9	
  		S	0,05	2,9.10-8	1,7.10-8	0,05	2,5.10-9	
  Co-60m	0,174 h	M	0,1	1,1.10-12	1,2.10-12	0,1	1,7.10-12	
  		S	0,05	1,3.10-12	1,2.10-12	0,05	1,7.10-12	
  Co-61	1,65 h	M	0,1	4,8.10-11	7,1.10-11	0,1	7,4.10-11	
  		S	0,05	5,1.10-11	7,5.10-11	0,05	7,4.10-11	
  Co-62m	0,232 h	M	0,1	2,1.10-11	3,6.10-11	0,1	4,7.10-11	
  		S	0,05	2,2.10-11	3,7.10-11	0,05	4,7.10-11	
nikel								
  Ni-56	6,10 d	F	0,05	5,1.10-10	7,9.10-10	0,05	8,6.10-10	
  		M	0,05	8,6.10-10	9,6.10-10			
  Ni-57	1,50 d	F	0,05	2,8.10-10	5,0.10-10	0,05	8,7.10-10	
  		M	0,05	5,1.10-10	7,6.10-10			
  Ni-59	7,50 104  r	F	0,05	1,8.10-10	2,2.10-10	0,05	6,3.10-11	
  		M	0,05	1,3.10-10	9,4.10-11			
  Ni-63	96,0  r	F	0,05	4,4.10-10	5,2.10-10	0,05	1,5.10-10	
  		M	0,05	4,4.10-10	3,1.10-10			
  Ni-65	2,52 h	F	0,05	4,4.10-11	7,5.10-11	0,05	1,8.10-10	
  		M	0,05	8,7.10-11	1,3.10-10			
  Ni-66	2,27 d	F	0,05	4,5.10-10	7,6.10-10	0,05	3,0.10-9	
  		M	0,05	1,6.10-9	1,9.10-9			
meď								
  Cu-60	0,387 h	F	0,5	2,4.10-11	4,4.10-11	0,5	7,0.10-11	
  		M	0,5	3,5.10-11	6,0.10-11			
  		S	0,5	3,6.10-11	6,2.10-11			
  Cu-61	3,41 h	F	0,5	4,0.10-11	7,3.10-11	0,5	1,2.10-10	
  		M	0,5	7,6.10-11	1,2.10-10			
  		S	0,5	8,0.10-11	1,2.10-10			
  Cu-64	12,7 h	F	0,5	3,8.10-11	6,8.10-11	0,5	1,2.10-10	
  		M	0,5	1,1.10-10	1,5.10-10			
  		S	0,5	1,2.10-10	1,5.10-10			
  Cu-67	2,58 d	F	0,5	1,1.10-10	1,8.10-10	0,5	3,4.10-10	
  		M	0,5	5,2.10-10	5,3.10-10			
  		S	0,5	5,8.10-10	5,8.10-10			
zinok								
  Zn-62	9,26 h	S	0,5	4,7.10-10	6,6.10-10	0,5	9,4.10-10	
  Zn-63	0,635 h	S	0,5	3,8.10-11	6,1.10-11	0,5	7,9.10-11	
  Zn-65	244 d	S	0,5	2,9.10-9	2,8.10-9	0,5	3,9.10-9	
  Zn-69	0,950 h	S	0,5	2,8.10-11	4,3.10-11	0,5	3,1.10-11	
  Zn-69m	13,8 h	S	0,5	2,6.10-10	3,3.10-10	0,5	3,3.10-10	
  Zn-71m	3,92 h	S	0,5	1,6.10-10	2,4.10-10	0,5	2,4.10-10	
  Zn-72	1,94 d	S	0,5	1,2.10-9	1,5.10-9	0,5	1,4.10-9	
gálium								
  Ga-65	0,253 h	F	0,001	1,2.10-11	2,0.10-11	0,001	3,7.10-11	
  		M	0,001	1,8.10-11	2,9.10-11			
  Ga-66	9,40 h	F	0,001	2,7.10-10	4,7.10-10	0,001	1,2.10-9	
  		M	0,001	4,6.10-10	7,1.10-10			
  Ga-67	3,26 d	F	0,001	6,8.10-11	1,1.10-10	0,001	1,9.10-10	
  		M	0,001	2,3.10-10	2,8.10-10			
  Ga-68	1,13 h	F	0,001	2,8.10-11	4,9.10-11	0,001	1,0.10-10	
  		M	0,001	5,1.10-11	8,1.10-11			
  Ga-70	0,353 h	F	0,001	9,3.10-12	1,6.10-11	0,001	3,1.10-11	
  		M	0,001	1,6.10-11	2,6.10-11			
  Ga-72	14,1 h	F	0,001	3,1.10-10	5,6.10-10	0,001	1,1.10-9	
  		M	0,001	5,5.10-10	8,4.10-10			
  Ga-73	4,91 h	F	0,001	5,8.10-11	1,0.10-10	0,001	2,6.10-10	
  		M	0,001	1,5.10-10	2,0.10-10			
germánium								
  Ge-66	2,27 h	F	1	5,7.10-11	9,9.10-11	1	1,0.10-10	
  		M	1	9,2.10-11	1,3.10-10			
  Ge-67	0,312 h	F	1	1,6.10-11	2,8.10-11	1	6,5.10-11	
  		M	1	2,6.10-11	4,2.10-11			
  Ge-68	288 d	F	1	5,4.10-10	8,3.10-10	1	1,3.10-9	
  		M	1	1,3.10-8	7,9.10-9			
  Ge-69	1,63 d	F	1	1,4.10-10	2,5.10-10	1	2,4.10-10	
  		M	1	2,9.10-10	3,7.10-10			
  Ge-71	11,8 d	F	1	5,0.10-12	7,8.10-12	1	1,2.10-11	
  		M	1	1,0.10-11	1,1.10-11			
  Ge-75	1,38 h	F	1	1,6.10-11	2,7.10-11	1	4,6.10-11	
  		M	1	3,7.10-11	5,4.10-11			
  Ge-77	11,3 h	F	1	1,5.10-10	2,5.10-10	1	3,3.10-10	
  		M	1	3,6.10-10	4,5.10-10			
  Ge-78	1,45 h	F	1	4,8.10-11	8,1.10-11	1	1,2.10-10	
  		M	1	9,7.10-11	1,4.10-10			
arzén								
  As-69	0,253 h	M	0,5	2,2.10-11	3,5.10-11	0,5	5,7.10-11	
  As-70	0,876 h	M	0,5	7,2.10-11	1,2.10-10	0,5	1,3.10-10	
  As-71	2,70 d	M	0,5	4,0.10-10	5,0.10-10	0,5	4,6.10-10	
  As-72	1,08 d	M	0,5	9,2.10-10	1,3.10-9	0,5	1,8.10-9	
  As-73	80,3 d	M	0,5	9,3.10-10	6,5.10-10	0,5	2,6.10-10	
  As-74	17,8 d	M	0,5	2,1.10-9	1,8.10-9	0,5	1,3.10-9	
  As-76	1,10 d	M	0,5	7,4.10-10	9,2.10-10	0,5	1,6.10-9	
  As-77	1,62 d	M	0,5	3,8.10-10	4,2.10-10	0,5	4,0.10-10	
  As-78	1,51 h	M	0,5	9,2.10-11	1,4.10-10	0,5	2,1.10-10	
selén								
  Se-70	0,683 h	F	0,8	4,5.10-11	8,2.10-11	0,8	1,2.10-10	
  		M	0,8	7,3.10-11	1,2.10-10	0,05	1,4.10-10	
  Se-73	7,15 h	F	0,8	8,6.10-11	1,5.10-10	0,8	2,1.10-10	
  		M	0,8	1,6.10-10	2,4.10-10	0,05	3,9.10-10	
  Se-73m	0,650 h	F	0,8	9,9.10-12	1,7.10-11	0,8	2,8.10-11	
  		M	0,8	1,8.10-11	2,7.10-11	0,05	4,1.10-11	
  Se-75	120 d	F	0,8	1,0.10-9	1,4.10-9	0,8	2,6.10-9	
  		M	0,8	1,4.10-9	1,7.10-9	0,05	4,1.10-10	
  Se-79	6,50 104  r	F	0,8	1,2.10-9	1,6.10-9	0,8	2,9.10-9	
  		M	0,8	2,9.10-9	3,1.10-9	0,05	3,9.10-10	
  Se-81	0,308 h	F	0,8	8,6.10-12	1,4.10-11	0,8	2,7.10-11	
  		M	0,8	1,5.10-11	2,4.10-11	0,05	2,7.10-11	
  Se-81m	0,954 h	F	0,8	1,7.10-11	3,0.10-11	0,8	5,3.10-11	
  		M	0,8	4,7.10-11	6,8.10-11	0,05	5,9.10-11	
  Se-83	0,375 h	F	0,8	1,9.10-11	3,4.10-11	0,8	4,7.10-11	
  		M	0,8	3,3.10-11	5,3.10-11	0,05	5,1.10-11	
bróm								
  Br-74	0,422 h	F	1	2,8.10-11	5,0.10-11	1	8,4.10-11	
  		M	1	4,1.10-11	6,8.10-11			
  Br-74m	0,691 h	F	1	4,2.10-11	7,5.10-11	1	1,4.10-10	
  		M	1	6,5.10-11	1,1.10-10			
  Br-75	1,63 h	F	1	3,1.10-11	5,6.10-11	1	7,9.10-11	
  		M	1	5,5.10-11	8,5.10-11			
  Br-76	16,2 h	F	1	2,6.10-10	4,5.10-10	1	4,6.10-10	
  		M	1	4,2.10-10	5,8.10-10			
  Br-77	2,33 d	F	1	6,7.10-11	1,2.10-10	1	9,6.10-11	
  		M	1	8,7.10-11	1,3.10-10			
  Br-80	0,290 h	F	1	6,3.10-12	1,1.10-11	1	3,1.10-11	
  		M	1	1,0.10-11	1,7.10-11			
  Br-80m	4,42 h	F	1	3,5.10-11	5,8.10-11	1	1,1.10-10	
  		M	1	7,6.10-11	1,0.10-10			
  Br-82	1,47 d	F	1	3,7.10-10	6,4.10-10	1	5,4.10-10	
  		M	1	6,4.10-10	8,8.10-10			
  Br-83	2,39 h	F	1	1,7.10-11	2,9.10-11	1	4,3.10-11	
  		M	1	4,8.10-11	6,7.10-11			
  Br-84	0,530 h	F	1	2,3.10-11	4,0.10-11	1	8,8.10-11	
  		M	1	3,9.10-11	6,2.10-11			
rubídium								
  Rb-79	0,382 h	F	1	1,7.10-11	3,0.10-11	1	5,0.10-11	
  Rb-81	4,58 h	F	1	3,7.10-11	6,8.10-11	1	5,4.10-11	
  Rb-81m	0,533 h	F	1	7,3.10-12	1,3.10-11	1	9,7.10-12	
  Rb-82m	6,20 h	F	1	1,2.10-10	2,2.10-10	1	1,3.10-10	
  Rb-83	86,2 d	F	1	7,1.10-10	1,0.10-9	1	1,9.10-9	
  Rb-84	32,8 d	F	1	1,1.10-9	1,5.10-9	1	2,8.10-9	
  Rb-86	18,6 d	F	1	9,6.10-10	1,3.10-9	1	2,8.10-9	
  Rb-87	4,70 1010  r	F	1	5,1.10-10	7,6.10-10	1	1,5.10-9	
  Rb-88	0,297 h	F	1	1,7.10-11	2,8.10-11	1	9,0.10-11	
  Rb-89	0,253 h	F	1	1,4.10-11	2,5.10-11	1	4,7.10-11	
stroncium								
  Sr-80	1,67 h	F	0,3	7,6.10-11	1,3.10-10	0,3	3,4.10-10	
  		S	0,01	1,4.10-10	2,1.10-10	0,01	3,5.10-10	
  Sr-81	0,425 h	F	0,3	2,2.10-11	3,9.10-11	0,3	7,7.10-11	
  		S	0,01	3,8.10-11	6,1.10-11	0,01	7,8.10-11	
  Sr-82	25,0 d	F	0,3	2,2.10-9	3,3.10-9	0,3	6,1.10-9	
  		S	0,01	1,0.10-8	7,7.10-9	0,01	6,0.10-9	
  Sr-83	1,35 d	F	0,3	1,7.10-10	3,0.10-10	0,3	4,9.10-10	
  		S	0,01	3,4.10-10	4,9.10-10	0,01	5,8.10-10	
  Sr-85	64,8 d	F	0,3	3,9.10-10	5,6.10-10	0,3	5,6.10-10	
  		S	0,01	7,7.10-10	6,4.10-10	0,01	3,3.10-10	
  Sr-85m	1,16 h	F	0,3	3,1.10-12	5,6.10-12	0,3	6,1.10-12	
  		S	0,01	4,5.10-12	7,4.10-12	0,01	6,1.10-12	
  Sr-87m	2,80 h	F	0,3	1,2.10-11	2,2.10-11	0,3	3,0.10-11	
  		S	0,01	2,2.10-11	3,5.10-11	0,01	3,3.10-11	
  Sr-89	50,5 d	F	0,3	1,0.10-9	1,4.10-9	0,3	2,6.10-9	
  		S	0,01	7,5.10-9	5,6.10-9	0,01	2,3.10-9	
  Sr-90	29,1  r	F	0,3	2,4.10-8	3,0.10-8	0,3	2,8.10-8	
  		S	0,01	1,5.10-7	7,7.10-8	0,01	2,7.10-9	
  Sr-91	9,50 h	F	0,3	1,7.10-10	2,9.10-10	0,3	6,5.10-10	
  		S	0,01	4,1.10-10	5,7.10-10	0,01	7,6.10-10	
  Sr-92	2,71 h	F	0,3	1,1.10-10	1,8.10-10	0,3	4,3.10-10	
  		S	0,01	2,3.10-10	3,4.10-10	0,01	4,9.10-10	
ytrium								
  Y-86	14,7 h	M	1,0.10-4	4,8.10-10	8,0.10-10	1,0.10-4	9,6.10-10	
  		S	1,0.10-4	4,9.10-10	8,1.10-10			
  Y-86m	0,800 h	M	1,0.10-4	2,9.10-11	4,8.10-11	1,0.10-4	5,6.10-11	
  		S	1,0.10-4	3,0.10-11	4,9.10-11			
  Y-87	3,35 d	M	1,0.10-4	3,8.10-10	5,2.10-10	1,0.10-4	5,5.10-10	
  		S	1,0.10-4	4,0.10-10	5,3.10-10			
  Y-88	107 d	M	1,0.10-4	3,9.10-9	3,3.10-9	1,0.10-4	1,3.10-9	
  		S	1,0.10-4	4,1.10-9	3,0.10-9			
  Y-90	2,67 d	M	1,0.10-4	1,4.10-9	1,6.10-9	1,0.10-4	2,7.10-9	
  		S	1,0.10-4	1,5.10-9	1,7.10-9			
  Y-90m	3,19 h	M	1,0.10-4	9,6.10-11	1,3.10-10	1,0.10-4	1,7.10-10	
  		S	1,0.10-4	1,0.10-10	1,3.10-10			
  Y-91	58,5 d	M	1,0.10-4	6,7.10-9	5,2.10-9	1,0.10-4	2,4.10-9	
  		S	1,0.10-4	8,4.10-9	6,1.10-9			
  Y-91m	0,828 h	M	1,0.10-4	1,0.10-11	1,4.10-11	1,0.10-4	1,1.10-11	
  		S	1,0.10-4	1,1.10-11	1,5.10-11			
  Y-92	3,54 h	M	1,0.10-4	1,9.10-10	2,7.10-10	1,0.10-4	4,9.10-10	
  		S	1,0.10-4	2,0.10-10	2,8.10-10			
  Y-93	10,1 h	M	1,0.10-4	4,1.10-10	5,7.10-10	1,0.10-4	1,2.10-9	
  		S	1,0.10-4	4,3.10-10	6,0.10-10			
  Y-94	0,318 h	M	1,0.10-4	2,8.10-11	4,4.10-11	1,0.10-4	8,1.10-11	
  		S	1,0.10-4	2,9.10-11	4,6.10-11			
  Y-95	0,178 h	M	1,0.10-4	1,6.10-11	2,5.10-11	1,0.10-4	4,6.10-11	
  		S	1,0.10-4	1,7.10-11	2,6.10-11			
zirkón								
  Zr-86	16,5 h	F	0,002	3,0.10-10	5,2.10-10	0,002	8,6.10-10	
  		M	0,002	4,3.10-10	6,8.10-10			
  		S	0,002	4,5.10-10	7,0.10-10			
  Zr-88	83,4 d	F	0,002	3,5.10-9	4,1.10-9	0,002	3,3.10-10	
  		M	0,002	2,5.10-9	1,7.10-9			
  		S	0,002	3,3.10-9	1,8.10-9			
  Zr-89	3,27 d	F	0,002	3,1.10-10	5,2.10-10	0,002	7,9.10-10	
  		M	0,002	5,3.10-10	7,2.10-10			
  		S	0,002	5,5.10-10	7,5.10-10			
  Zr-93	1,53 106  r	F	0,002	2,5.10-8	2,9.10-8	0,002	2,8.10-10	
  		M	0,002	9,6.10-9	6,6.10-9			
  		S	0,002	3,1.10-9	1,7.10-9			
  Zr-95	64,0 d	F	0,002	2,5.10-9	3,0.10-9	0,002	8,8.10-10	
  		M	0,002	4,5.10-9	3,6.10-9			
  		S	0,002	5,5.10-9	4,2.10-9			
  Zr-97	16,9 h	F	0,002	4,2.10-10	7,4.10-10	0,002	2,1.10-9	
  		M	0,002	9,4.10-10	1,3.10-9			
  		S	0,002	1,0.10-9	1,4.10-9			
niób								
  Nb-88	0,238 h	M	0,01	2,9.10-11	4,8.10-11	0,01	6,3.10-11	
  		S	0,01	3,0.10-11	5,0.10-11			
  Nb-89	2,03 h	M	0,01	1,2.10-10	1,8.10-10	0,01	3,0.10-10	
  		S	0,01	1,3.10-10	1,9.10-10			
  Nb-89	1,10 h	M	0,01	7,1.10-11	1,1.10-10	0,01	1,4.10-10	
  		S	0,01	7,4.10-11	1,2.10-10			
  Nb-90	14,6 h	M	0,01	6,6.10-10	1,0.10-9	0,01	1,2.10-9	
  		S	0,01	6,9.10-10	1,1.10-9			
  Nb-93m	13,6  r	M	0,01	4,6.10-10	2,9.10-10	0,01	1,2.10-10	
  		S	0,01	1,6.10-9	8,6.10-10			
  Nb-94	2,03 104  r	M	0,01	1,0.10-8	7,2.10-9	0,01	1,7.10-9	
  		S	0,01	4,5.10-8	2,5.10-8			
  Nb-95	35,1 d	M	0,01	1,4.10-9	1,3.10-9	0,01	5,8.10-10	
  		S	0,01	1,6.10-9	1,3.10-9			
  Nb-95m	3,61 d	M	0,01	7,6.10-10	7,7.10-10	0,01	5,6.10-10	
  		S	0,01	8,5.10-10	8,5.10-10			
  Nb-96	23,3 h	M	0,01	6,5.10-10	9,7.10-10	0,01	1,1.10-9	
  		S	0,01	6,8.10-10	1,0.10-9			
  Nb-97	1,20 h	M	0,01	4,4.10-11	6,9.10-11	0,01	6,8.10-11	
  		S	0,01	4,7.10-11	7,2.10-11			
  Nb-98	0,858 h	M	0,01	5,9.10-11	9,6.10-11	0,01	1,1.10-10	
  		S	0,01	6,1.10-11	9,9.10-11			
molybdén								
  Mo-90	5,67 h	F	0,8	1,7.10-10	2,9.10-10	0,8	3,1.10-10	
  		S	0,05	3,7.10-10	5,6.10-10	0,05	6,2.10-10	
  Mo-93	3,50 103  r	F	0,8	1,0.10-9	1,4.10-9	0,8	2,6.10-9	
  		S	0,05	2,2.10-9	1,2.10-9	0,05	2,0.10-10	
  Mo-93m	6,85 h	F	0,8	1,0.10-10	1,9.10-10	0,8	1,6.10-10	
  		S	0,05	1,8.10-10	3,0.10-10	0,05	2,8.10-10	
  Mo-99	2,75 d	F	0,8	2,3.10-10	3,6.10-10	0,8	7,4.10-10	
  		S	0,05	9,7.10-10	1,1.10-9	0,05	1,2.10-9	
  Mo-101	0,244 h	F	0,8	1,5.10-11	2,7.10-11	0,8	4,2.10-11	
  		S	0,05	2,7.10-11	4,5.10-11	0,05	4,2.10-11	
technécium								
  Tc-93	2,75 h	F	0,8	3,4.10-11	6,2.10-11	0,8	4,9.10-11	
  		M	0,8	3,6.10-11	6,5.10-11			
  Tc-93m	0,725 h	F	0,8	1,5.10-11	2,6.10-11	0,8	2,4.10-11	
  		M	0,8	1,7.10-11	3,1.10-11			
  Tc-94	4,88 h	F	0,8	1,2.10-10	2,1.10-10	0,8	1,8.10-10	
  		M	0,8	1,3.10-10	2,2.10-10			
  Tc-94m	0,867 h	F	0,8	4,3.10-11	6,9.10-11	0,8	1,1.10-10	
  		M	0,8	4,9.10-11	8,0.10-11			
  Tc-95	20,0 h	F	0,8	1,0.10-10	1,8.10-10	0,8	1,6.10-10	
  		M	0,8	1,0.10-10	1,8.10-10			
  Tc-95m	61,0 d	F	0,8	3,1.10-10	4,8.10-10	0,8	6,2.10-10	
  		M	0,8	8,7.10-10	8,6.10-10			
  Tc-96	4,28 d	F	0,8	6,0.10-10	9,8.10-10	0,8	1,1.10-9	
  		M	0,8	7,1.10-10	1,0.10-9			
  Tc-96m	0,858 h	F	0,8	6,5.10-12	1,1.10-11	0,8	1,3.10-11	
  		M	0,8	7,7.10-12	1,1.10-11			
  Tc-97	2,60 106  r	F	0,8	4,5.10-11	7,2.10-11	0,8	8,3.10-11	
  		M	0,8	2,1.10-10	1,6.10-10			
  Tc-97m	87,0 d	F	0,8	2,8.10-10	4,0.10-10	0,8	6,6.10-10	
  		M	0,8	3,1.10-9	2,7.10-9			
  Tc-98	4,20 106  r	F	0,8	1,0.10-9	1,5.10-9	0,8	2,3.10-9	
  		M	0,8	8,1.10-9	6,1.10-9			
  Tc-99	2,13 105  r	F	0,8	2,9.10-10	4,0.10-10	0,8	7,8.10-10	
  		M	0,8	3,9.10-9	3,2.10-9			
  Tc-99m	6,02 h	F	0,8	1,2.10-11	2,0.10-11	0,8	2,2.10-11	
  		M	0,8	1,9.10-11	2,9.10-11			
  Tc-101	0,237 h	F	0,8	8,7.10-12	1,5.10-11	0,8	1,9.10-11	
  		M	0,8	1,3.10-11	2,1.10-11			
  Tc-104	0,303 h	F	0,8	2,4.10-11	3,9.10-11	0,8	8,1.10-11	
  		M	0,8	3,0.10-11	4,8.10-11			
ruténium								
  Ru-94	0,863 h	F	0,05	2,7.10-11	4,9.10-11	0,05	9,4.10-11	
  		M	0,05	4,4.10-11	7,2.10-11			
  		S	0,05	4,6.10-11	7,4.10-11			
  Ru-97	2,90 d	F	0,05	6,7.10-11	1,2.10-10	0,05	1,5.10-10	
  		M	0,05	1,1.10-10	1,6.10-10			
  		S	0,05	1,1.10-10	1,6.10-10			
  Ru-103	39,3 d	F	0,05	4,9.10-10	6,8.10-10	0,05	7,3.10-10	
  		M	0,05	2,3.10-9	1,9.10-9			
  		S	0,05	2,8.10-9	2,2.10-9			
  Ru-105	4,44 h	F	0,05	7,1.10-11	1,3.10-10	0,05	2,6.10-10	
  		M	0,05	1,7.10-10	2,4.10-10			
  		S	0,05	1,8.10-10	2,5.10-10			
  Ru-106	1,01  r	F	0,05	8,0.10-9	9,8.10-9	0,05	7,0.10-9	
  		M	0,05	2,6.10-8	1,7.10-8			
  		S	0,05	6,2.10-8	3,5.10-8			
ródium								
  Rh-99	16,0 d	F	0,05	3,3.10-10	4,9.10-10	0,05	5,1.10-10	
  		M	0,05	7,3.10-10	8,2.10-10			
  		S	0,05	8,3.10-10	8,9.10-10			
  Rh-99m	4,70 h	F	0,05	3,0.10-11	5,7.10-11	0,05	6,6.10-11	
  		M	0,05	4,1.10-11	7,2.10-11			
  		S	0,05	4,3.10-11	7,3.10-11			
  Rh-100	20,8 h	F	0,05	2,8.10-10	5,1.10-10	0,05	7,1.10-10	
  		M	0,05	3,6.10-10	6,2.10-10			
  		S	0,05	3,7.10-10	6,3.10-10			
  Rh-101	3,20  r	F	0,05	1,4.10-9	1,7.10-9	0,05	5,5.10-10	
  		M	0,05	2,2.10-9	1,7.10-9			
  		S	0,05	5,0.10-9	3,1.10-9			
  Rh-101m	4,34 d	F	0,05	1,0.10-10	1,7.10-10	0,05	2,2.10-10	
  		M	0,05	2,0.10-10	2,5.10-10			
  		S	0,05	2,1.10-10	2,7.10-10			
  Rh-102	2,90  r	F	0,05	7,3.10-9	8,9.10-9	0,05	2,6.10-9	
  		M	0,05	6,5.10-9	5,0.10-9			
  		S	0,05	1,6.10-8	9,0.10-9			
  Rh-102m	207 d	F	0,05	1,5.10-9	1,9.10-9	0,05	1,2.10-9	
  		M	0,05	3,8.10-9	2,7.10-9			
  		S	0,05	6,7.10-9	4,2.10-9			
  Rh-103m	0,935 h	F	0,05	8,6.10-13	1,2.10-12	0,05	3,8.10-12	
  		M	0,05	2,3.10-12	2,4.10-12			
  		S	0,05	2,5.10-12	2,5.10-12			
  Rh-105	1,47 d	F	0,05	8,7.10-11	1,5.10-10	0,05	3,7.10-10	
  		M	0,05	3,1.10-10	4,1.10-10			
  		S	0,05	3,4.10-10	4,4.10-10			
  Rh-106m	2,20 h	F	0,05	7,0.10-11	1,3.10-10	0,05	1,6.10-10	
  		M	0,05	1,1.10-10	1,8.10-10			
  		S	0,05	1,2.10-10	1,9.10-10			
  Rh-107	0,362 h	F	0,05	9,6.10-12	1,6.10-11	0,05	2,4.10-11	
  		M	0,05	1,7.10-11	2,7.10-11			
  		S	0,05	1,7.10-11	2,8.10-11			
paládium								
  Pd-100	3,63 d	F	0,005	4,9.10-10	7,6.10-10	0,005	9,4.10-10	
  		M	0,005	7,9.10-10	9,5.10-10			
  		S	0,005	8,3.10-10	9,7.10-10			
  Pd-101	8,27 h	F	0,005	4,2.10-11	7,5.10-11	0,005	9,4.10-11	
  		M	0,005	6,2.10-11	9,8.10-11			
  		S	0,005	6,4.10-11	1,0.10-10			
  Pd-103	17,0 d	F	0,005	9,0.10-11	1,2.10-10	0,005	1,9.10-10	
  		M	0,005	3,5.10-10	3,0.10-10			
  		S	0,005	4,0.10-10	2,9.10-10			
  Pd-107	6,50 106  r	F	0,005	2,6.10-11	3,3.10-11	0,005	3,7.10-11	
  		M	0,005	8,0.10-11	5,2.10-11			
  		S	0,005	5,5.10-10	2,9.10-10			
  Pd-109	13,4 h	F	0,005	1,2.10-10	2,1.10-10	0,005	5,5.10-10	
  		M	0,005	3,4.10-10	4,7.10-10			
  		S	0,005	3,6.10-10	5,0.10-10			
striebro								
  Ag-102	0,215 h	F	0,05	1,4.10-11	2,4.10-11	0,05	4,0.10-11	
  		M	0,05	1,8.10-11	3,2.10-11			
  		S	0,05	1,9.10-11	3,2.10-11			
  Ag-103	1,09 h	F	0,05	1,6.10-11	2,8.10-11	0,05	4,3.10-11	
  		M	0,05	2,7.10-11	4,3.10-11			
  		S	0,05	2,8.10-11	4,5.10-11			
  Ag-104	1,15 h	F	0,05	3,0.10-11	5,7.10-11	0,05	6,0.10-11	
  		M	0,05	3,9.10-11	6,9.10-11			
  		S	0,05	4,0.10-11	7,1.10-11			
  Ag-104m	0,558 h	F	0,05	1,7.10-11	3,1.10-11	0,05	5,4.10-11	
  		M	0,05	2,6.10-11	4,4.10-11			
  		S	0,05	2,7.10-11	4,5.10-11			
  Ag-105	41,0 d	F	0,05	5,4.10-10	8,0.10-10	0,05	4,7.10-10	
  		M	0,05	6,9.10-10	7,0.10-10			
  		S	0,05	7,8.10-10	7,3.10-10			
  Ag-106	0,399 h	F	0,05	9,8.10-12	1,7.10-11	0,05	3,2.10-11	
  		M	0,05	1,6.10-11	2,6.10-11			
  		S	0,05	1,6.10-11	2,7.10-11			
  Ag-106m	8,41 d	F	0,05	1,1.10-9	1,6.10-9	0,05	1,5.10-9	
  		M	0,05	1,1.10-9	1,5.10-9			
  		S	0,05	1,1.10-9	1,4.10-9			
  Ag-108m	1,27 102  r	F	0,05	6,1.10-9	7,3.10-9	0,05	2,3.10-9	
  		M	0,05	7,0.10-9	5,2.10-9			
  		S	0,05	3,5.10-8	1,9.10-8			
  Ag-110m	250 d	F	0,05	5,5.10-9	6,7.10-9	0,05	2,8.10-9	
  		M	0,05	7,2.10-9	5,9.10-9			
  		S	0,05	1,2.10-8	7,3.10-9			
  Ag-111	7,45 d	F	0,05	4,1.10-10	5,7.10-10	0,05	1,3.10-9	
  		M	0,05	1,5.10-9	1,5.10-9			
  		S	0,05	1,7.10-9	1,6.10-9			
  Ag-112	3,12 h	F	0,05	8,2.10-11	1,4.10-10	0,05	4,3.10-10	
  		M	0,05	1,7.10-10	2,5.10-10			
  		S	0,05	1,8.10-10	2,6.10-10			
  Ag-115	0,333 h	F	0,05	1,6.10-11	2,6.10-11	0,05	6,0.10-11	
  		M	0,05	2,8.10-11	4,3.10-11			
  		S	0,05	3,0.10-11	4,4.10-11			
kadmium								
  Cd-104	0,961 h	F	0,05	2,7.10-11	5,0.10-11	0,05	5,8.10-11	
  		M	0,05	3,6.10-11	6,2.10-11			
  		S	0,05	3,7.10-11	6,3.10-11			
  Cd-107	6,49 h	F	0,05	2,3.10-11	4,2.10-11	0,05	6,2.10-11	
  		M	0,05	8,1.10-11	1,0.10-10			
  		S	0,05	8,7.10-11	1,1.10-10			
  Cd-109	1,27  r	F	0,05	8,1.10-9	9,6.10-9	0,05	2,0.10-9	
  		M	0,05	6,2.10-9	5,1.10-9			
  		S	0,05	5,8.10-9	4,4.10-9			
  Cd-113	9,30 1015  r	F	0,05	1,2.10-7	1,4.10-7	0,05	2,5.10-8	
  		M	0,05	5,3.10-8	4,3.10-8			
  		S	0,05	2,5.10-8	2,1.10-8			
  Cd-113m	13,6  r	F	0,05	1,1.10-7	1,3.10-7	0,05	2,3.10-8	
  		M	0,05	5,0.10-8	4,0.10-8			
  		S	0,05	3,0.10-8	2,4.10-8			
  Cd-115	2,23 d	F	0,05	3,7.10-10	5,4.10-10	0,05	1,4.10-9	
  		M	0,05	9,7.10-10	1,2.10-9			
  		S	0,05	1,1.10-9	1,3.10-9			
  Cd-115m	44,6 d	F	0,05	5,3.10-9	6,4.10-9	0,05	3,3.10-9	
  		M	0,05	5,9.10-9	5,5.10-9			
  		S	0,05	7,3.10-9	5,5.10-9			
  Cd-117	2,49 h	F	0,05	7,3.10-11	1,3.10-10	0,05	2,8.10-10	
  		M	0,05	1,6.10-10	2,4.10-10			
  		S	0,05	1,7.10-10	2,5.10-10			
  Cd-117m	3,36 h	F	0,05	1,0.10-10	1,9.10-10	0,05	2,8.10-10	
  		M	0,05	2,0.10-10	3,1.10-10			
  		S	0,05	2,1.10-10	3,2.10-10			
indium								
  In-109	4,20 h	F	0,02	3,2.10-11	5,7.10-11	0,02	6,6.10-11	
  		M	0,02	4,4.10-11	7,3.10-11			
  In-110	4,90 h	F	0,02	1,2.10-10	2,2.10-10	0,02	2,4.10-10	
  		M	0,02	1,4.10-10	2,5.10-10			
  In-110	1,15 h	F	0,02	3,1.10-11	5,5.10-11	0,02	1,0.10-10	
  		M	0,02	5,0.10-11	8,1.10-11			
  In-111	2,83 d	F	0,02	1,3.10-10	2,2.10-10	0,02	2,9.10-10	
  		M	0,02	2,3.10-10	3,1.10-10			
  In-112	0,240 h	F	0,02	5,0.10-12	8,6.10-12	0,02	1,0.10-11	
  		M	0,02	7,8.10-12	1,3.10-11			
  In-113m	1,66 h	F	0,02	1,0.10-11	1,9.10-11	0,02	2,8.10-11	
  		M	0,02	2,0.10-11	3,2.10-11			
  In-114m	49,5 d	F	0,02	9,3.10-9	1,1.10-8	0,02	4,1.10-9	
  		M	0,02	5,9.10-9	5,9.10-9			
  In-115	5,10 1015  r	F	0,02	3,9.10-7	4,5.10-7	0,02	3,2.10-8	
  		M	0,02	1,5.10-7	1,1.10-7			
  In-115m	4,49 h	F	0,02	2,5.10-11	4,5.10-11	0,02	8,6.10-11	
  		M	0,02	6,0.10-11	8,7.10-11			
  In-116m	0,902 h	F	0,02	3,0.10-11	5,5.10-11	0,02	6,4.10-11	
  		M	0,02	4,8.10-11	8,0.10-11			
  In-117	0,730 h	F	0,02	1,6.10-11	2,8.10-11	0,02	3,1.10-11	
  		M	0,02	3,0.10-11	4,8.10-11			
  In-117m	1,94 h	F	0,02	3,1.10-11	5,5.10-11	0,02	1,2.10-10	
  		M	0,02	7,3.10-11	1,1.10-10			
  In-119m	0,300 h	F	0,02	1,1.10-11	1,8.10-11	0,02	4,7.10-11	
  		M	0,02	1,8.10-11	2,9.10-11			
cín								
  Sn-110	4,00 h	F	0,02	1,1.10-10	1,9.10-10	0,02	3,5.10-10	
  		M	0,02	1,6.10-10	2,6.10-10			
  Sn-111	0,588 h	F	0,02	8,3.10-12	1,5.10-11	0,02	2,3.10-11	
  		M	0,02	1,4.10-11	2,2.10-11			
  Sn-113	115 d	F	0,02	5,4.10-10	7,9.10-10	0,02	7,3.10-10	
  		M	0,02	2,5.10-9	1,9.10-9			
  Sn-117m	13,6 d	F	0,02	2,9.10-10	3,9.10-10	0,02	7,1.10-10	
  		M	0,02	2,3.10-9	2,2.10-9			
  Sn-119m	293 d	F	0,02	2,9.10-10	3,6.10-10	0,02	3,4.10-10	
  		M	0,02	2,0.10-9	1,5.10-9			
  Sn-121	1,13 d	F	0,02	6,4.10-11	1,0.10-10	0,02	2,3.10-10	
  		M	0,02	2,2.10-10	2,8.10-10			
  Sn-121m	55,0  r	F	0,02	8,0.10-10	9,7.10-10	0,02	3,8.10-10	
  		M	0,02	4,2.10-9	3,3.10-9			
  Sn-123	129 d	F	0,02	1,2.10-9	1,6.10-9	0,02	2,1.10-9	
  		M	0,02	7,7.10-9	5,6.10-9			
  Sn-123m	0,668 h	F	0,02	1,4.10-11	2,4.10-11	0,02	3,8.10-11	
  		M	0,02	2,8.10-11	4,4.10-11			
  Sn-125	9,64 d	F	0,02	9,2.10-10	1,3.10-9	0,02	3,1.10-9	
  		M	0,02	3,0.10-9	2,8.10-9			
  Sn-126	1,00 105  r	F	0,02	1,1.10-8	1,4.10-8	0,02	4,7.10-9	
  		M	0,02	2,7.10-8	1,8.10-8			
  Sn-127	2,10 h	F	0,02	6,9.10-11	1,2.10-10	0,02	2,0.10-10	
  		M	0,02	1,3.10-10	2,0.10-10			
  Sn-128	0,985 h	F	0,02	5,4.10-11	9,5.10-11	0,02	1,5.10-10	
  		M	0,02	9,6.10-11	1,5.10-10			
antimón								
  Sb-115	0,530 h	F	0,1	9,2.10-12	1,7.10-11	0,1	2,4.10-11	
  		M	0,01	1,4.10-11	2,3.10-11			
  Sb-116	0,263 h	F	0,1	9,9.10-12	1,8.10-11	0,1	2,6.10-11	
  		M	0,01	1,4.10-11	2,3.10-11			
  Sb-116m	1,00 h	F	0,1	3,5.10-11	6,4.10-11	0,1	6,7.10-11	
  		M	0,01	5,0.10-11	8,5.10-11			
  Sb-117	2,80 h	F	0,1	9,3.10-12	1,7.10-11	0,1	1,8.10-11	
  		M	0,01	1,7.10-11	2,7.10-11			
  Sb-118m	5,00 h	F	0,1	1,0.10-10	1,9.10-10	0,1	2,1.10-10	
  		M	0,01	1,3.10-10	2,3.10-10			
  Sb-119	1,59 d	F	0,1	2,5.10-11	4,5.10-11	0,1	8,1.10-11	
  		M	0,01	3,7.10-11	5,9.10-11			
  Sb-120	5,76 d	F	0,1	5,9.10-10	9,8.10-10	0,1	1,2.10-9	
  		M	0,01	1,0.10-9	1,3.10-9			
  Sb-120	0,265 h	F	0,1	4,9.10-12	8,5.10-12	0,1	1,4.10-11	
  		M	0,01	7,4.10-12	1,2.10-11			
  Sb-122	2,70 d	F	0,1	3,9.10-10	6,3.10-10	0,1	1,7.10-9	
  		M	0,01	1,0.10-9	1,2.10-9			
  Sb-124	60,2 d	F	0,1	1,3.10-9	1,9.10-9	0,1	2,5.10-9	
  		M	0,01	6,1.10-9	4,7.10-9			
  Sb-124m	0,337 h	F	0,1	3,0.10-12	5,3.10-12	0,1	8,0.10-12	
  		M	0,01	5,5.10-12	8,3.10-12			
  Sb-125	2,77  r	F	0,1	1,4.10-9	1,7.10-9	0,1	1,1.10-9	
  		M	0,01	4,5.10-9	3,3.10-9			
  Sb-126	12,4 d	F	0,1	1,1.10-9	1,7.10-9	0,1	2,4.10-9	
  		M	0,01	2,7.10-9	3,2.10-9			
  Sb-126m	0,317 h	F	0,1	1,3.10-11	2,3.10-11	0,1	3,6.10-11	
  		M	0,01	2,0.10-11	3,3.10-11			
  Sb-127	3,85 d	F	0,1	4,6.10-10	7,4.10-10	0,1	1,7.10-9	
  		M	0,01	1,6.10-9	1,7.10-9			
  Sb-128	9,01 h	F	0,1	2,5.10-10	4,6.10-10	0,1	7,6.10-10	
  		M	0,01	4,2.10-10	6,7.10-10			
  Sb-128	0,173 h	F	0,1	1,1.10-11	1,9.10-11	0,1	3,3.10-11	
  		M	0,01	1,5.10-11	2,6.10-11			
  Sb-129	4,32 h	F	0,1	1,1.10-10	2,0.10-10	0,1	4,2.10-10	
  		M	0,01	2,4.10-10	3,5.10-10			
  Sb-130	0,667 h	F	0,1	3,5.10-11	6,3.10-11	0,1	9,1.10-11	
  		M	0,01	5,4.10-11	9,1.10-11			
  Sb-131	0,383 h	F	0,1	3,7.10-11	5,9.10-11	0,1	1,0.10-10	
  		M	0,01	5,2.10-11	8,3.10-11			
telúr								
  Te-116	2,49 h	F	0,3	6,3.10-11	1,2.10-10	0,3	1,7.10-10	
  		M	0,3	1,1.10-10	1,7.10-10			
  Te-121	17,0 d	F	0,3	2,5.10-10	3,9.10-10	0,3	4,3.10-10	
  		M	0,3	3,9.10-10	4,4.10-10			
  Te-121m	154 d	F	0,3	1,8.10-9	2,3.10-9	0,3	2,3.10-9	
  		M	0,3	4,2.10-9	3,6.10-9			
  Te-123	1,00 1013  r	F	0,3	4,0.10-9	5,0.10-9	0,3	4,4.10-9	
  		M	0,3	2,6.10-9	2,8.10-9			
  Te-123m	120 d	F	0,3	9,7.10-10	1,2.10-9	0,3	1,4.10-9	
  		M	0,3	3,9.10-9	3,4.10-9			
  Te-125m	58,0 d	F	0,3	5,1.10-10	6,7.10-10	0,3	8,7.10-10	
  		M	0,3	3,3.10-9	2,9.10-9			
  Te-127	9,35 h	F	0,3	4,2.10-11	7,2.10-11	0,3	1,7.10-10	
  		M	0,3	1,2.10-10	1,8.10-10			
  Te-127m	109 d	F	0,3	1,6.10-9	2,0.10-9	0,3	2,3.10-9	
  		M	0,3	7,2.10-9	6,2.10-9			
  Te-129	1,16 h	F	0,3	1,7.10-11	2,9.10-11	0,3	6,3.10-11	
  		M	0,3	3,8.10-11	5,7.10-11			
  Te-129m	33,6 d	F	0,3	1,3.10-9	1,8.10-9	0,3	3,0.10-9	
  		M	0,3	6,3.10-9	5,4.10-9			
  Te-131	0,417 h	F	0,3	2,3.10-11	4,6.10-11	0,3	8,7.10-11	
  		M	0,3	3,8.10-11	6,1.10-11			
  Te-131m	1,25 d	F	0,3	8,7.10-10	1,2.10-9	0,3	1,9.10-9	
  		M	0,3	1,1.10-9	1,6.10-9			
  Te-132	3,26 d	F	0,3	1,8.10-9	2,4.10-9	0,3	3,7.10-9	
  		M	0,3	2,2.10-9	3,0.10-9			
  Te-133	0,207 h	F	0,3	2,0.10-11	3,8.10-11	0,3	7,2.10-11	
  		M	0,3	2,7.10-11	4,4.10-11			
  Te-133m	0,923 h	F	0,3	8,4.10-11	1,2.10-10	0,3	2,8.10-10	
  		M	0,3	1,2.10-10	1,9.10-10			
  Te-134	0,696 h	F	0,3	5,0.10-11	8,3.10-11	0,3	1,1.10-10	
  		M	0,3	7,1.10-11	1,1.10-10			
jód								
  I-120	1,35 h	F	1	1,0.10-10	1,9.10-10	1	3,4.10-10	
  I-120m	0,883 h	F	1	8,7.10-11	1,4.10-10	1	2,1.10-10	
  I-121	2,12 h	F	1	2,8.10-11	3,9.10-11	1	8,2.10-11	
  I-123	13,2 h	F	1	7,6.10-11	1,1.10-10	1	2,1.10-10	
  I-124	4,18 d	F	1	4,5.10-9	6,3.10-9	1	1,3.10-8	
  I-125	60,1 d	F	1	5,3.10-9	7,3.10-9	1	1,5.10-8	
  I-126	13,0 d	F	1	1,0.10-8	1,4.10-8	1	2,9.10-8	
  I-128	0,416 h	F	1	1,4.10-11	2,2.10-11	1	4,6.10-11	
  I-129	1,57 107  r	F	1	3,7.10-8	5,1.10-8	1	1,1.10-7	
  I-130	12,4 h	F	1	6,9.10-10	9,6.10-10	1	2,0.10-9	
  I-131	8,04 d	F	1	7,6.10-9	1,1.10-8	1	2,2.10-8	
  I-132	2,30 h	F	1	9,6.10-11	2,0.10-10	1	2,9.10-10	
  I-132m	1,39 h	F	1	8,1.10-11	1,1.10-10	1	2,2.10-10	
  I-133	20,8 h	F	1	1,5.10-9	2,1.10-9	1	4,3.10-9	
  I-134	0,876 h	F	1	4,8.10-11	7,9.10-11	1	1,1.10-10	
  I-135	6,61 h	F	1	3,3.10-10	4,6.10-10	1	9,3.10-10	
cézium								
  Cs-125	0,750 h	F	1	1,3.10-11	2,3.10-11	1	3,5.10-11	
  Cs-127	6,25 h	F	1	2,2.10-11	4,0.10-11	1	2,4.10-11	
  Cs-129	1,34 d	F	1	4,5.10-11	8,1.10-11	1	6,0.10-11	
  Cs-130	0,498 h	F	1	8,4.10-12	1,5.10-11	1	2,8.10-11	
  Cs-131	9,69 d	F	1	2,8.10-11	4,5.10-11	1	5,8.10-11	
  Cs-132	6,48 d	F	1	2,4.10-10	3,8.10-10	1	5,0.10-10	
  Cs-134	2,06  r	F	1	6,8.10-9	9,6.10-9	1	1,9.10-8	
  Cs-134m	2,90 h	F	1	1,5.10-11	2,6.10-11	1	2,0.10-11	
  Cs-135	2,30 106  r	F	1	7,1.10-10	9,9.10-10	1	2,0.10-9	
  Cs-135m	0,883 h	F	1	1,3.10-11	2,4.10-11	1	1,9.10-11	
  Cs-136	13,1 d	F	1	1,3.10-9	1,9.10-9	1	3,0.10-9	
  Cs-137	30,0  r	F	1	4,8.10-9	6,7.10-9	1	1,3.10-8	
  Cs-138	0,536 h	F	1	2,6.10-11	4,6.10-11	1	9,2.10-11	
báryum								
  Ba-126	1,61 h	F	0,1	7,8.10-11	1,2.10-10	0,1	2,6.10-10	
  Ba-128	2,43 h	F	0,1	8,0.10-10	1,3.10-9	0,1	2,7.10-9	
  Ba-131	11,8 d	F	0,1	2,3.10-10	3,5.10-10	0,1	4,5.10-10	
  Ba-131m	0,243 h	F	0,1	4,1.10-12	6,4.10-12	0,1	4,9.10-12	
  Ba-133	10,7  r	F	0,1	1,5.10-9	1,8.10-9	0,1	1,0.10-9	
  Ba-133m	1,62 d	F	0,1	1,9.10-10	2,8.10-10	0,1	5,5.10-10	
  Ba-135m	1,20 d	F	0,1	1,5.10-10	2,3.10-10	0,1	4,5.10-10	
  Ba-139	1,38 h	F	0,1	3,5.10-11	5,5.10-11	0,1	1,2.10-10	
  Ba-140	12,7 d	F	0,1	1,0.10-9	1,6.10-9	0,1	2,5.10-9	
  Ba-141	0,305 h	F	0,1	2,2.10-11	3,5.10-11	0,1	7,0.10-11	
  Ba-142	0,177 h	F	0,1	1,6.10-11	2,7.10-11	0,1	3,5.10-11	
lantán								
  La-131	0,983 h	F	5,0.10-4	1,4.10-11	2,4.10-11	5,0.10-4	3,5.10-11	
  		M	5,0.10-4	2,3.10-11	3,6.10-11			
  La-132	4,80 h	F	5,0.10-4	1,1.10-10	2,0.10-10	5,0.10-4	3,9.10-10	
  		M	5,0.10-4	1,7.10-10	2,8.10-10			
  La-135	19,5 h	F	5,0.10-4	1,1.10-11	2,0.10-11	5,0.10-4	3,0.10-11	
  		M	5,0.10-4	1,5.10-11	2,5.10-11			
  La-137	6,00 104  r	F	5,0.10-4	8,6.10-9	1,0.10-8	5,0.10-4	8,1.10-11	
  		M	5,0.10-4	3,4.10-9	2,3.10-9			
  La-138	1,35 1011  r	F	5,0.10-4	1,5.10-7	1,8.10-7	5,0.10-4	1,1.10-9	
  		M	5,0.10-4	6,1.10-8	4,2.10-8			
  La-140	1,68 d	F	5,0.10-4	6,0.10-10	1,0.10-9	5,0.10-4	2,0.10-9	
  		M	5,0.10-4	1,1.10-9	1,5.10-9			
  La-141	3,93 h	F	5,0.10-4	6,7.10-11	1,1.10-10	5,0.10-4	3,6.10-10	
  		M	5,0.10-4	1,5.10-10	2,2.10-10			
  La-142	1,54 h	F	5,0.10-4	5,6.10-11	1,0.10-10	5,0.10-4	1,8.10-10	
  		M	5,0.10-4	9,3.10-11	1,5.10-10			
  La-143	0,237 h	F	5,0.10-4	1,2.10-11	2,0.10-11	5,0.10-4	5,6.10-11	
  		M	5,0.10-4	2,2.10-11	3,3.10-11			
cér								
  Ce-134	3,00 d	M	5,0.10-4	1,3.10-9	1,5.10-9	5,0.10-4	2,5.10-9	
  		S	5,0.10-4	1,3.10-9	1,6.10-9			
  Ce-135	17,6 h	M	5,0.10-4	4,9.10-10	7,3.10-10	5,0.10-4	7,9.10-10	
  		S	5,0.10-4	5,1.10-10	7,6.10-10			
  Ce-137	9,00 h	M	5,0.10-4	1,0.10-11	1,8.10-11	5,0.10-4	2,5.10-11	
  		S	5,0.10-4	1,1.10-11	1,9.10-11			
  Ce-137m	1,43 d	M	5,0.10-4	4,0.10-10	5,5.10-10	5,0.10-4	5,4.10-10	
  		S	5,0.10-4	4,3.10-10	5,9.10-10			
  Ce-139	138 d	M	5,0.10-4	1,6.10-9	1,3.10-9	5,0.10-4	2,6.10-10	
  		S	5,0.10-4	1,8.10-9	1,4.10-9			
  Ce-141	32,5 d	M	5,0.10-4	3,1.10-9	2,7.10-9	5,0.10-4	7,1.10-10	
  		S	5,0.10-4	3,6.10-9	3,1.10-9			
  Ce-143	1,38 d	M	5,0.10-4	7,4.10-10	9,5.10-10	5,0.10-4	1,1.10-9	
  		S	5,0.10-4	8,1.10-10	1,0.10-9			
  Ce-144	284 d	M	5,0.10-4	3,4.10-8	2,3.10-8	5,0.10-4	5,2.10-9	
  		S	5,0.10-4	4,9.10-8	2,9.10-8			
prazeodým								
  Pr-136	0,218 h	M	5,0.10-4	1,4.10-11	2,4.10-11	5,0.10-4	3,3.10-11	
  		S	5,0.10-4	1,5.10-11	2,5.10-11			
  Pr-137	1,28 h	M	5,0.10-4	2,1.10-11	3,4.10-11	5,0.10-4	4,0.10-11	
  		S	5,0.10-4	2,2.10-11	3,5.10-11			
  Pr-138m	2,10 h	M	5,0.10-4	7,6.10-11	1,3.10-10	5,0.10-4	1,3.10-10	
  		S	5,0.10-4	7,9.10-11	1,3.10-10			
  Pr-139	4,51 h	M	5,0.10-4	1,9.10-11	2,9.10-11	5,0.10-4	3,1.10-11	
  		S	5,0.10-4	2,0.10-11	3,0.10-11			
  Pr-142	19,1 h	M	5,0.10-4	5,3.10-10	7,0.10-10	5,0.10-4	1,3.10-9	
  		S	5,0.10-4	5,6.10-10	7,4.10-10			
  Pr-142m	0,243 h	M	5,0.10-4	6,7.10-12	8,9.10-12	5,0.10-4	1,7.10-11	
  		S	5,0.10-4	7,1.10-12	9,4.10-12			
  Pr-143	13,6 d	M	5,0.10-4	2,1.10-9	1,9.10-9	5,0.10-4	1,2.10-9	
  		S	5,0.10-4	2,3.10-9	2,2.10-9			
  Pr-144	0,288 h	M	5,0.10-4	1,8.10-11	2,9.10-11	5,0.10-4	5,0.10-11	
  		S	5,0.10-4	1,9.10-11	3,0.10-11			
  Pr-145	5,98 h	M	5,0.10-4	1,6.10-10	2,5.10-10	5,0.10-4	3,9.10-10	
  		S	5,0.10-4	1,7.10-10	2,6.10-10			
  Pr-147	0,227 h	M	5,0.10-4	1,8.10-11	2,9.10-11	5,0.10-4	3,3.10-11	
  		S	5,0.10-4	1,9.10-11	3,0.10-11			
neodým								
  Nd-136	0,844 h	M	5,0.10-4	5,3.10-11	8,5.10-11	5,0.10-4	9,9.10-11	
  		S	5,0.10-4	5,6.10-11	8,9.10-11			
  Nd-138	5,04 h	M	5,0.10-4	2,4.10-10	3,7.10-10	5,0.10-4	6,4.10-10	
  		S	5,0.10-4	2,6.10-10	3,8.10-10			
  Nd-139	0,495 h	M	5,0.10-4	1,0.10-11	1,7.10-11	5,0.10-4	2,0.10-11	
  		S	5,0.10-4	1,1.10-11	1,7.10-11			
  Nd-139m	5,50 h	M	5,0.10-4	1,5.10-10	2,5.10-10	5,0.10-4	2,5.10-10	
  		S	5,0.10-4	1,6.10-10	2,5.10-10			
  Nd-141	2,49 h	M	5,0.10-4	5,1.10-12	8,5.10-12	5,0.10-4	8,3.10-12	
  		S	5,0.10-4	5,3.10-12	8,8.10-12			
  Nd-147	11,0 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,9.10-9	5,0.10-4	1,1.10-9	
  		S	5,0.10-4	2,3.10-9	2,1.10-9			
  Nd-149	1,73 h	M	5,0.10-4	8,5.10-11	1,2.10-10	5,0.10-4	1,2.10-10	
  		S	5,0.10-4	9,0.10-11	1,3.10-10			
  Nd-151	0,207 h	M	5,0.10-4	1,7.10-11	2,8.10-11	5,0.10-4	3,0.10-11	
  		S	5,0.10-4	1,8.10-11	2,9.10-11			
prométium								
  Pm-141	0,348 h	M	5,0.10-4	1,5.10-11	2,4.10-11	5,0.10-4	3,6.10-11	
  		S	5,0.10-4	1,6.10-11	2,5.10-11			
  Pm-143	265 d	M	5,0.10-4	1,4.10-9	9,6.10-10	5,0.10-4	2,3.10-10	
  		S	5,0.10-4	1,3.10-9	8,3.10-10			
  Pm-144	363 d	M	5,0.10-4	7,8.10-9	5,4.10-9	5,0.10-4	9,7.10-10	
  		S	5,0.10-4	7,0.10-9	3,9.10-9			
  Pm-145	17,7  r	M	5,0.10-4	3,4.10-9	2,4.10-9	5,0.10-4	1,1.10-10	
  		S	5,0.10-4	2,1.10-9	1,2.10-9			
  Pm-146	5,53  r	M	5,0.10-4	1,9.10-8	1,3.10-8	5,0.10-4	9,0.10-10	
  		S	5,0.10-4	1,6.10-8	9,0.10-9			
  Pm-147	2,62  r	M	5,0.10-4	4,7.10-9	3,5.10-9	5,0.10-4	2,6.10-10	
  		S	5,0.10-4	4,6.10-9	3,2.10-9			
  Pm-148	5,37 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	2,1.10-9	5,0.10-4	2,7.10-9	
  		S	5,0.10-4	2,1.10-9	2,2.10-9			
  Pm-148m	41,3 d	M	5,0.10-4	4,9.10-9	4,1.10-9	5,0.10-4	1,8.10-9	
  		S	5,0.10-4	5,4.10-9	4,3.10-9			
  Pm-149	2,21 d	M	5,0.10-4	6,6.10-10	7,6.10-10	5,0.10-4	9,9.10-10	
  		S	5,0.10-4	7,2.10-10	8,2.10-10			
  Pm-150	2,68 h	M	5,0.10-4	1,3.10-10	2,0.10-10	5,0.10-4	2,6.10-10	
  		S	5,0.10-4	1,4.10-10	2,1.10-10			
  Pm-151	1,18 d	M	5,0.10-4	4,2.10-10	6,1.10-10	5,0.10-4	7,3.10-10	
  		S	5,0.10-4	4,5.10-10	6,4.10-10			
samárium								
  Sm-141	0,170 h	M	5,0.10-4	1,6.10-11	2,7.10-11	5,0.10-4	3,9.10-11	
  Sm-141m	0,377 h	M	5,0.10-4	3,4.10-11	5,6.10-11	5,0.10-4	6,5.10-11	
  Sm-142	1,21 h	M	5,0.10-4	7,4.10-11	1,1.10-10	5,0.10-4	1,9.10-10	
  Sm-145	340 d	M	5,0.10-4	1,5.10-9	1,1.10-9	5,0.10-4	2,1.10-10	
  Sm-146	1,03 108  r	M	5,0.10-4	9,9.10-6	6,7.10-6	5,0.10-4	5,4.10-8	
  Sm-147	1,06 1011  r	M	5,0.10-4	8,9.10-6	6,1.10-6	5,0.10-4	4,9.10-8	
  Sm-151	90,0  r	M	5,0.10-4	3,7.10-9	2,6.10-9	5,0.10-4	9,8.10-11	
  Sm-153	1,95 d	M	5,0.10-4	6,1.10-10	6,8.10-10	5,0.10-4	7,4.10-10	
  Sm-155	0,368 h	M	5,0.10-4	1,7.10-11	2,8.10-11	5,0.10-4	2,9.10-11	
  Sm-156	9,40 h	M	5,0.10-4	2,1.10-10	2,8.10-10	5,0.10-4	2,5.10-10	
európium								
  Eu-145	5,94 d	M	5,0.10-4	5,6.10-10	7,3.10-10	5,0.10-4	7,5.10-10	
  Eu-146	4,61 d	M	5,0.10-4	8,2.10-10	1,2.10-9	5,0.10-4	1,3.10-9	
  Eu-147	24,0 d	M	5,0.10-4	1,0.10-9	1,0.10-9	5,0.10-4	4,4.10-10	
  Eu-148	54,5 d	M	5,0.10-4	2,7.10-9	2,3.10-9	5,0.10-4	1,3.10-9	
  Eu-149	93,1 d	M	5,0.10-4	2,7.10-10	2,3.10-10	5,0.10-4	1,0.10-10	
  Eu-150	34,2  r	M	5,0.10-4	5,0.10-8	3,4.10-8	5,0.10-4	1,3.10-9	
  Eu-150	12,6 h	M	5,0.10-4	1,9.10-10	2,8.10-10	5,0.10-4	3,8.10-10	
  Eu-152	13,3  r	M	5,0.10-4	3,9.10-8	2,7.10-8	5,0.10-4	1,4.10-9	
  Eu-152m	9,32 h	M	5,0.10-4	2,2.10-10	3,2.10-10	5,0.10-4	5,0.10-10	
  Eu-154	8,80  r	M	5,0.10-4	5,0.10-8	3,5.10-8	5,0.10-4	2,0.10-9	
  Eu-155	4,96  r	M	5,0.10-4	6,5.10-9	4,7.10-9	5,0.10-4	3,2.10-10	
  Eu-156	15,2 d	M	5,0.10-4	3,3.10-9	3,0.10-9	5,0.10-4	2,2.10-9	
  Eu-157	15,1 h	M	5,0.10-4	3,2.10-10	4,4.10-10	5,0.10-4	6,0.10-10	
  Eu-158	0,765 h	M	5,0.10-4	4,8.10-11	7,5.10-11	5,0.10-4	9,4.10-11	
gadolínium								
  Gd-145	0,382 h	F	5,0.10-4	1,5.10-11	2,6.10-11	5,0.10-4	4,4.10-11	
  		M	5,0.10-4	2,1.10-11	3,5.10-11			
  Gd-146	48,3 d	F	5,0.10-4	4,4.10-9	5,2.10-9	5,0.10-4	9,6.10-10	
  		M	5,0.10-4	6,0.10-9	4,6.10-9			
  Gd-147	1,59 d	F	5,0.10-4	2,7.10-10	4,5.10-10	5,0.10-4	6,1.10-10	
  		M	5,0.10-4	4,1.10-10	5,9.10-10			
  Gd-148	93,0  r	F	5,0.10-4	2,5.10-5	3,0.10-5	5,0.10-4	5,5.10-8	
  		M	5,0.10-4	1,1.10-5	7,2.10-6			
  Gd-149	9,40 d	F	5,0.10-4	2,6.10-10	4,5.10-10	5,0.10-4	4,5.10-10	
  		M	5,0.10-4	7,0.10-10	7,9.10-10			
  Gd-151	120 d	F	5,0.10-4	7,8.10-10	9,3.10-10	5,0.10-4	2,0.10-10	
  		M	5,0.10-4	8,1.10-10	6,5.10-10			
  Gd-152	1,08 1014  r	F	5,0.10-4	1,9.10-5	2,2.10-5	5,0.10-4	4,1.10-8	
  		M	5,0.10-4	7,4.10-6	5,0.10-6			
  Gd-153	242 d	F	5,0.10-4	2,1.10-9	2,5.10-9	5,0.10-4	2,7.10-10	
  		M	5,0.10-4	1,9.10-9	1,4.10-9			
  Gd-159	18,6 h	F	5,0.10-4	1,1.10-10	1,8.10-10	5,0.10-4	4,9.10-10	
  		M	5,0.10-4	2,7.10-10	3,9.10-10			
terbium								
  Tb-147	1,65 h	M	5,0.10-4	7,9.10-11	1,2.10-10	5,0.10-4	1,6.10-10	
  Tb-149	4,15 h	M	5,0.10-4	4,3.10-9	3,1.10-9	5,0.10-4	2,5.10-10	
  Tb-150	3,27 h	M	5,0.10-4	1,1.10-10	1,8.10-10	5,0.10-4	2,5.10-10	
  Tb-151	17,6 h	M	5,0.10-4	2,3.10-10	3,3.10-10	5,0.10-4	3,4.10-10	
  Tb-153	2,34 d	M	5,0.10-4	2,0.10-10	2,4.10-10	5,0.10-4	2,5.10-10	
  Tb-154	21,4 h	M	5,0.10-4	3,8.10-10	6,0.10-10	5,0.10-4	6,5.10-10	
  Tb-155	5,32 d	M	5,0.10-4	2,1.10-10	2,5.10-10	5,0.10-4	2,1.10-10	
  Tb-156	5,34 d	M	5,0.10-4	1,2.10-9	1,4.10-9	5,0.10-4	1,2.10-9	
  Tb-156m	1,02 d	M	5,0.10-4	2,0.10-10	2,3.10-10	5,0.10-4	1,7.10-10	
  Tb-156m	5,00 h	M	5,0.10-4	9,2.10-11	1,3.10-10	5,0.10-4	8,1.10-11	
  Tb-157	1,50 102  r	M	5,0.10-4	1,1.10-9	7,9.10-10	5,0.10-4	3,4.10-11	
  Tb-158	1,50 102  r	M	5,0.10-4	4,3.10-8	3,0.10-8	5,0.10-4	1,1.10-9	
  Tb-160	72,3 d	M	5,0.10-4	6,6.10-9	5,4.10-9	5,0.10-4	1,6.10-9	
  Tb-161	6,91 d	M	5,0.10-4	1,2.10-9	1,2.10-9	5,0.10-4	7,2.10-10	
dysprózium								
  Dy-155	10,0 h	M	5,0.10-4	8,0.10-11	1,2.10-10	5,0.10-4	1,3.10-10	
  Dy-157	8,10 h	M	5,0.10-4	3,2.10-11	5,5.10-11	5,0.10-4	6,1.10-11	
  Dy-159	144 d	M	5,0.10-4	3,5.10-10	2,5.10-10	5,0.10-4	1,0.10-10	
  Dy-165	2,33 h	M	5,0.10-4	6,1.10-11	8,7.10-11	5,0.10-4	1,1.10-10	
  Dy-166	3,40 d	M	5,0.10-4	1,8.10-9	1,8.10-9	5,0.10-4	1,6.10-9	
holmium								
  Ho-155	0,800 h	M	5,0.10-4	2,0.10-11	3,2.10-11	5,0.10-4	3,7.10-11	
  Ho-157	0,210 h	M	5,0.10-4	4,5.10-12	7,6.10-12	5,0.10-4	6,5.10-12	
  Ho-159	0,550 h	M	5,0.10-4	6,3.10-12	1,0.10-11	5,0.10-4	7,9.10-12	
  Ho-161	2,50 h	M	5,0.10-4	6,3.10-12	1,0.10-11	5,0.10-4	1,3.10-11	
  Ho-162	0,250 h	M	5,0.10-4	2,9.10-12	4,5.10-12	5,0.10-4	3,3.10-12	
  Ho-162m	1,13 h	M	5,0.10-4	2,2.10-11	3,3.10-11	5,0.10-4	2,6.10-11	
  Ho-164	0,483 h	M	5,0.10-4	8,6.10-12	1,3.10-11	5,0.10-4	9,5.10-12	
  Ho-164m	0,625 h	M	5,0.10-4	1,2.10-11	1,6.10-11	5,0.10-4	1,6.10-11	
  Ho-166	1,12 d	M	5,0.10-4	6,6.10-10	8,3.10-10	5,0.10-4	1,4.10-9	
  Ho-166m	1,20 103  r	M	5,0.10-4	1,1.10-7	7,8.10-8	5,0.10-4	2,0.10-9	
  Ho-167	3,10 h	M	5,0.10-4	7,1.10-11	1,0.10-10	5,0.10-4	8,3.10-11	
erbium								
  Er-161	3,24 h	M	5,0.10-4	5,1.10-11	8,5.10-11	5,0.10-4	8,0.10-11	
  Er-165	10,4 h	M	5,0.10-4	8,3.10-12	1,4.10-11	5,0.10-4	1,9.10-11	
  Er-169	9,30 d	M	5,0.10-4	9,8.10-10	9,2.10-10	5,0.10-4	3,7.10-10	
  Er-171	7,52 h	M	5,0.10-4	2,2.10-10	3,0.10-10	5,0.10-4	3,6.10-10	
  Er-172	2,05 d	M	5,0.10-4	1,1.10-9	1,2.10-9	5,0.10-4	1,0.10-9	
túlium								
  Tm-162	0,362 h	M	5,0.10-4	1,6.10-11	2,7.10-11	5,0.10-4	2,9.10-11	
  Tm-166	7,70 h	M	5,0.10-4	1,8.10-10	2,8.10-10	5,0.10-4	2,8.10-10	
  Tm-167	9,24 d	M	5,0.10-4	1,1.10-9	1,0.10-9	5,0.10-4	5,6.10-10	
  Tm-170	129 d	M	5,0.10-4	6,6.10-9	5,2.10-9	5,0.10-4	1,3.10-9	
  Tm-171	1,92  r	M	5,0.10-4	1,3.10-9	9,1.10-10	5,0.10-4	1,1.10-10	
  Tm-172	2,65 d	M	5,0.10-4	1,1.10-9	1,4.10-9	5,0.10-4	1,7.10-9	
  Tm-173	8,24 h	M	5,0.10-4	1,8.10-10	2,6.10-10	5,0.10-4	3,1.10-10	
  Tm-175	0,253 h	M	5,0.10-4	1,9.10-11	3,1.10-11	5,0.10-4	2,7.10-11	
yterbium								
  Yb-162	0,315 h	M	5,0.10-4	1,4.10-11	2,2.10-11	5,0.10-4	2,3.10-11	
  		S	5,0.10-4	1,4.10-11	2,3.10-11			
  Yb-166	2,36 d	M	5,0.10-4	7,2.10-10	9,1.10-10	5,0.10-4	9,5.10-10	
  		S	5,0.10-4	7,6.10-10	9,5.10-10			
  Yb-167	0,292 h	M	5,0.10-4	6,5.10-12	9,0.10-12	5,0.10-4	6,7.10-12	
  		S	5,0.10-4	6,9.10-12	9,5.10-12			
  Yb-169	32,0 d	M	5,0.10-4	2,4.10-9	2,1.10-9	5,0.10-4	7,1.10-10	
  		S	5,0.10-4	2,8.10-9	2,4.10-9			
  Yb-175	4,19 d	M	5,0.10-4	6,3.10-10	6,4.10-10	5,0.10-4	4,4.10-10	
  		S	5,0.10-4	7,0.10-10	7,0.10-10			
  Yb-177	1,90 h	M	5,0.10-4	6,4.10-11	8,8.10-11	5,0.10-4	9,7.10-11	
  		S	5,0.10-4	6,9.10-11	9,4.10-11			
  Yb-178	1,23 h	M	5,0.10-4	7,1.10-11	1,0.10-10	5,0.10-4	1,2.10-10	
  		S	5,0.10-4	7,6.10-11	1,1.10-10			
lutécium								
  Lu-169	1,42 d	M	5,0.10-4	3,5.10-10	4,7.10-10	5,0.10-4	4,6.10-10	
  		S	5,0.10-4	3,8.10-10	4,9.10-10			
  Lu-170	2,00 d	M	5,0.10-4	6,4.10-10	9,3.10-10	5,0.10-4	9,9.10-10	
  		S	5,0.10-4	6,7.10-10	9,5.10-10			
  Lu-171	8,22 d	M	5,0.10-4	7,6.10-10	8,8.10-10	5,0.10-4	6,7.10-10	
  		S	5,0.10-4	8,3.10-10	9,3.10-10			
  Lu-172	6,70 d	M	5,0.10-4	1,4.10-9	1,7.10-9	5,0.10-4	1,3.10-9	
  		S	5,0.10-4	1,5.10-9	1,8.10-9			
  Lu-173	1,37  r	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,5.10-9	5,0.10-4	2,6.10-10	
  		S	5,0.10-4	2,3.10-9	1,4.10-9			
  Lu-174	3,31  r	M	5,0.10-4	4,0.10-9	2,9.10-9	5,0.10-4	2,7.10-10	
  		S	5,0.10-4	3,9.10-9	2,5.10-9			
  Lu-174m	142 d	M	5,0.10-4	3,4.10-9	2,4.10-9	5,0.10-4	5,3.10-10	
  		S	5,0.10-4	3,8.10-9	2,6.10-9			
  Lu-176	3,60 1010  r	M	5,0.10-4	6,6.10-8	4,6.10-8	5,0.10-4	1,8.10-9	
  		S	5,0.10-4	5,2.10-8	3,0.10-8			
  Lu-176m	3,68 h	M	5,0.10-4	1,1.10-10	1,5.10-10	5,0.10-4	1,7.10-10	
  		S	5,0.10-4	1,2.10-10	1,6.10-10			
  Lu-177	6,71 d	M	5,0.10-4	1,0.10-9	1,0.10-9	5,0.10-4	5,3.10-10	
  		S	5,0.10-4	1,1.10-9	1,1.10-9			
  Lu-177m	161 d	M	5,0.10-4	1,2.10-8	1,0.10-8	5,0.10-4	1,7.10-9	
  		S	5,0.10-4	1,5.10-8	1,2.10-8			
  Lu-178	0,473 h	M	5,0.10-4	2,5.10-11	3,9.10-11	5,0.10-4	4,7.10-11	
  		S	5,0.10-4	2,6.10-11	4,1.10-11			
  Lu-178m	0,378 h	M	5,0.10-4	3,3.10-11	5,4.10-11	5,0.10-4	3,8.10-11	
  		S	5,0.10-4	3,5.10-11	5,6.10-11			
  Lu-179	4,59 h	M	5,0.10-4	1,1.10-10	1,6.10-10	5,0.10-4	2,1.10-10	
  		S	5,0.10-4	1,2.10-10	1,6.10-10			
hafnium								
  Hf-170	16,0 h	F	0,002	1,7.10-10	2,9.10-10	0,002	4,8.10-10	
  		M	0,002	3,2.10-10	4,3.10-10			
  Hf-172	1,87  r	F	0,002	3,2.10-8	3,7.10-8	0,002	1,0.10-9	
  		M	0,002	1,9.10-8	1,3.10-8			
  Hf-173	24,0 h	F	0,002	7,9.10-11	1,3.10-10	0,002	2,3.10-10	
  		M	0,002	1,6.10-10	2,2.10-10			
  Hf-175	70,0 d	F	0,002	7,2.10-10	8,7.10-10	0,002	4,1.10-10	
  		M	0,002	1,1.10-9	8,8.10-10			
  Hf-177m	0,856 h	F	0,002	4,7.10-11	8,4.10-11	0,002	8,1.10-11	
  		M	0,002	9,2.10-11	1,5.10-10			
  Hf-178m	31,0  r	F	0,002	2,6.10-7	3,1.10-7	0,002	4,7.10-9	
  		M	0,002	1,1.10-7	7,8.10-8			
  Hf-179m	25,1 d	F	0,002	1,1.10-9	1,4.10-9	0,002	1,2.10-9	
  		M	0,002	3,6.10-9	3,2.10-9			
  Hf-180m	5,50 h	F	0,002	6,4.10-11	1,2.10-10	0,002	1,7.10-10	
  		M	0,002	1,4.10-10	2,0.10-10			
  Hf-181	42,4 d	F	0,002	1,4.10-9	1,8.10-9	0,002	1,1.10-9	
  		M	0,002	4,7.10-9	4,1.10-9			
  Hf-182	9,00 106  r	F	0,002	3,0.10-7	3,6.10-7	0,002	3,0.10-9	
  		M	0,002	1,2.10-7	8,3.10-8			
  Hf-182m	1,02 h	F	0,002	2,3.10-11	4,0.10-11	0,002	4,2.10-11	
  		M	0,002	4,7.10-11	7,1.10-11			
  Hf-183	1,07 h	F	0,002	2,6.10-11	4,4.10-11	0,002	7,3.10-11	
  		M	0,002	5,8.10-11	8,3.10-11			
  Hf-184	4,12 h	F	0,002	1,3.10-10	2,3.10-10	0,002	5,2.10-10	
  		M	0,002	3,3.10-10	4,5.10-10			
tantal								
  Ta-172	0,613 h	M	0,001	3,4.10-11	5,5.10-11	0,001	5,3.10-11	
  		S	0,001	3,6.10-11	5,7.10-11			
  Ta-173	3,65 h	M	0,001	1,1.10-10	1,6.10-10	0,001	1,9.10-10	
  		S	0,001	1,2.10-10	1,6.10-10			
  Ta-174	1,20 h	M	0,001	4,2.10-11	6,3.10-11	0,001	5,7.10-11	
  		S	0,001	4,4.10-11	6,6.10-11			
  Ta-175	10,5 h	M	0,001	1,3.10-10	2,0.10-10	0,001	2,1.10-10	
  		S	0,001	1,4.10-10	2,0.10-10			
  Ta-176	8,08 h	M	0,001	2,0.10-10	3,2.10-10	0,001	3,1.10-10	
  		S	0,001	2,1.10-10	3,3.10-10			
  Ta-177	2,36 d	M	0,001	9,3.10-11	1,2.10-10	0,001	1,1.10-10	
  		S	0,001	1,0.10-10	1,3.10-10			
  Ta-178	2,20 h	M	0,001	6,6.10-11	1,0.10-10	0,001	7,8.10-11	
  		S	0,001	6,9.10-11	1,1.10-10			
  Ta-179	1,82  r	M	0,001	2,0.10-10	1,3.10-10	0,001	6,5.10-11	
  		S	0,001	5,2.10-10	2,9.10-10			
  Ta-180	1,00 1013  r	M	0,001	6,0.10-9	4,6.10-9	0,001	8,4.10-10	
  		S	0,001	2,4.10-8	1,4.10-8			
  Ta-180m	8,10 h	M	0,001	4,4.10-11	5,8.10-11	0,001	5,4.10-11	
  		S	0,001	4,7.10-11	6,2.10-11			
  Ta-182	115 d	M	0,001	7,2.10-9	5,8.10-9	0,001	1,5.10-9	
  		S	0,001	9,7.10-9	7,4.10-9			
  Ta-182m	0,264 h	M	0,001	2,1.10-11	3,4.10-11	0,001	1,2.10-11	
  		S	0,001	2,2.10-11	3,6.10-11			
  Ta-183	5,10 d	M	0,001	1,8.10-9	1,8.10-9	0,001	1,3.10-9	
  		S	0,001	2,0.10-9	2,0.10-9			
  Ta-184	8,70 h	M	0,001	4,1.10-10	6,0.10-10	0,001	6,8.10-10	
  		S	0,001	4,4.10-10	6,3.10-10			
  Ta-185	0,816 h	M	0,001	4,6.10-11	6,8.10-11	0,001	6,8.10-11	
  		S	0,001	4,9.10-11	7,2.10-11			
  Ta-186	0,175 h	M	0,001	1,8.10-11	3,0.10-11	0,001	3,3.10-11	
  		S	0,001	1,9.10-11	3,1.10-11			
wolfrám								
  W-176	2,30 h	F	0,3	4,4.10-11	7,6.10-11	0,3	1,0.10-10	
  						0,01	1,1.10-10	
  W-177	2,25 h	F	0,3	2,6.10-11	4,6.10-11	0,3	5,8.10-11	
  						0,01	6,1.10-11	
  W-178	21,7 d	F	0,3	7,6.10-11	1,2.10-10	0,3	2,2.10-10	
  						0,01	2,5.10-10	
  W-179	0,625 h	F	0,3	9,9.10-13	1,8.10-12	0,3	3,3.10-12	
  						0,01	3,3.10-12	
  W-181	121 d	F	0,3	2,8.10-11	4,3.10-11	0,3	7,6.10-11	
  						0,01	8,2.10-11	
  W-185	75,1 d	F	0,3	1,4.10-10	2,2.10-10	0,3	4,4.10-10	
  						0,01	5,0.10-10	
  W-187	23,9 h	F	0,3	2,0.10-10	3,3.10-10	0,3	6,3.10-10	
  						0,01	7,1.10-10	
  W-188	69,4 d	F	0,3	5,9.10-10	8,4.10-10	0,3	2,1.10-9	
  						0,01	2,3.10-9	
rénium								
  Re-177	0,233 h	F	0,8	1,0.10-11	1,7.10-11	0,8	2,2.10-11	
  		M	0,8	1,4.10-11	2,2.10-11			
  Re-178	0,220 h	F	0,8	1,1.10-11	1,8.10-11	0,8	2,5.10-11	
  		M	0,8	1,5.10-11	2,4.10-11			
  Re-181	20,0 h	F	0,8	1,9.10-10	3,0.10-10	0,8	4,2.10-10	
  		M	0,8	2,5.10-10	3,7.10-10			
  Re-182	2,67 d	F	0,8	6,8.10-10	1,1.10-9	0,8	1,4.10-9	
  		M	0,8	1,3.10-9	1,7.10-9			
  Re-182	12,7 h	F	0,8	1,5.10-10	2,4.10-10	0,8	2,7.10-10	
  		M	0,8	2,0.10-10	3,0.10-10			
  Re-184	38,0 d	F	0,8	4,6.10-10	7,0.10-10	0,8	1,0.10-9	
  		M	0,8	1,8.10-9	1,8.10-9			
  Re-184m	165 d	F	0,8	6,1.10-10	8,8.10-10	0,8	1,5.10-9	
  		M	0,8	6,1.10-9	4,8.10-9			
  Re-186	3,78 d	F	0,8	5,3.10-10	7,3.10-10	0,8	1,5.10-9	
  		M	0,8	1,1.10-9	1,2.10-9			
  Re-186m	2,00 105  r	F	0,8	8,5.10-10	1,2.10-9	0,8	2,2.10-9	
  		M	0,8	1,1.10-8	7,9.10-9			
  Re-187	5,00 1010  r	F	0,8	1,9.10-12	2,6.10-12	0,8	5,1.10-12	
  		M	0,8	6,0.10-12	4,6.10-12			
  Re-188	17,0 h	F	0,8	4,7.10-10	6,6.10-10	0,8	1,4.10-9	
  		M	0,8	5,5.10-10	7,4.10-10			
  Re-188m	0,3 10 h	F	0,8	1,0.10-11	1,6.10-11	0,8	3,0.10-11	
  		M	0,8	1,4.10-11	2,0.10-11			
  Re-189	1,01 d	F	0,8	2,7.10-10	4,3.10-10	0,8	7,8.10-10	
  		M	0,8	4,3.10-10	6,0.10-10			
osmium								
  Os-180	0,366 h	F	0,01	8,8.10-12	1,6.10-11	0,01	1,7.10-11	
  		M	0,01	1,4.10-11	2,4.10-11			
  		S	0,01	1,5.10-11	2,5.10-11			
  Os-181	1,75 h	F	0,01	3,6.10-11	6,4.10-11	0,01	8,9.10-11	
  		M	0,01	6,3.10-11	9,6.10-11			
  		S	0,01	6,6.10-11	1,0.10-10			
  Os-182	22,0 h	F	0,01	1,9.10-10	3,2.10-10	0,01	5,6.10-10	
  		M	0,01	3,7.10-10	5,0.10-10			
  		S	0,01	3,9.10-10	5,2.10-10			
  Os-185	94,0 d	F	0,01	1,1.10-9	1,4.10-9	0,01	5,1.10-10	
  		M	0,01	1,2.10-9	1,0.10-9			
  		S	0,01	1,5.10-9	1,1.10-9			
  Os-189m	6,00 h	F	0,01	2,7.10-12	5,2.10-12	0,01	1,8.10-11	
  		M	0,01	5,1.10-12	7,6.10-12			
  		S	0,01	5,4.10-12	7,9.10-12			
  Os-191	15,4 d	F	0,01	2,5.10-10	3,5.10-10	0,01	5,7.10-10	
  		M	0,01	1,5.10-9	1,3.10-9			
  		S	0,01	1,8.10-9	1,5.10-9			
  Os-191m	13,0 h	F	0,01	2,6.10-11	4,1.10-11	0,01	9,6.10-11	
  		M	0,01	1,3.10-10	1,3.10-10			
  		S	0,01	1,5.10-10	1,4.10-10			
  Os-193	1,25 d	F	0,01	1,7.10-10	2,8.10-10	0,01	8,1.10-10	
  		M	0,01	4,7.10-10	6,4.10-10			
  		S	0,01	5,1.10-10	6,8.10-10			
  Os-194	6,00  r	F	0,01	1,1.10-8	1,3.10-8	0,01	2,4.10-9	
  		M	0,01	2,0.10-8	1,3.10-8			
  		S	0,01	7,9.10-8	4,2.10-8			
irídium								
  Ir-182	0,250 h	F	0,01	1,5.10-11	2,6.10-11	0,01	4,8.10-11	
  		M	0,01	2,4.10-11	3,9.10-11			
  		S	0,01	2,5.10-11	4,0.10-11			
  Ir-184	3,02 h	F	0,01	6,7.10-11	1,2.10-10	0,01	1,7.10-10	
  		M	0,01	1,1.10-10	1,8.10-10			
  		S	0,01	1,2.10-10	1,9.10-10			
  Ir-185	14,0 h	F	0,01	8,8.10-11	1,5.10-10	0,01	2,6.10-10	
  		M	0,01	1,8.10-10	2,5.10-10			
  		S	0,01	1,9.10-10	2,6.10-10			
  Ir-186	15,8 h	F	0,01	1,8.10-10	3,3.10-10	0,01	4,9.10-10	
  		M	0,01	3,2.10-10	4,8.10-10			
  		S	0,01	3,3.10-10	5,0.10-10			
  Ir-186	1,75 h	F	0,01	2,5.10-11	4,5.10-11	0,01	6,1.10-11	
  		M	0,01	4,3.10-11	6,9.10-11			
  		S	0,01	4,5.10-11	7,1.10-11			
  Ir-187	10,5 h	F	0,01	4,0.10-11	7,2.10-11	0,01	1,2.10-10	
  		M	0,01	7,5.10-11	1,1.10-10			
  		S	0,01	7,9.10-11	1,2.10-10			
  Ir-188	1,73 d	F	0,01	2,6.10-10	4,4.10-10	0,01	6,3.10-10	
  		M	0,01	4,1.10-10	6,0.10-10			
  		S	0,01	4,3.10-10	6,2.10-10			
  Ir-189	13,3 d	F	0,01	1,1.10-10	1,7.10-10	0,01	2,4.10-10	
  		M	0,01	4,8.10-10	4,1.10-10			
  		S	0,01	5,5.10-10	4,6.10-10			
  Ir-190	12,1 d	F	0,01	7,9.10-10	1,2.10-9	0,01	1,2.10-9	
  		M	0,01	2,0.10-9	2,3.10-9			
  		S	0,01	2,3.10-9	2,5.10-9			
  Ir-190m	3,10 h	F	0,01	5,3.10-11	9,7.10-11	0,01	1,2.10-10	
  		M	0,01	8,3.10-11	1,4.10-10			
  		S	0,01	8,6.10-11	1,4.10-10			
  Ir-190m	1,20 h	F	0,01	3,7.10-12	5,6.10-12	0,01	8,0.10-12	
  		M	0,01	9,0.10-12	1,0.10-11			
  		S	0,01	1,0.10-11	1,1.10-11			
  Ir-192	74,0 d	F	0,01	1,8.10-9	2,2.10-9	0,01	1,4.10-9	
  		M	0,01	4,9.10-9	4,1.10-9			
  		S	0,01	6,2.10-9	4,9.10-9			
  Ir-192m	2,41 102  r	F	0,01	4,8.10-9	5,6.10-9	0,01	3,1.10-10	
  		M	0,01	5,4.10-9	3,4.10-9			
  		S	0,01	3,6.10-8	1,9.10-8			
  Ir-193m	11,9 d	F	0,01	1,0.10-10	1,6.10-10	0,01	2,7.10-10	
  		M	0,01	1,0.10-9	9,1.10-10			
  		S	0,01	1,2.10-9	1,0.10-9			
  Ir-194	19,1 h	F	0,01	2,2.10-10	3,6.10-10	0,01	1,3.10-9	
  		M	0,01	5,3.10-10	7,1.10-10			
  		S	0,01	5,6.10-10	7,5.10-10			
  Ir-194m	171 d	F	0,01	5,4.10-9	6,5.10-9	0,01	2,1.10-9	
  		M	0,01	8,5.10-9	6,5.10-9			
  		S	0,01	1,2.10-8	8,2.10-9			
  Ir-195	2,50 h	F	0,01	2,6.10-11	4,5.10-11	0,01	1,0.10-10	
  		M	0,01	6,7.10-11	9,6.10-11			
  		S	0,01	7,2.10-11	1,0.10-10			
  Ir-195m	3,80 h	F	0,01	6,5.10-11	1,1.10-10	0,01	2,1.10-10	
  		M	0,01	1,6.10-10	2,3.10-10			
  		S	0,01	1,7.10-10	2,4.10-10			
platina								
  Pt-186	2,00 h	F	0,01	3,6.10-11	6,6.10-11	0,01	9,3.10-11	
  Pt-188	10,2 d	F	0,01	4,3.10-10	6,3.10-10	0,01	7,6.10-10	
  Pt-189	10,9 h	F	0,01	4,1.10-11	7,3.10-11	0,01	1,2.10-10	
  Pt-191	2,80 d	F	0,01	1,1.10-10	1,9.10-10	0,01	3,4.10-10	
  Pt-193	50,0  r	F	0,01	2,1.10-11	2,7.10-11	0,01	3,1.10-11	
  Pt-193m	4,33 d	F	0,01	1,3.10-10	2,1.10-10	0,01	4,5.10-10	
  Pt-195m	4,02 d	F	0,01	1,9.10-10	3,1.10-10	0,01	6,3.10-10	
  Pt-197	18,3 h	F	0,01	9,1.10-11	1,6.10-10	0,01	4,0.10-10	
  Pt-197m	1,57 h	F	0,01	2,5.10-11	4,3.10-11	0,01	8,4.10-11	
  Pt-199	0,513 h	F	0,01	1,3.10-11	2,2.10-11	0,01	3,9.10-11	
  Pt-200	12,5 h	F	0,01	2,4.10-10	4,0.10-10	0,01	1,2.10-9	
zlato								
  Au-193	17,6 h	F	0,1	3,9.10-11	7,1.10-11	0,1	1,3.10-10	
  		M	0,1	1,1.10-10	1,5.10-10			
  		S	0,1	1,2.10-10	1,6.10-10			
  Au-194	1,64 d	F	0,1	1,5.10-10	2,8.10-10	0,1	4,2.10-10	
  		M	0,1	2,4.10-10	3,7.10-10			
  		S	0,1	2,5.10-10	3,8.10-10			
  Au-195	183 d	F	0,1	7,1.10-11	1,2.10-10	0,1	2,5.10-10	
  		M	0,1	1,0.10-9	8,0.10-10			
  		S	0,1	1,6.10-9	1,2.10-9			
  Au-198	2,69 d	F	0,1	2,3.10-10	3,9.10-10	0,1	1,0.10-9	
  		M	0,1	7,6.10-10	9,8.10-10			
  		S	0,1	8,4.10-10	1,1.10-9			
  Au-198m	2,30 d	F	0,1	3,4.10-10	5,9.10-10	0,1	1,3.10-9	
  		M	0,1	1,7.10-9	2,0.10-9			
  		S	0,1	1,9.10-9	1,9.10-9			
  Au-199	3,14 d	F	0,1	1,1.10-10	1,9.10-10	0,1	4,4.10-10	
  		M	0,1	6,8.10-10	6,8.10-10			
  		S	0,1	7,5.10-10	7,6.10-10			
  Au-200	0,807 h	F	0,1	1,7.10-11	3,0.10-11	0,1	6,8.10-11	
  		M	0,1	3,5.10-11	5,3.10-11			
  		S	0,1	3,6.10-11	5,6.10-11			
  Au-200m	18,7 h	F	0,1	3,2.10-10	5,7.10-10	0,1	1,1.10-9	
  		M	0,1	6,9.10-10	9,8.10-10			
  		S	0,1	7,3.10-10	1,0.10-9			
  Au-201	0,440 h	F	0,1	9,2.10-12	1,6.10-11	0,1	2,4.10-11	
  		M	0,1	1,7.10-11	2,8.10-11			
  		S	0,1	1,8.10-11	2,9.10-11			
ortuť								
  Hg-193 (organická)	3,50 h	F	0,4	2,6.10-11	4,7.10-11	1	3,1.10-11	
  Hg-193 (anorganická)	3,50 h	F	0,02	2,8.10-11	5,0.10-11	0,4	6,6.10-11	
  		M	0,02	7,5.10-11	1,0.10-10	0,02	8,2.10-11	
  Hg-193m (organická)	11,1 h	F	0,4	1,1.10-10	2,0.10-10	1	1,3.10-10	
  Hg-193m (anorganická)	11,1 h	F	0,02	1,2.10-10	2,3.10-10	0,4	3,0.10-10	
  		M	0,02	2,6.10-10	3,8.10-10	0,02	4,0.10-10	
  Hg-194 (organická)	2,60 102  r	F	0,4	1,5.10-8	1,9.10-8	1	5,1.10-8	
  Hg-194 (anorganická)	2,60 102  r	F	0,02	1,3.10-8	1,5.10-8	0,4	2,1.10-8	
  		M	0,02	7,8.10-9	5,3.10-9	0,02	1,4.10-9	
  Hg-195 (organická)	9,90 h	F	0,4	2,4.10-11	4,4.10-11	1	3,4.10-11	
  Hg-195 (anorganická)	9,90 h	F	0,02	2,7.10-11	4,8.10-11	0,4	7,5.10-11	
  		M	0,02	7,2.10-11	9,2.10-11	0,02	9,7.10-11	
  Hg-195m (organická)	1,73 d	F	0,4	1,3.10-10	2,2.10-10	1	2,2.10-10	
  Hg-195m (anorganická)	1,73 d	F	0,02	1,5.10-10	2,6.10-10	0,4	4,1.10-10	
  		M	0,02	5,1.10-10	6,5.10-10	0,02	5,6.10-10	
  Hg-197 (organická)	2,67 d	F	0,4	5,0.10-11	8,5.10-11	1	9,9.10-11	
  Hg-197 (anorganická)	2,67 d	F	0,02	6,0.10-11	1,0.10-10	0,4	1,7.10-10	
  		M	0,02	2,9.10-10	2,8.10-10	0,02	2,3.10-10	
  Hg-197m (organická)	23,8 h	F	0,4	1,0.10-10	1,8.10-10	1	1,5.10-10	
  Hg-197m (anorganická)	23,8 h	F	0,02	1,2.10-10	2,1.10-10	0,4	3,4.10-10	
  		M	0,02	5,1.10-10	6,6.10-10	0,02	4,7.10-10	
  Hg-199m (organická)	0,7 10 h	F	0,4	1,6.10-11	2,7.10-11	1	2,8.10-11	
  Hg-199m (anorganická)	0,7 10 h	F	0,02	1,6.10-11	2,7.10-11	0,4	3,1.10-11	
  		M	0,02	3,3.10-11	5,2.10-11	0,02	3,1.10-11	
  Hg-203 (organická)	46,6 d	F	0,4	5,7.10-10	7,5.10-10	1	1,9.10-9	
  Hg-203 (anorganická)	46,6 d	F	0,02	4,7.10-10	5,9.10-10	0,4	1,1.10-9	
  		M	0,02	2,3.10-9	1,9.10-9	0,02	5,4.10-10	
tálium								
  Tl-194	0,550 h	F	1	4,8.10-12	8,9.10-12	1	8,1.10-12	
  Tl-194m	0,546 h	F	1	2,0.10-11	3,6.10-11	1	4,0.10-11	
  Tl-195	1,16 h	F	1	1,6.10-11	3,0.10-11	1	2,7.10-11	
  Tl-197	2,84 h	F	1	1,5.10-11	2,7.10-11	1	2,3.10-11	
  Tl-198	5,30 h	F	1	6,6.10-11	1,2.10-10	1	7,3.10-11	
  Tl-198m	1,87 h	F	1	4,0.10-11	7,3.10-11	1	5,4.10-11	
  Tl-199	7,42 h	F	1	2,0.10-11	3,7.10-11	1	2,6.10-11	
  Tl-200	1,09 d	F	1	1,4.10-10	2,5.10-10	1	2,0.10-10	
  Tl-201	3,04 d	F	1	4,7.10-11	7,6.10-11	1	9,5.10-11	
  Tl-202	12,2 d	F	1	2,0.10-10	3,1.10-10	1	4,5.10-10	
  Tl-204	3,78  r	F	1	4,4.10-10	6,2.10-10	1	1,3.10-9	
olovo								
  Pb-195m	0,263 h	F	0,2	1,7.10-11	3,0.10-11	0,2	2,9.10-11	
  Pb-198	2,40 h	F	0,2	4,7.10-11	8,7.10-11	0,2	1,0.10-10	
  Pb-199	1,50 h	F	0,2	2,6.10-11	4,8.10-11	0,2	5,4.10-11	
  Pb-200	21,5 h	F	0,2	1,5.10-10	2,6.10-10	0,2	4,0.10-10	
  Pb-201	9,40 h	F	0,2	6,5.10-11	1,2.10-10	0,2	1,6.10-10	
  Pb-202	3,00 105  r	F	0,2	1,1.10-8	1,4.10-8	0,2	8,7.10-9	
  Pb-202m	3,62 h	F	0,2	6,7.10-11	1,2.10-10	0,2	1,3.10-10	
  Pb-203	2,17 d	F	0,2	9,1.10-11	1,6.10-10	0,2	2,4.10-10	
  Pb-205	1,43 107  r	F	0,2	3,4.10-10	4,1.10-10	0,2	2,8.10-10	
  Pb-209	3,25 h	F	0,2	1,8.10-11	3,2.10-11	0,2	5,7.10-11	
  Pb-210	22,3  r	F	0,2	8,9.10-7	1,1.10-6	0,2	6,8.10-7	
  Pb-211	0,601 h	F	0,2	3,9.10-9	5,6.10-9	0,2	1,8.10-10	
  Pb-212	10,6 h	F	0,2	1,9.10-8	3,3.10-8	0,2	5,9.10-9	
  Pb-214	0,447 h	F	0,2	2,9.10-9	4,8.10-9	0,2	1,4.10-10	
bizmut								
  Bi-200	0,606 h	F	0,05	2,4.10-11	4,2.10-11	0,05	5,1.10-11	
  		M	0,05	3,4.10-11	5,6.10-11			
  Bi-201	1,80 h	F	0,05	4,7.10-11	8,3.10-11	0,05	1,2.10-10	
  		M	0,05	7,0.10-11	1,1.10-10			
  Bi-202	1,67 h	F	0,05	4,6.10-11	8,4.10-11	0,05	8,9.10-11	
  		M	0,05	5,8.10-11	1,0.10-10			
  Bi-203	11,8 h	F	0,05	2,0.10-10	3,6.10-10	0,05	4,8.10-10	
  		M	0,05	2,8.10-10	4,5.10-10			
  Bi-205	15,3 d	F	0,05	4,0.10-10	6,8.10-10	0,05	9,0.10-10	
  		M	0,05	9,2.10-10	1,0.10-9			
  Bi-206	6,24 d	F	0,05	7,9.10-10	1,3.10-9	0,05	1,9.10-9	
  		M	0,05	1,7.10-9	2,1.10-9			
  Bi-207	38,0  r	F	0,05	5,2.10-10	8,4.10-10	0,05	1,3.10-9	
  		M	0,05	5,2.10-9	3,2.10-9			
  Bi-210	5,01 d	F	0,05	1,1.10-9	1,4.10-9	0,05	1,3.10-9	
  		M	0,05	8,4.10-8	6,0.10-8			
  Bi-210m	3,00 106  r	F	0,05	4,5.10-8	5,3.10-8	0,05	1,5.10-8	
  		M	0,05	3,1.10-6	2,1.10-6			
  Bi-212	1,01 h	F	0,05	9,3.10-9	1,5.10-8	0,05	2,6.10-10	
  		M	0,05	3,0.10-8	3,9.10-8			
  Bi-213	0,761 h	F	0,05	1,1.10-8	1,8.10-8	0,05	2,0.10-10	
  		M	0,05	2,9.10-8	4,1.10-8			
  Bi-214	0,332 h	F	0,05	7,2.10-9	1,2.10-8	0,05	1,1.10-10	
  		M	0,05	1,4.10-8	2,1.10-8			
polónium								
  Po-203	0,612 h	F	0,1	2,5.10-11	4,5.10-11	0,1	5,2.10-11	
  		M	0,1	3,6.10-11	6,1.10-11			
  Po-205	1,80 h	F	0,1	3,5.10-11	6,0.10-11	0,1	5,9.10-11	
  		M	0,1	6,4.10-11	8,9.10-11			
  Po-207	5,83 h	F	0,1	6,3.10-11	1,2.10-10	0,1	1,4.10-10	
  		M	0,1	8,4.10-11	1,5.10-10			
  Po-210	138 d	F	0,1	6,0.10-7	7,1.10-7	0,1	2,4.10-7	
  		M	0,1	3,0.10-6	2,2.10-6			
astát								
  At-207	1,80 h	F	1	3,5.10-10	4,4.10-10	1	2,3.10-10	
  		M	1	2,1.10-9	1,9.10-9			
  At-211	7,21 h	F	1	1,6.10-8	2,7.10-8	1	1,1.10-8	
  		M	1	9,8.10-8	1,1.10-7			
francium								
  Fr-222	0,240 h	F	1	1,4.10-8	2,1.10-8	1	7,1.10-10	
  Fr-223	0,363 h	F	1	9,1.10-10	1,3.10-9	1	2,3.10-9	
rádium								
  Ra-223	11,4 d	M	0,2	6,9.10-6	5,7.10-6	0,2	1,0.10-7	
  Ra-224	3,66 d	M	0,2	2,9.10-6	2,4.10-6	0,2	6,5.10-8	
  Ra-225	14,8 d	M	0,2	5,8.10-6	4,8.10-6	0,2	9,5.10-8	
  Ra-226	1,60 103  r	M	0,2	3,2.10-6	2,2.10-6	0,2	2,8.10-7	
  Ra-227	0,703 h	M	0,2	2,8.10-10	2,1.10-10	0,2	8,4.10-11	
  Ra-228	5,75  r	M	0,2	2,6.10-6	1,7.10-6	0,2	6,7.10-7	
aktínium								
  Ac-224	2,90 h	F	5,0.10-4	1,1.10-8	1,3.10-8	5,0.10-4	7,0.10-10	
  		M	5,0.10-4	1,0.10-7	8,9.10-8			
  		S	5,0.10-4	1,2.10-7	9,9.10-8			
  Ac-225	10,0 d	F	5,0.10-4	8,7.10-7	1,0.10-6	5,0.10-4	2,4.10-8	
  		M	5,0.10-4	6,9.10-6	5,7.10-6			
  		S	5,0.10-4	7,9.10-6	6,5.10-6			
  Ac-226	1,21 d	F	5,0.10-4	9,5.10-8	2,2.10-7	5,0.10-4	1,0.10-8	
  		M	5,0.10-4	1,1.10-6	9,2.10-7			
  		S	5,0.10-4	1,2.10-6	1,0.10-6			
  Ac-227	21,8  r	F	5,0.10-4	5,4.10-4	6,3.10-4	5,0.10-4	1,1.10-6	
  		M	5,0.10-4	2,1.10-4	1,5.10-4			
  		S	5,0.10-4	6,6.10-5	4,7.10-5			
  Ac-228	6,13 h	F	5,0.10-4	2,5.10-8	2,9.10-8	5,0.10-4	4,3.10-10	
  		M	5,0.10-4	1,6.10-8	1,2.10-8			
  		S	5,0.10-4	1,4.10-8	1,2.10-8			
tórium								
  Th-226	0,515 h	M	5,0.10-4	5,5.10-8	7,4.10-8	5,0.10-4	3,5.10-10	
  		S	2,0.10-4	5,9.10-8	7,8.10-8	2,0.10-4	3,6.10-10	
  Th-227	18,7 d	M	5,0.10-4	7,8.10-6	6,2.10-6	5,0.10-4	8,9.10-9	
  		S	2,0.10-4	9,6.10-6	7,6.10-6	2,0.10-4	8,4.10-9	
  Th-228	1,91  r	M	5,0.10-4	3,1.10-5	2,3.10-5	5,0.10-4	7,0.10-8	
  		S	2,0.10-4	3,9.10-5	3,2.10-5	2,0.10-4	3,5.10-8	
  Th-229	7,34 103  r	M	5,0.10-4	9,9.10-5	6,9.10-5	5,0.10-4	4,8.10-7	
  		S	2,0.10-4	6,5.10-5	4,8.10-5	2,0.10-4	2,0.10-7	
  Th-230	7,70 104  r	M	5,0.10-4	4,0.10-5	2,8.10-5	5,0.10-4	2,1.10-7	
  		S	2,0.10-4	1,3.10-5	7,2.10-6	2,0.10-4	8,7.10-8	
  Th-231	1,06 d	M	5,0.10-4	2,9.10-10	3,7.10-10	5,0.10-4	3,4.10-10	
  		S	2,0.10-4	3,2.10-10	4,0.10-10	2,0.10-4	3,4.10-10	
  Th-232	1,40 1010  r	M	5,0.10-4	4,2.10-5	2,9.10-5	5,0.10-4	2,2.10-7	
  		S	2,0.10-4	2,3.10-5	1,2.10-5	2,0.10-4	9,2.10-8	
  Th-234	24,1 d	M	5,0.10-4	6,3.10-9	5,3.10-9	5,0.10-4	3,4.10-9	
  		S	2,0.10-4	7,3.10-9	5,8.10-9	2,0.10-4	3,4.10-9	
protaktínium								
  Pa-227	0,638 h	M	5,0.10-4	7,0.10-8	9,0.10-8	5,0.10-4	4,5.10-10	
  		S	5,0.10-4	7,6.10-8	9,7.10-8			
  Pa-228	22,0 h	M	5,0.10-4	5,9.10-8	4,6.10-8	5,0.10-4	7,8.10-10	
  		S	5,0.10-4	6,9.10-8	5,1.10-8			
  Pa-230	17,4 h	M	5,0.10-4	5,6.10-7	4,6.10-7	5,0.10-4	9,2.10-10	
  		S	5,0.10-4	7,1.10-7	5,7.10-7			
  Pa-231	3,27 104  r	M	5,0.10-4	1,3.10-4	8,9.10-5	5,0.10-4	7,1.10-7	
  		S	5,0.10-4	3,2.10-5	1,7.10-5			
  Pa-232	1,31 d	M	5,0.10-4	9,5.10-9	6,8.10-9	5,0.10-4	7,2.10-10	
  		S	5,0.10-4	3,2.10-9	2,0.10-9			
  Pa-233	27,0 d	M	5,0.10-4	3,1.10-9	2,8.10-9	5,0.10-4	8,7.10-10	
  		S	5,0.10-4	3,7.10-9	3,2.10-9			
  Pa-234	6,70 h	M	5,0.10-4	3,8.10-10	5,5.10-10	5,0.10-4	5,1.10-10	
  		S	5,0.10-4	4,0.10-10	5,8.10-10			
urán								
  U-230	20,8 d	F	0,02	3,6.10-7	4,2.10-7	0,02	5,5.10-8	
  		M	0,02	1,2.10-5	1,0.10-5	0,002	2,8.10-8	
  		S	0,002	1,5.10-5	1,2.10-5			
  U-231	4,20 d	F	0,02	8,3.10-11	1,4.10-10	0,02	2,8.10-10	
  		M	0,02	3,4.10-10	3,7.10-10	0,002	2,8.10-10	
  		S	0,002	3,7.10-10	4,0.10-10			
  U-232	72,0  r	F	0,02	4,0.10-6	4,7.10-6	0,02	3,3.10-7	
  		M	0,02	7,2.10-6	4,8.10-6	0,002	3,7.10-8	
  		S	0,002	3,5.10-5	2,6.10-5			
  U-233	1,58 105  r	F	0,02	5,7.10-7	6,6.10-7	0,02	5,0.10-8	
  		M	0,02	3,2.10-6	2,2.10-6	0,002	8,5.10-9	
  		S	0,002	8,7.10-6	6,9.10-6			
  U-234	2,44 105  r	F	0,02	5,5.10-7	6,4.10-7	0,02	4,9.10-8	
  		M	0,02	3,1.10-6	2,1.10-6	0,002	8,3.10-9	
  		S	0,002	8,5.10-6	6,8.10-6			
  U-235	7,04 108  r	F	0,02	5,1.10-7	6,0.10-7	0,02	4,6.10-8	
  		M	0,02	2,8.10-6	1,8.10-6	0,002	8,3.10-9	
  		S	0,002	7,7.10-6	6,1.10-6			
  U-236	2,34 107  r	F	0,02	5,2.10-7	6,1.10-7	0,02	4,6.10-8	
  		M	0,02	2,9.10-6	1,9.10-6	0,002	7,9.10-9	
  		S	0,002	7,9.10-6	6,3.10-6			
  U-237	6,75 d	F	0,02	1,9.10-10	3,3.10-10	0,02	7,6.10-10	
  		M	0,02	1,6.10-9	1,5.10-9	0,002	7,7.10-10	
  		S	0,002	1,8.10-9	1,7.10-9			
  U-238	4,47 109  r	F	0,02	4,9.10-7	5,8.10-7	0,02	4,4.10-8	
  		M	0,02	2,6.10-6	1,6.10-6	0,002	7,6.10-9	
  		S	0,002	7,3.10-6	5,7.10-6			
  U-239	0,392 h	F	0,02	1,1.10-11	1,8.10-11	0,02	2,7.10-11	
  		M	0,02	2,3.10-11	3,3.10-11	0,002	2,8.10-11	
  		S	0,002	2,4.10-11	3,5.10-11			
  U-240	14,1 h	F	0,02	2,1.10-10	3,7.10-10	0,02	1,1.10-9	
  		M	0,02	5,3.10-10	7,9.10-10	0,002	1,1.10-9	
  		S	0,002	5,7.10-10	8,4.10-10			
neptúnium								
  Np-232	0,245 h	M	5,0.10-4	4,7.10-11	3,5.10-11	5,0.10-4	9,7.10-12	
  Np-233	0,603 h	M	5,0.10-4	1,7.10-12	3,010-12	5,0.10-4	2,2.10-12	
  Np-234	4,40 d	M	5,0.10-4	5,4.10-10	7,3.10-10	5,0.10-4	8,1.10-10	
  Np-235	1,08  r	M	5,0.10-4	4,0.10-10	2,7.10-10	5,0.10-4	5,3.10-11	
  Np-236	1,15 105  r	M	5,0.10-4	3,0.10-6	2,0.10-6	5,0.10-4	1,7.10-8	
  Np-236	22,5 h	M	5,0.10-4	5,0.10-9	3,6.10-9	5,0.10-4	1,9.10-10	
  Np-237	2,14 106  r	M	5,0.10-4	2,1.10-5	1,5.10-5	5,0.10-4	1,1.10-7	
  Np-238	2,12 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,7.10-9	5,0.10-4	9,1.10-10	
  Np-239	2,36 d	M	5,0.10-4	9,0.10-10	1,1.10-9	5,0.10-4	8,0.10-10	
  Np-240	1,08 h	M	5,0.10-4	8,7.10-11	1,3.10-10	5,0.10-4	8,2.10-11	
plutónium								
  Pu-234	8,80 h	M	5,0.10-4	1,9.10-8	1,6.10-8	5,0.10-4	1,6.10-10	
  		S	1,0.10-5	2,2.10-8	1,8.10-8	1,0.10-5	1,5.10-10	
  						1,0.10-4	1,6.10-10	
  Pu-235	0,422 h	M	5,0.10-4	1,5.10-12	2,5.10-12	5,0.10-4	2,1.10-12	
  		S	1,0.10-5	1,6.10-12	2,6.10-12	1,0.10-5	2,1.10-12	
  						1,0.10-4	2,1.10-12	
  Pu-236	2,85  r	M	5,0.10-4	1,8.10-5	1,3.10-5	5,0.10-4	8,6.10-8	
  		S	1,0.10-5	9,6.10-6	7,4.10-6	1,0.10-5	6,3.10-9	
  						1,0.10-4	2,1.10-8	
  Pu-237	45,3 d	M	5,0.10-4	3,3.10-10	2,9.10-10	5,0.10-4	1,0.10-10	
  		S	1,0.10-5	3,6.10-10	3,0.10-10	1,0.10-5	1,0.10-10	
  						1,0.10-4	1,0.10-10	
  Pu-238	87,7  r	M	5,0.10-4	4,3.10-5	3,0.10-5	5,0.10-4	2,3.10-7	
  		S	1,0.10-5	1,5.10-5	1,1.10-5	1,0.10-5	8,8.10-9	
  						1,0.10-4	4,9.10-8	
  Pu-239	2,41 104  r	M	5,0.10-4	4,7.10-5	3,2.10-5	5,0.10-4	2,5.10-7	
  		S	1,0.10-5	1,5.10-5	8,3.10-6	1,0.10-5	9,0.10-9	
  						1,0.10-4	5,3.10-8	
  Pu-240	6,54 103  r	M	5,0.10-4	4,7.10-5	3,2.10-5	5,0.10-4	2,5.10-7	
  		S	1,0.10-5	1,5.10-5	8,3.10-6	1,0.10-5	9,0.10-9	
  						1,0.10-4	5,3.10-8	
  Pu-241	14,4  r	M	5,0.10-4	8,5.10-7	5,8.10-7	5,0.10-4	4,7.10-9	
  		S	1,0.10-5	1,6.10-7	8,4.10-8	1,0.10-5	1,1.10-10	
  						1,0.10-4	9,6.10-10	
  Pu-242	3,76 105  r	M	5,0.10-4	4,4.10-5	3,1.10-5	5,0.10-4	2,4.10-7	
  		S	1,0.10-5	1,4.10-5	7,7.10-6	1,0.10-5	8,6.10-9	
  						1,0.10-4	5,0.10-8	
  Pu-243	4,95 h	M	5,0.10-4	8,2.10-11	1,1.10-10	5,0.10-4	8,5.10-11	
  		S	1,0.10-5	8,5.10-11	1,1.10-10	1,0.10-5	8,5.10-11	
  						1,0.10-4	8,5.10-11	
  Pu-244	8,26 107  r	M	5,0.10-4	4,4.10-5	3,0.10-5	5,0.10-4	2,4.10-7	
  		S	1,0.10-5	1,3.10-5	7,4.10-6	1,0.10-5	1,1.10-8	
  						1,0.10-4	5,2.10-8	
  Pu-245	10,5 h	M	5,0.10-4	4,5.10-10	6,1.10-10	5,0.10-4	7,2.10-10	
  		S	1,0.10-5	4,8.10-10	6,5.10-10	1,0.10-5	7,2.10-10	
  						1,0.10-4	7,2.10-10	
  Pu-246	10,9 d	M	5,0.10-4	7,0.10-9	6,5.10-9	5,0.10-4	3,3.10-9	
  		S	1,0.10-5	7,6.10-9	7,0.10-9	1,0.10-5	3,3.10-9	
  						1,0.10-4	3,3.10-9	
amerícium								
  Am-237	1,22 h	M	5,0.10-4	2,5.10-11	3,6.10-11	5,0.10-4	1,8.10-11	
  Am-238	1,63 h	M	5,0.10-4	8,5.10-11	6,6.10-11	5,0.10-4	3,2.10-11	
  Am-239	11,9 h	M	5,0.10-4	2,2.10-10	2,9.10-10	5,0.10-4	2,4.10-10	
  Am-240	2,12 d	M	5,0.10-4	4,4.10-10	5,9.10-10	5,0.10-4	5,8.10-10	
  Am-241	4,32 102  r	M	5,0.10-4	3,9.10-5	2,7.10-5	5,0.10-4	2,0.10-7	
  Am-242	16,0 h	M	5,0.10-4	1,6.10-8	1,2.10-8	5,0.10-4	3,0.10-10	
  Am-242m	1,52 102  r	M	5,0.10-4	3,5.10-5	2,4.10-5	5,0.10-4	1,9.10-7	
  Am-243	7,38 103  r	M	5,0.10-4	3,9.10-5	2,7.10-5	5,0.10-4	2,0.10-7	
  Am-244	10,1 h	M	5,0.10-4	1,9.10-9	1,5.10-9	5,0.10-4	4,6.10-10	
  Am-244m	0,433 h	M	5,0.10-4	7,9.10-11	6,2.10-11	5,0.10-4	2,9.10-11	
  Am-245	2,05 h	M	5,0.10-4	5,3.10-11	7,6.10-11	5,0.10-4	6,2.10-11	
  Am-246	0,650 h	M	5,0.10-4	6,8.10-11	1,1.10-10	5,0.10-4	5,8.10-11	
  Am-246m	0,417 h	M	5,0.10-4	2,3.10-11	3,8.10-11	5,0.10-4	3,4.10-11	
curium								
  Cm-238	2,40 h	M	5,0.10-4	4,1.10-9	4,8.10-9	5,0.10-4	8,0.10-11	
  Cm-240	27,0 d	M	5,0.10-4	2,9.10-6	2,3.10-6	5,0.10-4	7,6.10-9	
  Cm-241	32,8 d	M	5,0.10-4	3,4.10-8	2,6.10-8	5,0.10-4	9,1.10-10	
  Cm-242	163 d	M	5,0.10-4	4,8.10-6	3,7.10-6	5,0.10-4	1,2.10-8	
  Cm-243	28,5  r	M	5,0.10-4	2,9.10-5	2,0.10-5	5,0.10-4	1,5.10-7	
  Cm-244	18,1  r	M	5,0.10-4	2,5.10-5	1,7.10-5	5,0.10-4	1,2.10-7	
  Cm-245	8,50 103  r	M	5,0.10-4	4,0.10-5	2,7.10-5	5,0.10-4	2,1.10-7	
  Cm-246	4,73 103  r	M	5,0.10-4	4,0.10-5	2,7.10-5	5,0.10-4	2,1.10-7	
  Cm-247	1,56 107  r	M	5,0.10-4	3,6.10-5	2,5.10-5	5,0.10-4	1,9.10-7	
  Cm-248	3,39 105  r	M	5,0.10-4	1,4.10-4	9,5.10-5	5,0.10-4	7,7.10-7	
  Cm-249	1,07 h	M	5,0.10-4	3,2.10-11	5,1.10-11	5,0.10-4	3,1.10-11	
  Cm-250	6,90 103  r	M	5,0.10-4	7,9.10-4	5,4.10-4	5,0.10-4	4,4.10-6	
berkélium								
  Bk-245	4,94 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,8.10-9	5,0.10-4	5,7.10-10	
  Bk-246	1,83 d	M	5,0.10-4	3,4.10-10	4,6.10-10	5,0.10-4	4,8.10-10	
  Bk-247	1,38 103  r	M	5,0.10-4	6,5.10-5	4,5.10-5	5,0.10-4	3,5.10-7	
  Bk-249	320 d	M	5,0.10-4	1,5.10-7	1,0.10-7	5,0.10-4	9,7.10-10	
  Bk-250	3,22 h	M	5,0.10-4	9,6.10-10	7,1.10-10	5,0.10-4	1,4.10-10	
kalifornium								
  Cf-244	0,323 h	M	5,0.10-4	1,3.10-8	1,8.10-8	5,0.10-4	7,0.10-11	
  Cf-246	1,49 d	M	5,0.10-4	4,2.10-7	3,5.10-7	5,0.10-4	3,3.10-9	
  Cf-248	334 d	M	5,0.10-4	8,2.10-6	6,1.10-6	5,0.10-4	2,8.10-8	
  Cf-249	3,50 102  r	M	5,0.10-4	6,6.10-5	4,5.10-5	5,0.10-4	3,5.10-7	
  Cf-250	13,1  r	M	5,0.10-4	3,2.10-5	2,2.10-5	5,0.10-4	1,6.10-7	
  Cf-251	8,98 102  r	M	5,0.10-4	6,7.10-5	4,6.10-5	5,0.10-4	3,6.10-7	
  Cf-252	2,64  r	M	5,0.10-4	1,8.10-5	1,3.10-5	5,0.10-4	9,0.10-8	
  Cf-253	17,8 d	M	5,0.10-4	1,2.10-6	1,0.10-6	5,0.10-4	1,4.10-9	
  Cf-254	60,5 d	M	5,0.10-4	3,7.10-5	2,2.10-5	5,0.10-4	4,0.10-7	
einsteinium								
  Es-250	2,10 h	M	5,0.10-4	5,9.10-10	4,2.10-10	5,0.10-4	2,1.10-11	
  Es-251	1,38 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,7.10-9	5,0.10-4	1,7.10-10	
  Es-253	20,5 d	M	5,0.10-4	2,5.10-6	2,1.10-6	5,0.10-4	6,1.10-9	
  Es-254	276 d	M	5,0.10-4	8,0.10-6	6,0.10-6	5,0.10-4	2,8.10-8	
  Es-254m	1,64 d	M	5,0.10-4	4,4.10-7	3,7.10-7	5,0.10-4	4,2.10-9	
fermium								
  Fm-252	22,7 h	M	5,0.10-4	3,0.10-7	2,6.10-7	5,0.10-4	2,7.10-9	
  Fm-253	3,00 d	M	5,0.10-4	3,7.10-7	3,0.10-7	5,0.10-4	9,1.10-10	
  Fm-254	3,24 h	M	5,0.10-4	5,6.10-8	7,7.10-8	5,0.10-4	4,4.10-10	
  Fm-255	20,1 h	M	5,0.10-4	2,5.10-7	2,6.10-7	5,0.10-4	2,5.10-9	
  Fm-257	101 d	M	5,0.10-4	6,6.10-6	5,2.10-6	5,0.10-4	1,5.10-8	
mendelevium								
  Md-257	5,20 h	M	5,0.10-4	2,3.10-8	2,0.10-8	5,0.10-4	1,2.10-10	
  Md-258	55,0 d	M	5,0.10-4	5,5.10-6	4,4.10-6	5,0.10-4	1,3.10-8	

								

								

								
  
Poznámka:

	Konverzné faktory hinh pre príjem vdýchnutím (inhaláciou) sú pre aerosol dama=1 µm a pre aerosol s dama=5 µm uvedené v závislosti od typu absorpcie v pľúcach. Príslušné parametre pre jednotlivé chemické látky a zlúčeniny sú uvedené v tabuľke č. 3 tejto prílohy.
	Konverzné faktory hing pre príjem požitím (ingesciou) sú uvedené v závislosti od typu absorpcie v tráviacom ústrojenstve. Príslušné parametre pre jednotlivé chemické látky a zlúčeniny sú uvedené v tabuľke č. 2 tejto prílohy.
	U bližšie neidentifikovaných rádionuklidov a chemických foriem rádioaktívnych látok alebo vlastností vdychovaného aerosolu sa aktivita prisudzuje tým rádionuklidom a ich formám, poprípade takému aerosolu, pre ktorý je v tabuľke stanovený najvyšší konverzný faktor.