Vodík	
H-3
(tríciovaná voda)	12,3  r	Pozri tabuľku č. 13 pre dávky inhaláciou	1	1,8.10-11	
organicky viazané   trícium				4,2.10-11	
Berýlium	
Be-7	53,3 d	M	0,005	4,8.10-11	4,3.10-11	0,005	2,8.10-11	
		S	0,005	5,2.10-11	4,6.10-11			
Be-10	1,60 106  r	M	0,005	9,1.10-9	6,7.10-9		1,1.10-9	
		S	0,005	3,2.10-8	1,9.10-8			
Uhlík	
C-11	0,340 h	Pozri tabuľku č. 13 pre dávky inhaláciou	1	2,4.10-11	
C-14	5,73 103  r			5,8.10-10	
Fluór	
F-18	1,83 h	F	1	3,0.10-11	5,4.10-11	1	4,9.10-11	
		M	1	5,7.10-11	8,9.10-11			
		S	1	6,0.10-11	9,3.10-11			
Sodík	
Na-22	2,60  r	F	1	1,3.10-9	2,0.10-9	1	3,2.10-9	
Na-24	15,0 h			2,9.10-10	5,3.10-10		4,3.10-10	
Horčík	
Mg-28	20,9 h	F	0,5	6,4.10-10	1,1.10-9	0,5	2,2.10-9	
		M	0,5	1,2.10-9	1,7.10-9			
Hliník	
Al-26	7,16 105  r	F	0,01	1,1.10-8	1,4.10-8	0,01	3,5.10-9	
		M	0,01	1,8.10-8	1,2.10-8			
Kremík	
Si-31	2,62 h	F	0,01	2,9.10-11	5,1.10-11	0,01	1,6.10-10	
		M		7,5.10-11	1,1.10-10			
		S		8,0.10-11	1,1.10-10			
Si-32	4,50 102  r	F		3,2.10-9	3,7.10-9	0,01	5,6.10-10	
		M		1,5.10-8	9,6.10-9			
		S		1,1.10-7	5,5.10-8			
Fosfor	
P-32	14,3 d	F	0,8	8,0.10-10	1,1.10-9	0,8	2,4.10-9	
		M		3,2.10-9	2,9.10-9			
P-33	25,4 d	F		9,6.10-11	1,4.10-10		2,4.10-10	
		M		1,4.10-9	1,3.10-9			
Síra	
S-35 (anorganická)	87,4 d	F	0,8	5,3.10-11	8,0.10-11	0,8	1,4.10-10	
		M		1,3.10-9	1,1.10-9	0,1	1,9.10-10	
S-35 (organická)		Pozri tabuľku č. 13 pre dávky inhaláciou	1	7,7.10-10	
Chlór	
Cl-36	3,01 105  r	F	1	3,4.10-10	4,9.10-10	1	9,3.10-10	
		M		6,9.10-9	5,1.10-9			
Cl-38	0,620 h	F		2,7.10-11	4,6.10-11		1,2.10-10	
		M		4,7.10-11	7,3.10-11			
Cl-39	0,927 h	F		2,7.10-11	4,8.10-11		8,5.10-11	
		M		4,8.10-11	7,6.10-11			
Draslík	
K-40	1,28 109  r	F	1	2,1.10-9	3,0.10-9	1	6,2.10-9	
K-42	12,4 h			1,3.10-10	2,0.10-10		4,3.10-10	
K-43	22,6 h			1,5.10-10	2,6.10-10		2,5.10-10	
K-44	0,369 h			2,1.10-11	3,7.10-11		8,4.10-11	
K-45	0,333 h			1,6.10-11	2,8.10-11		5,4.10-11	
Vápnik	
Ca-41	1,40 105  r	M	0,3	1,7.10-10	1,9.10-10	0,3	2,9.10-10	
Ca-45	163 d			2,7.10-9	2,3.10-9		7,6.10-10	
Ca-47	4,53 d			1,8.10-9	2,1.10-9		1,6.10-9	
Skandium	
Sc-43	3,89 h	S	1,0.10-4	1,2.10-10	1,8.10-10	1,0.10-4	1,9.10-10	
Sc-44	3,93 h			1,9.10-10	3,0.10-10		3,5.10-10	
Sc-44m	2,44 d			1,5.10-9	2,0.10-9		2,4.10-9	
Sc-46	83,8 d			6,4.10-9	4,8.10-9		1,5.10-9	
Sc-47	3,35 d			7,0.10-10	7,3.10-10		5,4.10-10	
Sc-48	1,82 d			1,1.10-9	1,6.10-9		1,7.10-9	
Sc-49	0,956 h			4,1.10-11	6,1.10-11		8,2.10-11	
Titán	
Ti-44	47,3  r	F	0,01	6,1.10-8	7,2.10-8	0,01	5,8.10-9	
		M		4,0.10-8	2,7.10-8			
		S		1,2.10-7	6,2.10-8			
Ti-45	3,08 h	F		4,6.10-11	8,3.10-11		1,5.10-10	
		M		9,1.10-11	1,4.10-10			
		S		9,6.10-11	1,5.10-10			
Vanád	
V-47	0,543 h	F	0,01	1,9.10-11	3,2.10-11	0,01	6,3.10-11	
		M		3,1.10-11	5,0.10-11			
V-48	16,2 d	F		1,1.10-9	1,7.10-9		2,0.10-9	
		M		2,3.10-9	2,7.10-9			
V-49	330 d	F		2,1.10-11	2,6.10-11		1,8.10-11	
		M		3,2.10-11	2,3.10-11			
Chróm	
Cr-48	23,0 h	F	0,1	1,0.10-10	1,7.10-10	0,1	2,0.10-10	
		M		2,0.10-10	2,3.10-10	0,01	2,0.10-10	
		S		2,2.10-10	2,5.10-10			
Cr-49	0,702 h	F		2,0.10-11	3,5.10-11	0,1	6,1.10-11	
		M		3,5.10-11	5,6.10-11	0,01	6,1.10-11	
		S		3,7.10-11	5,9.10-11			
Cr-51	27,7 d	F		2,1.10-11	3,0.10-11	0,1	3,8.10-11	
		M		3,1.10-11	3,4.10-11	0,01	3,7.10-11	
		S		3,6.10-11	3,6.10-11			
Mangán	
Mn-51	0,770 h	F	0,1	2,4.10-11	4,2.10-11	0,1	9,3.10-11	
		M		4,3.10-11	6,8.10-11			
Mn-52	5,59 d	F		9,9.10-10	1,6.10-9		1,8.10-9	
		M		1,4.10-9	1,8.10-9			
Mn-52m	0,352 h	F		2,0.10-11	3,5.10-11		6,9.10-11	
		M		3,0.10-11	5,0.10-11			
Mn-53	3,70 106  r	F		2,9.10-11	3,6.10-11		3,0.10-11	
		M		5,2.10-11	3,6.10-11			
Mn-54	312 d	F		8,7.10-10	1,1.10-9		7,1.10-10	
		M		1,5.10-9	1,2.10-9			
Mn-56	2,58 h	F		6,9.10-11	1,2.10-10		2,5.10-10	
		M		1,3.10-10	2,0.10-10			
Železo								
Fe-52	8,28 h	F	0,1	4,1.10-10	6,9.10-10	0,1	1,4.10-9	
		M	0,1	6,3.10-10	9,5.10-10			
Fe-55	2,70  r	F	0,1	7,7.10-10	9,2.10-10	0,1	3,3.10-10	
		M	0,1	3,7.10-10	3,3.10-10			
Fe-59	44,5 d	F	0,1	2,2.10-9	3,0.10-9	0,1	1,8.10-9	
		M	0,1	3,5.10-9	3,2.10-9			
Fe-60	1,00 105  r	F	0,1	2,8.10-7	3,3.10-7	0,1	1,1.10-7	
		M	0,1	1,3.10-7	1,2.10-7			
Kobalt								
Co-55	17,5 h	M	0,1	5,1.10-10	7,8.10-10	0,1	1,0.10-9	
		S	0,05	5,5.10-10	8,3.10-10	0,05	1,1.10-9	
Co-56	78,7 d	M	0,1	4,6.10-9	4,0.10-9	0,1	2,5.10-9	
		S	0,05	6,3.10-9	4,9.10-9	0,05	2,3.10-9	
Co-57	271 d	M	0,1	5,2.10-10	3,9.10-10	0,1	2,1.10-10	
		S	0,05	9,4.10-10	6,0.10-10	0,05	1,9.10-10	
Co-58	70,8 d	M	0,1	1,5.10-9	1,4.10-9	0,1	7,4.10-10	
		S	0,05	2,0.10-9	1,7.10-9	0,05	7,0.10-10	
Co-58m	9,15 h	M	0,1	1,3.10-11	1,5.10-11	0,1	2,4.10-11	
		S	0,05	1,6.10-11	1,7.10-11	0,05	2,4.10-11	
Co-60	5,27  r	M	0,1	9,6.10-9	7,1.10-9	0,1	3,4.10-9	
		S	0,05	2,9.10-8	1,7.10-8	0,05	2,5.10-9	
Co-60m	0,174 h	M	0,1	1,1.10-12	1,2.10-12	0,1	1,7.10-12	
		S	0,05	1,3.10-12	1,2.10-12	0,05	1,7.10-12	
Co-61	1,65 h	M	0,1	4,8.10-11	7,1.10-11	0,1	7,4.10-11	
		S	0,05	5,1.10-11	7,5.10-11	0,05	7,4.10-11	
Co-62m	0,232 h	M	0,1	2,1.10-11	3,6.10-11	0,1	4,7.10-11	
		S	0,05	2,2.10-11	3,7.10-11	0,05	4,7.10-11	
nikel								
Ni-56	6,10 d	F	0,05	5,1.10-10	7,9.10-10	0,05	8,6.10-10	
		M	0,05	8,6.10-10	9,6.10-10			
Ni-57	1,50 d	F	0,05	2,8.10-10	5,0.10-10	0,05	8,7.10-10	
		M	0,05	5,1.10-10	7,6.10-10			
Ni-59	7,50 104  r	F	0,05	1,8.10-10	2,2.10-10	0,05	6,3.10-11	
		M	0,05	1,3.10-10	9,4.10-11			
Ni-63	96,0  r	F	0,05	4,4.10-10	5,2.10-10	0,05	1,5.10-10	
		M	0,05	4,4.10-10	3,1.10-10			
Ni-65	2,52 h	F	0,05	4,4.10-11	7,5.10-11	0,05	1,8.10-10	
		M	0,05	8,7.10-11	1,3.10-10			
Ni-66	2,27 d	F	0,05	4,5.10-10	7,6.10-10	0,05	3,0.10-9	
		M	0,05	1,6.10-9	1,9.10-9			
meď								
Cu-60	0,387 h	F	0,5	2,4.10-11	4,4.10-11	0,5	7,0.10-11	
		M	0,5	3,5.10-11	6,0.10-11			
		S	0,5	3,6.10-11	6,2.10-11			
Cu-61	3,41 h	F	0,5	4,0.10-11	7,3.10-11	0,5	1,2.10-10	
		M	0,5	7,6.10-11	1,2.10-10			
		S	0,5	8,0.10-11	1,2.10-10			
Cu-64	12,7 h	F	0,5	3,8.10-11	6,8.10-11	0,5	1,2.10-10	
		M	0,5	1,1.10-10	1,5.10-10			
		S	0,5	1,2.10-10	1,5.10-10			
Cu-67	2,58 d	F	0,5	1,1.10-10	1,8.10-10	0,5	3,4.10-10	
		M	0,5	5,2.10-10	5,3.10-10			
		S	0,5	5,8.10-10	5,8.10-10			
zinok								
Zn-62	9,26 h	S	0,5	4,7.10-10	6,6.10-10	0,5	9,4.10-10	
Zn-63	0,635 h	S	0,5	3,8.10-11	6,1.10-11	0,5	7,9.10-11	
Zn-65	244 d	S	0,5	2,9.10-9	2,8.10-9	0,5	3,9.10-9	
Zn-69	0,950 h	S	0,5	2,8.10-11	4,3.10-11	0,5	3,1.10-11	
Zn-69m	13,8 h	S	0,5	2,6.10-10	3,3.10-10	0,5	3,3.10-10	
Zn-71m	3,92 h	S	0,5	1,6.10-10	2,4.10-10	0,5	2,4.10-10	
Zn-72	1,94 d	S	0,5	1,2.10-9	1,5.10-9	0,5	1,4.10-9	
gálium								
Ga-65	0,253 h	F	0,001	1,2.10-11	2,0.10-11	0,001	3,7.10-11	
		M	0,001	1,8.10-11	2,9.10-11			
Ga-66	9,40 h	F	0,001	2,7.10-10	4,7.10-10	0,001	1,2.10-9	
		M	0,001	4,6.10-10	7,1.10-10			
Ga-67	3,26 d	F	0,001	6,8.10-11	1,1.10-10	0,001	1,9.10-10	
		M	0,001	2,3.10-10	2,8.10-10			
Ga-68	1,13 h	F	0,001	2,8.10-11	4,9.10-11	0,001	1,0.10-10	
		M	0,001	5,1.10-11	8,1.10-11			
Ga-70	0,353 h	F	0,001	9,3.10-12	1,6.10-11	0,001	3,1.10-11	
		M	0,001	1,6.10-11	2,6.10-11			
Ga-72	14,1 h	F	0,001	3,1.10-10	5,6.10-10	0,001	1,1.10-9	
		M	0,001	5,5.10-10	8,4.10-10			
Ga-73	4,91 h	F	0,001	5,8.10-11	1,0.10-10	0,001	2,6.10-10	
		M	0,001	1,5.10-10	2,0.10-10			
germánium								
Ge-66	2,27 h	F	1	5,7.10-11	9,9.10-11	1	1,0.10-10	
		M	1	9,2.10-11	1,3.10-10			
Ge-67	0,312 h	F	1	1,6.10-11	2,8.10-11	1	6,5.10-11	
		M	1	2,6.10-11	4,2.10-11			
Ge-68	288 d	F	1	5,4.10-10	8,3.10-10	1	1,3.10-9	
		M	1	1,3.10-8	7,9.10-9			
Ge-69	1,63 d	F	1	1,4.10-10	2,5.10-10	1	2,4.10-10	
		M	1	2,9.10-10	3,7.10-10			
Ge-71	11,8 d	F	1	5,0.10-12	7,8.10-12	1	1,2.10-11	
		M	1	1,0.10-11	1,1.10-11			
Ge-75	1,38 h	F	1	1,6.10-11	2,7.10-11	1	4,6.10-11	
		M	1	3,7.10-11	5,4.10-11			
Ge-77	11,3 h	F	1	1,5.10-10	2,5.10-10	1	3,3.10-10	
		M	1	3,6.10-10	4,5.10-10			
Ge-78	1,45 h	F	1	4,8.10-11	8,1.10-11	1	1,2.10-10	
		M	1	9,7.10-11	1,4.10-10			
arzén								
As-69	0,253 h	M	0,5	2,2.10-11	3,5.10-11	0,5	5,7.10-11	
As-70	0,876 h	M	0,5	7,2.10-11	1,2.10-10	0,5	1,3.10-10	
As-71	2,70 d	M	0,5	4,0.10-10	5,0.10-10	0,5	4,6.10-10	
As-72	1,08 d	M	0,5	9,2.10-10	1,3.10-9	0,5	1,8.10-9	
As-73	80,3 d	M	0,5	9,3.10-10	6,5.10-10	0,5	2,6.10-10	
As-74	17,8 d	M	0,5	2,1.10-9	1,8.10-9	0,5	1,3.10-9	
As-76	1,10 d	M	0,5	7,4.10-10	9,2.10-10	0,5	1,6.10-9	
As-77	1,62 d	M	0,5	3,8.10-10	4,2.10-10	0,5	4,0.10-10	
As-78	1,51 h	M	0,5	9,2.10-11	1,4.10-10	0,5	2,1.10-10	
selén								
Se-70	0,683 h	F	0,8	4,5.10-11	8,2.10-11	0,8	1,2.10-10	
		M	0,8	7,3.10-11	1,2.10-10	0,05	1,4.10-10	
Se-73	7,15 h	F	0,8	8,6.10-11	1,5.10-10	0,8	2,1.10-10	
		M	0,8	1,6.10-10	2,4.10-10	0,05	3,9.10-10	
Se-73m	0,650 h	F	0,8	9,9.10-12	1,7.10-11	0,8	2,8.10-11	
		M	0,8	1,8.10-11	2,7.10-11	0,05	4,1.10-11	
Se-75	120 d	F	0,8	1,0.10-9	1,4.10-9	0,8	2,6.10-9	
		M	0,8	1,4.10-9	1,7.10-9	0,05	4,1.10-10	
Se-79	6,50 104  r	F	0,8	1,2.10-9	1,6.10-9	0,8	2,9.10-9	
		M	0,8	2,9.10-9	3,1.10-9	0,05	3,9.10-10	
Se-81	0,308 h	F	0,8	8,6.10-12	1,4.10-11	0,8	2,7.10-11	
		M	0,8	1,5.10-11	2,4.10-11	0,05	2,7.10-11	
Se-81m	0,954 h	F	0,8	1,7.10-11	3,0.10-11	0,8	5,3.10-11	
		M	0,8	4,7.10-11	6,8.10-11	0,05	5,9.10-11	
Se-83	0,375 h	F	0,8	1,9.10-11	3,4.10-11	0,8	4,7.10-11	
		M	0,8	3,3.10-11	5,3.10-11	0,05	5,1.10-11	
bróm								
Br-74	0,422 h	F	1	2,8.10-11	5,0.10-11	1	8,4.10-11	
		M	1	4,1.10-11	6,8.10-11			
Br-74m	0,691 h	F	1	4,2.10-11	7,5.10-11	1	1,4.10-10	
		M	1	6,5.10-11	1,1.10-10			
Br-75	1,63 h	F	1	3,1.10-11	5,6.10-11	1	7,9.10-11	
		M	1	5,5.10-11	8,5.10-11			
Br-76	16,2 h	F	1	2,6.10-10	4,5.10-10	1	4,6.10-10	
		M	1	4,2.10-10	5,8.10-10			
Br-77	2,33 d	F	1	6,7.10-11	1,2.10-10	1	9,6.10-11	
		M	1	8,7.10-11	1,3.10-10			
Br-80	0,290 h	F	1	6,3.10-12	1,1.10-11	1	3,1.10-11	
		M	1	1,0.10-11	1,7.10-11			
Br-80m	4,42 h	F	1	3,5.10-11	5,8.10-11	1	1,1.10-10	
		M	1	7,6.10-11	1,0.10-10			
Br-82	1,47 d	F	1	3,7.10-10	6,4.10-10	1	5,4.10-10	
		M	1	6,4.10-10	8,8.10-10			
Br-83	2,39 h	F	1	1,7.10-11	2,9.10-11	1	4,3.10-11	
		M	1	4,8.10-11	6,7.10-11			
Br-84	0,530 h	F	1	2,3.10-11	4,0.10-11	1	8,8.10-11	
		M	1	3,9.10-11	6,2.10-11			
rubídium								
Rb-79	0,382 h	F	1	1,7.10-11	3,0.10-11	1	5,0.10-11	
Rb-81	4,58 h	F	1	3,7.10-11	6,8.10-11	1	5,4.10-11	
Rb-81m	0,533 h	F	1	7,3.10-12	1,3.10-11	1	9,7.10-12	
Rb-82m	6,20 h	F	1	1,2.10-10	2,2.10-10	1	1,3.10-10	
Rb-83	86,2 d	F	1	7,1.10-10	1,0.10-9	1	1,9.10-9	
Rb-84	32,8 d	F	1	1,1.10-9	1,5.10-9	1	2,8.10-9	
Rb-86	18,6 d	F	1	9,6.10-10	1,3.10-9	1	2,8.10-9	
Rb-87	4,70 1010  r	F	1	5,1.10-10	7,6.10-10	1	1,5.10-9	
Rb-88	0,297 h	F	1	1,7.10-11	2,8.10-11	1	9,0.10-11	
Rb-89	0,253 h	F	1	1,4.10-11	2,5.10-11	1	4,7.10-11	
stroncium								
Sr-80	1,67 h	F	0,3	7,6.10-11	1,3.10-10	0,3	3,4.10-10	
		S	0,01	1,4.10-10	2,1.10-10	0,01	3,5.10-10	
Sr-81	0,425 h	F	0,3	2,2.10-11	3,9.10-11	0,3	7,7.10-11	
		S	0,01	3,8.10-11	6,1.10-11	0,01	7,8.10-11	
Sr-82	25,0 d	F	0,3	2,2.10-9	3,3.10-9	0,3	6,1.10-9	
		S	0,01	1,0.10-8	7,7.10-9	0,01	6,0.10-9	
Sr-83	1,35 d	F	0,3	1,7.10-10	3,0.10-10	0,3	4,9.10-10	
		S	0,01	3,4.10-10	4,9.10-10	0,01	5,8.10-10	
Sr-85	64,8 d	F	0,3	3,9.10-10	5,6.10-10	0,3	5,6.10-10	
		S	0,01	7,7.10-10	6,4.10-10	0,01	3,3.10-10	
Sr-85m	1,16 h	F	0,3	3,1.10-12	5,6.10-12	0,3	6,1.10-12	
		S	0,01	4,5.10-12	7,4.10-12	0,01	6,1.10-12	
Sr-87m	2,80 h	F	0,3	1,2.10-11	2,2.10-11	0,3	3,0.10-11	
		S	0,01	2,2.10-11	3,5.10-11	0,01	3,3.10-11	
Sr-89	50,5 d	F	0,3	1,0.10-9	1,4.10-9	0,3	2,6.10-9	
		S	0,01	7,5.10-9	5,6.10-9	0,01	2,3.10-9	
Sr-90	29,1  r	F	0,3	2,4.10-8	3,0.10-8	0,3	2,8.10-8	
		S	0,01	1,5.10-7	7,7.10-8	0,01	2,7.10-9	
Sr-91	9,50 h	F	0,3	1,7.10-10	2,9.10-10	0,3	6,5.10-10	
		S	0,01	4,1.10-10	5,7.10-10	0,01	7,6.10-10	
Sr-92	2,71 h	F	0,3	1,1.10-10	1,8.10-10	0,3	4,3.10-10	
		S	0,01	2,3.10-10	3,4.10-10	0,01	4,9.10-10	
ytrium								
Y-86	14,7 h	M	1,0.10-4	4,8.10-10	8,0.10-10	1,0.10-4	9,6.10-10	
		S	1,0.10-4	4,9.10-10	8,1.10-10			
Y-86m	0,800 h	M	1,0.10-4	2,9.10-11	4,8.10-11	1,0.10-4	5,6.10-11	
		S	1,0.10-4	3,0.10-11	4,9.10-11			
Y-87	3,35 d	M	1,0.10-4	3,8.10-10	5,2.10-10	1,0.10-4	5,5.10-10	
		S	1,0.10-4	4,0.10-10	5,3.10-10			
Y-88	107 d	M	1,0.10-4	3,9.10-9	3,3.10-9	1,0.10-4	1,3.10-9	
		S	1,0.10-4	4,1.10-9	3,0.10-9			
Y-90	2,67 d	M	1,0.10-4	1,4.10-9	1,6.10-9	1,0.10-4	2,7.10-9	
		S	1,0.10-4	1,5.10-9	1,7.10-9			
Y-90m	3,19 h	M	1,0.10-4	9,6.10-11	1,3.10-10	1,0.10-4	1,7.10-10	
		S	1,0.10-4	1,0.10-10	1,3.10-10			
Y-91	58,5 d	M	1,0.10-4	6,7.10-9	5,2.10-9	1,0.10-4	2,4.10-9	
		S	1,0.10-4	8,4.10-9	6,1.10-9			
Y-91m	0,828 h	M	1,0.10-4	1,0.10-11	1,4.10-11	1,0.10-4	1,1.10-11	
		S	1,0.10-4	1,1.10-11	1,5.10-11			
Y-92	3,54 h	M	1,0.10-4	1,9.10-10	2,7.10-10	1,0.10-4	4,9.10-10	
		S	1,0.10-4	2,0.10-10	2,8.10-10			
Y-93	10,1 h	M	1,0.10-4	4,1.10-10	5,7.10-10	1,0.10-4	1,2.10-9	
		S	1,0.10-4	4,3.10-10	6,0.10-10			
Y-94	0,318 h	M	1,0.10-4	2,8.10-11	4,4.10-11	1,0.10-4	8,1.10-11	
		S	1,0.10-4	2,9.10-11	4,6.10-11			
Y-95	0,178 h	M	1,0.10-4	1,6.10-11	2,5.10-11	1,0.10-4	4,6.10-11	
		S	1,0.10-4	1,7.10-11	2,6.10-11			
zirkón								
Zr-86	16,5 h	F	0,002	3,0.10-10	5,2.10-10	0,002	8,6.10-10	
		M	0,002	4,3.10-10	6,8.10-10			
		S	0,002	4,5.10-10	7,0.10-10			
Zr-88	83,4 d	F	0,002	3,5.10-9	4,1.10-9	0,002	3,3.10-10	
		M	0,002	2,5.10-9	1,7.10-9			
		S	0,002	3,3.10-9	1,8.10-9			
Zr-89	3,27 d	F	0,002	3,1.10-10	5,2.10-10	0,002	7,9.10-10	
		M	0,002	5,3.10-10	7,2.10-10			
		S	0,002	5,5.10-10	7,5.10-10			
Zr-93	1,53 106  r	F	0,002	2,5.10-8	2,9.10-8	0,002	2,8.10-10	
		M	0,002	9,6.10-9	6,6.10-9			
		S	0,002	3,1.10-9	1,7.10-9			
Zr-95	64,0 d	F	0,002	2,5.10-9	3,0.10-9	0,002	8,8.10-10	
		M	0,002	4,5.10-9	3,6.10-9			
		S	0,002	5,5.10-9	4,2.10-9			
Zr-97	16,9 h	F	0,002	4,2.10-10	7,4.10-10	0,002	2,1.10-9	
		M	0,002	9,4.10-10	1,3.10-9			
		S	0,002	1,0.10-9	1,4.10-9			
niób								
Nb-88	0,238 h	M	0,01	2,9.10-11	4,8.10-11	0,01	6,3.10-11	
		S	0,01	3,0.10-11	5,0.10-11			
Nb-89	2,03 h	M	0,01	1,2.10-10	1,8.10-10	0,01	3,0.10-10	
		S	0,01	1,3.10-10	1,9.10-10			
Nb-89	1,10 h	M	0,01	7,1.10-11	1,1.10-10	0,01	1,4.10-10	
		S	0,01	7,4.10-11	1,2.10-10			
Nb-90	14,6 h	M	0,01	6,6.10-10	1,0.10-9	0,01	1,2.10-9	
		S	0,01	6,9.10-10	1,1.10-9			
Nb-93m	13,6  r	M	0,01	4,6.10-10	2,9.10-10	0,01	1,2.10-10	
		S	0,01	1,6.10-9	8,6.10-10			
Nb-94	2,03 104  r	M	0,01	1,0.10-8	7,2.10-9	0,01	1,7.10-9	
		S	0,01	4,5.10-8	2,5.10-8			
Nb-95	35,1 d	M	0,01	1,4.10-9	1,3.10-9	0,01	5,8.10-10	
		S	0,01	1,6.10-9	1,3.10-9			
Nb-95m	3,61 d	M	0,01	7,6.10-10	7,7.10-10	0,01	5,6.10-10	
		S	0,01	8,5.10-10	8,5.10-10			
Nb-96	23,3 h	M	0,01	6,5.10-10	9,7.10-10	0,01	1,1.10-9	
		S	0,01	6,8.10-10	1,0.10-9			
Nb-97	1,20 h	M	0,01	4,4.10-11	6,9.10-11	0,01	6,8.10-11	
		S	0,01	4,7.10-11	7,2.10-11			
Nb-98	0,858 h	M	0,01	5,9.10-11	9,6.10-11	0,01	1,1.10-10	
		S	0,01	6,1.10-11	9,9.10-11			
Molybdén								
Mo-90	5,67 h	F	0,8	1,7.10-10	2,9.10-10	0,8	3,1.10-10	
		S	0,05	3,7.10-10	5,6.10-10	0,05	6,2.10-10	
Mo-93	3,50 103  r	F	0,8	1,0.10-9	1,4.10-9	0,8	2,6.10-9	
		S	0,05	2,2.10-9	1,2.10-9	0,05	2,0.10-10	
Mo-93m	6,85 h	F	0,8	1,0.10-10	1,9.10-10	0,8	1,6.10-10	
		S	0,05	1,8.10-10	3,0.10-10	0,05	2,8.10-10	
Mo-99	2,75 d	F	0,8	2,3.10-10	3,6.10-10	0,8	7,4.10-10	
		S	0,05	9,7.10-10	1,1.10-9	0,05	1,2.10-9	
Mo-101	0,244 h	F	0,8	1,5.10-11	2,7.10-11	0,8	4,2.10-11	
		S	0,05	2,7.10-11	4,5.10-11	0,05	4,2.10-11	
technécium								
Tc-93	2,75 h	F	0,8	3,4.10-11	6,2.10-11	0,8	4,9.10-11	
		M	0,8	3,6.10-11	6,5.10-11			
Tc-93m	0,725 h	F	0,8	1,5.10-11	2,6.10-11	0,8	2,4.10-11	
		M	0,8	1,7.10-11	3,1.10-11			
Tc-94	4,88 h	F	0,8	1,2.10-10	2,1.10-10	0,8	1,8.10-10	
		M	0,8	1,3.10-10	2,2.10-10			
Tc-94m	0,867 h	F	0,8	4,3.10-11	6,9.10-11	0,8	1,1.10-10	
		M	0,8	4,9.10-11	8,0.10-11			
Tc-95	20,0 h	F	0,8	1,0.10-10	1,8.10-10	0,8	1,6.10-10	
		M	0,8	1,0.10-10	1,8.10-10			
Tc-95m	61,0 d	F	0,8	3,1.10-10	4,8.10-10	0,8	6,2.10-10	
		M	0,8	8,7.10-10	8,6.10-10			
Tc-96	4,28 d	F	0,8	6,0.10-10	9,8.10-10	0,8	1,1.10-9	
		M	0,8	7,1.10-10	1,0.10-9			
Tc-96m	0,858 h	F	0,8	6,5.10-12	1,1.10-11	0,8	1,3.10-11	
		M	0,8	7,7.10-12	1,1.10-11			
Tc-97	2,60 106  r	F	0,8	4,5.10-11	7,2.10-11	0,8	8,3.10-11	
		M	0,8	2,1.10-10	1,6.10-10			
Tc-97m	87,0 d	F	0,8	2,8.10-10	4,0.10-10	0,8	6,6.10-10	
		M	0,8	3,1.10-9	2,7.10-9			
Tc-98	4,20 106  r	F	0,8	1,0.10-9	1,5.10-9	0,8	2,3.10-9	
		M	0,8	8,1.10-9	6,1.10-9			
Tc-99	2,13 105  r	F	0,8	2,9.10-10	4,0.10-10	0,8	7,8.10-10	
		M	0,8	3,9.10-9	3,2.10-9			
Tc-99m	6,02 h	F	0,8	1,2.10-11	2,0.10-11	0,8	2,2.10-11	
		M	0,8	1,9.10-11	2,9.10-11			
Tc-101	0,237 h	F	0,8	8,7.10-12	1,5.10-11	0,8	1,9.10-11	
		M	0,8	1,3.10-11	2,1.10-11			
Tc-104	0,303 h	F	0,8	2,4.10-11	3,9.10-11	0,8	8,1.10-11	
		M	0,8	3,0.10-11	4,8.10-11			
ruténium								
Ru-94	0,863 h	F	0,05	2,7.10-11	4,9.10-11	0,05	9,4.10-11	
		M	0,05	4,4.10-11	7,2.10-11			
		S	0,05	4,6.10-11	7,4.10-11			
Ru-97	2,90 d	F	0,05	6,7.10-11	1,2.10-10	0,05	1,5.10-10	
		M	0,05	1,1.10-10	1,6.10-10			
		S	0,05	1,1.10-10	1,6.10-10			
Ru-103	39,3 d	F	0,05	4,9.10-10	6,8.10-10	0,05	7,3.10-10	
		M	0,05	2,3.10-9	1,9.10-9			
		S	0,05	2,8.10-9	2,2.10-9			
Ru-105	4,44 h	F	0,05	7,1.10-11	1,3.10-10	0,05	2,6.10-10	
		M	0,05	1,7.10-10	2,4.10-10			
		S	0,05	1,8.10-10	2,5.10-10			
Ru-106	1,01  r	F	0,05	8,0.10-9	9,8.10-9	0,05	7,0.10-9	
		M	0,05	2,6.10-8	1,7.10-8			
		S	0,05	6,2.10-8	3,5.10-8			
ródium								
Rh-99	16,0 d	F	0,05	3,3.10-10	4,9.10-10	0,05	5,1.10-10	
		M	0,05	7,3.10-10	8,2.10-10			
		S	0,05	8,3.10-10	8,9.10-10			
Rh-99m	4,70 h	F	0,05	3,0.10-11	5,7.10-11	0,05	6,6.10-11	
		M	0,05	4,1.10-11	7,2.10-11			
		S	0,05	4,3.10-11	7,3.10-11			
Rh-100	20,8 h	F	0,05	2,8.10-10	5,1.10-10	0,05	7,1.10-10	
		M	0,05	3,6.10-10	6,2.10-10			
		S	0,05	3,7.10-10	6,3.10-10			
Rh-101	3,20  r	F	0,05	1,4.10-9	1,7.10-9	0,05	5,5.10-10	
		M	0,05	2,2.10-9	1,7.10-9			
		S	0,05	5,0.10-9	3,1.10-9			
Rh-101m	4,34 d	F	0,05	1,0.10-10	1,7.10-10	0,05	2,2.10-10	
		M	0,05	2,0.10-10	2,5.10-10			
		S	0,05	2,1.10-10	2,7.10-10			
Rh-102	2,90  r	F	0,05	7,3.10-9	8,9.10-9	0,05	2,6.10-9	
		M	0,05	6,5.10-9	5,0.10-9			
		S	0,05	1,6.10-8	9,0.10-9			
Rh-102m	207 d	F	0,05	1,5.10-9	1,9.10-9	0,05	1,2.10-9	
		M	0,05	3,8.10-9	2,7.10-9			
		S	0,05	6,7.10-9	4,2.10-9			
Rh-103m	0,935 h	F	0,05	8,6.10-13	1,2.10-12	0,05	3,8.10-12	
		M	0,05	2,3.10-12	2,4.10-12			
		S	0,05	2,5.10-12	2,5.10-12			
Rh-105	1,47 d	F	0,05	8,7.10-11	1,5.10-10	0,05	3,7.10-10	
		M	0,05	3,1.10-10	4,1.10-10			
		S	0,05	3,4.10-10	4,4.10-10			
Rh-106m	2,20 h	F	0,05	7,0.10-11	1,3.10-10	0,05	1,6.10-10	
		M	0,05	1,1.10-10	1,8.10-10			
		S	0,05	1,2.10-10	1,9.10-10			
Rh-107	0,362 h	F	0,05	9,6.10-12	1,6.10-11	0,05	2,4.10-11	
		M	0,05	1,7.10-11	2,7.10-11			
		S	0,05	1,7.10-11	2,8.10-11			
Paládium								
Pd-100	3,63 d	F	0,005	4,9.10-10	7,6.10-10	0,005	9,4.10-10	
		M	0,005	7,9.10-10	9,5.10-10			
		S	0,005	8,3.10-10	9,7.10-10			
Pd-101	8,27 h	F	0,005	4,2.10-11	7,5.10-11	0,005	9,4.10-11	
		M	0,005	6,2.10-11	9,8.10-11			
		S	0,005	6,4.10-11	1,0.10-10			
Pd-103	17,0 d	F	0,005	9,0.10-11	1,2.10-10	0,005	1,9.10-10	
		M	0,005	3,5.10-10	3,0.10-10			
		S	0,005	4,0.10-10	2,9.10-10			
Pd-107	6,50 106  r	F	0,005	2,6.10-11	3,3.10-11	0,005	3,7.10-11	
		M	0,005	8,0.10-11	5,2.10-11			
		S	0,005	5,5.10-10	2,9.10-10			
Pd-109	13,4 h	F	0,005	1,2.10-10	2,1.10-10	0,005	5,5.10-10	
		M	0,005	3,4.10-10	4,7.10-10			
		S	0,005	3,6.10-10	5,0.10-10			
Striebro								
Ag-102	0,215 h	F	0,05	1,4.10-11	2,4.10-11	0,05	4,0.10-11	
		M	0,05	1,8.10-11	3,2.10-11			
		S	0,05	1,9.10-11	3,2.10-11			
Ag-103	1,09 h	F	0,05	1,6.10-11	2,8.10-11	0,05	4,3.10-11	
		M	0,05	2,7.10-11	4,3.10-11			
		S	0,05	2,8.10-11	4,5.10-11			
Ag-104	1,15 h	F	0,05	3,0.10-11	5,7.10-11	0,05	6,0.10-11	
		M	0,05	3,9.10-11	6,9.10-11			
		S	0,05	4,0.10-11	7,1.10-11			
Ag-104m	0,558 h	F	0,05	1,7.10-11	3,1.10-11	0,05	5,4.10-11	
		M	0,05	2,6.10-11	4,4.10-11			
		S	0,05	2,7.10-11	4,5.10-11			
Ag-105	41,0 d	F	0,05	5,4.10-10	8,0.10-10	0,05	4,7.10-10	
		M	0,05	6,9.10-10	7,0.10-10			
		S	0,05	7,8.10-10	7,3.10-10			
Ag-106	0,399 h	F	0,05	9,8.10-12	1,7.10-11	0,05	3,2.10-11	
		M	0,05	1,6.10-11	2,6.10-11			
		S	0,05	1,6.10-11	2,7.10-11			
Ag-106m	8,41 d	F	0,05	1,1.10-9	1,6.10-9	0,05	1,5.10-9	
		M	0,05	1,1.10-9	1,5.10-9			
		S	0,05	1,1.10-9	1,4.10-9			
Ag-108m	1,27 102  r	F	0,05	6,1.10-9	7,3.10-9	0,05	2,3.10-9	
		M	0,05	7,0.10-9	5,2.10-9			
		S	0,05	3,5.10-8	1,9.10-8			
Ag-110m	250 d	F	0,05	5,5.10-9	6,7.10-9	0,05	2,8.10-9	
		M	0,05	7,2.10-9	5,9.10-9			
		S	0,05	1,2.10-8	7,3.10-9			
Ag-111	7,45 d	F	0,05	4,1.10-10	5,7.10-10	0,05	1,3.10-9	
		M	0,05	1,5.10-9	1,5.10-9			
		S	0,05	1,7.10-9	1,6.10-9			
Ag-112	3,12 h	F	0,05	8,2.10-11	1,4.10-10	0,05	4,3.10-10	
		M	0,05	1,7.10-10	2,5.10-10			
		S	0,05	1,8.10-10	2,6.10-10			
Ag-115	0,333 h	F	0,05	1,6.10-11	2,6.10-11	0,05	6,0.10-11	
		M	0,05	2,8.10-11	4,3.10-11			
		S	0,05	3,0.10-11	4,4.10-11			
Kadmium								
Cd-104	0,961 h	F	0,05	2,7.10-11	5,0.10-11	0,05	5,8.10-11	
		M	0,05	3,6.10-11	6,2.10-11			
		S	0,05	3,7.10-11	6,3.10-11			
Cd-107	6,49 h	F	0,05	2,3.10-11	4,2.10-11	0,05	6,2.10-11	
		M	0,05	8,1.10-11	1,0.10-10			
		S	0,05	8,7.10-11	1,1.10-10			
Cd-109	1,27  r	F	0,05	8,1.10-9	9,6.10-9	0,05	2,0.10-9	
		M	0,05	6,2.10-9	5,1.10-9			
		S	0,05	5,8.10-9	4,4.10-9			
Cd-113	9,30 1015  r	F	0,05	1,2.10-7	1,4.10-7	0,05	2,5.10-8	
		M	0,05	5,3.10-8	4,3.10-8			
		S	0,05	2,5.10-8	2,1.10-8			
Cd-113m	13,6  r	F	0,05	1,1.10-7	1,3.10-7	0,05	2,3.10-8	
		M	0,05	5,0.10-8	4,0.10-8			
		S	0,05	3,0.10-8	2,4.10-8			
Cd-115	2,23 d	F	0,05	3,7.10-10	5,4.10-10	0,05	1,4.10-9	
		M	0,05	9,7.10-10	1,2.10-9			
		S	0,05	1,1.10-9	1,3.10-9			
Cd-115m	44,6 d	F	0,05	5,3.10-9	6,4.10-9	0,05	3,3.10-9	
		M	0,05	5,9.10-9	5,5.10-9			
		S	0,05	7,3.10-9	5,5.10-9			
Cd-117	2,49 h	F	0,05	7,3.10-11	1,3.10-10	0,05	2,8.10-10	
		M	0,05	1,6.10-10	2,4.10-10			
		S	0,05	1,7.10-10	2,5.10-10			
Cd-117m	3,36 h	F	0,05	1,0.10-10	1,9.10-10	0,05	2,8.10-10	
		M	0,05	2,0.10-10	3,1.10-10			
		S	0,05	2,1.10-10	3,2.10-10			
Indium								
In-109	4,20 h	F	0,02	3,2.10-11	5,7.10-11	0,02	6,6.10-11	
		M	0,02	4,4.10-11	7,3.10-11			
In-110	4,90 h	F	0,02	1,2.10-10	2,2.10-10	0,02	2,4.10-10	
		M	0,02	1,4.10-10	2,5.10-10			
In-110	1,15 h	F	0,02	3,1.10-11	5,5.10-11	0,02	1,0.10-10	
		M	0,02	5,0.10-11	8,1.10-11			
In-111	2,83 d	F	0,02	1,3.10-10	2,2.10-10	0,02	2,9.10-10	
		M	0,02	2,3.10-10	3,1.10-10			
In-112	0,240 h	F	0,02	5,0.10-12	8,6.10-12	0,02	1,0.10-11	
		M	0,02	7,8.10-12	1,3.10-11			
In-113m	1,66 h	F	0,02	1,0.10-11	1,9.10-11	0,02	2,8.10-11	
		M	0,02	2,0.10-11	3,2.10-11			
In-114m	49,5 d	F	0,02	9,3.10-9	1,1.10-8	0,02	4,1.10-9	
		M	0,02	5,9.10-9	5,9.10-9			
In-115	5,10 1015  r	F	0,02	3,9.10-7	4,5.10-7	0,02	3,2.10-8	
		M	0,02	1,5.10-7	1,1.10-7			
In-115m	4,49 h	F	0,02	2,5.10-11	4,5.10-11	0,02	8,6.10-11	
		M	0,02	6,0.10-11	8,7.10-11			
In-116m	0,902 h	F	0,02	3,0.10-11	5,5.10-11	0,02	6,4.10-11	
		M	0,02	4,8.10-11	8,0.10-11			
In-117	0,730 h	F	0,02	1,6.10-11	2,8.10-11	0,02	3,1.10-11	
		M	0,02	3,0.10-11	4,8.10-11			
In-117m	1,94 h	F	0,02	3,1.10-11	5,5.10-11	0,02	1,2.10-10	
		M	0,02	7,3.10-11	1,1.10-10			
In-119m	0,300 h	F	0,02	1,1.10-11	1,8.10-11	0,02	4,7.10-11	
		M	0,02	1,8.10-11	2,9.10-11			
Cín								
Sn-110	4,00 h	F	0,02	1,1.10-10	1,9.10-10	0,02	3,5.10-10	
		M	0,02	1,6.10-10	2,6.10-10			
Sn-111	0,588 h	F	0,02	8,3.10-12	1,5.10-11	0,02	2,3.10-11	
		M	0,02	1,4.10-11	2,2.10-11			
Sn-113	115 d	F	0,02	5,4.10-10	7,9.10-10	0,02	7,3.10-10	
		M	0,02	2,5.10-9	1,9.10-9			
Sn-117m	13,6 d	F	0,02	2,9.10-10	3,9.10-10	0,02	7,1.10-10	
		M	0,02	2,3.10-9	2,2.10-9			
Sn-119m	293 d	F	0,02	2,9.10-10	3,6.10-10	0,02	3,4.10-10	
		M	0,02	2,0.10-9	1,5.10-9			
Sn-121	1,13 d	F	0,02	6,4.10-11	1,0.10-10	0,02	2,3.10-10	
		M	0,02	2,2.10-10	2,8.10-10			
Sn-121m	55,0  r	F	0,02	8,0.10-10	9,7.10-10	0,02	3,8.10-10	
		M	0,02	4,2.10-9	3,3.10-9			
Sn-123	129 d	F	0,02	1,2.10-9	1,6.10-9	0,02	2,1.10-9	
		M	0,02	7,7.10-9	5,6.10-9			
Sn-123m	0,668 h	F	0,02	1,4.10-11	2,4.10-11	0,02	3,8.10-11	
		M	0,02	2,8.10-11	4,4.10-11			
Sn-125	9,64 d	F	0,02	9,2.10-10	1,3.10-9	0,02	3,1.10-9	
		M	0,02	3,0.10-9	2,8.10-9			
Sn-126	1,00 105  r	F	0,02	1,1.10-8	1,4.10-8	0,02	4,7.10-9	
		M	0,02	2,7.10-8	1,8.10-8			
Sn-127	2,10 h	F	0,02	6,9.10-11	1,2.10-10	0,02	2,0.10-10	
		M	0,02	1,3.10-10	2,0.10-10			
Sn-128	0,985 h	F	0,02	5,4.10-11	9,5.10-11	0,02	1,5.10-10	
		M	0,02	9,6.10-11	1,5.10-10			
Antimón								
Sb-115	0,530 h	F	0,1	9,2.10-12	1,7.10-11	0,1	2,4.10-11	
		M	0,01	1,4.10-11	2,3.10-11			
Sb-116	0,263 h	F	0,1	9,9.10-12	1,8.10-11	0,1	2,6.10-11	
		M	0,01	1,4.10-11	2,3.10-11			
Sb-116m	1,00 h	F	0,1	3,5.10-11	6,4.10-11	0,1	6,7.10-11	
		M	0,01	5,0.10-11	8,5.10-11			
Sb-117	2,80 h	F	0,1	9,3.10-12	1,7.10-11	0,1	1,8.10-11	
		M	0,01	1,7.10-11	2,7.10-11			
Sb-118m	5,00 h	F	0,1	1,0.10-10	1,9.10-10	0,1	2,1.10-10	
		M	0,01	1,3.10-10	2,3.10-10			
Sb-119	1,59 d	F	0,1	2,5.10-11	4,5.10-11	0,1	8,1.10-11	
		M	0,01	3,7.10-11	5,9.10-11			
Sb-120	5,76 d	F	0,1	5,9.10-10	9,8.10-10	0,1	1,2.10-9	
		M	0,01	1,0.10-9	1,3.10-9			
Sb-120	0,265 h	F	0,1	4,9.10-12	8,5.10-12	0,1	1,4.10-11	
		M	0,01	7,4.10-12	1,2.10-11			
Sb-122	2,70 d	F	0,1	3,9.10-10	6,3.10-10	0,1	1,7.10-9	
		M	0,01	1,0.10-9	1,2.10-9			
Sb-124	60,2 d	F	0,1	1,3.10-9	1,9.10-9	0,1	2,5.10-9	
		M	0,01	6,1.10-9	4,7.10-9			
Sb-124m	0,337 h	F	0,1	3,0.10-12	5,3.10-12	0,1	8,0.10-12	
		M	0,01	5,5.10-12	8,3.10-12			
Sb-125	2,77  r	F	0,1	1,4.10-9	1,7.10-9	0,1	1,1.10-9	
		M	0,01	4,5.10-9	3,3.10-9			
Sb-126	12,4 d	F	0,1	1,1.10-9	1,7.10-9	0,1	2,4.10-9	
		M	0,01	2,7.10-9	3,2.10-9			
Sb-126m	0,317 h	F	0,1	1,3.10-11	2,3.10-11	0,1	3,6.10-11	
		M	0,01	2,0.10-11	3,3.10-11			
Sb-127	3,85 d	F	0,1	4,6.10-10	7,4.10-10	0,1	1,7.10-9	
		M	0,01	1,6.10-9	1,7.10-9			
Sb-128	9,01 h	F	0,1	2,5.10-10	4,6.10-10	0,1	7,6.10-10	
		M	0,01	4,2.10-10	6,7.10-10			
Sb-128	0,173 h	F	0,1	1,1.10-11	1,9.10-11	0,1	3,3.10-11	
		M	0,01	1,5.10-11	2,6.10-11			
Sb-129	4,32 h	F	0,1	1,1.10-10	2,0.10-10	0,1	4,2.10-10	
		M	0,01	2,4.10-10	3,5.10-10			
Sb-130	0,667 h	F	0,1	3,5.10-11	6,3.10-11	0,1	9,1.10-11	
		M	0,01	5,4.10-11	9,1.10-11			
Sb-131	0,383 h	F	0,1	3,7.10-11	5,9.10-11	0,1	1,0.10-10	
		M	0,01	5,2.10-11	8,3.10-11			
Telúr								
Te-116	2,49 h	F	0,3	6,3.10-11	1,2.10-10	0,3	1,7.10-10	
		M	0,3	1,1.10-10	1,7.10-10			
Te-121	17,0 d	F	0,3	2,5.10-10	3,9.10-10	0,3	4,3.10-10	
		M	0,3	3,9.10-10	4,4.10-10			
Te-121m	154 d	F	0,3	1,8.10-9	2,3.10-9	0,3	2,3.10-9	
		M	0,3	4,2.10-9	3,6.10-9			
Te-123	1,00.1013  r	F	0,3	4,0.10-9	5,0.10-9	0,3	4,4.10-9	
		M	0,3	2,6.10-9	2,8.10-9			
Te-123m	120 d	F	0,3	9,7.10-10	1,2.10-9	0,3	1,4.10-9	
		M	0,3	3,9.10-9	3,4.10-9			
Te-125m	58,0 d	F	0,3	5,1.10-10	6,7.10-10	0,3	8,7.10-10	
		M	0,3	3,3.10-9	2,9.10-9			
Te-127	9,35 h	F	0,3	4,2.10-11	7,2.10-11	0,3	1,7.10-10	
		M	0,3	1,2.10-10	1,8.10-10			
Te-127m	109 d	F	0,3	1,6.10-9	2,0.10-9	0,3	2,3.10-9	
		M	0,3	7,2.10-9	6,2.10-9			
Te-129	1,16 h	F	0,3	1,7.10-11	2,9.10-11	0,3	6,3.10-11	
		M	0,3	3,8.10-11	5,7.10-11			
Te-129m	33,6 d	F	0,3	1,3.10-9	1,8.10-9	0,3	3,0.10-9	
		M	0,3	6,3.10-9	5,4.10-9			
Te-131	0,417 h	F	0,3	2,3.10-11	4,6.10-11	0,3	8,7.10-11	
		M	0,3	3,8.10-11	6,1.10-11			
Te-131m	1,25 d	F	0,3	8,7.10-10	1,2.10-9	0,3	1,9.10-9	
		M	0,3	1,1.10-9	1,6.10-9			
Te-132	3,26 d	F	0,3	1,8.10-9	2,4.10-9	0,3	3,7.10-9	
		M	0,3	2,2.10-9	3,0.10-9			
Te-133	0,207 h	F	0,3	2,0.10-11	3,8.10-11	0,3	7,2.10-11	
		M	0,3	2,7.10-11	4,4.10-11			
Te-133m	0,923 h	F	0,3	8,4.10-11	1,2.10-10	0,3	2,8.10-10	
		M	0,3	1,2.10-10	1,9.10-10			
Te-134	0,696 h	F	0,3	5,0.10-11	8,3.10-11	0,3	1,1.10-10	
		M	0,3	7,1.10-11	1,1.10-10			
Jód								
I-120	1,35 h	F	1	1,0.10-10	1,9.10-10	1	3,4.10-10	
I-120m	0,883 h	F	1	8,7.10-11	1,4.10-10	1	2,1.10-10	
I-121	2,12 h	F	1	2,8.10-11	3,9.10-11	1	8,2.10-11	
I-123	13,2 h	F	1	7,6.10-11	1,1.10-10	1	2,1.10-10	
I-124	4,18 d	F	1	4,5.10-9	6,3.10-9	1	1,3.10-8	
I-125	60,1 d	F	1	5,3.10-9	7,3.10-9	1	1,5.10-8	
I-126	13,0 d	F	1	1,0.10-8	1,4.10-8	1	2,9.10-8	
I-128	0,416 h	F	1	1,4.10-11	2,2.10-11	1	4,6.10-11	
I-129	1,57 107  r	F	1	3,7.10-8	5,1.10-8	1	1,1.10-7	
I-130	12,4 h	F	1	6,9.10-10	9,6.10-10	1	2,0.10-9	
I-131	8,04 d	F	1	7,6.10-9	1,1.10-8	1	2,2.10-8	
I-132	2,30 h	F	1	9,6.10-11	2,0.10-10	1	2,9.10-10	
I-132m	1,39 h	F	1	8,1.10-11	1,1.10-10	1	2,2.10-10	
I-133	20,8 h	F	1	1,5.10-9	2,1.10-9	1	4,3.10-9	
I-134	0,876 h	F	1	4,8.10-11	7,9.10-11	1	1,1.10-10	
I-135	6,61 h	F	1	3,3.10-10	4,6.10-10	1	9,3.10-10	
Cézium								
Cs-125	0,750 h	F	1	1,3.10-11	2,3.10-11	1	3,5.10-11	
Cs-127	6,25 h	F	1	2,2.10-11	4,0.10-11	1	2,4.10-11	
Cs-129	1,34 d	F	1	4,5.10-11	8,1.10-11	1	6,0.10-11	
Cs-130	0,498 h	F	1	8,4.10-12	1,5.10-11	1	2,8.10-11	
Cs-131	9,69 d	F	1	2,8.10-11	4,5.10-11	1	5,8.10-11	
Cs-132	6,48 d	F	1	2,4.10-10	3,8.10-10	1	5,0.10-10	
Cs-134	2,06  r	F	1	6,8.10-9	9,6.10-9	1	1,9.10-8	
Cs-134m	2,90 h	F	1	1,5.10-11	2,6.10-11	1	2,0.10-11	
Cs-135	2,30 106  r	F	1	7,1.10-10	9,9.10-10	1	2,0.10-9	
Cs-135m	0,883 h	F	1	1,3.10-11	2,4.10-11	1	1,9.10-11	
Cs-136	13,1 d	F	1	1,3.10-9	1,9.10-9	1	3,0.10-9	
Cs-137	30,0  r	F	1	4,8.10-9	6,7.10-9	1	1,3.10-8	
Cs-138	0,536 h	F	1	2,6.10-11	4,6.10-11	1	9,2.10-11	
Báryum								
Ba-126	1,61 h	F	0,1	7,8.10-11	1,2.10-10	0,1	2,6.10-10	
Ba-128	2,43 h	F	0,1	8,0.10-10	1,3.10-9	0,1	2,7.10-9	
Ba-131	11,8 d	F	0,1	2,3.10-10	3,5.10-10	0,1	4,5.10-10	
Ba-131m	0,243 h	F	0,1	4,1.10-12	6,4.10-12	0,1	4,9.10-12	
Ba-133	10,7  r	F	0,1	1,5.10-9	1,8.10-9	0,1	1,0.10-9	
Ba-133m	1,62 d	F	0,1	1,9.10-10	2,8.10-10	0,1	5,5.10-10	
Ba-135m	1,20 d	F	0,1	1,5.10-10	2,3.10-10	0,1	4,5.10-10	
Ba-139	1,38 h	F	0,1	3,5.10-11	5,5.10-11	0,1	1,2.10-10	
Ba-140	12,7 d	F	0,1	1,0.10-9	1,6.10-9	0,1	2,5.10-9	
Ba-141	0,305 h	F	0,1	2,2.10-11	3,5.10-11	0,1	7,0.10-11	
Ba-142	0,177 h	F	0,1	1,6.10-11	2,7.10-11	0,1	3,5.10-11	
Lantán								
La-131	0,983 h	F	5,0.10-4	1,4.10-11	2,4.10-11	5,0.10-4	3,5.10-11	
		M	5,0.10-4	2,3.10-11	3,6.10-11			
La-132	4,80 h	F	5,0.10-4	1,1.10-10	2,0.10-10	5,0.10-4	3,9.10-10	
		M	5,0.10-4	1,7.10-10	2,8.10-10			
La-135	19,5 h	F	5,0.10-4	1,1.10-11	2,0.10-11	5,0.10-4	3,0.10-11	
		M	5,0.10-4	1,5.10-11	2,5.10-11			
La-137	6,00 104  r	F	5,0.10-4	8,6.10-9	1,0.10-8	5,0.10-4	8,1.10-11	
		M	5,0.10-4	3,4.10-9	2,3.10-9			
La-138	1,35 1011  r	F	5,0.10-4	1,5.10-7	1,8.10-7	5,0.10-4	1,1.10-9	
		M	5,0.10-4	6,1.10-8	4,2.10-8			
La-140	1,68 d	F	5,0.10-4	6,0.10-10	1,0.10-9	5,0.10-4	2,0.10-9	
		M	5,0.10-4	1,1.10-9	1,5.10-9			
La-141	3,93 h	F	5,0.10-4	6,7.10-11	1,1.10-10	5,0.10-4	3,6.10-10	
		M	5,0.10-4	1,5.10-10	2,2.10-10			
La-142	1,54 h	F	5,0.10-4	5,6.10-11	1,0.10-10	5,0.10-4	1,8.10-10	
		M	5,0.10-4	9,3.10-11	1,5.10-10			
La-143	0,237 h	F	5,0.10-4	1,2.10-11	2,0.10-11	5,0.10-4	5,6.10-11	
		M	5,0.10-4	2,2.10-11	3,3.10-11			
Cér								
Ce-134	3,00 d	M	5,0.10-4	1,3.10-9	1,5.10-9	5,0.10-4	2,5.10-9	
		S	5,0.10-4	1,3.10-9	1,6.10-9			
Ce-135	17,6 h	M	5,0.10-4	4,9.10-10	7,3.10-10	5,0.10-4	7,9.10-10	
		S	5,0.10-4	5,1.10-10	7,6.10-10			
Ce-137	9,00 h	M	5,0.10-4	1,0.10-11	1,8.10-11	5,0.10-4	2,5.10-11	
		S	5,0.10-4	1,1.10-11	1,9.10-11			
Ce-137m	1,43 d	M	5,0.10-4	4,0.10-10	5,5.10-10	5,0.10-4	5,4.10-10	
		S	5,0.10-4	4,3.10-10	5,9.10-10			
Ce-139	138 d	M	5,0.10-4	1,6.10-9	1,3.10-9	5,0.10-4	2,6.10-10	
		S	5,0.10-4	1,8.10-9	1,4.10-9			
Ce-141	32,5 d	M	5,0.10-4	3,1.10-9	2,7.10-9	5,0.10-4	7,1.10-10	
		S	5,0.10-4	3,6.10-9	3,1.10-9			
Ce-143	1,38 d	M	5,0.10-4	7,4.10-10	9,5.10-10	5,0.10-4	1,1.10-9	
		S	5,0.10-4	8,1.10-10	1,0.10-9			
Ce-144	284 d	M	5,0.10-4	3,4.10-8	2,3.10-8	5,0.10-4	5,2.10-9	
		S	5,0.10-4	4,9.10-8	2,9.10-8			
Prazeodým								
Pr-136	0,218 h	M	5,0.10-4	1,4.10-11	2,4.10-11	5,0.10-4	3,3.10-11	
		S	5,0.10-4	1,5.10-11	2,5.10-11			
Pr-137	1,28 h	M	5,0.10-4	2,1.10-11	3,4.10-11	5,0.10-4	4,0.10-11	
		S	5,0.10-4	2,2.10-11	3,5.10-11			
Pr-138m	2,10 h	M	5,0.10-4	7,6.10-11	1,3.10-10	5,0.10-4	1,3.10-10	
		S	5,0.10-4	7,9.10-11	1,3.10-10			
Pr-139	4,51 h	M	5,0.10-4	1,9.10-11	2,9.10-11	5,0.10-4	3,1.10-11	
		S	5,0.10-4	2,0.10-11	3,0.10-11			
Pr-142	19,1 h	M	5,0.10-4	5,3.10-10	7,0.10-10	5,0.10-4	1,3.10-9	
		S	5,0.10-4	5,6.10-10	7,4.10-10			
Pr-142m	0,243 h	M	5,0.10-4	6,7.10-12	8,9.10-12	5,0.10-4	1,7.10-11	
		S	5,0.10-4	7,1.10-12	9,4.10-12			
Pr-143	13,6 d	M	5,0.10-4	2,1.10-9	1,9.10-9	5,0.10-4	1,2.10-9	
		S	5,0.10-4	2,3.10-9	2,2.10-9			
Pr-144	0,288 h	M	5,0.10-4	1,8.10-11	2,9.10-11	5,0.10-4	5,0.10-11	
		S	5,0.10-4	1,9.10-11	3,0.10-11			
Pr-145	5,98 h	M	5,0.10-4	1,6.10-10	2,5.10-10	5,0.10-4	3,9.10-10	
		S	5,0.10-4	1,7.10-10	2,6.10-10			
Pr-147	0,227 h	M	5,0.10-4	1,8.10-11	2,9.10-11	5,0.10-4	3,3.10-11	
		S	5,0.10-4	1,9.10-11	3,0.10-11			
Neodým 								
Nd-136	0,844 h	M	5,0.10-4	5,3.10-11	8,5.10-11	5,0.10-4	9,9.10-11	
		S	5,0.10-4	5,6.10-11	8,9.10-11			
Nd-138	5,04 h	M	5,0.10-4	2,4.10-10	3,7.10-10	5,0.10-4	6,4.10-10	
		S	5,0.10-4	2,6.10-10	3,8.10-10			
Nd-139	0,495 h	M	5,0.10-4	1,0.10-11	1,7.10-11	5,0.10-4	2,0.10-11	
		S	5,0.10-4	1,1.10-11	1,7.10-11			
Nd-139m	5,50 h	M	5,0.10-4	1,5.10-10	2,5.10-10	5,0.10-4	2,5.10-10	
		S	5,0.10-4	1,6.10-10	2,5.10-10			
Nd-141	2,49 h	M	5,0.10-4	5,1.10-12	8,5.10-12	5,0.10-4	8,3.10-12	
		S	5,0.10-4	5,3.10-12	8,8.10-12			
Nd-147	11,0 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,9.10-9	5,0.10-4	1,1.10-9	
		S	5,0.10-4	2,3.10-9	2,1.10-9			
Nd-149	1,73 h	M	5,0.10-4	8,5.10-11	1,2.10-10	5,0.10-4	1,2.10-10	
		S	5,0.10-4	9,0.10-11	1,3.10-10			
Nd-151	0,207 h	M	5,0.10-4	1,7.10-11	2,8.10-11	5,0.10-4	3,0.10-11	
		S	5,0.10-4	1,8.10-11	2,9.10-11			
Prométium 								
Pm-141	0,348 h	M	5,0.10-4	1,5.10-11	2,4.10-11	5,0.10-4	3,6.10-11	
		S	5,0.10-4	1,6.10-11	2,5.10-11			
Pm-143	265 d	M	5,0.10-4	1,4.10-9	9,6.10-10	5,0.10-4	2,3.10-10	
		S	5,0.10-4	1,3.10-9	8,3.10-10			
Pm-144	363 d	M	5,0.10-4	7,8.10-9	5,4.10-9	5,0.10-4	9,7.10-10	
		S	5,0.10-4	7,0.10-9	3,9.10-9			
Pm-145	17,7  r	M	5,0.10-4	3,4.10-9	2,4.10-9	5,0.10-4	1,1.10-10	
		S	5,0.10-4	2,1.10-9	1,2.10-9			
Pm-146	5,53  r	M	5,0.10-4	1,9.10-8	1,3.10-8	5,0.10-4	9,0.10-10	
		S	5,0.10-4	1,6.10-8	9,0.10-9			
Pm-147	2,62  r	M	5,0.10-4	4,7.10-9	3,5.10-9	5,0.10-4	2,6.10-10	
		S	5,0.10-4	4,6.10-9	3,2.10-9			
Pm-148	5,37 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	2,1.10-9	5,0.10-4	2,7.10-9	
		S	5,0.10-4	2,1.10-9	2,2.10-9			
Pm-148m	41,3 d	M	5,0.10-4	4,9.10-9	4,1.10-9	5,0.10-4	1,8.10-9	
		S	5,0.10-4	5,4.10-9	4,3.10-9			
Pm-149	2,21 d	M	5,0.10-4	6,6.10-10	7,6.10-10	5,0.10-4	9,9.10-10	
		S	5,0.10-4	7,2.10-10	8,2.10-10			
Pm-150	2,68 h	M	5,0.10-4	1,3.10-10	2,0.10-10	5,0.10-4	2,6.10-10	
		S	5,0.10-4	1,4.10-10	2,1.10-10			
Pm-151	1,18 d	M	5,0.10-4	4,2.10-10	6,1.10-10	5,0.10-4	7,3.10-10	
		S	5,0.10-4	4,5.10-10	6,4.10-10			
Samárium								
Sm-141	0,170 h	M	5,0.10-4	1,6.10-11	2,7.10-11	5,0.10-4	3,9.10-11	
Sm-141m	0,377 h	M	5,0.10-4	3,4.10-11	5,6.10-11	5,0.10-4	6,5.10-11	
Sm-142	1,21 h	M	5,0.10-4	7,4.10-11	1,1.10-10	5,0.10-4	1,9.10-10	
Sm-145	340 d	M	5,0.10-4	1,5.10-9	1,1.10-9	5,0.10-4	2,1.10-10	
Sm-146	1,03 108  r	M	5,0.10-4	9,9.10-6	6,7.10-6	5,0.10-4	5,4.10-8	
Sm-147	1,06 1011  r	M	5,0.10-4	8,9.10-6	6,1.10-6	5,0.10-4	4,9.10-8	
Sm-151	90,0  r	M	5,0.10-4	3,7.10-9	2,6.10-9	5,0.10-4	9,8.10-11	
Sm-153	1,95 d	M	5,0.10-4	6,1.10-10	6,8.10-10	5,0.10-4	7,4.10-10	
Sm-155	0,368 h	M	5,0.10-4	1,7.10-11	2,8.10-11	5,0.10-4	2,9.10-11	
Sm-156	9,40 h	M	5,0.10-4	2,1.10-10	2,8.10-10	5,0.10-4	2,5.10-10	
Európium								
Eu-145	5,94 d	M	5,0.10-4	5,6.10-10	7,3.10-10	5,0.10-4	7,5.10-10	
Eu-146	4,61 d	M	5,0.10-4	8,2.10-10	1,2.10-9	5,0.10-4	1,3.10-9	
Eu-147	24,0 d	M	5,0.10-4	1,0.10-9	1,0.10-9	5,0.10-4	4,4.10-10	
Eu-148	54,5 d	M	5,0.10-4	2,7.10-9	2,3.10-9	5,0.10-4	1,3.10-9	
Eu-149	93,1 d	M	5,0.10-4	2,7.10-10	2,3.10-10	5,0.10-4	1,0.10-10	
Eu-150	34,2  r	M	5,0.10-4	5,0.10-8	3,4.10-8	5,0.10-4	1,3.10-9	
Eu-150	12,6 h	M	5,0.10-4	1,9.10-10	2,8.10-10	5,0.10-4	3,8.10-10	
Eu-152	13,3  r	M	5,0.10-4	3,9.10-8	2,7.10-8	5,0.10-4	1,4.10-9	
Eu-152m	9,32 h	M	5,0.10-4	2,2.10-10	3,2.10-10	5,0.10-4	5,0.10-10	
Eu-154	8,80  r	M	5,0.10-4	5,0.10-8	3,5.10-8	5,0.10-4	2,0.10-9	
Eu-155	4,96  r	M	5,0.10-4	6,5.10-9	4,7.10-9	5,0.10-4	3,2.10-10	
Eu-156	15,2 d	M	5,0.10-4	3,3.10-9	3,0.10-9	5,0.10-4	2,2.10-9	
Eu-157	15,1 h	M	5,0.10-4	3,2.10-10	4,4.10-10	5,0.10-4	6,0.10-10	
Eu-158	0,765 h	M	5,0.10-4	4,8.10-11	7,5.10-11	5,0.10-4	9,4.10-11	
Gadolínium								
Gd-145	0,382 h	F	5,0.10-4	1,5.10-11	2,6.10-11	5,0.10-4	4,4.10-11	
		M	5,0.10-4	2,1.10-11	3,5.10-11			
Gd-146	48,3 d	F	5,0.10-4	4,4.10-9	5,2.10-9	5,0.10-4	9,6.10-10	
		M	5,0.10-4	6,0.10-9	4,6.10-9			
Gd-147	1,59 d	F	5,0.10-4	2,7.10-10	4,5.10-10	5,0.10-4	6,1.10-10	
		M	5,0.10-4	4,1.10-10	5,9.10-10			
Gd-148	93,0  r	F	5,0.10-4	2,5.10-5	3,0.10-5	5,0.10-4	5,5.10-8	
		M	5,0.10-4	1,1.10-5	7,2.10-6			
Gd-149	9,40 d	F	5,0.10-4	2,6.10-10	4,5.10-10	5,0.10-4	4,5.10-10	
		M	5,0.10-4	7,0.10-10	7,9.10-10			
Gd-151	120 d	F	5,0.10-4	7,8.10-10	9,3.10-10	5,0.10-4	2,0.10-10	
		M	5,0.10-4	8,1.10-10	6,5.10-10			
Gd-152	1,08 1014  r	F	5,0.10-4	1,9.10-5	2,2.10-5	5,0.10-4	4,1.10-8	
		M	5,0.10-4	7,4.10-6	5,0.10-6			
Gd-153	242 d	F	5,0.10-4	2,1.10-9	2,5.10-9	5,0.10-4	2,7.10-10	
		M	5,0.10-4	1,9.10-9	1,4.10-9			
Gd-159	18,6 h	F	5,0.10-4	1,1.10-10	1,8.10-10	5,0.10-4	4,9.10-10	
		M	5,0.10-4	2,7.10-10	3,9.10-10			
Terbium								
Tb-147	1,65 h	M	5,0.10-4	7,9.10-11	1,2.10-10	5,0.10-4	1,6.10-10	
Tb-149	4,15 h	M	5,0.10-4	4,3.10-9	3,1.10-9	5,0.10-4	2,5.10-10	
Tb-150	3,27 h	M	5,0.10-4	1,1.10-10	1,8.10-10	5,0.10-4	2,5.10-10	
Tb-151	17,6 h	M	5,0.10-4	2,3.10-10	3,3.10-10	5,0.10-4	3,4.10-10	
Tb-153	2,34 d	M	5,0.10-4	2,0.10-10	2,4.10-10	5,0.10-4	2,5.10-10	
Tb-154	21,4 h	M	5,0.10-4	3,8.10-10	6,0.10-10	5,0.10-4	6,5.10-10	
Tb-155	5,32 d	M	5,0.10-4	2,1.10-10	2,5.10-10	5,0.10-4	2,1.10-10	
Tb-156	5,34 d	M	5,0.10-4	1,2.10-9	1,4.10-9	5,0.10-4	1,2.10-9	
Tb-156m	1,02 d	M	5,0.10-4	2,0.10-10	2,3.10-10	5,0.10-4	1,7.10-10	
Tb-156m	5,00 h	M	5,0.10-4	9,2.10-11	1,3.10-10	5,0.10-4	8,1.10-11	
Tb-157	1,50 102  r	M	5,0.10-4	1,1.10-9	7,9.10-10	5,0.10-4	3,4.10-11	
Tb-158	1,50 102  r	M	5,0.10-4	4,3.10-8	3,0.10-8	5,0.10-4	1,1.10-9	
Tb-160	72,3 d	M	5,0.10-4	6,6.10-9	5,4.10-9	5,0.10-4	1,6.10-9	
Tb-161	6,91 d	M	5,0.10-4	1,2.10-9	1,2.10-9	5,0.10-4	7,2.10-10	
Dysprózium 								
Dy-155	10,0 h	M	5,0.10-4	8,0.10-11	1,2.10-10	5,0.10-4	1,3.10-10	
Dy-157	8,10 h	M	5,0.10-4	3,2.10-11	5,5.10-11	5,0.10-4	6,1.10-11	
Dy-159	144 d	M	5,0.10-4	3,5.10-10	2,5.10-10	5,0.10-4	1,0.10-10	
Dy-165	2,33 h	M	5,0.10-4	6,1.10-11	8,7.10-11	5,0.10-4	1,1.10-10	
Dy-166	3,40 d	M	5,0.10-4	1,8.10-9	1,8.10-9	5,0.10-4	1,6.10-9	
Holmium								
Ho-155	0,800 h	M	5,0.10-4	2,0.10-11	3,2.10-11	5,0.10-4	3,7.10-11	
Ho-157	0,210 h	M	5,0.10-4	4,5.10-12	7,6.10-12	5,0.10-4	6,5.10-12	
Ho-159	0,550 h	M	5,0.10-4	6,3.10-12	1,0.10-11	5,0.10-4	7,9.10-12	
Ho-161	2,50 h	M	5,0.10-4	6,3.10-12	1,0.10-11	5,0.10-4	1,3.10-11	
Ho-162	0,250 h	M	5,0.10-4	2,9.10-12	4,5.10-12	5,0.10-4	3,3.10-12	
Ho-162m	1,13 h	M	5,0.10-4	2,2.10-11	3,3.10-11	5,0.10-4	2,6.10-11	
Ho-164	0,483 h	M	5,0.10-4	8,6.10-12	1,3.10-11	5,0.10-4	9,5.10-12	
Ho-164m	0,625 h	M	5,0.10-4	1,2.10-11	1,6.10-11	5,0.10-4	1,6.10-11	
Ho-166	1,12 d	M	5,0.10-4	6,6.10-10	8,3.10-10	5,0.10-4	1,4.10-9	
Ho-166m	1,20 103  r	M	5,0.10-4	1,1.10-7	7,8.10-8	5,0.10-4	2,0.10-9	
Ho-167	3,10 h	M	5,0.10-4	7,1.10-11	1,0.10-10	5,0.10-4	8,3.10-11	
Erbium 								
Er-161	3,24 h	M	5,0.10-4	5,1.10-11	8,5.10-11	5,0.10-4	8,0.10-11	
Er-165	10,4 h	M	5,0.10-4	8,3.10-12	1,4.10-11	5,0.10-4	1,9.10-11	
Er-169	9,30 d	M	5,0.10-4	9,8.10-10	9,2.10-10	5,0.10-4	3,7.10-10	
Er-171	7,52 h	M	5,0.10-4	2,2.10-10	3,0.10-10	5,0.10-4	3,6.10-10	
Er-172	2,05 d	M	5,0.10-4	1,1.10-9	1,2.10-9	5,0.10-4	1,0.10-9	
Túlium 								
Tm-162	0,362 h	M	5,0.10-4	1,6.10-11	2,7.10-11	5,0.10-4	2,9.10-11	
Tm-166	7,70 h	M	5,0.10-4	1,8.10-10	2,8.10-10	5,0.10-4	2,8.10-10	
Tm-167	9,24 d	M	5,0.10-4	1,1.10-9	1,0.10-9	5,0.10-4	5,6.10-10	
Tm-170	129 d	M	5,0.10-4	6,6.10-9	5,2.10-9	5,0.10-4	1,3.10-9	
Tm-171	1,92  r	M	5,0.10-4	1,3.10-9	9,1.10-10	5,0.10-4	1,1.10-10	
Tm-172	2,65 d	M	5,0.10-4	1,1.10-9	1,4.10-9	5,0.10-4	1,7.10-9	
Tm-173	8,24 h	M	5,0.10-4	1,8.10-10	2,6.10-10	5,0.10-4	3,1.10-10	
Tm-175	0,253 h	M	5,0.10-4	1,9.10-11	3,1.10-11	5,0.10-4	2,7.10-11	
Yterbium 								
Yb-162	0,315 h	M	5,0.10-4	1,4.10-11	2,2.10-11	5,0.10-4	2,3.10-11	
		S	5,0.10-4	1,4.10-11	2,3.10-11			
Yb-166	2,36 d	M	5,0.10-4	7,2.10-10	9,1.10-10	5,0.10-4	9,5.10-10	
		S	5,0.10-4	7,6.10-10	9,5.10-10			
Yb-167	0,292 h	M	5,0.10-4	6,5.10-12	9,0.10-12	5,0.10-4	6,7.10-12	
		S	5,0.10-4	6,9.10-12	9,5.10-12			
Yb-169	32,0 d	M	5,0.10-4	2,4.10-9	2,1.10-9	5,0.10-4	7,1.10-10	
		S	5,0.10-4	2,8.10-9	2,4.10-9			
Yb-175	4,19 d	M	5,0.10-4	6,3.10-10	6,4.10-10	5,0.10-4	4,4.10-10	
		S	5,0.10-4	7,0.10-10	7,0.10-10			
Yb-177	1,90 h	M	5,0.10-4	6,4.10-11	8,8.10-11	5,0.10-4	9,7.10-11	
		S	5,0.10-4	6,9.10-11	9,4.10-11			
Yb-178	1,23 h	M	5,0.10-4	7,1.10-11	1,0.10-10	5,0.10-4	1,2.10-10	
		S	5,0.10-4	7,6.10-11	1,1.10-10			
Lutécium 								
Lu-169	1,42 d	M	5,0.10-4	3,5.10-10	4,7.10-10	5,0.10-4	4,6.10-10	
		S	5,0.10-4	3,8.10-10	4,9.10-10			
Lu-170	2,00 d	M	5,0.10-4	6,4.10-10	9,3.10-10	5,0.10-4	9,9.10-10	
		S	5,0.10-4	6,7.10-10	9,5.10-10			
Lu-171	8,22 d	M	5,0.10-4	7,6.10-10	8,8.10-10	5,0.10-4	6,7.10-10	
		S	5,0.10-4	8,3.10-10	9,3.10-10			
Lu-172	6,70 d	M	5,0.10-4	1,4.10-9	1,7.10-9	5,0.10-4	1,3.10-9	
		S	5,0.10-4	1,5.10-9	1,8.10-9			
Lu-173	1,37  r	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,5.10-9	5,0.10-4	2,6.10-10	
		S	5,0.10-4	2,3.10-9	1,4.10-9			
Lu-174	3,31  r	M	5,0.10-4	4,0.10-9	2,9.10-9	5,0.10-4	2,7.10-10	
		S	5,0.10-4	3,9.10-9	2,5.10-9			
Lu-174m	142 d	M	5,0.10-4	3,4.10-9	2,4.10-9	5,0.10-4	5,3.10-10	
		S	5,0.10-4	3,8.10-9	2,6.10-9			
Lu-176	3,60 1010  r	M	5,0.10-4	6,6.10-8	4,6.10-8	5,0.10-4	1,8.10-9	
		S	5,0.10-4	5,2.10-8	3,0.10-8			
Lu-176m	3,68 h	M	5,0.10-4	1,1.10-10	1,5.10-10	5,0.10-4	1,7.10-10	
		S	5,0.10-4	1,2.10-10	1,6.10-10			
Lu-177	6,71 d	M	5,0.10-4	1,0.10-9	1,0.10-9	5,0.10-4	5,3.10-10	
		S	5,0.10-4	1,1.10-9	1,1.10-9			
Lu-177m	161 d	M	5,0.10-4	1,2.10-8	1,0.10-8	5,0.10-4	1,7.10-9	
		S	5,0.10-4	1,5.10-8	1,2.10-8			
Lu-178	0,473 h	M	5,0.10-4	2,5.10-11	3,9.10-11	5,0.10-4	4,7.10-11	
		S	5,0.10-4	2,6.10-11	4,1.10-11			
Lu-178m	0,378 h	M	5,0.10-4	3,3.10-11	5,4.10-11	5,0.10-4	3,8.10-11	
		S	5,0.10-4	3,5.10-11	5,6.10-11			
Lu-179	4,59 h	M	5,0.10-4	1,1.10-10	1,6.10-10	5,0.10-4	2,1.10-10	
		S	5,0.10-4	1,2.10-10	1,6.10-10			
Hafnium 								
Hf-170	16,0 h	F	0,002	1,7.10-10	2,9.10-10	0,002	4,8.10-10	
		M	0,002	3,2.10-10	4,3.10-10			
Hf-172	1,87  r	F	0,002	3,2.10-8	3,7.10-8	0,002	1,0.10-9	
		M	0,002	1,9.10-8	1,3.10-8			
Hf-173	24,0 h	F	0,002	7,9.10-11	1,3.10-10	0,002	2,3.10-10	
		M	0,002	1,6.10-10	2,2.10-10			
Hf-175	70,0 d	F	0,002	7,2.10-10	8,7.10-10	0,002	4,1.10-10	
		M	0,002	1,1.10-9	8,8.10-10			
Hf-177m	0,856 h	F	0,002	4,7.10-11	8,4.10-11	0,002	8,1.10-11	
		M	0,002	9,2.10-11	1,5.10-10			
Hf-178m	31,0  r	F	0,002	2,6.10-7	3,1.10-7	0,002	4,7.10-9	
		M	0,002	1,1.10-7	7,8.10-8			
Hf-179m	25,1 d	F	0,002	1,1.10-9	1,4.10-9	0,002	1,2.10-9	
		M	0,002	3,6.10-9	3,2.10-9			
Hf-180m	5,50 h	F	0,002	6,4.10-11	1,2.10-10	0,002	1,7.10-10	
		M	0,002	1,4.10-10	2,0.10-10			
Hf-181	42,4 d	F	0,002	1,4.10-9	1,8.10-9	0,002	1,1.10-9	
		M	0,002	4,7.10-9	4,1.10-9			
Hf-182	9,00 106  r	F	0,002	3,0.10-7	3,6.10-7	0,002	3,0.10-9	
		M	0,002	1,2.10-7	8,3.10-8			
Hf-182m	1,02 h	F	0,002	2,3.10-11	4,0.10-11	0,002	4,2.10-11	
		M	0,002	4,7.10-11	7,1.10-11			
Hf-183	1,07 h	F	0,002	2,6.10-11	4,4.10-11	0,002	7,3.10-11	
		M	0,002	5,8.10-11	8,3.10-11			
Hf-184	4,12 h	F	0,002	1,3.10-10	2,3.10-10	0,002	5,2.10-10	
		M	0,002	3,3.10-10	4,5.10-10			
Tantal 								
Ta-172	0,613 h	M	0,001	3,4.10-11	5,5.10-11	0,001	5,3.10-11	
		S	0,001	3,6.10-11	5,7.10-11			
Ta-173	3,65 h	M	0,001	1,1.10-10	1,6.10-10	0,001	1,9.10-10	
		S	0,001	1,2.10-10	1,6.10-10			
Ta-174	1,20 h	M	0,001	4,2.10-11	6,3.10-11	0,001	5,7.10-11	
		S	0,001	4,4.10-11	6,6.10-11			
Ta-175	10,5 h	M	0,001	1,3.10-10	2,0.10-10	0,001	2,1.10-10	
		S	0,001	1,4.10-10	2,0.10-10			
Ta-176	8,08 h	M	0,001	2,0.10-10	3,2.10-10	0,001	3,1.10-10	
		S	0,001	2,1.10-10	3,3.10-10			
Ta-177	2,36 d	M	0,001	9,3.10-11	1,2.10-10	0,001	1,1.10-10	
		S	0,001	1,0.10-10	1,3.10-10			
Ta-178	2,20 h	M	0,001	6,6.10-11	1,0.10-10	0,001	7,8.10-11	
		S	0,001	6,9.10-11	1,1.10-10			
Ta-179	1,82  r	M	0,001	2,0.10-10	1,3.10-10	0,001	6,5.10-11	
		S	0,001	5,2.10-10	2,9.10-10			
Ta-180	1,00 1013  r	M	0,001	6,0.10-9	4,6.10-9	0,001	8,4.10-10	
		S	0,001	2,4.10-8	1,4.10-8			
Ta-180m	8,10 h	M	0,001	4,4.10-11	5,8.10-11	0,001	5,4.10-11	
		S	0,001	4,7.10-11	6,2.10-11			
Ta-182	115 d	M	0,001	7,2.10-9	5,8.10-9	0,001	1,5.10-9	
		S	0,001	9,7.10-9	7,4.10-9			
Ta-182m	0,264 h	M	0,001	2,1.10-11	3,4.10-11	0,001	1,2.10-11	
		S	0,001	2,2.10-11	3,6.10-11			
Ta-183	5,10 d	M	0,001	1,8.10-9	1,8.10-9	0,001	1,3.10-9	
		S	0,001	2,0.10-9	2,0.10-9			
Ta-184	8,70 h	M	0,001	4,1.10-10	6,0.10-10	0,001	6,8.10-10	
		S	0,001	4,4.10-10	6,3.10-10			
Ta-185	0,816 h	M	0,001	4,6.10-11	6,8.10-11	0,001	6,8.10-11	
		S	0,001	4,9.10-11	7,2.10-11			
Ta-186	0,175 h	M	0,001	1,8.10-11	3,0.10-11	0,001	3,3.10-11	
		S	0,001	1,9.10-11	3,1.10-11			
Wolfrám 								
W-176	2,30 h	F	0,3	4,4.10-11	7,6.10-11	0,3	1,0.10-10	
						0,01	1,1.10-10	
W-177	2,25 h	F	0,3	2,6.10-11	4,6.10-11	0,3	5,8.10-11	
						0,01	6,1.10-11	
W-178	21,7 d	F	0,3	7,6.10-11	1,2.10-10	0,3	2,2.10-10	
						0,01	2,5.10-10	
W-179	0,625 h	F	0,3	9,9.10-13	1,8.10-12	0,3	3,3.10-12	
						0,01	3,3.10-12	
W-181	121 d	F	0,3	2,8.10-11	4,3.10-11	0,3	7,6.10-11	
						0,01	8,2.10-11	
W-185	75,1 d	F	0,3	1,4.10-10	2,2.10-10	0,3	4,4.10-10	
						0,01	5,0.10-10	
W-187	23,9 h	F	0,3	2,0.10-10	3,3.10-10	0,3	6,3.10-10	
						0,01	7,1.10-10	
W-188	69,4 d	F	0,3	5,9.10-10	8,4.10-10	0,3	2,1.10-9	
						0,01	2,3.10-9	
Rénium 								
Re-177	0,233 h	F	0,8	1,0.10-11	1,7.10-11	0,8	2,2.10-11	
		M	0,8	1,4.10-11	2,2.10-11			
Re-178	0,220 h	F	0,8	1,1.10-11	1,8.10-11	0,8	2,5.10-11	
		M	0,8	1,5.10-11	2,4.10-11			
Re-181	20,0 h	F	0,8	1,9.10-10	3,0.10-10	0,8	4,2.10-10	
		M	0,8	2,5.10-10	3,7.10-10			
Re-182	2,67 d	F	0,8	6,8.10-10	1,1.10-9	0,8	1,4.10-9	
		M	0,8	1,3.10-9	1,7.10-9			
Re-182	12,7 h	F	0,8	1,5.10-10	2,4.10-10	0,8	2,7.10-10	
		M	0,8	2,0.10-10	3,0.10-10			
Re-184	38,0 d	F	0,8	4,6.10-10	7,0.10-10	0,8	1,0.10-9	
		M	0,8	1,8.10-9	1,8.10-9			
Re-184m	165 d	F	0,8	6,1.10-10	8,8.10-10	0,8	1,5.10-9	
		M	0,8	6,1.10-9	4,8.10-9			
Re-186	3,78 d	F	0,8	5,3.10-10	7,3.10-10	0,8	1,5.10-9	
		M	0,8	1,1.10-9	1,2.10-9			
Re-186m	2,00 105  r	F	0,8	8,5.10-10	1,2.10-9	0,8	2,2.10-9	
		M	0,8	1,1.10-8	7,9.10-9			
Re-187	5,00 1010  r	F	0,8	1,9.10-12	2,6.10-12	0,8	5,1.10-12	
		M	0,8	6,0.10-12	4,6.10-12			
Re-188	17,0 h	F	0,8	4,7.10-10	6,6.10-10	0,8	1,4.10-9	
		M	0,8	5,5.10-10	7,4.10-10			
Re-188m	0,3 10 h	F	0,8	1,0.10-11	1,6.10-11	0,8	3,0.10-11	
		M	0,8	1,4.10-11	2,0.10-11			
Re-189	1,01 d	F	0,8	2,7.10-10	4,3.10-10	0,8	7,8.10-10	
		M	0,8	4,3.10-10	6,0.10-10			
Osmium 								
Os-180	0,366 h	F	0,01	8,8.10-12	1,6.10-11	0,01	1,7.10-11	
		M	0,01	1,4.10-11	2,4.10-11			
		S	0,01	1,5.10-11	2,5.10-11			
Os-181	1,75 h	F	0,01	3,6.10-11	6,4.10-11	0,01	8,9.10-11	
		M	0,01	6,3.10-11	9,6.10-11			
		S	0,01	6,6.10-11	1,0.10-10			
Os-182	22,0 h	F	0,01	1,9.10-10	3,2.10-10	0,01	5,6.10-10	
		M	0,01	3,7.10-10	5,0.10-10			
		S	0,01	3,9.10-10	5,2.10-10			
Os-185	94,0 d	F	0,01	1,1.10-9	1,4.10-9	0,01	5,1.10-10	
		M	0,01	1,2.10-9	1,0.10-9			
		S	0,01	1,5.10-9	1,1.10-9			
Os-189m	6,00 h	F	0,01	2,7.10-12	5,2.10-12	0,01	1,8.10-11	
		M	0,01	5,1.10-12	7,6.10-12			
		S	0,01	5,4.10-12	7,9.10-12			
Os-191	15,4 d	F	0,01	2,5.10-10	3,5.10-10	0,01	5,7.10-10	
		M	0,01	1,5.10-9	1,3.10-9			
		S	0,01	1,8.10-9	1,5.10-9			
Os-191m	13,0 h	F	0,01	2,6.10-11	4,1.10-11	0,01	9,6.10-11	
		M	0,01	1,3.10-10	1,3.10-10			
		S	0,01	1,5.10-10	1,4.10-10			
Os-193	1,25 d	F	0,01	1,7.10-10	2,8.10-10	0,01	8,1.10-10	
		M	0,01	4,7.10-10	6,4.10-10			
		S	0,01	5,1.10-10	6,8.10-10			
Os-194	6,00  r	F	0,01	1,1.10-8	1,3.10-8	0,01	2,4.10-9	
		M	0,01	2,0.10-8	1,3.10-8			
		S	0,01	7,9.10-8	4,2.10-8			
Irídium 								
Ir-182	0,250 h	F	0,01	1,5.10-11	2,6.10-11	0,01	4,8.10-11	
		M	0,01	2,4.10-11	3,9.10-11			
		S	0,01	2,5.10-11	4,0.10-11			
Ir-184	3,02 h	F	0,01	6,7.10-11	1,2.10-10	0,01	1,7.10-10	
		M	0,01	1,1.10-10	1,8.10-10			
		S	0,01	1,2.10-10	1,9.10-10			
Ir-185	14,0 h	F	0,01	8,8.10-11	1,5.10-10	0,01	2,6.10-10	
		M	0,01	1,8.10-10	2,5.10-10			
		S	0,01	1,9.10-10	2,6.10-10			
Ir-186	15,8 h	F	0,01	1,8.10-10	3,3.10-10	0,01	4,9.10-10	
		M	0,01	3,2.10-10	4,8.10-10			
		S	0,01	3,3.10-10	5,0.10-10			
Ir-186	1,75 h	F	0,01	2,5.10-11	4,5.10-11	0,01	6,1.10-11	
		M	0,01	4,3.10-11	6,9.10-11			
		S	0,01	4,5.10-11	7,1.10-11			
Ir-187	10,5 h	F	0,01	4,0.10-11	7,2.10-11	0,01	1,2.10-10	
		M	0,01	7,5.10-11	1,1.10-10			
		S	0,01	7,9.10-11	1,2.10-10			
Ir-188	1,73 d	F	0,01	2,6.10-10	4,4.10-10	0,01	6,3.10-10	
		M	0,01	4,1.10-10	6,0.10-10			
		S	0,01	4,3.10-10	6,2.10-10			
Ir-189	13,3 d	F	0,01	1,1.10-10	1,7.10-10	0,01	2,4.10-10	
		M	0,01	4,8.10-10	4,1.10-10			
		S	0,01	5,5.10-10	4,6.10-10			
Ir-190	12,1 d	F	0,01	7,9.10-10	1,2.10-9	0,01	1,2.10-9	
		M	0,01	2,0.10-9	2,3.10-9			
		S	0,01	2,3.10-9	2,5.10-9			
Ir-190m	3,10 h	F	0,01	5,3.10-11	9,7.10-11	0,01	1,2.10-10	
		M	0,01	8,3.10-11	1,4.10-10			
		S	0,01	8,6.10-11	1,4.10-10			
Ir-190m	1,20 h	F	0,01	3,7.10-12	5,6.10-12	0,01	8,0.10-12	
		M	0,01	9,0.10-12	1,0.10-11			
		S	0,01	1,0.10-11	1,1.10-11			
Ir-192	74,0 d	F	0,01	1,8.10-9	2,2.10-9	0,01	1,4.10-9	
		M	0,01	4,9.10-9	4,1.10-9			
		S	0,01	6,2.10-9	4,9.10-9			
Ir-192m	2,41 102  r	F	0,01	4,8.10-9	5,6.10-9	0,01	3,1.10-10	
		M	0,01	5,4.10-9	3,4.10-9			
		S	0,01	3,6.10-8	1,9.10-8			
Ir-193m	11,9 d	F	0,01	1,0.10-10	1,6.10-10	0,01	2,7.10-10	
		M	0,01	1,0.10-9	9,1.10-10			
		S	0,01	1,2.10-9	1,0.10-9			
Ir-194	19,1 h	F	0,01	2,2.10-10	3,6.10-10	0,01	1,3.10-9	
		M	0,01	5,3.10-10	7,1.10-10			
		S	0,01	5,6.10-10	7,5.10-10			
Ir-194m	171 d	F	0,01	5,4.10-9	6,5.10-9	0,01	2,1.10-9	
		M	0,01	8,5.10-9	6,5.10-9			
		S	0,01	1,2.10-8	8,2.10-9			
Ir-195	2,50 h	F	0,01	2,6.10-11	4,5.10-11	0,01	1,0.10-10	
		M	0,01	6,7.10-11	9,6.10-11			
		S	0,01	7,2.10-11	1,0.10-10			
Ir-195m	3,80 h	F	0,01	6,5.10-11	1,1.10-10	0,01	2,1.10-10	
		M	0,01	1,6.10-10	2,3.10-10			
		S	0,01	1,7.10-10	2,4.10-10			
Platina 								
Pt-186	2,00 h	F	0,01	3,6.10-11	6,6.10-11	0,01	9,3.10-11	
Pt-188	10,2 d	F	0,01	4,3.10-10	6,3.10-10	0,01	7,6.10-10	
Pt-189	10,9 h	F	0,01	4,1.10-11	7,3.10-11	0,01	1,2.10-10	
Pt-191	2,80 d	F	0,01	1,1.10-10	1,9.10-10	0,01	3,4.10-10	
Pt-193	50,0  r	F	0,01	2,1.10-11	2,7.10-11	0,01	3,1.10-11	
Pt-193m	4,33 d	F	0,01	1,3.10-10	2,1.10-10	0,01	4,5.10-10	
Pt-195m	4,02 d	F	0,01	1,9.10-10	3,1.10-10	0,01	6,3.10-10	
Pt-197	18,3 h	F	0,01	9,1.10-11	1,6.10-10	0,01	4,0.10-10	
Pt-197m	1,57 h	F	0,01	2,5.10-11	4,3.10-11	0,01	8,4.10-11	
Pt-199	0,513 h	F	0,01	1,3.10-11	2,2.10-11	0,01	3,9.10-11	
Pt-200	12,5 h	F	0,01	2,4.10-10	4,0.10-10	0,01	1,2.10-9	
Zlato 								
Au-193	17,6 h	F	0,1	3,9.10-11	7,1.10-11	0,1	1,3.10-10	
		M	0,1	1,1.10-10	1,5.10-10			
		S	0,1	1,2.10-10	1,6.10-10			
Au-194	1,64 d	F	0,1	1,5.10-10	2,8.10-10	0,1	4,2.10-10	
		M	0,1	2,4.10-10	3,7.10-10			
		S	0,1	2,5.10-10	3,8.10-10			
Au-195	183 d	F	0,1	7,1.10-11	1,2.10-10	0,1	2,5.10-10	
		M	0,1	1,0.10-9	8,0.10-10			
		S	0,1	1,6.10-9	1,2.10-9			
Au-198	2,69 d	F	0,1	2,3.10-10	3,9.10-10	0,1	1,0.10-9	
		M	0,1	7,6.10-10	9,8.10-10			
		S	0,1	8,4.10-10	1,1.10-9			
Au-198m	2,30 d	F	0,1	3,4.10-10	5,9.10-10	0,1	1,3.10-9	
		M	0,1	1,7.10-9	2,0.10-9			
		S	0,1	1,9.10-9	1,9.10-9			
Au-199	3,14 d	F	0,1	1,1.10-10	1,9.10-10	0,1	4,4.10-10	
		M	0,1	6,8.10-10	6,8.10-10			
		S	0,1	7,5.10-10	7,6.10-10			
Au-200	0,807 h	F	0,1	1,7.10-11	3,0.10-11	0,1	6,8.10-11	
		M	0,1	3,5.10-11	5,3.10-11			
		S	0,1	3,6.10-11	5,6.10-11			
Au-200m	18,7 h	F	0,1	3,2.10-10	5,7.10-10	0,1	1,1.10-9	
		M	0,1	6,9.10-10	9,8.10-10			
		S	0,1	7,3.10-10	1,0.10-9			
Au-201	0,440 h	F	0,1	9,2.10-12	1,6.10-11	0,1	2,4.10-11	
		M	0,1	1,7.10-11	2,8.10-11			
		S	0,1	1,8.10-11	2,9.10-11			
Ortuť 								
Hg-193 (organická)	3,50 h	F	0,4	2,6.10-11	4,7.10-11	1	3,1.10-11	
Hg-193 (anorganická)		F	0,02	2,8.10-11	5,0.10-11	0,4	6,6.10-11	
		M		7,5.10-11	1,0.10-10	0,02	8,2.10-11	
Hg-193m (organická)	11,1 h	F	0,4	1,1.10-10	2,0.10-10	1	1,3.10-10	
Hg-193m (anorganická)		F	0,02	1,2.10-10	2,3.10-10	0,4	3,0.10-10	
		M		2,6.10-10	3,8.10-10	0,02	4,0.10-10	
Hg-194 (organická)	2,60.102  r	F	0,4	1,5.10-8	1,9.10-8	1	5,1.10-8	
Hg-194 (anorganická)		F	0,02	1,3.10-8	1,5.10-8	0,4	2,1.10-8	
		M		7,8.10-9	5,3.10-9	0,02	1,4.10-9	
Hg-195 (organická)	9,90 h	F	0,4	2,4.10-11	4,4.10-11	1	3,4.10-11	
Hg-195 (anorganická)		F	0,02	2,7.10-11	4,8.10-11	0,4	7,5.10-11	
		M		7,2.10-11	9,2.10-11	0,02	9,7.10-11	
Hg-195m (organická)	1,73 d	F	0,4	1,3.10-10	2,2.10-10	1	2,2.10-10	
Hg-195m (anorganická)		F	0,02	1,5.10-10	2,6.10-10	0,4	4,1.10-10	
		M		5,1.10-10	6,5.10-10	0,02	5,6.10-10	
Hg-197 (organická)	2,67 d	F	0,4	5,0.10-11	8,5.10-11	1	9,9.10-11	
Hg-197 (anorganická)		F	0,02	6,0.10-11	1,0.10-10	0,4	1,7.10-10	
		M	0,02	2,9.10-10	2,8.10-10	0,02	2,3.10-10	
Hg-197m (organická)	23,8 h	F	0,4	1,0.10-10	1,8.10-10	1	1,5.10-10	
Hg-197m (anorganická)		F	0,02	1,2.10-10	2,1.10-10	0,4	3,4.10-10	
		M		5,1.10-10	6,6.10-10	0,02	4,7.10-10	
Hg-199m (organická)	0,7 10 h	F	0,4	1,6.10-11	2,7.10-11	1	2,8.10-11	
Hg-199m (anorganická)		F	0,02	1,6.10-11	2,7.10-11	0,4	3,1.10-11	
		M		3,3.10-11	5,2.10-11	0,02	3,1.10-11	
Hg-203 (organická)	46,6 d	F	0,4	5,7.10-10	7,5.10-10	1	1,9.10-9	
Hg-203 (anorganická)		F	0,02	4,7.10-10	5,9.10-10	0,4	1,1.10-9	
		M		2,3.10-9	1,9.10-9	0,02	5,4.10-10	
Tálium								
Tl-194	0,550 h	F	1	4,8.10-12	8,9.10-12	1	8,1.10-12	
Tl-194m	0,546 h	F	1	2,0.10-11	3,6.10-11	1	4,0.10-11	
Tl-195	1,16 h	F	1	1,6.10-11	3,0.10-11	1	2,7.10-11	
Tl-197	2,84 h	F	1	1,5.10-11	2,7.10-11	1	2,3.10-11	
Tl-198	5,30 h	F	1	6,6.10-11	1,2.10-10	1	7,3.10-11	
Tl-198m	1,87 h	F	1	4,0.10-11	7,3.10-11	1	5,4.10-11	
Tl-199	7,42 h	F	1	2,0.10-11	3,7.10-11	1	2,6.10-11	
Tl-200	1,09 d	F	1	1,4.10-10	2,5.10-10	1	2,0.10-10	
Tl-201	3,04 d	F	1	4,7.10-11	7,6.10-11	1	9,5.10-11	
Tl-202	12,2 d	F	1	2,0.10-10	3,1.10-10	1	4,5.10-10	
Tl-204	3,78  r	F	1	4,4.10-10	6,2.10-10	1	1,3.10-9	
Olovo 								
Pb-195m	0,263 h	F	0,2	1,7.10-11	3,0.10-11	0,2	2,9.10-11	
Pb-198	2,40 h	F	0,2	4,7.10-11	8,7.10-11	0,2	1,0.10-10	
Pb-199	1,50 h	F	0,2	2,6.10-11	4,8.10-11	0,2	5,4.10-11	
Pb-200	21,5 h	F	0,2	1,5.10-10	2,6.10-10	0,2	4,0.10-10	
Pb-201	9,40 h	F	0,2	6,5.10-11	1,2.10-10	0,2	1,6.10-10	
Pb-202	3,00 105  r	F	0,2	1,1.10-8	1,4.10-8	0,2	8,7.10-9	
Pb-202m	3,62 h	F	0,2	6,7.10-11	1,2.10-10	0,2	1,3.10-10	
Pb-203	2,17 d	F	0,2	9,1.10-11	1,6.10-10	0,2	2,4.10-10	
Pb-205	1,43 107  r	F	0,2	3,4.10-10	4,1.10-10	0,2	2,8.10-10	
Pb-209	3,25 h	F	0,2	1,8.10-11	3,2.10-11	0,2	5,7.10-11	
Pb-210	22,3  r	F	0,2	8,9.10-7	1,1.10-6	0,2	6,8.10-7	
Pb-211	0,601 h	F	0,2	3,9.10-9	5,6.10-9	0,2	1,8.10-10	
Pb-212	10,6 h	F	0,2	1,9.10-8	3,3.10-8	0,2	5,9.10-9	
Pb-214	0,447 h	F	0,2	2,9.10-9	4,8.10-9	0,2	1,4.10-10	
Bizmut 								
Bi-200	0,606 h	F	0,05	2,4.10-11	4,2.10-11	0,05	5,1.10-11	
		M	0,05	3,4.10-11	5,6.10-11			
Bi-201	1,80 h	F	0,05	4,7.10-11	8,3.10-11	0,05	1,2.10-10	
		M	0,05	7,0.10-11	1,1.10-10			
Bi-202	1,67 h	F	0,05	4,6.10-11	8,4.10-11	0,05	8,9.10-11	
		M	0,05	5,8.10-11	1,0.10-10			
Bi-203	11,8 h	F	0,05	2,0.10-10	3,6.10-10	0,05	4,8.10-10	
		M	0,05	2,8.10-10	4,5.10-10			
Bi-205	15,3 d	F	0,05	4,0.10-10	6,8.10-10	0,05	9,0.10-10	
		M	0,05	9,2.10-10	1,0.10-9			
Bi-206	6,24 d	F	0,05	7,9.10-10	1,3.10-9	0,05	1,9.10-9	
		M	0,05	1,7.10-9	2,1.10-9			
Bi-207	38,0  r	F	0,05	5,2.10-10	8,4.10-10	0,05	1,3.10-9	
		M	0,05	5,2.10-9	3,2.10-9			
Bi-210	5,01 d	F	0,05	1,1.10-9	1,4.10-9	0,05	1,3.10-9	
		M	0,05	8,4.10-8	6,0.10-8			
Bi-210m	3,00 106  r	F	0,05	4,5.10-8	5,3.10-8	0,05	1,5.10-8	
		M	0,05	3,1.10-6	2,1.10-6			
Bi-212	1,01 h	F	0,05	9,3.10-9	1,5.10-8	0,05	2,6.10-10	
		M	0,05	3,0.10-8	3,9.10-8			
Bi-213	0,761 h	F	0,05	1,1.10-8	1,8.10-8	0,05	2,0.10-10	
		M	0,05	2,9.10-8	4,1.10-8			
Bi-214	0,332 h	F	0,05	7,2.10-9	1,2.10-8	0,05	1,1.10-10	
		M	0,05	1,4.10-8	2,1.10-8			
Polónium 								
Po-203	0,612 h	F	0,1	2,5.10-11	4,5.10-11	0,1	5,2.10-11	
		M	0,1	3,6.10-11	6,1.10-11			
Po-205	1,80 h	F	0,1	3,5.10-11	6,0.10-11	0,1	5,9.10-11	
		M	0,1	6,4.10-11	8,9.10-11			
Po-207	5,83 h	F	0,1	6,3.10-11	1,2.10-10	0,1	1,4.10-10	
		M	0,1	8,4.10-11	1,5.10-10			
Po-210	138 d	F	0,1	6,0.10-7	7,1.10-7	0,1	2,4.10-7	
		M	0,1	3,0.10-6	2,2.10-6			
Astát								
At-207	1,80 h	F	1	3,5.10-10	4,4.10-10	1	2,3.10-10	
		M	1	2,1.10-9	1,9.10-9			
At-211	7,21 h	F	1	1,6.10-8	2,7.10-8	1	1,1.10-8	
		M	1	9,8.10-8	1,1.10-7			
Francium								
Fr-222	0,240 h	F	1	1,4.10-8	2,1.10-8	1	7,1.10-10	
Fr-223	0,363 h	F	1	9,1.10-10	1,3.10-9	1	2,3.10-9	
Rádium								
Ra-223	11,4 d	M	0,2	6,9.10-6	5,7.10-6	0,2	1,0.10-7	
Ra-224	3,66 d	M	0,2	2,9.10-6	2,4.10-6	0,2	6,5.10-8	
Ra-225	14,8 d	M	0,2	5,8.10-6	4,8.10-6	0,2	9,5.10-8	
Ra-226	1,60 103  r	M	0,2	3,2.10-6	2,2.10-6	0,2	2,8.10-7	
Ra-227	0,703 h	M	0,2	2,8.10-10	2,1.10-10	0,2	8,4.10-11	
Ra-228	5,75  r	M	0,2	2,6.10-6	1,7.10-6	0,2	6,7.10-7	
Aktínium 								
Ac-224	2,90 h	F	5,0.10-4	1,1.10-8	1,3.10-8	5,0.10-4	7,0.10-10	
		M	5,0.10-4	1,0.10-7	8,9.10-8			
		S	5,0.10-4	1,2.10-7	9,9.10-8			
Ac-225	10,0 d	F	5,0.10-4	8,7.10-7	1,0.10-6	5,0.10-4	2,4.10-8	
		M	5,0.10-4	6,9.10-6	5,7.10-6			
		S	5,0.10-4	7,9.10-6	6,5.10-6			
Ac-226	1,21 d	F	5,0.10-4	9,5.10-8	2,2.10-7	5,0.10-4	1,0.10-8	
		M	5,0.10-4	1,1.10-6	9,2.10-7			
		S	5,0.10-4	1,2.10-6	1,0.10-6			
Ac-227	21,8  r	F	5,0.10-4	5,4.10-4	6,3.10-4	5,0.10-4	1,1.10-6	
		M	5,0.10-4	2,1.10-4	1,5.10-4			
		S	5,0.10-4	6,6.10-5	4,7.10-5			
Ac-228	6,13 h	F	5,0.10-4	2,5.10-8	2,9.10-8	5,0.10-4	4,3.10-10	
		M	5,0.10-4	1,6.10-8	1,2.10-8			
		S	5,0.10-4	1,4.10-8	1,2.10-8			
Tórium 								
Th-226	0,515 h	M	5,0.10-4	5,5.10-8	7,4.10-8	5,0.10-4	3,5.10-10	
		S	2,0.10-4	5,9.10-8	7,8.10-8	2,0.10-4	3,6.10-10	
Th-227	18,7 d	M	5,0.10-4	7,8.10-6	6,2.10-6	5,0.10-4	8,9.10-9	
		S	2,0.10-4	9,6.10-6	7,6.10-6	2,0.10-4	8,4.10-9	
Th-228	1,91  r	M	5,0.10-4	3,1.10-5	2,3.10-5	5,0.10-4	7,0.10-8	
		S	2,0.10-4	3,9.10-5	3,2.10-5	2,0.10-4	3,5.10-8	
Th-229	7,34 103  r	M	5,0.10-4	9,9.10-5	6,9.10-5	5,0.10-4	4,8.10-7	
		S	2,0.10-4	6,5.10-5	4,8.10-5	2,0.10-4	2,0.10-7	
Th-230	7,70 104  r	M	5,0.10-4	4,0.10-5	2,8.10-5	5,0.10-4	2,1.10-7	
		S	2,0.10-4	1,3.10-5	7,2.10-6	2,0.10-4	8,7.10-8	
Th-231	1,06 d	M	5,0.10-4	2,9.10-10	3,7.10-10	5,0.10-4	3,4.10-10	
		S	2,0.10-4	3,2.10-10	4,0.10-10	2,0.10-4	3,4.10-10	
Th-232	1,40 1010  r	M	5,0.10-4	4,2.10-5	2,9.10-5	5,0.10-4	2,2.10-7	
		S	2,0.10-4	2,3.10-5	1,2.10-5	2,0.10-4	9,2.10-8	
Th-234	24,1 d	M	5,0.10-4	6,3.10-9	5,3.10-9	5,0.10-4	3,4.10-9	
		S	2,0.10-4	7,3.10-9	5,8.10-9	2,0.10-4	3,4.10-9	
Protaktínium 								
Pa-227	0,638 h	M	5,0.10-4	7,0.10-8	9,0.10-8	5,0.10-4	4,5.10-10	
		S	5,0.10-4	7,6.10-8	9,7.10-8			
Pa-228	22,0 h	M	5,0.10-4	5,9.10-8	4,6.10-8	5,0.10-4	7,8.10-10	
		S	5,0.10-4	6,9.10-8	5,1.10-8			
Pa-230	17,4 h	M	5,0.10-4	5,6.10-7	4,6.10-7	5,0.10-4	9,2.10-10	
		S	5,0.10-4	7,1.10-7	5,7.10-7			
Pa-231	3,27 104  r	M	5,0.10-4	1,3.10-4	8,9.10-5	5,0.10-4	7,1.10-7	
		S	5,0.10-4	3,2.10-5	1,7.10-5			
Pa-232	1,31 d	M	5,0.10-4	9,5.10-9	6,8.10-9	5,0.10-4	7,2.10-10	
		S	5,0.10-4	3,2.10-9	2,0.10-9			
Pa-233	27,0 d	M	5,0.10-4	3,1.10-9	2,8.10-9	5,0.10-4	8,7.10-10	
		S	5,0.10-4	3,7.10-9	3,2.10-9			
Pa-234	6,70 h	M	5,0.10-4	3,8.10-10	5,5.10-10	5,0.10-4	5,1.10-10	
		S	5,0.10-4	4,0.10-10	5,8.10-10			
Urán 								
U-230	20,8 d	F	0,02	3,6.10-7	4,2.10-7	0,02	5,5.10-8	
		M	0,02	1,2.10-5	1,0.10-5	0,002	2,8.10-8	
		S	0,002	1,5.10-5	1,2.10-5			
U-231	4,20 d	F	0,02	8,3.10-11	1,4.10-10	0,02	2,8.10-10	
		M	0,02	3,4.10-10	3,7.10-10	0,002	2,8.10-10	
		S	0,002	3,7.10-10	4,0.10-10			
U-232	72,0  r	F	0,02	4,0.10-6	4,7.10-6	0,02	3,3.10-7	
		M	0,02	7,2.10-6	4,8.10-6	0,002	3,7.10-8	
		S	0,002	3,5.10-5	2,6.10-5			
U-233	1,58 105  r	F	0,02	5,7.10-7	6,6.10-7	0,02	5,0.10-8	
		M	0,02	3,2.10-6	2,2.10-6	0,002	8,5.10-9	
		S	0,002	8,7.10-6	6,9.10-6			
U-234	2,44 105  r	F	0,02	5,5.10-7	6,4.10-7	0,02	4,9.10-8	
		M	0,02	3,1.10-6	2,1.10-6	0,002	8,3.10-9	
		S	0,002	8,5.10-6	6,8.10-6			
U-235	7,04 108  r	F	0,02	5,1.10-7	6,0.10-7	0,02	4,6.10-8	
		M	0,02	2,8.10-6	1,8.10-6	0,002	8,3.10-9	
		S	0,002	7,7.10-6	6,1.10-6			
U-236	2,34 107  r	F	0,02	5,2.10-7	6,1.10-7	0,02	4,6.10-8	
		M	0,02	2,9.10-6	1,9.10-6	0,002	7,9.10-9	
		S	0,002	7,9.10-6	6,3.10-6			
U-237	6,75 d	F	0,02	1,9.10-10	3,3.10-10	0,02	7,6.10-10	
		M	0,02	1,6.10-9	1,5.10-9	0,002	7,7.10-10	
		S	0,002	1,8.10-9	1,7.10-9			
U-238	4,47 109  r	F	0,02	4,9.10-7	5,8.10-7	0,02	4,4.10-8	
		M	0,02	2,6.10-6	1,6.10-6	0,002	7,6.10-9	
		S	0,002	7,3.10-6	5,7.10-6			
U-239	0,392 h	F	0,02	1,1.10-11	1,8.10-11	0,02	2,7.10-11	
		M	0,02	2,3.10-11	3,3.10-11	0,002	2,8.10-11	
		S	0,002	2,4.10-11	3,5.10-11			
U-240	14,1 h	F	0,02	2,1.10-10	3,7.10-10	0,02	1,1.10-9	
		M	0,02	5,3.10-10	7,9.10-10	0,002	1,1.10-9	
		S	0,002	5,7.10-10	8,4.10-10			
Neptúnium 								
Np-232	0,245 h	M	5,0.10-4	4,7.10-11	3,5.10-11	5,0.10-4	9,7.10-12	
Np-233	0,603 h	M	5,0.10-4	1,7.10-12	3,010-12	5,0.10-4	2,2.10-12	
Np-234	4,40 d	M	5,0.10-4	5,4.10-10	7,3.10-10	5,0.10-4	8,1.10-10	
Np-235	1,08  r	M	5,0.10-4	4,0.10-10	2,7.10-10	5,0.10-4	5,3.10-11	
Np-236	1,15 105  r	M	5,0.10-4	3,0.10-6	2,0.10-6	5,0.10-4	1,7.10-8	
Np-236	22,5 h	M	5,0.10-4	5,0.10-9	3,6.10-9	5,0.10-4	1,9.10-10	
Np-237	2,14 106  r	M	5,0.10-4	2,1.10-5	1,5.10-5	5,0.10-4	1,1.10-7	
Np-238	2,12 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,7.10-9	5,0.10-4	9,1.10-10	
Np-239	2,36 d	M	5,0.10-4	9,0.10-10	1,1.10-9	5,0.10-4	8,0.10-10	
Np-240	1,08 h	M	5,0.10-4	8,7.10-11	1,3.10-10	5,0.10-4	8,2.10-11	
Plutónium								
Pu-234	8,80 h	M	5,0.10-4	1,9.10-8	1,6.10-8	5,0.10-4	1,6.10-10	
		S	1,0.10-5	2,2.10-8	1,8.10-8	1,0.10-5	1,5.10-10	
						1,0.10-4	1,6.10-10	
Pu-235	0,422 h	M	5,0.10-4	1,5.10-12	2,5.10-12	5,0.10-4	2,1.10-12	
		S	1,0.10-5	1,6.10-12	2,6.10-12	1,0.10-5	2,1.10-12	
						1,0.10-4	2,1.10-12	
Pu-236	2,85  r	M	5,0.10-4	1,8.10-5	1,3.10-5	5,0.10-4	8,6.10-8	
		S	1,0.10-5	9,6.10-6	7,4.10-6	1,0.10-5	6,3.10-9	
						1,0.10-4	2,1.10-8	
Pu-237	45,3 d	M	5,0.10-4	3,3.10-10	2,9.10-10	5,0.10-4	1,0.10-10	
		S	1,0.10-5	3,6.10-10	3,0.10-10	1,0.10-5	1,0.10-10	
						1,0.10-4	1,0.10-10	
Pu-238	87,7  r	M	5,0.10-4	4,3.10-5	3,0.10-5	5,0.10-4	2,3.10-7	
		S	1,0.10-5	1,5.10-5	1,1.10-5	1,0.10-5	8,8.10-9	
						1,0.10-4	4,9.10-8	
Pu-239	2,41 104  r	M	5,0.10-4	4,7.10-5	3,2.10-5	5,0.10-4	2,5.10-7	
		S	1,0.10-5	1,5.10-5	8,3.10-6	1,0.10-5	9,0.10-9	
						1,0.10-4	5,3.10-8	
Pu-240	6,54 103  r	M	5,0.10-4	4,7.10-5	3,2.10-5	5,0.10-4	2,5.10-7	
		S	1,0.10-5	1,5.10-5	8,3.10-6	1,0.10-5	9,0.10-9	
						1,0.10-4	5,3.10-8	
Pu-241	14,4  r	M	5,0.10-4	8,5.10-7	5,8.10-7	5,0.10-4	4,7.10-9	
		S	1,0.10-5	1,6.10-7	8,4.10-8	1,0.10-5	1,1.10-10	
						1,0.10-4	9,6.10-10	
Pu-242	3,76 105  r	M	5,0.10-4	4,4.10-5	3,1.10-5	5,0.10-4	2,4.10-7	
		S	1,0.10-5	1,4.10-5	7,7.10-6	1,0.10-5	8,6.10-9	
						1,0.10-4	5,0.10-8	
Pu-243	4,95 h	M	5,0.10-4	8,2.10-11	1,1.10-10	5,0.10-4	8,5.10-11	
		S	1,0.10-5	8,5.10-11	1,1.10-10	1,0.10-5	8,5.10-11	
						1,0.10-4	8,5.10-11	
Pu-244	8,26 107  r	M	5,0.10-4	4,4.10-5	3,0.10-5	5,0.10-4	2,4.10-7	
		S	1,0.10-5	1,3.10-5	7,4.10-6	1,0.10-5	1,1.10-8	
						1,0.10-4	5,2.10-8	
Pu-245	10,5 h	M	5,0.10-4	4,5.10-10	6,1.10-10	5,0.10-4	7,2.10-10	
		S	1,0.10-5	4,8.10-10	6,5.10-10	1,0.10-5	7,2.10-10	
						1,0.10-4	7,2.10-10	
Pu-246	10,9 d	M	5,0.10-4	7,0.10-9	6,5.10-9	5,0.10-4	3,3.10-9	
		S	1,0.10-5	7,6.10-9	7,0.10-9	1,0.10-5	3,3.10-9	
						1,0.10-4	3,3.10-9	
Amerícium 								
Am-237	1,22 h	M	5,0.10-4	2,5.10-11	3,6.10-11	5,0.10-4	1,8.10-11	
Am-238	1,63 h	M	5,0.10-4	8,5.10-11	6,6.10-11	5,0.10-4	3,2.10-11	
Am-239	11,9 h	M	5,0.10-4	2,2.10-10	2,9.10-10	5,0.10-4	2,4.10-10	
Am-240	2,12 d	M	5,0.10-4	4,4.10-10	5,9.10-10	5,0.10-4	5,8.10-10	
Am-241	4,32 102  r	M	5,0.10-4	3,9.10-5	2,7.10-5	5,0.10-4	2,0.10-7	
Am-242	16,0 h	M	5,0.10-4	1,6.10-8	1,2.10-8	5,0.10-4	3,0.10-10	
Am-242m	1,52 102  r	M	5,0.10-4	3,5.10-5	2,4.10-5	5,0.10-4	1,9.10-7	
Am-243	7,38 103  r	M	5,0.10-4	3,9.10-5	2,7.10-5	5,0.10-4	2,0.10-7	
Am-244	10,1 h	M	5,0.10-4	1,9.10-9	1,5.10-9	5,0.10-4	4,6.10-10	
Am-244m	0,433 h	M	5,0.10-4	7,9.10-11	6,2.10-11	5,0.10-4	2,9.10-11	
Am-245	2,05 h	M	5,0.10-4	5,3.10-11	7,6.10-11	5,0.10-4	6,2.10-11	
Am-246	0,650 h	M	5,0.10-4	6,8.10-11	1,1.10-10	5,0.10-4	5,8.10-11	
Am-246m	0,417 h	M	5,0.10-4	2,3.10-11	3,8.10-11	5,0.10-4	3,4.10-11	
Curium								
Cm-238	2,40 h	M	5,0.10-4	4,1.10-9	4,8.10-9	5,0.10-4	8,0.10-11	
Cm-240	27,0 d	M	5,0.10-4	2,9.10-6	2,3.10-6	5,0.10-4	7,6.10-9	
Cm-241	32,8 d	M	5,0.10-4	3,4.10-8	2,6.10-8	5,0.10-4	9,1.10-10	
Cm-242	163 d	M	5,0.10-4	4,8.10-6	3,7.10-6	5,0.10-4	1,2.10-8	
Cm-243	28,5  r	M	5,0.10-4	2,9.10-5	2,0.10-5	5,0.10-4	1,5.10-7	
Cm-244	18,1  r	M	5,0.10-4	2,5.10-5	1,7.10-5	5,0.10-4	1,2.10-7	
Cm-245	8,50 103  r	M	5,0.10-4	4,0.10-5	2,7.10-5	5,0.10-4	2,1.10-7	
Cm-246	4,73 103  r	M	5,0.10-4	4,0.10-5	2,7.10-5	5,0.10-4	2,1.10-7	
Cm-247	1,56 107  r	M	5,0.10-4	3,6.10-5	2,5.10-5	5,0.10-4	1,9.10-7	
Cm-248	3,39 105  r	M	5,0.10-4	1,4.10-4	9,5.10-5	5,0.10-4	7,7.10-7	
Cm-249	1,07 h	M	5,0.10-4	3,2.10-11	5,1.10-11	5,0.10-4	3,1.10-11	
Cm-250	6,90 103  r	M	5,0.10-4	7,9.10-4	5,4.10-4	5,0.10-4	4,4.10-6	
Berkélium								
Bk-245	4,94 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,8.10-9	5,0.10-4	5,7.10-10	
Bk-246	1,83 d	M	5,0.10-4	3,4.10-10	4,6.10-10	5,0.10-4	4,8.10-10	
Bk-247	1,38 103  r	M	5,0.10-4	6,5.10-5	4,5.10-5	5,0.10-4	3,5.10-7	
Bk-249	320 d	M	5,0.10-4	1,5.10-7	1,0.10-7	5,0.10-4	9,7.10-10	
Bk-250	3,22 h	M	5,0.10-4	9,6.10-10	7,1.10-10	5,0.10-4	1,4.10-10	
Kalifornium 								
Cf-244	0,323 h	M	5,0.10-4	1,3.10-8	1,8.10-8	5,0.10-4	7,0.10-11	
Cf-246	1,49 d	M	5,0.10-4	4,2.10-7	3,5.10-7	5,0.10-4	3,3.10-9	
Cf-248	334 d	M	5,0.10-4	8,2.10-6	6,1.10-6	5,0.10-4	2,8.10-8	
Cf-249	3,50 102  r	M	5,0.10-4	6,6.10-5	4,5.10-5	5,0.10-4	3,5.10-7	
Cf-250	13,1  r	M	5,0.10-4	3,2.10-5	2,2.10-5	5,0.10-4	1,6.10-7	
Cf-251	8,98 102  r	M	5,0.10-4	6,7.10-5	4,6.10-5	5,0.10-4	3,6.10-7	
Cf-252	2,64  r	M	5,0.10-4	1,8.10-5	1,3.10-5	5,0.10-4	9,0.10-8	
Cf-253	17,8 d	M	5,0.10-4	1,2.10-6	1,0.10-6	5,0.10-4	1,4.10-9	
Cf-254	60,5 d	M	5,0.10-4	3,7.10-5	2,2.10-5	5,0.10-4	4,0.10-7	
Einsteinium 								
Es-250	2,10 h	M	5,0.10-4	5,9.10-10	4,2.10-10	5,0.10-4	2,1.10-11	
Es-251	1,38 d	M	5,0.10-4	2,0.10-9	1,7.10-9	5,0.10-4	1,7.10-10	
Es-253	20,5 d	M	5,0.10-4	2,5.10-6	2,1.10-6	5,0.10-4	6,1.10-9	
Es-254	276 d	M	5,0.10-4	8,0.10-6	6,0.10-6	5,0.10-4	2,8.10-8	
Es-254m	1,64 d	M	5,0.10-4	4,4.10-7	3,7.10-7	5,0.10-4	4,2.10-9	
Fermium								
Fm-252	22,7 h	M	5,0.10-4	3,0.10-7	2,6.10-7	5,0.10-4	2,7.10-9	
Fm-253	3,00 d	M	5,0.10-4	3,7.10-7	3,0.10-7	5,0.10-4	9,1.10-10	
Fm-254	3,24 h	M	5,0.10-4	5,6.10-8	7,7.10-8	5,0.10-4	4,4.10-10	
Fm-255	20,1 h	M	5,0.10-4	2,5.10-7	2,6.10-7	5,0.10-4	2,5.10-9	
Fm-257	101 d	M	5,0.10-4	6,6.10-6	5,2.10-6	5,0.10-4	1,5.10-8	
Mendelevium								
Md-257	5,20 h	M	5,0.10-4	2,3.10-8	2,0.10-8	5,0.10-4	1,2.10-10	
Md-258	55,0 d	M	5,0.10-4	5,5.10-6	4,4.10-6	5,0.10-4	1,3.10-8	
Poznámka:
Konverzné faktory hinh pre príjem vdýchnutím (inhaláciou) sú pre aerosól dama = 1 µm a pre aerosól s dama = 5 µm uvedené v závislosti od typu absorpcie v pľúcach. Príslušné parametre pre jednotlivé chemické látky a zlúčeniny sú uvedené v tabuľke č. 10 tejto prílohy.
Konverzné faktory hing pre príjem požitím (ingesciou) sú uvedené v závislosti od typu absorpcie v tráviacom ústrojenstve. Príslušné parametre pre jednotlivé chemické látky a zlúčeniny sú uvedené v tabuľke č. 9 tejto prílohy.
U bližšie neidentifikovaných rádionuklidov a chemických foriem rádioaktívnych látok alebo vlastností vdychovaného aerosólu sa aktivita prisudzuje tým rádionuklidom a ich formám, alebo takému aerosólu, pre ktorý je v tabuľke stanovený najvyšší konverzný faktor.