Title: Príloha č
Author: Pavol Ňuňuk
Last saved by: spano
Company: unms

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. …/2002 Z. z.
Metódy výpočtu najväčšieho príkonu stabilizačného obvodu predradník – svetelného zdroja konkrétneho typu predradníka
Energetická účinnosť stabilizačného obvodu predradník - svetelného zdroja je podmienená najväčším príkonom do obvodov. Je to funkcia výkonu žiarivky a typu predradníka; z tohto dôvodu najväčší príkon obvodu predradník - svetelného zdroja pre určitý typ predradníka je definovaný ako najväčší príkon obvodu predradník - svetelného zdroja, s rozličnými úrovňami pre každý výkon žiarivky a typ predradníka.
Pojmy používané v tejto prílohe zodpovedajú definíciám podľa STN EN 50294.